# レンチ品質の開始段階パラメータ

テーブルで示すパラメーターは、ST レンチ戦略の 1 つが使用される場合に使用できます。複数の戦略の組み合わせがあります。パラメーターの一部は、特定の戦略に対してのみ利用可能であり、他の戦略では表示されないことがあります。

パラメーターのルールは自動的にチェックされます。違反が発生した場合、エラーインジケーター が、不正なパラメーターの横に表示されます。エラーインジケーターを選択すると、エラーの詳細情報が表示されます。

戦略間の切り替えにより、エラーインジケータが表示されることがあります。これは、選択された組み合わせが無効であることを示しており、修正する必要があります。

STwrench の詳細については、STレンチユーザーガイド（印刷物番号9836 4134 01）を参照してください。

ST レンチ開始ステップのパラメーター
パラメーター名 | 状態 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | --- | ---
タグ番号 |  | オン ：TAG チェックスイッチを有効にした後（[構成]> [ツール構成]> [TAG チェック]> [オン] ）、締め付けプログラムを実行するには正しいTAG番号が必要です。 オフ: タグ番号はチェックされません。 | オフ
必要なタグ番号 | タグ番号 = オン | この締め付けプログラムで必要なタグ番号。 | 1
Direction（向き） |  | パラメータオプションは CW (時計回り) または CCW (反時計回り) です。 | CW
トルク補正係数 |  | 場合によっては、アプリケーションに適合するために拡張子が必要かもしれません。この場合、レンチ測定は、正しい値を表示するように補正しなければなりません。 補正係数の計算の詳細については、STWrench ユーザーガイド (印刷物番号 9836 4134 01) を参照してください。 パラメーターは、エンドフィッティングツールの RFID TAGに保存されます。 | 1.0
角度補正 |  | 場合によっては、アプリケーションに適合するために拡張子が必要かもしれません。この場合、レンチ測定は、正しい値を表示するように補正しなければなりません。 補正係数を計算するには、ST レンチユーザーガイドを参照してください。 パラメーターは、エンドフィッティングツールの RFID TAGに保存されます。 | 0°
線形勾配係数 |  | 線形勾配係数は、Nm/Deg 測定単位でのトルク/角度勾配として、曲線の線形部分のジョイント剛性を特徴付けます。 | 0.5

注記

補正係数で、ST レンチ測定値が変わります。これにより、不適切な読み取りを引き起こす可能性があります。補正を行う前に、最新バージョンの STWrench ユーザーガイド (印刷物番号 9836 4134 01) を参照してください。