# Konfiguration der ToolsTalk-Verbindung

Um eine Steuerung mit ToolsTalk zu verbinden, müssen Sie die ToolsTalk Protokolleinstellungen in der Steuerung konfigurieren und aktivieren.

1. Rufen Sie in der Startansicht die Registerkarte Einstellungen auf und wählen Sie auf der linken Seite Serververbindungen aus.

2. Legen Sie im Fenster ToolsTalk die folgenden Parameter fest:

   Feld | Beschreibung
   --- | ---
   Ein/Aus | Aktivierung/Deaktivierung des Datenaustauschs mit dem ToolsTalk Server
   Server-Port | ToolsTalk Server-Port
   Server-Host | ToolsTalk-Server-IP-Adresse
   Verschlüsselung | Nutzen Sie die TLS-Verschlüsselung zur Kommunikation mit ToolsTalk

3. Bestätigen wählen.

Anzeigen des ToolsTalk-Verbindungsstatus: Wählen Sie die Schaltfläche Zu Ergebnis und öffnen Sie die Ansicht Live-Ergebnisse. Wählen Sie dann die Schaltfläche Protokollverbindung . Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld die Registerkarte Serververbindungen.

Weitere Informationen zur Konfiguration von ToolsTalk finden Sie im ToolsTalk 2-Benutzerhandbuch.