# ST렌치

ST렌치는 무선 연결을 사용하여 컨트롤러에 연결되며, 컨트롤러 GUI 또는 웹 GUI를 통해 구성됩니다.

ST렌치는 기타 조임 전략과 동일한 방식으로 조임 메뉴 하에서 구성됩니다.

ST렌치에는 급속 백업 유닛(RBU)이 있습니다. RBU는 렌치 기능을 정의하고 조임 프로그램을 저장합니다. 컨트롤러는 현재 생산 유형의 RBU만 지원합니다.

ST렌치 엔드 피팅 공구 (소켓)에는 프로그래밍할 수 있는 번호가 있는 RFID TAG가 포함되어 있습니다. 이 렌치는 이 번호를 사용해서 자동으로 공구 및 사용할 수 있는 프로그램이 어떤 것인지 인식합니다. RFID TAG 또한 토크 및 각도 보정 계수를 저장합니다.

ST렌치에는 생산 조임 및 품질 제어 모두를 위해 여러 개의 프로그램이 있습니다.

ST렌치는 공구가 지원하는 조임 프로그램만 지원할 수 있습니다. (렌치 - 생산과 렌치 - 품질)

STwrench에 대한 자세한 정보는 STwrench 사용자 안내서 (인쇄물 번호 9836 4134 01)를 참조해 주세요.

이 섹션에서

- 렌치 생산 전략
- 렌치 품질 전략