# フィールドバスの構成

フィールドバスセクションは、使用中のフィールドバスタイプに関する情報で構成されます。この部分は、ハードウェアに依存しており、読み取り専用です。使用中のフィールドバスの一般的な設定のある設定セクションは、編集することもできます。

POWER FOCUS 8コントローラの場合、フィールドバスは内部のAnybusモジュールがサポートされている場合にのみ機能します。Atlas Copco一意のプロバイダーIDでコーディングされたモジュールのみがサポートされており、これらはAtlas Copcoからのみご購入いただけます。Atlas Copcoからモジュールを購入された場合、モジュールには正しいプロバイダーIDがあります。

POWER FOCUS 8でサポートされているAtlas CopcoAnybusモジュールは次の通りです：

- Profibus M40（製品番号8436 0941 05）

- DeviceNet M40（製品番号8436 0941 10）

- イーサネット/IP 2 ポート M40 (製品番号 8436 0941 15)

- Profinet I/O 2ポート M40（製品番号8436 0941 20）

- CC-Link M40（製品番号8436 0941 25）

- CC-Link IE M40（製品番号8436 0941 30）

フィールドバスのマッピングおよび仮想ステーションへのフィールドバスマップの割り当ては、ToolsTalk を使って行います。詳細については、ToolsTalk 構成マニュアルを参照してください。

フィールドバスパラメータ
パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
フィールドバスタイプ | サポートされているモジュールは次のとおりです: Profibus M40 DeviceNet M40 イーサネット/IP 2 ポート M40 Profinet I/O 2 ポート M40 CC-Link M40 CC-Link IE M40 | なし
接続状態 | オンライン：モジュールが接続されています。 オフライン：モジュールが切断されています。 プロバイダーIDの不一致：モジュールはAtlas Copcoから購入されていませんしたがって、サポートされていません。 | オフライン
ネットワークで設定 | 選択スイッチのオン-オフ。フィールドバスモジュール通信の構成方法を決定します。 オン: フィールドバスモジュールで自動的に設定される通信パラメータ。パラメータは、先方のステーションとの最初の接続中にネットワークによって決定されます。 オフ: 通信パラメータは構成中に入力される必要があります。 | オフ
結果応答確認の読み取り | 選択スイッチのオン-オフ。オンにすると設定はすべての仮想ステーションに影響します。信号の結果応答確認の読み取りは、フィールドバス構成にマッピングされる必要があります。 確認する結果なしの場合の結果は、PLC に直ちに送信されます。 確認する結果はキューに入れられ、確認されるとクリアされ、キューの次の結果が送信されます。結果がクリアされてからキューの次の結果までの時間は、一般フィールドバス設定で設定されたフィールドバスのサイクル時間によって異なります。設定が変更されるか、仮想ステーションのフィールドバスマッピングが変更されると、キューにある結果はフラッシュされ、PLC には送信されません。 | オフ
フィールドバスがオフラインの場合はツールをロック | 選択スイッチのオン-オフ。フィールドバスモジュールでフィールドバスマスター (PLC) との通信が切断されると、コントローラによって行われる動作を決定します。 | オフ
選択したタスクで同期 | 選択スイッチのオン-オフ。 有効な場合、フィールドバスフレームはタスクの変更時に再同期されます。 | オフ
バイト順の周期データ | 周期データに使用するバイトの順序を選択します。 ネットワークで設定 インテル（少） モトローラ（大） | ネットワークで設定
拡張モード | 下位互換性のある152バイトのデータモードと368バイトのデータモードのどちらかを選択します： オン: 368バイトのデータモード。 オフ: 152バイトのデータモード。 | オフ
デバイスアドレス | 書き込む最初のバイトのPLC領域のオフセットを指定します。範囲は0〜999です。 | 1

本セクション内

- 一般フィールドバス構成の作成