# Parametre uvoľnenia TensorPulse

Parametre uvoľnenia
Názov parametra | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Uvoľnenie aktivované | Vyp: Uvoľnenie je deaktivované. Zap: Uvoľnenie je aktivované a môžu sa nakonfigurovať ďalšie parametre. | Zap
Detekčný uťahovací moment | Auto: Hodnota je nastavená na základe typu nástroja a schopnosti nástroja. Manuálne: hodnota je nastavená manuálne. | Auto
Detekčný uťahovací moment | Minimálny moment nevyhnutný na začiatok vykonávania operácie uvoľnenia a produkciu výsledkov uvoľnenia. | 3,5 Nm
Moment vytiahnutia | Auto: Hodnota je nastavená na základe typu nástroja a schopnosti nástroja. Manuálne: hodnota je nastavená manuálne. | Auto
Moment vytiahnutia | Keď hodnota momentu spadne pod Moment vytiahnutia, uvoľnenie sa považuje za OK. V závislosti od variácie v dĺžke skrutky, systém nemôže určiť, kedy bola skrutka úplne vytiahnutá. Rozhodnutie je na operátorovi. | 1,75 Nm
Rýchlosť uvoľnenia | Rýchlosť uvoľnenia dostanete dosiahnutím momentu vytiahnutia. Max.: hodnota je nastavená na maximum. Manuálne: hodnota je nastavená manuálne. | Max.
Rýchlosť uvoľnenia | Viditeľné, ak je Rýchlosť uvoľnenia nastavená na Manuálne | 1 ot/min