# Acionando o Modo Manual

O modo manual pode ser ativado por uma chave ou por um sistema externo. Por exemplo (indicado abaixo), um botão no painel de um operador pode ser configurado para ativar o modo manual.

1. Na exibição inicial, vá para a aba Configurations (Configurações) e selecione Operator panel (Painel do operador) no painel esquerdo.

2. Caso não exista um painel de operador, selecione o ícone plus (sinal de mais) no canto superior direito da tela.

3. Na janela Configuration (Configuração) que você deseja alterar, selecione Edit (Editar) e depois selecione o ícone ellipsis (Elipse) para configurar.

4. Na janela Component (Componente), selecione o ícone ellipsis (Elipse) e, na lista, selecione One way key switch (Seletor de chave de uma via).

5. Na janela Turn Signal (Acionar Sinal), selecione o ícone ellipsis (Elipse) e, na lista, selecione Manual mode (Modo manual) (use os botões de seta para navegar na lista, se necessário).

6. Feche a janela Position configuration (Configuração de posição).

Caso o usuário precise ser notificado de que ocorreu entrada ou saída do Modo manual, os eventos 4070 e 4071, respectivamente, deverão ser configurados.