# 接続ツールからのログのエクスポート

1. ホームビューで、[コントローラー]タブに移動し、左側のペインで[エクスポート/インポート]を選択します。

2. [エクスポート]ウィンドウに移動し、省略記号アイコンを選択してから、ポップアップウィンドウで[接続ツールからのログ]を選択します。

3. [エクスポート]ウィンドウで、[エクスポート]を選択します。
   エクスポートプロセスの最後に、エクスポートポップアップウィンドウにより、エクスポートが完了したことを確認します。
   PFExport_<IAM 名>_<日時>.tar.gz ファイルが自動的にダウンロードされます。

ツールログのエクスポートにより、サービス技術者はツールログデータをアトラスコプコのサービス担当者と共有して、ツールの問題のトラブルシューティングを行うことができます。

このツールログのエクスポートオプションは、STB、SRB、TBP/TBP-S、iXB、QST-M に接続されたツールで使用できます。

ツールログをエクスポートするには、ツールをコントローラーに接続する必要があります。ツールを仮想ステーションに割り当てる必要はありません。

STB、SRB、TBP/TBP-S ツールの場合

ツールログのエクスポートに含まれるすべてのデータは、ファイル「PFExport_<IAM 名>_<日時 >.tar.gz」に保存されます。これには、次のファイルとディレクトリが含まれます：

- "atlas_tool_i.zip": 利用可能なすべての結果。

  接続されたツールごとに、個別のファイルが作成されます。ツールログファイルのファイル形式は「tool-<ツールタイプ> -<ツールシリアル番号>.log」です。

IxB Connect ツールの場合

- ツールログのエクスポートに含まれるすべてのデータは、「pfconnecttool/<Serial number>/PFSyncExport_<Date>T<Time>.tar.gz」ファイルに保存されます。このファイルも復号化する必要があります。

Bluetooth 経由の IxB Connect ツールでは、ログのエクスポート機能は使用できません。Bluetooth の場合、ログはネットワークまたはサービスインターフェイスを介して各ツールから個別に取得する必要があります。

- "ExportInfo.txt"：IAM、コントローラー、および接続されたツールに関する情報を含むテキストドキュメント