# 무선 클라이언트 구성

1. 홈 보기에서, 설정 탭으로 이동하고 왼쪽 창에서 네트워크를 선택하세요.

2. 무선 클라이언트 창에서, 편집을 선택하세요.

3. 활성화를 켜짐으로 설정하세요.

4. 구성에 따라 DHCP를 켜짐 또는 꺼짐으로 설정하세요. 꺼짐으로 설정된 경우, 로컬 시스템 관리자가 제공하는 필수 정보를 입력합니다.

   - IP 주소

   - 서브넷 마스크

   - 게이트웨이

5. 네트워크 이름(SSID)을 입력하세요.

6. 보안 창에서, 모드를 선택하고 목록에서 보안 모드를 선택하세요. WPA2 개인을 선택한 경우, 보안 키를 입력하세요.

7. 보안 매개변수를 입력하고 해당되는 경우 인증서 파일과 키를 가져옵니다.

8. 필요에 따라 옵션 설정을 변경하세요.

9. 적용을 선택하세요.

   컨트롤러가 네트워크에 무선 연결을 설정합니다.

10. 사용자 인터페이스에 무선으로 액세스하려면 웹 브라우저에 IP 주소를 입력해 주세요.