# Tabela de Compatibilidade da Ferramentas do Programa de Aperto

A disponibilidade de estratégias de aperto depende das licenças instaladas no controlador.

Estratégias de Aperto | ES | ST | STR | SR | SB | ETT | SL (baixa tensão) | QST | STB | SRB 2.0 ETP-SRB31-20 | SRB 2.1 ETP-SRB31-25 | SRB-HA | TBP / TBP-S | STW | Ferramenta externa
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Duas etapas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Etapa rápida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | -
Três etapas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Turbo Tight | X | - | X | - | - | X | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Girar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Resultado externo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X
Tensor Pulse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Impulso - única etapa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -
Torquímetro - produção | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -
Torquímetro - qualidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

Recursos de Aperto | ES | ST | STR | SR | SB+ | ETT | SL (baixa tensão) | QST | STB | SRB 2.0 ETP-SRB31-20 | SRB 2.1 ETP-SRB31-25 | TBP / TBP-S | STW | Ferramenta externa
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Ângulo Real | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | -