# Auslösen des manuellen Modus

Der manuelle Modus kann durch einen Schalter oder ein externes System aktiviert werden. So kann beispielsweise eine Taste oder ein Bedienfeld zur Aktivierung des manuellen Modus konfiguriert werden (siehe unten).

1. Rufen Sie in der Startansicht die Registerkarte Konfigurationen auf und wählen Sie auf der linken Seite Bedienkonsole aus.

2. Wenn keine Bedienkonsole-Konfiguration vorhanden ist, wählen Sie das Plus-Symbol in der oberen rechten Ecke aus.

3. Wählen Sie im Fenster der Konfiguration, die Sie bearbeiten wollen, Bearbeiten aus und klicken Sie dann auf das Ellipse-Symbol der Position [A,B,C,D,E,F,G,I], die konfiguriert werden soll.

4. Klicken Sie im Fenster Komponente auf das Ellipse-Symbol und wählen Sie dann Einweg-Schlüsselschalter aus.

5. Klicken Sie im Fenster Drehsignal auf das Ellipse-Symbol und wählen Sie dann aus der Liste Manueller Modus aus (blättern Sie die Liste bei Bedarf mit den Pfeiltasten durch.

6. Schließen Sie das Positionskonfigurationsfenster.

Wenn der Benutzer benachrichtigt werden muss, dass der manuelle Modus aktiviert oder deaktiviert wurde, müssen die Ereignisse 4070 bzw. 4071 konfiguriert werden.