# T|A – Apretar hasta par o ángulo

Herramientas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Esta etapa de apriete opera la herramienta con la velocidad especificada en la dirección hacia adelante hasta que se alcanza el objetivo de par.

La medición de par empieza al comienzo de la etapa.
Si el gatillo de par NO está definido, la medición de ángulo empieza al principio de la etapa.
Si el gatillo de par está definido, la medición de ángulo empieza cuando se alcanza el gatillo de par.

La etapa finaliza cuando:
Par medido >= Par objetivo (Ts)
O
(Ángulo medido - Ángulo medido en gatillo de par) >= Ángulo objetivo (As).

Parámetro | Descripción
--- | ---
Par objetivo (Ts) | Valor predet.: 0. Debe ser > 0 y <= Par máx. de herramienta.
Ángulo objetivo (As) | Valor predet.: 0. Debe ser > 0
Gatillo de par (Tt) | Valor predet.: NO configurado. Debe ser > 0 y < Par objetivo (Ts)
Velocidad (n) | Predeterminado: 60 rpm. Debe ser > 0 y <= Velocidad máx. de herramienta.
Tipo de rampa de velocidad | Duro, suave o manual. Predeterminado: Duro. Si selecciona Manual, Tipo de rampa de velocidad se abre automáticamente.
Freno (válido solo para Power Focus 6000 Apriete sincronizado, Power Focus 8 Apriete sincronizado y Flex) | Si está Activado, la herramienta se detendrá al alcanzar el objetivo. Si está Desactivado, el programa pasa directamente a la siguiente etapa sin detener la herramienta.

Haga clic sobre la imagen para ver más información:
Apriete hasta par O ángulo, sin Gatillo de par definido

A | Par objetivo
B | Ángulo objetivo

Haga clic sobre la imagen para ver más información:
Apretar hasta par O ángulo, con Gatillo de par definido

A | Par objetivo
B | Gatillo de par
C | Ángulo objetivo