# Abbinare uno strumento wireless a un controller

L'accoppiamento di una chiave meccatronica a un controller viene eseguito in modo diverso rispetto agli altri strumenti wireless e richiede che MWRKit sia collegato al controller. Consultare le istruzioni del prodotto dello strumento per informazioni più dettagliate.

Prima di iniziare il processo di accoppiamento:

- Verificare la disponibilità di stazioni virtuali.

- Verificare che il Bluetooth sia abilitato nel controller.

- Verificare la disponibilità di slot per l'accoppiamento (6 per Bluetooth).

- Controllare quale canale radio usare

- Controllare come portare lo strumento in modalità di accoppiamento. Consultare la documentazione corrispondente agli utensili da accoppiare o seguire le istruzioni qui sotto.

- Se possibile, avere una panoramica chiara tra lo strumento e il controller.

- Assicurarsi che non sia già in corso l'accoppiamento di altri utensili con il controller.

1. Abilitare il Bluetooth sul controller aprendo la scheda Impostazioni, selezionando Wireless nel pannello di sinistra e aprendo la finestra Bluetooth. Trascinare l'interruttore Abilitato su On.

2. Impostare il canale radio da usare con lo strumento wireless. Nella vista Home, aprire la scheda Impostazioni, selezionare Wireless nel pannello di sinistra, quindi aprire la finestra Bluetooth. Trascinare l'interruttore Abilitato su On.

3. Tornare alla vista Home e aprire la scheda Utensile. Selezionare l'icona + nell'angolo in alto a destra della schermata per iniziare l'accoppiamento.

4. Mettere lo strumento in modalità di accoppiamento.

5. Nella casella di dialogo Accoppiamento , selezionare Bluetooth per avviare il processo di accoppiamento.

6. Il processo di accoppiamento terminerà con uno dei seguenti risultati:

   - Accoppiamento riuscito: l'utensile è stato accoppiato al controller usando il canale selezionato.

   - Accoppiamento non riuscito: a causa di uno dei motivi seguenti.

     - Non è stato rilevato nessuno strumento durante il processo di accoppiamento. Verificare che l'utensile rientri nel raggio d'azione e sia in modalità di accoppiamento, quindi selezionare Chiudi e riprovare.

     - È stato trovato più di uno strumento durante il processo di accoppiamento. Verificare che nessun altro utensile sia in modalità di accoppiamento, quindi selezionare Chiudi e riprovare.

     - Accoppiamento già in corso. Verificare che non sia in corso un altro processo di accoppiamento sul controller, quindi selezionare Chiudi e riprovare.

     - Accoppiamento non riuscito. Selezionare Chiudi e riprovare.