# Validación de la generación de informes de errores

Si la validación señala un error, se visualiza con un icono junto al parámetro o los parámetros que causan el error. Cuando toca el icono aparece una breve descripción del error.

Ejemplo (Ver imagen):

1. El Par objetivo se establece en 35 Nm con los límites de par final en Par mín. 15 Nm y Par máx. 30 Nm.

2. Cuando se toca el icono de error de validación situado junto al parámetro Par máx., aparece una breve descripción del error que indica que el Par objetivo es mayor que el Par máx. (Par máx.<= Par objetivo).

3. Para solucionar el error, ajuste el valor del Par máx. de forma que sea mayor que el Par objetivo, y el icono de error desaparecerá.