# 脉冲单步骤旋入阶段参数

在旋入期间，工具可使用电机为恒速的速度模式，也可使用脉冲模式。具体根据配置中使用的扭矩和规定的扭矩限值进行选择。

参数名称 | 条件 | 说明 | 默认值
--- | --- | --- | ---
旋入速度 |  | 通过单选按钮选择。 可以在Max（最大）或Manual（手动）间选择旋入速度。 | 最大
旋入速度 | 旋入速度 = 手动 | 规定旋入步骤期间的工具速度。 | 0 rpm
旋入时间限值 |  | 通过快捷菜单选择： Off:（关闭：）Rundown time limits（旋入时间限值）关闭。 从触发器：Rundown time limits（旋入时间限值）On（开启）。一旦按下工具触发器，系统便会开始监控时间并报告是否超出时间限值。 从扭矩：Rundown time limits（旋入时间限值）On（开启）。系统开始根据指定的扭矩值监控时间，并报告是否超出时间限值。 | 关闭
旋入时间监控扭矩 | 旋入时间限值 = 从扭矩开始 | 从 旋入时间限值监控启动时开始的扭矩值。 | 2.5 Nm
最短时间 | 旋入时间限值 = 开启 | 允许的最小旋入时间。 | 10ms
最长时间 | 旋入时间限值 = 开启 | 允许的最大旋入时间。 | 5000ms
旋入脉冲限值 |  | 通过快捷菜单选择： Off:（关闭：）Rundown pulse limits（旋入脉冲限值）关闭。 从触发器：Rundown pulse limits（旋入脉冲限值）On（开启）。一旦按下工具触发器，系统便会开始监控脉冲并报告是否超出脉冲限值。 从扭矩：Rundown pulse limits（旋入脉冲限值）On（开启）。系统开始根据指定的扭矩值监控脉冲，并报告是否超出脉冲限值。 | 关闭
旋入脉冲监控扭矩 | 旋入脉冲限值 = 从扭矩开始 | 从旋入脉冲限值监控器启动时开始的扭矩值。 | 2.5 Nm
脉冲最小值 | 旋入脉冲限值 = 开启 | 达到目标值的最小脉冲数 | 2
脉冲最大值 | 旋入脉冲限值 = 开启 | 达到目标值的最大脉冲数 | 50
旋入完成扭矩 |  | 定义实现贴合并完成旋入时的扭矩值。 | 5 Nm