# イーサネットケーブル / 無線経由でのセレクタ 6 の設定

セレクタ 6 の主な概要

セレクタ正面図

A | ソケットまたはビット用ホルダー
B | 位置に対するインジケータ LED
C | ステッカーエリア
D | 各コーナーの取り付け穴
E | サービスポート
F | バッテリーステータス LED（無線バージョンでのみ利用可能）
G | WLAN ステータス LED（いくつかのセレクタで利用可能）
H | バッテリー（無線バージョンでのみ利用可能）
I | モビリティモジュール（無線バージョンでのみ利用可能）

セレクタ 6 接続の概要

セレクタ下面図

A | コネクタカバー
B | 外部 DC 電源イン、Kycon（DC DIN）コネクター
C | イーサネットイン、アップストリーム接続。M12 D コード化メスコネクター
D | セレクタ背面側
E | デジタル入出力コネクター
F | イーサネットアウト、ダウンストリーム接続。M12 D コード化メスコネクター
G | バッテリー

セレクタ 6 サービスポートの概要

サービスインターフェイス

A | RJ45 サービスポート
B | RBU スロット
C | 機能ボタン

一般的なセットアップ

1. ホームビューで、[設定]タブに移動し、左側のペインで[ネットワーク]を選択します。

2. [工場イーサネットポート]ウィンドウに移動し、IPアドレスを確認します（ワイヤレス接続でセットアップする場合にのみ必要）。

3. セレクタのサービスポートカバーを開きます。カバーを 2mm 六角ネジで固定します。

4. サービスインターフェイス内で PC と RJ-45 コネクター間でイーサネットケーブルを接続します。

5. PoE または外部電源もしくはバッテリのいずれかによりセレクタに電源供給されていることを確認します。

6. PC で Web ブラウザーのウィンドウを開きます。

7. Web アドレス 169.251.1.1 を入力し、Enterキーを押します。セレクタの Web サーバーが応答し、セレクタの Web インターフェイスを表示します。

8. 左側のペインで [設定] を選択します (既定では選択されています)。設定ワークスペースは、構成メニューを表示し、次の 5 つの異なる設定に分かれています。基本設定、サービスポート、イーサネットイン、WLAN、および POWER FOCUS 8。

9. イーサネットインセクションで、希望する LED コントロールソースで外部モードオンまたはオフを選択します。

10. セットアップにおける次のステップは、ソケットセレクタがコントローラに接続される方法によって変わります（コントローラに直接イーサネットケーブル（既定）、工場ネットワークへのイーサネットケーブル、または工場ネットワークへの無線）。お客様のセットアップについては、以下の手順を参照してください。

ソケットセレクタの設定 - コントローラに有線接続したイーサネット（既定）

1. イーサネットインセクションで、ドロップダウンに接続済みでPF8（既定）を選択します。

2. ワークスペースの右上の保存ボタンをクリックします。

3. サービスポートからイーサネットケーブルを取り外します。

4. サービスポートを蓋で閉じ、六角ネジで固定します。

   ソケットセレクタは、接続済みアクセサリリスト（仮想ステーション > アクセサリ > アクセサリの選択 > ソケットセレクタ）で表示されます

セレクタの設定 - 工場ネットワークに有線接続

1. イーサネットインセクションで、ドロップダウンに接続済みから工場ネットワークを選択します。

2. 動的または静的 IP アドレス構成に対して DHCP オンまたはオフを選択します。静的 IP アドレスが必要な場合は、IP アドレスフィールドに、ソケットセレクタの IP アドレスを入力します。

3. PF8 セクションで、セレクタが接続されるコントローラのコントローラ IP アドレス（上記参照）を入力します。

4. ワークスペースの右上の保存ボタンをクリックします。

5. サービスポートからイーサネットケーブルを取り外します。

6. サービスポートを蓋で閉じ、六角ネジで固定します。

   ソケットセレクタは、接続済みアクセサリリスト（仮想ステーション > アクセサリ > アクセサリの選択 > ソケットセレクタ）で表示されます

ソケットセレクタの設定 - 工場ネットワークに無線接続

1. イーサネットインセクションで、ドロップダウンに接続済みから工場ネットワークを選択します。

2. WLAN セクションで、次のパラメータを記入します：

   - 有効：ラジオボタンを YES に設定します

   - SSID：ソケットセレクタの SSID 名を記入します

   - パスワード：接続する無線ネットワークのパスワードを記入します

   - 暗号化のタイプ：無線ネットワークの正しい暗号化タイプを選択します（WPA-PSK、または WPA2-PSK、EAP-TLS）

3. PF8 セクションで、セレクタが接続されるコントローラのコントローラ IP アドレス（上記参照）を入力します。

4. ワークスペースの右上の保存ボタンをクリックします。

5. サービスポートからイーサネットケーブルを取り外します。

6. サービスポートを蓋で閉じ、六角ネジで固定します。

   ソケットセレクタは、接続済みアクセサリリスト（仮想ステーション > アクセサリ > アクセサリの選択 > ソケットセレクタ）で表示されます