# Konfigurácie kódu PIN pre núdzové zastavenie

Ovládač má externé rozhranie EM Stop a zbernica Vstup/Výstup na konektorovej doske, ktorá sa nachádza za prednými prístupovými dverami.

Konfigurácia kolíkov sa líši pre riešenia s jedným ovládačom a pre riešenia s viacerými ovládačmi. Pri riešeniach s jedným ovládačom závisí konfigurácia kolíkov od toho, či je tlačidlo EM Stop pripojené k ovládaču.

Ďalšie informácie o konfigurácii kódu PIN pre núdzové vypnutie nájdete v dokumente Produktové pokyny pre ovládač.