# Identificativo ricevuto 1: 192

Segnale corrispondente alla prima stringa configurata nella stringa Lotto sorgente.
Il segnale Stringa dell'identificativo attiva 1 viene inviato nell'ordine in cui le stringhe/gli identificativi vengono ricevuti dal sistema non appena viene ricevuta una stringa. Se è in esecuzione in scansione ordine forzato, il segnale sarà nell'ordine configurato, ma se è in esecuzione in scansione ordine libero, 1 potrebbe non corrispondere alla prima stringa configurata ma alla prima ricevuta.
Le stringhe corrispondono alla stringa ricevuta non elaborata e non viene applicata la "posizione salvata".
Inviato solo quando si esegue la stringa Lotto sorgente.

Nome in SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_1

Converti | Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Stato | Stringa | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stato | Stringa | 8 | 800
IdentifierU32 | Stato | Stringa | 8 | 800

Per evitare la duplicazione dei segnali, è possibile definire i convertitori di valore.

I convertitori consentono di supportare più di una rappresentazione dello stesso segnale (ad esempio, Stato coppia/angolo può essere rappresentato a livello di bit o come carattere di stato).

## Dispositivi

- Fieldbus: TRUE

- Casella dell'indicatore: FALSE

- I/O interno: FALSE

- Pannello dell'operatore: FALSE

- Funzioni dello strumento: FALSE

- Selettore ST: FALSE

- Stacklight: FALSE

- Tag TLS: FALSE

- Espansore I/O: FALSE