# Gespeicherte Ergebnisse

Der Controller speichert ein Ergebnis für jeden ausgeführten Verschraubungs- oder Lösevorgang. Im IAM der POWER FOCUS 8 können bis zu 100.000 Ergebnisse gespeichert werden.

## Anzeige von gespeicherten Ergebnissen

1. Wählen Sie im Startbildschirm die Registerkarte Berichte. Auf der rechten Seite wird Berichte automatisch ausgewählt.

2. Wählen Sie im Fenster Ergebnisse die Option Alle Ergebnisse anzeigen aus.
   Die Ergebnisliste zeigt folgende Informationen:

   - Datum: Datum und Uhrzeit der ausgeführten Verschraubung.

   - Virtuelle Station: Virtuelle Station, mit der die Verschraubung ausgeführt wurde.

   - Verschraubungsprogramm: Die Spalte Verschraubungsprogramm zeigt den Namen des mehrstufigen Verschraubungsprogramms an oder den Namen der Gruppensequenz, gefolgt vom Namen des Verschraubungsprogramms innerhalb der Gruppensequenz.

   - Ergebnis: Drehmoment- / Winkel-Ergebnis.

   - Grenzwerte: Die Spalte Grenzwerte zeigt nur Werte, wenn der Benutzer Schrittüberwachungen oder Schritteinschränkungen bzw. Programmüberwachungen oder Programmeinschränkungen festlegt.

     Stufenüberwachungen, Stufeneinschränkungen, Programmüberwachungen und Programmeinschränkungen gelten für Enddrehmoment und Endwinkel.

   - Details: Details zu Verschraubungs- / Löseergebnissen.

   - Kontrollkästchen „Verlauf“: Durch Auswahl eines Kontrollkästchens „Verlauf“ wird das entsprechende Ergebnis in der Ergebnisansicht für die Kurvensynchronisation angezeigt.

In der Spalte Grenzwerte kann der Mindest-/Höchstwert rot sein.
Der rote Wert bedeutet in diesem Fall, dass eins der folgenden Szenarien aufgetreten ist:

- Der Messwert liegt unter dem im Mehrschrittprogramm festgelegten Mindestwert.

- Der Messwert liegt über dem im Verschraubungsprogramm festgelegten Höchstwert.

## Anzeigen und Lesen von Ergebniskurven

1. Wählen Sie im Startbildschirm die Registerkarte Berichte. Auf der rechten Seite wird Berichte automatisch ausgewählt.

2. Wählen Sie im Fenster Ergebnisse die Option Alle Ergebnisse anzeigen aus.
   Die Ergebnisliste wird im Fenster Ergebnisse angezeigt.

3. Wählen Sie das benötige Ergebnis aus.
   Die Festziehkurve wird im Fenster Kurvenergebnisansicht angezeigt.

Das Fenster Kurvenergebnisansicht stellt den Verlauf der Verschraubung Schritt für Schritt dar.
Ist die Verschraubung NIO, so zeigt das Fenster Kurvenergebnisansicht an, durch welche Schrittüberwachung oder Schritteinschränkung dies ausgelöst wurde.
Im Kurvendiagramm wird die Schrittüberwachung oder Schritteinschränkung, die die NIO-Verschraubung auf Stufenebene ausgelöst hat, rot dargestellt.

Mit den Pfeilen oben rechts können Sie die verschiedenen, für die ausgewählten Verschraubungsergebnisse verfügbaren Kurvendiagramme durchblättern.

Die folgenden Kurvendiagramme sind verfügbar:

- Drehmoment / Zeit

- Drehmoment / Winkel

- Winkel / Zeit

- Geschwindigkeit / Zeit

- Drehzahl / Winkel

- Gradient / Zeit (wenn das Verschraubungsprogramm so konfiguriert ist, dass es eine Gradientenkurve erzeugt)

- Gradient / Winkel (wenn das Verschraubungsprogramm so konfiguriert ist, dass es eine Gradientenkurve erzeugt)

- Strom / Zeit

- Strom / Winkel

Der Start jedes Schritts in einem Multistep-Programm wird durch eine vertikale Linie im Diagramm symbolisiert.

Im Kurvendiagramm kann heran-/herausgezoomt, die Kurve bewegt und die X-Achsen- und Y-Achsen-Werte an bestimmten Punkten abgelesen werden.
Wählen Sie in der unteren linken Ecke des Kurvendiagramms das Plus-Symbol (+) zum Heranzoomen, das Minus-Symbol (-) zum Herauszoomen oder das Quadrat-Symbol (□) aus, um die Zoomstufe auf die Standardansicht zurückzusetzen.

Wählen Sie im unteren Teil des Fensters Kurvenergebnisansicht einen Schritt aus, um ein Popup-Fenster mit detaillierten Schrittinformationen zu öffnen.

In diesem Abschnitt

- Anzeige von synchronisierten Kurven