# Enddrehmoment mit PrT-Kompensation anzeigen: AUS / PrT-Kompensationswert anzeigen: AUS

## Enddrehmoment mit PrT-Kompensation anzeigen: AUS

Im Live-Ergebnis-Fenster wird das Enddrehmoment ohne den PrT-Kompensationswert angezeigt. Da das Enddrehmoment nicht den PrT-Kompensationswert beinhaltet, wird es kursiv dargestellt.

## PrT-Kompensationswert anzeigen: AUS

Im Live-Ergebnis-Fenster wird nicht der Prt-Kompensationswert und das entsprechende Kompensationssymbol () angezeigt.

Die Konfiguration der Schalter Enddrehmoment mit PrT-Kompensation anzeigen und PrT-Kompensationswert anzeigen hat keine Auswirkung auf:

- Die an ToolsNet und ToolsTalk übermittelten Enddrehmomentwerte: Die Enddrehmomentwerte mit PrT-Kompensation werden immer an ToolsNet und ToolsTalk übermittelt.

- Den in den Verlaufsergebnissen angezeigten Enddrehmomentwert.

- Die Kurven basierend auf Live- und Verlaufsergebnissen.

- Die Werte in Open-Protocol-Meldungen.

- Die Signale.

- Die Protokolladapter.