# Definições Gerais

As definições gerais da ferramenta podem ser definidas na seção General settings (Definições Gerais).
As funções Trace Configuration (Configuração de Gráfico , TAG Check (Verificação de TAG) e TAG Selection (Seleção de TAG) são descritas em detalhes em suas respectivas seções.

Parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Tempo limite de inatividade | Determina se a ferramenta desliga após uma período definido de inatividade ou não. | Ativo
<Inactivity timeout> (<Tempo limite de inatividade>) | Se Inactivity timeout (Tempo limite de inatividade) for definido como On (Ativo), ele define o número de minutos anteriores ao desligamento. | 120 min.
LED frontal | Define o comportamento do LED frontal (acima do gatilho da ferramenta). Disponível somente para ferramentas sem fio. Quando é definir como Off (Desativado), o LED frontal não acende quando o gatilho é apertado. | Ativo
Duração após gatilho liberado | Define quanto tempo o LED frontal permanece ligado após o gatilho da ferramenta ser liberado (em segundos). Para ferramentas com fio, o LED frontal acende por 10 segundos após o gatilho ser pressionado. | 0 s
Trace (Representar em gráfico) | Permite a representação gráfica do aperto. Para programas de múltiplas etapas, trace (Representar em gráfico) está sempre ativo em Trigger pressed (Gatilho apertado). Para ferramentas sem fio, selecione Trigger pressed (Gatilho apertado) ou Rundown complete (Rundown concluído) para executar o gráfico). | Desativado
Inspeção de TAG | Permite a verificação de TAG da ferramenta. A ferramenta é travada, caso a TAG fornecida com o programa não seja igual àquela inserida no smartHEAD do STwrench. TAG check (Inspeção de TAG) está disponível somente para o Stwrench ou quando a ferramenta é selecionada ao se validar a configuração da ferramenta. | Desativado
Seleção de TAG | É usado para selecionar um Programa de Aperto/Lote ou Sequência de Lotes utilizando Batch Sequence/Source Tightening/Source Batch (Sequências de Lotes/Aperto de Fonte/Lote de Fonte) Tightening Program/Batch or Batch Sequence (Programa de Aperto/Lote ou Sequência de Lotes) tem um número de TAG configurado que corresponde ao número de TAG da TAG inserida no smartHEAD do STwrench. No display do Stwrench, o operador é informado sobre qual Tightening Program/Batch or Batch Sequence (Programa de Aperto/Lote ou Sequência de Lotes) está selecionado para a TAG inserida no smartHEAD do STwrench. TAG selection (Seleção de TAG) está disponível somente para o Stwrench ou quando a ferramenta é selecionada ao se validar a configuração da ferramenta. | Desativado
Travar ferramenta com a memória cheia | Permite travar a ferramenta quando a memória do controlador está cheia. | Ativo

Nesta seção

- Configuração de Gráficos
- Inspeção de TAG
- Seleção de TAG