# Configurar un cliente inalámbrico

1. En la vista de inicio, acceda a la pestaña Ajustes y seleccione Red en el panel izquierdo.

2. En ventana Cliente inalámbrico, seleccione Editar.

3. Configure Activado como On.

4. Configure DHCP como On u Off dependiendo de la configuración. Si se configura como Off, complete la información requerida, facilitada por el administrador de sistema local:

   - Dirección IP

   - Máscara de subred

   - Puerta de enlace

5. Introduzca un Nombre de red (SSID).

6. En la ventana Seguridad, seleccione Modo y seleccione un modo de seguridad de la lista. Si se selecciona WPA2 Personal, introduzca una Clave de seguridad.

7. Introduzca los parámetros de seguridad e importe los archivos cert y claves, según sea necesario.

8. Edite los Ajustes opcionales según sea aplicable.

9. Seleccione Aplicar.

   El controlador establecerá una conexión inalámbrica con la red.

10. Para acceder de forma inalámbrica a la interfaz de usuario, introduzca la dirección IP en un navegador web.