# Počítadlo celkovej zostávajúcej sekvencie - 205

Počet zostávajúcich uťahovaní, ktoré sa majú dokončiť v sekvencii dávky.

Názov v SoftPLC: TOTAL_REMAINING_SEQ_COUNT

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE