# Impulse Single-Step Tightening Stage Parameters (Parâmetros da Fase de Aperto de Impulso-Única Etapa)

Nome do parâmetro | Condição | Descrição | Valor padrão
--- | --- | --- | ---
Energia de pulso |  | A Pulse energy (Energia de pulso) produzida no pulso da ação expressa em percentagem da energia máxima que a ferramenta pode produzir em cada pulso. | 100%
Fator de correlação do torque residual |  | O termo Fator de correlação de torque residual é semelhante a uma calibração e ajusta-se entre o torque dinâmico, medido na ferramenta elétrica, e o torque residual, medido por uma ferramenta de controle. | 100%
Tempo de detecção de perda prematura de torque |  | Um suposto aumento constante do torque quando da transição do Rundown para o aperto. Um escape (slip of) de um soquete ou a quebra da cabeça de um parafuso pode ocasionar a diminuição do torque. Isso pode ser detectado na janela de monitoramento. | 200 ms
Torque-alvo |  | Torque-alvo final do aperto. | 0 Nm
Limites do torque |  | Selecionado por botões de comando. Os limites podem ser selecionados Automaticamente ou Manualmente | Manualmente
Torque mín. | Torque limite = manual (Limites de torque = manual) | Torque mínimo para a etapa. | 0 Nm
Torque máx. | Torque limite = manual (Limites de torque = manual) | Torque máximo para a etapa. | 1 Nm
Limites do ângulo |  | Desativado:Limites de ângulo está desligado. Do Rundown concluído: Limites de ângulo está Ligado. O sistema começa a monitorar o ângulo de aperto assim que o Rundown concluído seja atingido e informa caso os limites de ângulo sejam violados. From torque (Do torque): Limites de ângulo de Rundown está Ligado. O sistema começa a monitorar o ângulo de aperto a partir do valor de torque especificado e informa se os limites de ângulo foram violados. | Desativado
Final angle monitoring torque (Torque final de monitoramento de ângulo) |  | Valor de torque a partir do qual se inicia o monitoramento dos Angle limits (Limites de Ângulo). | 20 Nm
Ângulo mín. |  | Valor do ângulo para o limite de ângulo inferior desde o ponto de partida. | 0°
Ângulo máx. |  | Valor do ângulo para o limite de ângulo superior desde o ponto de partida. | 0°
Limites de tempo |  | Selecionado a partir do menu de atalho: Off:Time limits (Desativado: Limites de tempo) está desligado. Do Rundown concluído: Time limits (Limites de tempo) está On (Ativo). O sistema começa a monitorar o tempo assim que o Rundown concluído é atingido e informa caso os limites de tempo sejam violados. From torque (Do torque): Time limits (Limites de tempo) está On (Ativo). O sistema começa a monitorar o tempo partir do valor de torque especificado e informa se os limites de tempo foram violados. | Desativado
Time monitoring torque (Tempo de monitoramento de torque) | Time limits = from torque (Limites de ângulo = do torque) | Valor de torque a partir do qual se inicia o monitor de Time limits (Limites de tempo). |
Tempo mín. | Time limits = On (Limites de tempo = Ativo) | Tempo mínimo permitido para o aperto. | 10 ms
Tempo máx. | Time limits = On (Limites de tempo = Ativo) | Tempo Máximo permitido para o aperto. | 1000 ms
Limites de pulso |  | Selecionado a partir do menu de atalho: Desativado: Sem monitoramento do limite de pulso. Do Rundown concluído: O monitoramento começa quando é atingido o Rundown complete torque (Torque de Rundown concluído) e informa se o número de pulsos está fora desse limite. From torque (Do torque): O monitoramento começa quando é atingido o valor de torque específico e informa se o número de pulsos está fora desse limite. | Desativado
Pulso final de monitoramento de torque | Pulse limits = from torque (Limites de pulse = do torque) | Valor de torque a partir do qual os limites de pulso são monitorados. | 18,75 Nm
Pulsos mín. | Pulse limits = on (Limites de pulso = ativo) | Número mínimo de pulsos para se atingir o alvo final. | 2
Pulsos máx. | Pulse limits = on (Limites de pulso = ativo) | Número máximo de pulsos para se atingir o alvo final. | 50