# Parada de emergencia

El POWER FOCUS 8 está equipado con una infraestructura necesaria para crear una función de parada de emergencia con rotura redundante conforme a EN ISO 13849-1 categoría 3 PL d. La función de parada de emergencia debe utilizarse cuando se usa la funcionalidad de arranque remoto.

La función de parada de emergencia puede utilizarse con un dispositivo de desconexión de suministro (como un botón EM Stop). Cuando se pulsa, interrumpe el suministro de tensión a la unidad del controlador.

La función de parada de emergencia puede utilizarse con un solo controlador o con hasta 10 controladores en una cadena de parada de emergencia sencilla. En una configuración de controlador múltiple, la señal de parada de emergencia se distribuye desde el primer controlador a todos los controladores interconectados utilizando E-stop in y E-stop out y PoE 1 y PoE 2. El último controlador de la cadena envía una señal de respuesta para indicar que todos los controladores han recibido la señal de parada de emergencia. Se visualiza el evento Parada de emergencia.

Para la parada de emergencia hay una salida de 24V CC a través de los conectores de parada de emergencia de la placa del conector.

En esta sección

- Cableado
- Configuraciones de clavijas para parada de emergencia