# 同期締め付けのセットアップ (ハードウェア)

セットアップの競合が起きる可能性があるので、競合を避けるため、ハードウェアの設定を完了する前にソフトウェア構成を実行する必要があることにご留意ください。

同期締め付けにより、同期された締め付けを行う POWER FOCUS 8 を複数接続することができます。

1. 各コントローラーが正しく構成されていることを確認してください（詳しくは、「同期締め付けの構成」を参照してください）。

2. PF8 デイジーチェーンケーブルを使用して、Sync Reference Com ポート B を最初の Sync Member の Com ポート A に接続します。

3. 別の PF8 デイジーチェーンケーブルを使用して、最初の Sync Member の Com ポート B を 2 番目の Sync Member の Com ポート A に接続します。後続のすべてのコントローラーで同じ操作を行います。

   同期締め付けシステムは、最大5個の Sync Member で構成できます。

コントローラーを ESTOP ケーブルで相互接続する必要があります。非常停止接続のシナリオを参照してください。