# Anzugsstufenparameter Drehmomentschlüssel - Produktion

Die in den Tabellen aufgeführten Parameter sind nur verfügbar, wenn eine der STwrench-Strategien verwendet werden. Es gibt verschiedene Strategie-Kombinationen. Einige der Parameter sind nur für bestimmte Strategien verfügbar und daher bei anderen Strategien nicht sichtbar.

Parameterregeln werden automatisch überprüft. Wenn eine Verletzung auftritt, wird der Fehlerindikator neben den falschen Parametern angezeigt. Wählen Sie die Fehleranzeige aus, um weitere Informationen über den Fehler aufzurufen.

Ein Wechsel zwischen den Strategien kann dazu führen, dass eine Fehleranzeige erscheint. Dies ist der Hinweis darauf, dass die ausgewählte Kombination ungültig ist und korrigiert werden muss.

Weiterführende Informationen zum STWrench entnehmen Sie bitte dem STWrench-Benutzerhandbuch (Drucksache Nummer 9836 4134 01).

Parameter in der STwrench Anzugsstufe
Parametername | Bedingung | Beschreibung | Standardwert
--- | --- | --- | ---
Steuerstrategie |  | Die Parameter-Optionen: Drehmoment / Winkel, Streckgrenze, Lose und PVT Ausgleich mit Fügepunkt. |
Erkennungszeit vorzeitiger Drehmomentverlust |  | Nach abgeschlossener Einschraubstufe kann das Programm mit dem Verschrauben beginnen, wobei das Drehmoment erhöht wird. Wenn das Werkzeug innerhalb dieses Zeitfensters eine Abnahme des Drehmoments erkennt, wird ein Abrutschen gemeldet. Wenn die Stecknuss vom Schraubenkopf abrutscht und das gemessene Drehmoment unter den Wert für Einschraubstufe innerhalb der angegebenen Zeit abgeschlossen abfällt, wird die Verschraubung abgebrochen und ein vorzeitiges Drehmoment gemeldet. | 200 ms
Sollwert |  | Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Sollwert aus. Die Parameter-Optionen: Drehmoment, Winkel, Drehmoment oder Winkel | Drehmoment
Solldrehmoment |  | Definiert das Solldrehmoment für die Anzugsstufe. | 0 Nm
Moment-Grenzwerte | Ziel = Soll | Die Auswahl erfolgt durch einen Schalter. Position Automatisch oder Manuell. |
Moment untere Toleranz | Drehmomentbegrenzer = Manuell | Drehmoment für das untere Limit | 0 Nm
Moment obere Toleranz | Drehmomentbegrenzer = Manuell | Drehmoment für das obere Limit | 0 Nm
Sollwinkel | Soll = Winkel oder Soll = Drehmoment oder Winkel | Definiert den Sollwinkel für die Anzugsstufe. | 0°
Winkel-Grenzwerte | Soll = Winkel | Auswahl aus einem Drop-Down-Menü. Die Parameter-Optionen: Automatisch oder Manuell. Winkelwerte für Max. und Min. können ausgewählt werden |
Winkel-Grenzwerte | Ziel = Soll | Auswahl aus einem Drop-Down-Menü. Die Parameter-Optionen: Aus: Keine Überwachung der Winkelgrenzen. Von Einschraubstufe beendet: Das Überwachungsfenster wird ab Erreichen von Drehmoment für Einschraubstufe beendet aktiviert. Ab Drehmoment: Das Überwachungsfenster wird ab Erreichen des angegebenen Drehmomentwertes aktiviert. |
Finales Winkelüberwachungsdrehmoment |  | Drehmomentwert, von dem die Winkel-Limits überwacht werden. | 20 Nm
Einschraubwinkel min. | Winkellimits = ein oder manuell | Unteres Winkelwert-Limit | 324°
Einschraubwinkel max. | Winkellimits = ein oder manuell | Oberes Winkelwert-Limit | 396°
Winkelsuchlimit | Winkellimits = manuell |  | 0
Drehmoment messen bei |  | Auswahl aus einem Drop-Down-Menü. Die Parameter-Optionen: Max. Drehmomentwert Wert bei Spitzenwinkel |
NIO final unter Soll |  | Die Auswahl erfolgt durch einen Schalter. Position EIN oder AUS. | Aus
Änderung Schraublimit |  |  | 50 Nm

Zusätzliche Parameter in der STwrench Anzugsstufe, wenn die Strategie Schraubenschlüssel – Produktion ist und PVT-Ausgleich mit Fügepunkt
Parametername | Bedingung | Beschreibung | Standardwert
--- | --- | --- | ---
Drehmoment-Kompensationspunkt | Drehmoment-Kompensation = Ein |  | 0°
PCT-Abstand | Drehmoment-Kompensation = Ein |  | 360°
PVT-Intervall | Drehmoment-Kompensation = Ein |  | 180°
Verzögerungsüberwachung | Drehmoment-Kompensation = Ein |  | 0°
Min. Klemmdrehmoment | Drehmoment-Kompensation = Ein | Drehmoment für das untere Limit | 1 Nm
Max. Klemmdrehmoment | Drehmoment-Kompensation = Ein | Drehmoment für das obere Limit | 20 Nm
Ausgleichswert | Drehmoment-Kompensation = Ein | Auswahl aus einem Drop-Down-Menü. Die Parameter-Optionen: Mittleres Drehmoment Spitzenmoment |