# Nergängningsvinkel låg – 166

Denna signal är aktiv om nergängningsvinkeln på programnivån är lägre än den angivna.

Namn i SoftPLC: RUNDOWN_ANGLE_LOW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT