# Konfiguration des Netzwerks

Der Zugriff auf POWER FOCUS 8 erfolgt entweder über die Atlas Copco Software ToolsTalk 2 oder über einen Webbrowser im Ortsnetz (LAN). Außerdem ist ein Zugriff direkt über einen angeschlossenen PC möglich. Das System verwendet das IPv4-Protokoll.

Die folgenden Netzwerkschnittstellen sind standardmäßig aktiviert:

Standard-Netzwerkschnittstellen
Bezeichnung | Beschreibung
--- | ---
Dienstanschluss | Schnittstelle für Wartungspersonal
PoE-Port 1 | Schnittstelle zum Anschluss ergänzender Werkzeuge
PoE-Port 2 | Schnittstelle zum Anschluss ergänzender Werkzeuge

Auf den Standard-Netzwerkschnittstellen stehen die folgenden Dienste zur Verfügung:

- SSH

- Webserverschnittstelle zur Systemkonfiguration

- DHCP

- Anschluss von Werkzeugen

- Abruf von Systemexportdateien

- Abruf von Protokolladapterprotokollen

- NTP (von Werkzeugen verwendet)

- Produktinterne Schnittstellen

- Zubehörschnittstelle

In diesem Abschnitt

- Konfiguration des werksseitigen Ethernet-Anschlusses
- Bluetooth-Konfiguration
- Konfiguration der Kanäle
- Konfiguration eines Drahtlos-Client
- Konfiguration des Controllers als Drahtloser Zugangspunkt
- Konfiguration der Firewall