# Väntar på att fortsätta

Vid åtdragningssteg av typ Vänta med villkoret Signal konfigurerad som Vänta-typ, Genom undersignalen Väntar på att fortsätta, visar varje individuell kanal om relaterad status väntar på en insignal för att fortsätta.

För mer information, se utsignalen Väntar på att fortsätta – 201.

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_WAITING_FOR_CONTINUE

Värdetyp | Startbit | Längd | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booleskt | 7 | 1 | 1 | 1