# Parametri della fase di avvitamento di Qualità della chiave

I parametri indicati nelle tabelle sono disponibili se viene utilizzata una delle strategie STwrench. Esistono diverse combinazioni di strategie. Alcuni dei parametri sono disponibili solo per alcune strategie e potrebbero non essere visibili in altre strategie.

Le regole dei parametri sono controllate automaticamente. Se si verifica una violazione, l'indicatore d'errore viene visualizzato vicino ai parametri incorretti. Selezionare l'indicatore dell'errore per visualizzare ulteriori informazioni sull'errore.

Cambiare strategia può comportare la visualizzazione dell'indicatore di errore. Ciò indica che la combinazione scelta non è valida e dev'essere corretta.

Per ulteriori informazioni su STwrench, consultare la Guida dell'utente di STwrench (numero di materiale stampato 9836 4134 01).

L'avvitamento completo viene definito nella documentazione STwrench come avvio del ciclo, ovvero inizio della fase di serraggio.

Parametri nella fase di avvitamento di STwrench
Nome parametro | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | ---
Velocità di avvitatura |  | 690 rpm
Coppia avvitamento completato | Definizione del punto di avvitamento completo | Dipende dal carico minimo smarthead (solitamente il 5% della coppia nominale) in Nm
Tempo di rotazione cricchetto |  | 5000 ms