# Paramètres de la phase de serrage TensorPulse

Nom du paramètre | Condition | Description | Valeur par défaut
--- | --- | --- | ---
Énergie d'impulsion |  | Énergie d'impulsion fournie au cours de l'impulsion active exprimée en pourcentage de l'énergie maximale que l'outil peut fournir avec chaque impulsion. | 100%
Facteur d’ajustement de la force de réaction |  | Énergie fournie par l'outil, exprimée en pourcentage. Le Facteur d'ajustement de la force de réaction repose sur l'énergie active et se traduit par une réaction confortable. | 40%
Facteur de corrélation de couple résiduel |  | Le terme Facteur de corrélation du couple résiduel est similaire à un étalonnage et s'ajuste entre le couple dynamique mesuré par l'outil électrique et le couple résiduel mesuré par un outil de contrôle. | 100%
Temps de détection de perte de couple prématurée |  | Un accroissement constant du couple est supposé quand on passe de l'approche au serrage. Un glissement de douille ou une rupture de vis peut entraîner une diminution du couple. Ceci peut être détecté dans une fenêtre de surveillance. | 200 ms
Couple cible |  | Couple cible final pour le serrage. | 0 Nm
Limites de couple |  | Sélectionné par les boutons radio. Les limites peuvent être sélectionnées Automatiquement ou Manuellement. | Manuellement
Torque min (couple mini.) | Limites de couple = Manuel | Couple minimum de l'étape. | 0 Nm
Torque max (couple maxi.) | Limites de couple = Manuel | Couple maximum de l'étape. | 1 Nm
Angle limits (limites d'angle) |  | Arrêt : Limites d'angle désactivées. À partir du vissage libre terminé : Limites d'angle activées. Le système commence à surveiller l'angle de serrage dès que le Vissage libre est terminé et signale si les limites d'angle ne sont pas respectées. Depuis le couple : Les Limites d'angle d'approche sont mises en Marche. Le système commence à surveiller l'angle de serrage à partir de la valeur de couple spécifiée et signale si les limites d'angle ne sont pas respectées. | À partir du vissage libre terminé
Couple de surveillance d'angle final |  | Valeur de couple à partir de laquelle les Limites d'angle d'approche sont surveillées. | 20 Nm
Angle min (angle mini.) |  | Valeur d'angle pour la limite inférieure d'angle à partir du point de démarrage. | 0°
Angle max (angle maxi.) |  | Valeur d'angle pour la limite supérieure d'angle à partir du point de départ. | 0°
Time min (temps mini.) | Limites de temps = Marche | Temps minimum alloué au serrage. | 10 ms
Time max (temps maxi.) | Limites de temps = Marche | Temps maximum alloué serrage. | 1000 ms
Limites d'impulsion |  | Sélectionner à partir d'un menu contextuel : Arrêt : Pas de surveillance de limites d'impulsion. À partir de l'approche terminée : La surveillance commence quand le Couple de vissage terminé est atteint et signale si le nombre d'impulsions est hors des limites. Depuis le couple : La surveillance commencer quand le couple spécifié est atteint et signale si le nombre d'impulsions est hors des limites. | Off (Arrêt)
Couple de surveillance d'impulsion finale | Limites des impulsions = du couple | Valeur de couple à partir de laquelle les limites d'impulsion sont surveillées. | 18,75 Nm
Impulsions minimum | Limites d'impulsions = Marche | Nombre minimum d'impulsions pour atteindre la cible finale. | 2
Impulsions maximum | Limites d'impulsions = Marche | Nombre maximum d'impulsions pour atteindre la cible finale. | 50
Mesure d'angle jusqu'à | Limites d'angle = Marche | Sélectionner à partir d'un menu contextuel : Valeur au couple de crête : Mesure la valeur de l'angle au couple maximum pendant le serrage. Valeur d'angle maxi. : Mesure de la valeur maximum de l’angle pendant le serrage. Value at Shutoff (valeur à l’arrêt) : Mesure la valeur d'angle avant de démarrer la phase d'arrêt. | Valeur d'angle maxi.