# Configurer le menu Bus de terrain dans un Poste de travail virtuel

Sur l’écran d'accueil, aller sur l’onglet Poste de travail virtuel, sélectionner un poste de travail virtuel dans le panneau gauche et accéder à la fenêtre Bus de terrain.

La fenêtre Bus de terrain de l'IGU présente le mappage de bus de terrain affecté au coffret.

Pour analyser la configuration du fieldbus du coffret et la configuration du fieldbus sélectionner Exécuter dans le champ Diagnostic pour le mappage du fieldbus. Pour plus d'informations, voir Configurer la fenêtre Accessoires dans un Poste de travail virtuel.

Tools Talk 2 est nécessaire pour configurer les mappages du fieldbus.

Poste de travail virtuel - Fieldbus