# Serrage désactivé - 182

Serrage désactivé est un signal de sortie qui est activé lorsque le serrage est désactivé extérieurement par l'un des signaux suivants :

- 20002 - Verrouillage serrage

- 20004 - Verrouillage de l'outil activé haut

- 20033 - Verrouillage de la gestion de poste

- 20018 - Verrouillage Open Protocol

- 20020 - Bus de terrain Verrouillage serrage

- 20040 - Soft PLC Verrouillage serrage

- 20061 - Verrouillage de l'outil activé faible

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_DISABLED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI