# Autoenrosco

A Etapa de Selftap (Autoatarraxante) possibilita o aperto onde o torque de Rundown necessário é maior do que o torque de Rundown complete (Rundown concluído), por exemplo, ao apertar finas camadas de metal utilizando parafusos autoenroscantes (ou autoatarraxantes). A janela Selftap (Autoatarraxante) inicia quando o valor do torque atinge SelftapTorqueMin/2 (Torque mín. autoatarraxante/2). O torque de ultrapassar o SelftapTorqueMin (Torque mín. autoatarraxante), mas não ultrapassar o SelftapTorqueMax. (Torque máx. autoatarraxante), durante a janela de ângulo.

Parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Autorrosqueamento | Ativa a Etapa de autoenrosco. | Desativado
Velocidade | Define a velocidade durante o Autoenrosco. | Velocidade inicial suave ou 5% da VelocidadeMaxFerramenta
Comprimento | Define o ângulo no qual girar o soquete durante o Autoenrosco. Medido a partir do final da Etapa inicial. | 360°
Torque mín. | Valor do torque para o limite inferior de Autorrosqueamento. | 0 Nm
Torque máx. | Valor do torque para o limite superior de Autorrosqueamento. | Torque máx. da ferramenta