# Párovanie bezdrôtového nástroja s ovládačom

Párovanie momentového kľúču s ovládačom je iné ako u iných bezdrôtových nástrojov a k ovládaču musí byť pripojený MWRKit. Podrobnejšie informácie nájdete v Pokynoch k výrobku daného nástroja.

Pred začatím procesu párovania:

- Uistite sa, že máte k dispozícii virtuálnu stanicu.

- Uistite sa, že v ovládači je aktivovaný Bluetooth.

- Uistite sa, že máte k dispozícii sloty na párovanie (6 pre Bluetooth)

- Skontrolujte, ktorý rádiový kanál budete používať

- Skontrolujte ako uviesť nástroj do režimu párovania. Pozrite si zodpovedajúcu dokumentáciu pre nástroje, ktoré sa majú spárovať, resp. dodržte nižšie uvedené pokyny.

- Ak je to možné, medzi nástrojom a ovládačom nechajte jasný viditeľný priestor.

- Uistite sa, že súčasne nie je spárovaný žiadny iný nástroj s ovládačom.

1. Aktivujte Bluetooth na ovládači tým, že prejdete na kartu Nastavenia, v ľavej table vyberiete Bezdrôtové pripojenie a potom prejdete do okna Bluetooth. Potiahnite prepínač Aktivované na Zapnuté

2. Nastavte rádiový kanál na použitie s bezdrôtovým nástrojom: V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia, v ľavej table vyberte Bezdrôtové pripojenie a potom prejdite do okna Bluetooth. Potiahnite prepínač Aktivované na Zapnuté

3. Vráťte sa na zobrazenie Domov a prejdite na kartu Nástroj. Na spustenie párovania potom vyberte ikonu plus v pravom hornom rohu obrazovky.

4. Uveďte nástroj do režimu párovania.

5. V dialógovom poli Párovanie vyberte Bluetooth na spustenie procesu párovania.

6. Proces párovania skončí v jednom s týchto výsledkov:

   - Párovanie bolo úspešné: Nástroj bol spárovaný s ovládačom použitím zvoleného kanálu.

   - Párovanie bolo neúspešné: Tento prípad mohol nastať na základe nasledujúcich dôvodov:

     - Počas procesu párovania nebol zistený žiadny nástroj. Uistite sa, že je nástroj v rozsahu a režime párovania, a potom vyberte Zavrieť a skúste to znova.

     - Počas procesu párovania sa našiel viac ako jeden nástroj. Uistite sa, že žiadny iný nástroj nie je v režime párovania, a potom vyberte Zavrieť a skúste to znova.

     - Párovanie už prebieha. Uistite sa, že nikto iný nevykonáva proces párovania k ovládaču, a potom vyberte Zavrieť a skúste to znova.

     - Párovanie zlyhalo. Vyberte Zavrieť a skúste to znova.