# 同期締め付け

低反力締め付け戦略や全コントローラーにわたる機能などのコントローラ機能は、機能管理システム（FMS）を介して配布されるライセンスを必要とします。特定のライセンスなしで機能の構成は可能であるのに対して、これらの機能の割り当てと使用には、コントローラに正しいライセンスがインストールされている必要があります。ライセンスの詳細については、ライセンス（FMS）を参照してください。

同期締め付けの構成は、ToolsTalk 2 を通じて行います。

同期締め付けでは、複数の PF8 コントローラーを一緒に接続して動作させることができます。構成内の最初のコントローラーは Sync Reference と呼ばれ、すべての締め付けとデータの報告を制御します。PF8 デイジーチェーンケーブルを使用して、Sync Member と呼ばれる最大 5 台の追加の PF8 コントローラーを Sync Reference と接続できます。「同期締め付けのセットアップ (ハードウェア)」を参照してください。Sync Member はツールを制御します。

## Sync Reference

Sync Reference は、システム内の頭脳です。以下を制御します:

- 締め付け設定

- データレポート

- システム全体の構成

- Tools Talk および ToolsNet への接続

アクセサリとフィールドバスは、Sync Reference に直接接続されます。

## Sync Member

Sync Member は、特別な機能を持たないドライブとして機能します。IT 部が動作していないため、外部アクセサリやプロトコルを Sync Member に接続することはできません。各 Sync Member にはチャネル番号が割り当てられています。チャネル番号は次の目的で使用されます:

- ToolsTalk 2 のハードウェアレイアウト構成内で接続されているツールとドライブを識別する。

- 同期モードでの締め付けに含める工具とドライブを選択する。

- 結果レポートを作成する。

- エラーイベントで障害のある部分を特定する。

## 締め付け

同期締め付けは、マルチステップ締め付けプログラムでのみ実行できます。各ツール間の締め付けを同期するには、同期点を使用します。これらのツールは、ステップ締め付けプログラムで次のステップに進む前に、この点でお互いを待ちます。締め付けプログラムには、最大で 25 ステップ（同期点を含まない）を含めることが出来ます。

締め付けプログラムの割り当ては、ToolsTalk 2 を介してのみ行うことができ、コントローラーを介して行うことはできません。

## ライセンス

同期締め付けは FMS の機能です。ライセンスが必要なのは Sync Reference のみです。追加のライセンスなしで、任意の PF8 コントローラーを Sync Member に変更できます。Sync Referenceのライセンスは、FMSコントローラー機能のアドオンとなります。

Sync Reference ライセンスを削除すると、同期締め付けモードでは締め付けを実行できなくなります。ライセンスサーバーへの接続が失われた場合でも、ライセンスは 48 時間引き有効です。コントローラーは有効な Sync Reference のライセンスを1時間ごとに検索します。

本セクション内

- 同期締め付けのユーザーインターフェイス
- 同期締め付けの構成
- 同期締め付けのセットアップ (ハードウェア)
- 同期締め付け
- 同期締め付けのライブ結果
- 同期締め付け信号
- 同期締め付け対応ツール
- 同期締め付け CAN アクセサリ