# Configurer un client sans fil

1. Sur la page d'accueil, aller sur l’onglet Réglages et sélectionner Réseau sur le panneau gauche.

2. Dans le champ Client sans fil, sélectionner Modifier.

3. Régler Activé sur Marche.

4. Régler DHCP sur Marche ou Arrêt en fonction de la configuration. Si réglé sur Arrêt, remplir les informations requises fournies par l’administrateur système local.

   - IP address (adresse IP)

   - Masque de sous-réseau

   - Passerelle

5. Saisir un Nom de réseau (SSID).

6. Dans le champ Sécurité, sélectionnerMode et choisir un mode de sécurité dans la liste. Si WPA2 Personal est choisi, saisir une Clé de sécurité.

7. Saisir les paramètres de sécurité et importer les fichiers cert et le clés, le cas échéant.

8. Modifier les Paramètres en option le cas échéant.

9. Sélectionner Appliquer.

   Le boîtier établira une connexion sans fil au réseau.

10. Pour accéder à l’interface utilisateur sans fil, saisir l’adresse IP dans un navigateur Web.