# Konfigurera Factory Ethernet-porten

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Nätverk till vänster.

2. I fönstret Factory Ethernet Port väljer du Redigera varefter du kan ändra Ethernet-inställningarna.

Endast porten Factory Ethernet kan konfigureras. Porten Service Ethernet har en tilldelad IP-adress, 169.254.1.1, som inte får anslutas till nätverket.

PF8 har två PoE-portar (Power over Ethernet). Använd dessa portar för att ansluta kringutrustning till PF8. Exempel på kringutrustning är ljusramper och hylsväljare i 6-serien. Dessa portar ansluts till IT-kortet via drivrutinskortet. PF8 använder en DHCP-server för dessa portar. Denna server ger varje ansluten enhet en intern PF8 IP-adress.

Anslut inte dessa portar till det lokala nätverket. En anslutning till det lokala nätverket kommer att orsaka konflikter mellan PF8:s interna DHCP-server och det lokala nätverkets DHCP-server.

I detta avsnitt

- Åtkomst av styrenheten via LAN
- Öppna styrenheten genom webbgränssnittet