# Parametrar för TensorPulse startsteg

Under startsteget roterar verktyget i hastighetsläge utan att pulsera.

Parameternamn | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Riktning | Parameteralternativen är CW (clockwise–medurs) eller CCW (counterclockwise–moturs). | CW (medurs)
Mjukstart | Möjliggör inställning av verktygets varvtal, vinkel och max moment för att underlätta för bulten att komma i rätt gäng. Väljs med envalsknappar. Av: Mjukstart är avstängd. På: Mjukstart är på. | Av
Varvtal | Anger varvtalet under Mjukstart. | 300 varv/minut
Vinkel | Anger vinkeln under Mjukstart. | 90°
Moment max | Anger maxmoment under Mjukstart. | 1,25 Nm
Avkänning av upprepad åtdragning | Tidig: Avslutar åtdragningen omedelbart när en redan åtdragen skruv/bult detekteras. Åtdragningen kommer att klassas som NOK. Kräver att Mjukstart är aktiverat. Fullständig: Även om en redan åtdragen skruv/bult detekteras, avslutas inte åtdragningen förrän alla åtdragningssteg har utförts. Åtdragningen kommer att klassas som NOK. För att göra en "Avkänning av dragning på redan draget förband" när Mjukstart inte används, måste alternativet Avkänning av dragning på redan draget förband – Klar användas. Avkänning av dragning på redan draget förband – Klar kommer inte avsluta åtdragningen förrän alla åtdragningssteg har genomförts och tar därför längre tid. Åtdragningen kommer att betraktas som en omdragning om hastigheten inte kan nå halva nergängningshastigheten; i detta fall ett omdragningsfel anges. Av: Ingen avkänning av upprepad åtdragning utförs. Kombination Mjuk start = Av och Rehit = Tidig tillåts inte. | Av
Verklig vinkelkompensation | Omkopplare med På eller Av-position. | Av
Verktygsrörelsegränser | Visas endast om Verklig vinkelkompensation är På. Anger verktygets rotationsgränsvärden. |
Negativ | Visas endast om Verklig vinkelkompensation är På. Definierar verktygets maximala negativa rotation. Om värdet överskrids upphör åtdragningen och ett fel rapporteras. Detta uttrycks som ett numeriskt vinkelvärde. | 30
Positiv | Visas endast om Verklig vinkelkompensation är På. Definierar verktygets maximala positiva rotation. Om värdet överskrids upphör åtdragningen och ett fel rapporteras. Detta uttrycks som ett numeriskt vinkelvärde. | 30
Använda tillbehör, kalibrering | Tillbehörsinställning väljs genom radioknappar. | Nej
Utväxling | Hylsans rotationshastighet = Verktygshastighet / utväxlingsförhållande. | 1.00
Effektivitetsinställning | Till exempel betyder 0,9 en effektivitetsförlust på 10 %. | 1.00