# Quellenverschraubung

Das Verschraubungsmenü zeigt eine Liste mit quellenbasierten Verschraubungskonfigurationen an. Rufen Sie zum Verknüpfen separater Listen mit einer Virtuellen Station die Registerkarte Virtuelle Station auf, wählen Sie links die gewünschte Virtuelle Station aus und wählen Sie im Fenster Aufgabe Aufgabe wählen aus. Hier kann eine Quelle als Aufgabe ausgewählt werden. Bei quellenbasierten Verschraubungen wird ein spezifisches Verschraubungsprogramm mit einer Kennnummer verbunden. Wenn die Kennnummer an die Steuerung gesendet wird (entweder über ein externes digitales Signal oder bei Verwendung eines Stecknuss-Selektors durch Anheben der entsprechenden Stecknuss im Selektor), wird das verknüpfte Programm gemäß der Quellverschraubungskonfiguration ausgeführt. Es kann entweder wiederholt oder als Gruppe mit einer entweder in der Quellverschraubungsliste konfigurierten oder dynamisch durch ein externes System festgelegten Gruppengröße ausgeführt werden.

Für die quellenbasierten Verschraubungslisten kann entweder der Modus Steuerung oder Bestätigung ausgewählt werden.

- Im Steuerungsmodus wird ein Verschraubungsprogramm über eine externe Quelle ausgewählt, indem eine Kennnummer angefordert wird. Bei einem Stecknuss-Selektor ist die Kennnummer mit einer entsprechenden Stecknuss im Stecknuss-Selektor verbunden, und die Verschraubungsprogrammauswahl erfolgt durch Herausheben der Stecknuss.

- Im Modus Bestätigung kann der Stecknuss-Selektor nicht als Steuerquelle verwendet werden. In diesem Modus sind Kennnummern sowohl mit einem Verschraubungsprogramm als auch mit einer spezifischen Stecknuss verbunden (in einer zusätzlichen Spalte in der Liste angegeben). Bei der (über ein externes Signal erfolgenden) Anforderung einer Kennnummer wird die entsprechende Stecknuss im Stecknuss-Selektor angefordert, und das Verschraubungsprogramm wird beim Herausheben der Stecknuss aktiviert (andere Stecknüsse sind deaktiviert). Wenn keine Stecknuss spezifiziert (d. h. in der Stecknuss-Spalte 0 eingestellt) ist, wird das Verschraubungsprogramm direkt aktiviert und der Stecknuss-Status ignoriert.

In der POWER FOCUS 8 können bis zu 250 Quellen gespeichert werden.

In diesem Abschnitt

- Eine quellenbasierte Verschraubung konfigurieren
- Quellen-Verschraubungs-Eigenschaften