# Inspeção de TAG

O recurso TAG check (Inspeção de TAG) permite a verificação de TAG da ferramenta. Quando a inspeção de TAG é ativada no POWER FOCUS 8 e no STwrench, a ferramenta é travada, caso a TAG fornecida com o programa não seja igual àquela inserida no smartHEAD do STwrench.

O número de TAG é especificado de maneira diferenciada, em função da tarefa.

No caso de Generic Tightening Strategies (Estratégias Genéricas de Aperto), o número de TAG é especificado no Programa de Aperto.

No caso de Multistep Tightening Strategy (Estratégia de Aperto de Múltiplas Etapas), o número de TAG depende do que foi selecionado no menu Sources/Batch Sequence (Fontes/Sequência de Lotes).

- Caso esteja em execução o Source Tightening (Aperto de Fonte)(Sources > Tightening > Source Tightening > Selector mode - Confirm) (Fontes > Aperto > Aperto de Fonte > Modo do seletor - Confirmar) o número de TAG é especificado na caixa Socket (Soquete).

- Caso esteja em execução o Batch Sequence (Sequência de Lotes) (Batch sequence > Sequence library > Sequence > Batch configuration - Edit) (Sequências de Lotes > Biblioteca de sequências > Sequência > Configuração de lote), o número de TAG é o Número de Identificação.

- Caso esteja em execução o Source Batch (Lote de Fonte) (Sources > Batch sequence > Source Batch) (Fontes > Sequência de Lotes > Lote de Fonte), o número de TAG é especificado em Batch Sequence (Sequência de Lotes), conforme na seção acima.

No caso de Batch Sequence (Sequência de Lotes) e Source Batch (Lote de Fonte), defina Free order (Ordem livre) - na Batch Sequence (Sequência de Lotes) - como No (Desativado).

Inspeção de TAG (Inspeção de TAG) está disponível somente para STwrench.

Opções de Inspeção de TAG | Descrição
--- | ---
Desativado | A ferramenta não é travada, independentemente da TAG inserida.
Ativo | A ferramenta é travada, desde que o número de TAG não seja igual ao número de TAG especificado na configuração da estratégia de aperto.