# Paramètres de Desserrage Impulsion - étape unique

Paramètres de desserrage
Nom du paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Desserrage activé | Off (Arrêt) : Le desserrage est désactivé Marche : Le desserrage est désactivé et les paramètres additionnels peuvent être réglés. | On (Marche)
Couple de détection | Auto : La valeur est réglée en fonction du type d'outil et de ses capacités. Manuel : La valeur est réglée manuellement. | Auto
Couple de détection | Couple minimum nécessaire pour commencer à effectuer une opération de vissage et produire un résultat de dévissage. | 3,5 Nm
Couple de desserrage | Auto : La valeur est réglée en fonction du type d'outil et de ses capacités. Manuel : La valeur est réglée manuellement. | Auto
Couple de desserrage | Lorsque le couple chute au-dessous de la valeur du Couple de desserrage, le desserrage est considéré comme correct. Selon les variations dans la longueur des vis, le système ne peut pas déterminer le moment où la vis est entièrement dégagée. C’est à l’opérateur d’en décider. | 1,75 Nm
Loosening speed (vitesse de dévissage) | La vitesse de dévissage est atteinte lorsque la valeur Run-up torque (couple d'accélération) est atteinte. Maxi : La valeur est réglée sur maximum Manuel : La valeur est réglée manuellement. | Maxi.
Loosening speed (vitesse de dévissage) | Visible si la Vitesse de dévissageest réglée sur Manuel | 1 tr/min