# Configuración del bus de campo

La sección del bus de campo está compuesta por información sobre el tipo de bus de campo que se está utilizando. Depende del hardware y es de solo lectura. Es posible editar la sección de configuración con los ajustes generales del bus de campo en uso.

En los controladores POWER FOCUS 8, Fieldbus solo funciona si el módulo Anybus interior es compatible. Solo los módulos codificados con un único ID de proveedor Atlas Copco son compatibles, y estos solo se pueden adquirir de Atlas Copco. Si se adquiere un módulo de Atlas Copco, entonces tiene un ID de proveedor correcto.

Los módulos Anybus de Atlas Copco compatibles con POWER FOCUS 8 son los siguientes:

- Profibus M40 (número de producto 8436 0941 05)

- DeviceNet M40 (número de producto 8436 0941 10)

- Ethernet/IP 2 Puerto M40 (número de producto 8436 0941 15)

- Profinet E/S 2 Puerto M40 número de producto 8436 0941 20)

- CC-Link M40 (número de producto 8436 0941 25)

- CC-Link IE M40 (número de producto 8436 0941 30)

La asignación del bus de campo y la asignación de los mapas del bus de campo a estaciones virtuales se realiza con ToolsTalk. Para obtener más información, consulte el manual de configuraciones de ToolsTalk.

Parámetros de Fieldbus
Parámetro | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | ---
Tipo de bus de campo | Los módulos son: Profibus M40 DeviceNet M40 EtherNet/IP 2 Puerto M40 Profinet E/S 2 Puerto M40 CC-Link M40 CC-Link IE M40 | Ninguna
Estado de la conexión | En línea: el módulo está conectado. Sin conexión: el módulo está desconectado. ID de proveedor no coincide: el módulo no se ha adquirido de Atlas Copco y, por lo tanto, no es compatible. | Offline
Definido por la red | Interruptor de selección On-Off. Determina cómo se configura la comunicación del módulo de bus de campo. Activado: Parámetros de comunicación establecidos automáticamente en el módulo del bus de campo. Los parámetros son determinados por la red durante la conexión inicial con la estación más lejana. Desactivado: Los parámetros de comunicación deben introducirse durante la configuración. | Off
Handshake de lectura de resultados | Interruptor de selección On-Off. Cuando está On, el ajuste afectará a todas las estaciones virtuales. La señal Handshake de lectura de resultados debe mapearse en la configuración de buses de campo. Los resultados producidos cuando no hay resultados que reconocer se enviarán inmediatamente al PLC. Resultados a reconocer se pondrá en una cola y cuando se reconozca se borrará y se enviará el siguiente resultado de la cola. El tiempo entre el resultado borrado y el siguiente resultado en la cola dependerá del tiempo del ciclo del bus de campo establecido en los ajustes generales de buses de campo. Si se cambia este ajuste, o se modifica el mapeo de buses de campo de la estación virtual, los resultados que sigan en la cola se descargarán y no se enviarán al PLC. | Off
Bloquear herramienta cuando el bus de campo está fuera de línea | Interruptor de selección On-Off. Determina la acción del controlador si el módulo de bus de campo pierde la comunicación con el bus de campo primario (PLC). | Off
Sincronizar en tarea seleccionada | Interruptor de selección On-Off. Si se activa, el marco del bus de campo se volverá a sincronizar en caso de cambios en la tarea | Off
Datos cíclicos de orden de bytes | Seleccione el orden de bytes que desea para los datos cíclicos: Definido por la red Intel (pequeño) Motorola (grande) | Definido por la red
Modo ampliado | Selecciona entre el modo de datos de 152 bytes compatible con versiones anteriores y el modo de datos de 368 bytes: Activado: Modo de datos de 368 bytes. Desactivado: Modo de datos de 152 bytes. | Off
Dirección de dispositivo | Especifica la compensación en la zona PLC del primer byte en el que desea escribir. Rango 0 - 999. | 1

En esta sección

- Crear una nueva configuración general de bus de campo