# 締め付け無効 - 182

締め付け無効は、締め付けが次の信号のいずれかによって外部的に無効化されたときに有効化する出力信号です：

- 20002 - ロック締め付け

- 20004 - 高でロックツール有効

- 20033 - ラインコントロールロック

- 20018 - オープンプロトコルロック

- 20020 - フィールドバスロック締め付け

- 20040 - Soft PLCロック締め付け

- 20061 - 低でロックツール有効

SoftPLCでの名前 ：TIGHTENING_DISABLED

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE