# ThCT – Corte de rosca hasta par

Herramientas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

La función Corte de rosca hasta par activa el apriete en el que el par de aproximación requerido es superior al par de Aproximación completa, por ejemplo cuando se aprietan capas finas de metal utilizando tornillos taladradores (o autorroscantes). La herramienta opera hacia adelante hasta que se alcanza el Ángulo de corte de rosca (Aw). La ventana del ángulo de corte de rosca se mide desde que el par supera por primera vez el Par de gatillo de corte de rosca (Ttc). Desde el punto en que se alcanza el ángulo de corte de rosca, la etapa continúa hasta que se alcanza el Par objetivo (Tt).

Parámetro | Descripción
--- | ---
Par objetivo | Debe ser > 0
Ventana de ángulo de corte de rosca | Predeterminado: 0. Debe ser > 0
Par del gatillo | La medición del ángulo comienza en este punto de activación.
Velocidad | Predeterminado: 60 rpm. Debe ser > 0
Tipo de rampa de velocidad | Duro, suave o manual. Predeterminado: Duro. Si selecciona Manual, se abre el campo de la rampa de velocidad.
Freno (válido solo para Power Focus 6000 Apriete sincronizado, Power Focus 8 Apriete sincronizado y Flex) | Si está Activado, la herramienta se detendrá al alcanzar el objetivo. Si está Desactivado, el programa pasa directamente a la siguiente etapa sin detener la herramienta.

Haga clic sobre la imagen para ver más información:

A | Par objetivo
B | Gatillo de par
C | Ventana de ángulo de corte de rosca