# 동기화 조임 구성하기

하드웨어 설정 전에 Sync 참조와 모든 Sync 멤버의 구성을 완료해야 합니다.

## Sync 참조 구성

1. 홈 보기에서, 컨트롤러 탭으로 이동하여 왼쪽 창에서 동기화 조임을 선택합니다.

2. 동기화 조임 창으로 켜짐 동기화 안 함 옆에 있는 생략 부호(…) 아이콘을 선택합니다.

   동기화 조임 모드 창이 나타납니다.

3. Sync 참조를 선택합니다.

   동기화 조임 모드 창이 닫힙니다.

4. 적용을 선택합니다.

   컨트롤러가 재부팅되고 일반 PF8 GUI의 단순화된 버전인 Sync 참조 구성으로 부팅됩니다.

## 동기화 조임 활성화하기

동기화 조임 기능은 Sync 참조 컨트롤러에서 활성화되어야 하며 두 가지 방법이 있습니다.

1. I/O 신호 Enable Operation(10055)을 High로 설정하거나 또는

2. Sync 참조 컨트롤러에서, 구성으로 이동하여 왼쪽 창의 일반 가상 스테이션을 선택한 다음 해당 구성에 대한 편집을 선택합니다. 그런 다음, 고정 스테이션 필드에서, 자동 사용 을 항상으로 설정합니다.

동기화 조임 활성화되어 있지 않은 경우, 런타임 시 "시작할 수 없습니다. 사용 신호가 약합니다"라는 오류 메시지가 나타납니다.

## Sync 멤버 구성

1. 홈 보기에서, 컨트롤러 탭으로 이동하여 왼쪽 창에서 동기화 조임을 선택합니다.

2. 동기화 조임 모드 창으로 켜짐 동기화 안 함 옆에 있는 생략 부호(…) 아이콘을 선택합니다.

   동기화 조임 모드 창이 나타납니다.

3. Sync 멤버를 선택합니다.

   동기화 조임 창이 닫힙니다.

4. 채널 창에서, Sync 멤버의 채널 번호를 선택합니다. 그 다음, Sync 멤버에 적합한 채널을 선택합니다.

   동일한 설정에서 Sync 멤버의 채널 번호는 고유한 숫자이어야 합니다.

5. 적용을 선택합니다.

   컨트롤러는 재부팅되며 Sync 멤버의 채널 번호만 표시하는 Sync 멤버 구성으로 부팅됩니다.

## 일반 PF8 모드로 다시 전환 (동기화 조임 종료)

1. 홈 보기에서, 컨트롤러 탭으로 이동하여 왼쪽 창에서 동기화 조임을 선택합니다.

2. 동기화 조임 창에서 Sync 참조 옆에 있는 생략 부호(…) 아이콘을 선택합니다.

   동기화 조임 모드 창이 나타납니다.

3. 동기화 안함을 선택합니다.

   동기화 조임 모드 창이 닫힙니다.

4. 적용을 선택합니다.

   컨트롤러가 재부팅되고 일반 구성으로 부팅됩니다.