# Parâmetros da Fase Rundown do TensorPulse.

Durante o Rundown, a ferramenta pode utilizar tanto o modo de velocidade, com uma velocidade constante do motor, quanto o modo de pulso. A seleção é feita com base no torque encontrado e nos limites de torque fornecidos na configuração.

Nome do parâmetro | Condição | Descrição | Valor padrão
--- | --- | --- | ---
Redução em alta velocidade |  | A etapa de Rundown pode ser realizada em alta velocidade para minimizar o tempo, sem sobreaperto. É atingido deixando-se a ferramenta funcionar em velocidade mais alta para uma extensão de ângulo especificada. Ao ser atingido o ângulo, a velocidade mudará para a velocidade mais baixa especificada no parâmetro Rundown speed (Velocidade de Rundown). Somente disponível para ferramentas SRB. As opções de parâmetro são: On (Ativo) Off (Desativado) | Desativado
Comprimento |  | Ângulo que define a seção High-speed rundown (Rundown de alta velocidade). Máx. 99999° | 3600°
Velocidade |  | Velocidade máx. da ferramenta deve ser mais alto que Velocidade de Rundown (rpm). | 690 rpm
Velocidade de Rundown |  | Selecionado por botões de comando. Rundown speed (Velocidade de Rundown) pode ser definido em Máx. ou Manual. | Máx.
Velocidade de Rundown | Rundown speed = manual (Velocidade de Rundown = manual) | Especifica a velocidade da ferramenta durante a etapa de Rundown. | 690 rpm
Limites de torque de Rundown |  | Limites de torque de Rundown é ativado por meio de uma chave Desativado: Limites de torque de Rundown é desligado. Ativo: Limites de torque de Rundown é ligado. | Desativado
Deslocamento | Limites de torque de Rundown = Ativo | Deslocamento de ângulo antes de começar o Intervalo do ângulo. | 0°
Comprimento | Limites de torque de Rundown = Ativo | Ângulo que define a Seção de limite do torque de Rundown. | 360°
Torque mín. | Limites de torque de Rundown = Ativo | Valor de torque para o Limite inferior do torque de Rundown. | 0 Nm
Torque máx. | Limites de torque de Rundown = Ativo | Valor de torque para o Limite superior do torque de Rundown. | 4,75 Nm
Limites de ângulo de Rundown |  | Desativado: Limites de ângulo de Rundown está desligado. Do Gatilho: Limites de ângulo de Rundown está Ligado. O sistema começa a monitorar o ângulo de aperto assim que o acionador da ferramenta é pressionado e informa se os limites de ângulo foram violados. From torque (Do torque): Limites de ângulo de Rundown está Ligado. O sistema começa a monitorar o ângulo de aperto a partir do valor de torque especificado e informa se os limites de ângulo foram violados. | Desativado
Torque de monitoramento do ângulo de Rundown |  | Valor de torque a partir do qual os Limites de ângulo de Rundown são definidos. | 0 Nm
Ângulo mín. |  | Valor do ângulo para o limite de ângulo inferior desde o ponto de partida. | 100°
Ângulo máx. |  | Valor do ângulo para o limite de ângulo superior desde o ponto de partida. | 5000°
Tempo mín. | Visível se Rundown Angle limits =From Trigger (Limites de Ângulo de Rundown = Do Gatilho) ou se Rundown Angle limits=From Torque (Limites de Ângulo de Rundown = Do Torque) | Tempo mínimo para a etapa. | 10 ms
Tempo máx. | Visível se Rundown Angle limits =From Trigger (Limites de Ângulo de Rundown = Do Gatilho) ou se Rundown Angle limits=From Torque (Limites de Ângulo de Rundown = Do Torque) | Tempo máximo para a etapa. | 5000 ms
Rundown complete torque (Torque de Rundown concluído) |  | Define o valor do torque para quando o encosto é alcançado e o Rundown concluído. | 5 Nm