# インパルスシングルステップ開始段階パラメーター

開始段階中、ツールは、パルスなしの高速モードで回転します。

パラメーター名 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
ソフトスタート | ボルトがネジに入るのを容易にするために、ツールの速度、角度、最大トルクの設定ができます。 ラジオボタンで選択されます。 オフ: ソフトスタートがオフになります。 オン: ソフトスタートがオンになります。 | オフ
Speed（速度） | ソフトスタート時の速度を定義します。 | 300 rpm
Time (時間) | ソフトスタート期間を定義します。 | 400 ms
リヒット検出 | 早期：既に締め付けたねじ / ボルトが検出されると直ちに締め付けを終了します。締め付けは NG とみなされます。ソフトスタートが有効になっていることが必要です。 完了：すでに締め付けたネジ / ボルトが検出されても、すべての締め付けステップが実行されるまで締め付けは終了しません。締め付けは NG とみなされます。ソフトスタートがアクティブでない場合にリヒット検出を行うには、リヒット検出完了オプションを選択する必要があります。リヒット検出完了では、すべての締め付けステップが実行されるまで締め付けを終了しません。速度がランダウン速度の半分に達しなかった場合、その締め付けはリヒットと見なされ、リヒットエラーが表示されます。 オフ: リヒット検出は実施されません。 コンビネーションソフトスタート = オフとリヒット = 早期は許可されません。 | オフ
アタッチメント調整を使用 | アタッチメントは、ラジオボタンで選択されます。 | なし
変速比 | ソケット回転速度 = ツール速度／ギア比。 | 1.00
効率の調整 | 例えば、0.9 は 10％ の効率の損失を意味します。 | 1.00