# Åtdragning aktiverad – 183

Åtdragning aktiverad är en utsignal som aktiveras när åtdragningen är inte externt inaktiverad av någon av följande signaler:

- 20002 – Lås åtdragning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20020 – Fältbuss lås åtdragning

- 20040 – Soft PLC lås åtdragning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_ENABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT