# Power Focus 8 (3.14)

## Software

# Inledning

I detta avsnitt hittar du grundläggande information om produkten och även om formateringsstandarder som används för ämnena.

# Allmän beskrivning

Power Focus 8 från Atlas Copco tar produktiviteten och anslutningsmöjligheterna till helt nya nivåer. Den kan anslutas till en mängd olika monteringsverktyg från Atlas Copco och ger en enda styrenhetsplattform för all montering. Genom virtuella stationer kan flera verktyg köras från en enda styrenhet med olika åtdragningsinställningar. Det blir ett perfekt alternativ för smart ansluten montering.

# Vedertaget bruk

För att användaren ska ha lättare att förstå innehållet har vissa formateringsstandarder använts i hela dokumentet. Formateringsstandarderna som används anges i tabellen nedan.

Standarder i användarhandboken
Element | Beteckning | Beskrivning | Utgång
--- | --- | --- | ---
Allmänt eftertryck | I programarbetsytan. | Används till att framhäva vissa textelement, eller till att markera dem. | Text i fetstil
Objekt i grafiskt användargränssnitt (GUI) | Klicka på knappen Funktion. | Referenser till objekt som finns på skärmen i GUI (exempelvis kommandoknappar, ikonnamn och fältnamn). | Text i fetstil
Sökväg i grafiskt användargränssnitt (GUI) > | I allmänhet överst i GUI. | Navigationshjälp som håller reda på positionen i GUI. | Till exempel: Styrenhet > Program > Redigera
Användarinmatning | Ange en beskrivning av programmet. | All text som användaren matar in. | Text i fetstil
Filnamn | Ange ett filnamn för exporten. | Filer som antingen exporterats från eller importerats till systemet. | Text i kursiv fetstil
Namn på variabler och parametrar | Ange ett namn på exporten. | Namn på variabler och parametrar (ej värden). | Text i kursiv stil
Variabel- och parametervärden | Ange ett VÄRDE för exporten. | Variabel- och parametervärden. | Text i FETSTILTA VERSALER
Systemutmatning | Client.Domain.Models.ExportImportConfiguration | All text som matas ut från systemet. | Text med fast teckenbredd
Externa länkar |  | Länkar till externa webbplatser som har information kopplad till dokumentet eller det aktuella innehållet. Dessa kan innefatta: Tekniska produktdata Dimensionsritningar Tillbehör Produktspecifik information | Valbar text till externa webbplatser
Länkar till intern dokumentation |  | Relevant information – länkar till information som är direkt relaterad till det aktuella ämnet och behöver beaktas för vissa konfigureringar som görs. I detta avsnitt – länkar till alla ämnen inom avsnittet, vilka kan vara nyttiga för att förstå en funktion eller konfiguration. Om de finns tillgängliga kommer dessa länkar att visas nedanför texten. | Valbar text till internt innehåll

# Ansvar och varningar

# Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Denna produkt innehåller möjligheter att behandla personligt identifierbar information, t.ex. datorns användarnamn, roll och IP-adress. Syftet med denna möjlighet kan vara att förbättra kvalitetskontrollen genom spårbarhet och god åtkomsthantering.

Om du bestämmer dig för att behandla personliga data måste vara medveten om och följa gällande regler för dataskydd, inklusive GDPR inom EU samt andra tillämpliga lagar, direktiv och förordningar. Atlas Copco kan inte på något sätt hållas ansvariga för hur du använder produkten.

# Direktiv om radioutrustning (EU) 2014/53 (RED) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/30 som kompletterar RED.

- Radioutrustning som kommunicerar via internet och som släpps på marknaden i EU och EES den 1 augusti 2025 eller senare måste uppfylla cybersäkerhetskraven i RED.

- Programvaruversioner med tidigare versionsnummer än 3.14.8 uppfyller inte cybersäkerhetskraven i RED.

- Det är förbjudet att installera icke-kompatibel programvara i produkter som släpps på marknaden den 1 augusti 2025 eller senare för användning inom EU och EES.

- Kontrollera serienumret för att identifiera rätt datum för när produkten släpptes på marknaden.

- Om du nedgraderar till en programvaruversion med ett tidigare versionsnummer än 3.14.8 upphör efterlevnaden av regler inom EU och EES och produkten utsätts för cybersäkerhetsrisker.

- Användning av en programvaruversion med ett tidigare versionsnummer än 3.14.8 sker på kundens eget ansvar och risk. Atlas Copco tar inget som helst ansvar för eventuella konsekvenser som kan uppstå vid användning av en programvaruversion med ett tidigare versionsnummer.

# Ansvar

Många händelser i arbetsmiljön kan påverka åtdragningsprocessen och kräva en validering av resultat. I enlighet med gällande standarder och/eller föreskrifter, ställer vi som krav att det installerade momentet och rotationsriktningen kontrolleras efter varje händelse som kan påverka åtdragningsresultat. Exempel på sådana händelser inkluderar, men är inte begränsade till:

- initial installation av verktygssystemet

- ändring av delbatch, bult, skruvbatch, verktyg, mjukvara, konfiguration eller miljö

- ändring av luftanslutningar eller elektriska anslutningar

- ändring i linjens ergonomi, process, kvalitetsförfaranden eller praxis

- byte av operatör

- någon annan ändring som påverkar åtdragningsprocessens resultat

Kontrollen ska:

- Se till att sammanfogningen inte har ändrats på grund av påverkande händelser.

- Göras efter initial installation, underhåll eller reparation av utrustningen.

- Inträffa minst en gång per skift eller vid annan lämplig frekvens.

# Varningar

OBS

Ändring av parametrar kan leda till en minskning i verktygsprestanda och kan också bromsa produktionen.

VARNING

Risk för allvarliga personskador eller skador på egendom

Du måste ha läst, förstått och följt alla anvisningar innan du använder verktyget. Om inte alla anvisningar efterföljs finns risk för elchock, brand, allvarliga personskador eller skador på egendom.

- Läs all säkerhetsinformation som levereras tillsammans med de olika delarna i systemet.

- Läs alla produktanvisningar för installation, drift och underhåll av de olika delarna i systemet.

- Läs alla lokala lagstiftade säkerhetsföreskrifter när det gäller systemet och delar till dessa.

- Spara all information och alla anvisningar för framtida referens.

# Om användarguiden

Användarmanualen beskriver hur man installerar och konfigurerarPOWER FOCUS 8.

Den är avsedd för alla som använder eller utför service på ett POWER FOCUS 8.

# Revisionshistorik

Utgivningsnummer
Ändringsdatum
Ändringsbeskrivning
Sök

Utgivningsnummer | Ändringsdatum | Ändringsbeskrivning
--- | --- | ---
item | item | none
3,14 | 10/2025 | NYTT innehåll Direktiv om radioutrustning (EU) 2014/53 (RED) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/30 som kompletterar RED. Arbeta med automatiseringsregler TTC – Dra åt till koppling CRh – Kopplingsrehit Maskinens kapacitetstestläge aktivt – 10148: Lagt till en in-/utsignal Växlar mellan maskinens kapacitetsläge – 10152: Lagt till en insignal UPPDATERAT innehåll Konfiguration av nätverket: Lagt till information om standardportar och tjänster Händelsekoder Allmän virtuell station: Lagt till information om maximalt antal på varandra följande lossningar Open-end i öppet läge – 89: Utsignal aktiverad för fältbuss Allmän virtuell station Ansluta till webbgränssnittet via tjänstens Ethernet-port Flerstegsprogram Lägga till ett flerstegsprogram Ta bort ett flerstegsprogram Validera ett verktyg med ett åtdragningsprogram Inställningar för ett multistegprogram Uppdatera program för styrenhet via USB Uppdatera styrenhetens program via webbgränssnitt Webb-GUI Konfiguration av utökad loggning
3,13 | 09/2024 | NYTT innehåll Egenskaper för källåtdragning Koppla bort Bluetooth-anslutning Konfiguration av HTTPS Konfigurera HTTPS Certifikat UPPDATERAT innehåll Konfigurera en källåtdragning Verktyg som stöds Kalibrera verktyget Konfigurera Factory Ethernet-porten Konfigurera brandväggen Konfigurera ToolsNet-anslutningen Konfigurering av ToolsTalk-anslutning Anslutningsscenarier för nödstopp Aktuella resultat Händelsekoder Stegövervakningar
3,11 | 02/2024 | UPPDATERAT innehåll Gränssnitt för flersteg Händelsekoder uppdaterade. NOK Resultatlista uppdaterad. "StepSync" ersatt av "styrenhet" eller "synkronisera åtdragning" i användarhandboken. Konfiguration av verktygets lysdioder/LED uppdaterad.
3,10 | 06/2023 | NYTT innehåll Konfigurera styrenheten som en trådlös accesspunkt tillagd i Konfiguration av nätverket. Felsökningsmatris tillagd i Felsökning och service UPPDATERAT innehåll Verktygsdiagnos – Diagnostest har lagts till i Verktygsdiagnos. PrT – Prevailing Torque (rådande moment) tillagt i Konfiguration för FlexSystem och StepSync. Exportera loggar från anslutna verktyg QST-M tillagt. Händelsekoder uppdaterade med batteristatus. Konfigurera protokollfönster i en virtuell station uppdaterat med värde för kommunikationstimeout.
3,9 | 01/2023 | NYTT innehåll Konfiguration > Arbeta med verktygsfliken > Verktygsdiagnos Konfiguration > Arbeta med verktygsfliken > Nollposition Konfiguration > Arbeta med fliken Inställningar > Konfiguration av IxB Connect Konfiguration > Fliken Arbeta med konfigurationer > Verktygskonfiguration. > Konfiguration av dubbla givare UPPDATERAT innehåll Konfiguration > Fliken Arbeta med styrenhet > Exportera ”Systemloggar och information” Konfiguration > Fliken Arbeta med styrenhet > Export/Import > Exportera loggar från anslutna verktyg Konfiguration > Arbeta med fliken Åtdragning > Flerstegsprogram > Åtdragningssteg Konfiguration > Arbeta med fliken Åtdragning > Flerstegsprogram > Stegövervakningar Konfiguration > Arbeta med fliken Konfigurationer > Allmän virtuell station Konfiguration > Arbeta med fliken Inställningar > Konfiguration av nätverket > Konfigurera brandväggen
3,8 | 06/2022 | NYTT innehåll: Konfiguration > Fliken Arbeta med styrenhet > Export/Import > Exportera ”Systemloggar och information” UPPDATERAT innehåll: Konfiguration > Fliken Arbeta med styrenhet > StepSync Konfiguration > Fliken Arbeta med styrenhet > StepSync > StepSync-åtdragningar Konfiguration > Fliken Arbeta med styrenhet > StepSync > StepSync-signaler Konfiguration > Fliken Arbeta med åtdragning > Flerstegsprogram (nya filtreringsbara tabeller för åtdragningssteg, stegövervakning och stegbegränsningar). Konfiguration > Fliken Arbeta med åtdragning > Flerstegsprogram (Skapa flerstegsprogram har infogats under Lägga till ett flerstegsprogram)
3,7 | 01/2022 | NYTT innehåll: Fliken Konfigurationer > Verktygskonfiguration > Konfiguration av öppen ände Inställningsfliken > Konfiguration av serveranslutningar > Konfiguration av fjärrloggningsanslutning Inställningsfliken > Konfiguration av utökad loggning Inställningsfliken > Konfiguration av utökad loggning > Konfiguration av loggrupper UPPDATERAT innehåll: Flerstegsprogram > Åtdragningssteg (TC – momentkalibrering) Flerstegsprogram > Stegövervakning (C – ström, TC – momentkalibrering) Flerstegsprogram > Inställningar för ett flerstegsprogram (programövervakning – tid, programrestriktion – vinkel, programrestriktion – tid) Flerstegsprogram > Stegrestriktioner (C – ström) Lista över händelsekoder Insignaler – Power Focus 8 Insignaler – StepSync Utsignaler – Power Focus 8 Utsignaler – StepSync
3,6 | 06/2021 | Detta är den första officiella utgåvan av användarguiden för POWER FOCUS 8.

# Nödvändiga förutsättningar

Alla som är intresserade av att lära sig mer om POWER FOCUS 8 kan dra nytta av att läsa guiden.

För en fullständig förståelse av de tekniska aspekterna i guiden rekommenderar vi följande:

- Kunskap om ådragningstekniker

- Erfarenhet av att arbeta med tidigare versioner av Power Focus

# Systemöversikt

# Programvarustruktur

# Menyöversikt

Styrenheten har flera menyer där du kan konfigurera åtdragning och maskinvarutillbehör, utföra verktygsunderhåll, administrera programvaran och visa rapporter.

I detta avsnitt

- Fliken Åtdragning
- Fliken Batchsekvens
- Fliken Källor
- Fliken Verktyg
- Fliken Virtuell station
- Fliken Konfigurationer
- Fliken Styrenhet
- Fliken Rapporter
- Fliken Inställningar
- Fliken Automatiseringsregler
- Fliken Licenstilldelning
- Fliken Hjälp

# Fliken Åtdragning

Fliken Åtdragning visar de åtdragningsprogram som lagrats på styrenheten och som kan användas vid enskilda åtdragningar. Åtdragningskonfigurationer beskrivs på fliken Åtdragning.

# Fliken Batchsekvens

Menyn Batchsekvens visar de batchsekvenser som finns lagrade i styrenheten.

En batchsekvens består av ett eller flera åtdragningsprogram i olika kombinationer. Batchsekvenser skapas och konfigureras på fliken Batchsekvens.

# Fliken Källor

På fliken Källor visas de funktioner som styr valet av åtdragningsprogram – till exempel ett åtdragningsprogram eller en batchsekvens via digitala insignaler från diverse maskinvaruenheter. Konfiguration av streckkodsläsare görs på menyn Källor.

# Fliken Verktyg

Menyn Verktyg ger information om verktygen som är anslutna till styrenheten, inklusive trådlösa verktyg. På den här delen hittar du dels kvalitetskalibreringen, verktygets referensprodukt samt service och kalibrering av verktyget.

# Fliken Virtuell station

Fliken Virtuell station styr konfigureringen av de virtuella stationerna.

En virtuella stationen är en programvarumodell av ett styrenhetssystem. På fliken Virtuell station visas de olika resurser, tillbehör, verktyg och uppgifter som tilldelas en virtuell station. Licenser för virtuella stationstyper tilldelas inom varje virtuell stationskonfiguration.

# Fliken Konfigurationer

En lista över tillbehörens konfigurationer finns på fliken Konfigurationer.

Tillbehör som verktygstillbehör och hylsväljare kan konfigureras. Digitala I/O-signaler mappas till knappar, lampor, omkopplare och kontakter.

# Fliken Styrenhet

Fliken Styrenhet listar hårdvaru- och mjukvarukomponenter.

Mjukvaruversionerna som lagrats och används i styrenheten är listade och kan uppdateras. Licenshanteraren för ytterligare funktioner är hanterad. Det går även att importera eller exportera inställningar till och från styrenheten.

# Fliken Rapporter

På fliken Rapporter visas resultaten från åtdragningar och händelser.

# Fliken Inställningar

På fliken Inställningar kan användaren ställa in styrenhetsspecifika inställningar som språk, PIN-kod, trådlöst nätverk och fältbuss.

# Fliken Automatiseringsregler

Fliken Automatiseringsregler visar de regler som är lagrade på styrenheten. Reglerna tillåter logiska operationer på booleska signaler som är tillgängliga på styrenheten.

# Fliken Licenstilldelning

Fliken Licenstilldelning används för att ladda upp licenser till eller ta bort licenser från FSMP och för att kontrollera deras status.

# Fliken Hjälp

Fliken Hjälp innehåller användbara hjälpavsnitt om styrenheten. Du kan ladda ned PDF-filer på flera språk genom en dator som är ansluten till styrenheten.

# Snabbstartguide

För att få en bättre översikt av systemet, tar den här instruktionen dig igenom de olika stegen som krävs för att komma igång med systemet, på ett enkelt sätt.

Avsnittet täcker inte varje funktion av systemet, utan fokuserar på de mest grundläggande funktionerna.

1. Bestäm dig för vilken typ av verktyg som ska användas. Typen av verktyg som används påverkar tillgängligheten av åtdragningsstrategier.

2. Huvudsyftet för verktyget är att utföra en åtdragning. Detta görs genom att definiera ett åtdragningsprogram som innehåller alla relevanta parametrar för en åtdragning, till exempel målvinkel och målmoment.

3. Ett eller flera åtdragningsprogram kan läggas till i en Batchsekvens som fungerar som en serie av åtdragningsprogram. En batchsekvens kan t. ex. vara ett visst antal åtdragningar med ett åtdragningsprogram, eller en sekvens av olika åtdragningsprogram.

4. Skapa en Virtuell station och tilldela ett verktyg till den. Den virtuella stationen fungerar som ett gränssnitt mellan styrenheten och verktyget, vilket gör det möjligt att ansluta flera verktyg till en enda fysisk styrenhet. En virtuell station krävs även om endast ett verktyg är anslutet till styrenheten.

5. Tilldela en uppgift till den virtuell stationen. Uppgiften kan vara antingen ett åtdragningsprogram, en batchsekvens, eller en specificerad digital insignal (från exempelvis en streckkodsläsare). Verktyget som är tilldelat till stationen kan nu utföra uppgiften.

# Maskinvarustruktur

# Användning och handhavande

POWER FOCUS 8 ställs in och konfigureras med styrenhetens frontpanel. Du får även åtkomst till styrenhetens gränssnitt via en webb-GUI genom att bläddra till styrenhetens IP-adress på en ansluten dator.

Relevant information

- Öppna styrenheten genom webbgränssnittet

I detta avsnitt

- Frontpanel
- Webb-GUI

# Frontpanel

På frontpanelen sitter en pekskärm och specialknappar.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

1 | Display: En färgdisplay med pekskärm visar konfigurationsvyer och resultat.
2 | Specialknappar: Speciella funktionsknappar

I detta avsnitt

- Frontpanelknappar
- Pekskärmsknappar
- Navigering

# Frontpanelknappar

Dessa knappar är tillgängliga som ikoner det går att klicka på i webb-GUI.

Knapp | Namn | Beskrivning
--- | --- | ---
| Hem | Gå till startskärmen.
| Gå resultat | Gå till den aktiva resultatvyn.

# Pekskärmsknappar

Knapp | Namn | Beskrivning
--- | --- | ---
| Lägg till | Lägger till ett ytterligare objekt.
| Tillbaka | Återgå till föregående vy.
| Bläddra upp / Bläddra ned | Förflytta sig i en lista som är för lång för skärmen.
| Maximera / Minimera | Maximera eller minimera ett avsnitt med parametrar.
| Backa (i en lista) | Bläddra bakåt genom sidorna i en lista.
| Bläddra framåt (i en lista) | Bläddra framåt genom sidorna i en lista.
| Stäng | Peka för att stänga fönstret.
| Observera | Symbol som visar att en parameter har konfigurerats fel.
| Hem | Gå till startskärmen.
| Gå resultat | Gå till skärmen med aktiva resultat.

# Navigering

- För att navigera i styrenhetens GUI, peka antingen på ett menyalternativ eller flytta ett finger (dra) över displayen för att bläddra mellan objekt.

- Alternativ väljs genom att peka på önskat alternativ.

- För att mata in data i en textruta, pekar du på textrutan och ett tangentbord visas på skärmen.

50305931

# Webb-GUI

Webbgränssnittet är mycket likt styrenhetens display. Här kan du konfigurera och programmera styrenheten med en webbläsare på en dator ansluten till styrenheten.

Användare kan programmera styrenheten från styrenheten och webbgränssnittet samtidigt.

I detta avsnitt

- Knappar och ikoner i gränssnittet
- Ansluta till webbgränssnittet via tjänstens Ethernet-port

# Knappar och ikoner i gränssnittet

Knapp | Namn | Beskrivning
--- | --- | ---
| Lägg till | Lägg till ytterligare ett objekt.
| Ta bort | Ta bort ett objekt.
| Ellips | Redigera ett objekt.
| Gå bakåt | Återgå till föregående vy.
| Rulla uppåt Rulla nedåt | Förflytta sig i en lista som är för lång för skärmen.
| Maximera Minimera | Maximera eller minimera ett avsnitt med parametrar.
| Tillbaka (till start) (i en lista) Backa (i en lista) | Flytta bakåt genom sidorna i en lista.
| Gå framåt (till slutet) (i en lista) Bläddra framåt (i en lista) | Flytta framåt genom sidorna i en lista.
| Stäng | Peka för att stänga fönstret.
| Observera | Symbol som visar att en parameter har konfigurerats fel.
| Filter | Klicka för att filtrera objekten.
| VARNING | Symbolen leder till en varning om risken för personskador.
| Hopparning | Tryck för att para ihop ett STB-verktyg eller en STwrench med styrenheten via WLAN eller Bluetooth.
| Validera programmet | Tryck för att kontrollera om ett program är giltigt.
| Ladda ned handbok | Klicka för att ladda ned användarguiden i PDF-format.
| Gå till startsidan | Gå till startskärmen.
| Gå resultat | Gå till skärmen med aktiva resultat.
| Översiktsmatris över virtuella stationer | Matrisöversikt över virtuella stationsresultat

# Ansluta till webbgränssnittet via tjänstens Ethernet-port

Se till att DHCP-inställningarna är aktiverade på datorn.

Utför följande steg för att ansluta till webbgränssnittet:

1. Anslut till tjänstens Ethernet-port.

2. Öppna en webbläsare.

3. Skriv 169.254.1.1 i adressfältet.

   Webbgränssnittet öppnas.

# Licensintroduktion

Licenserna för funktioner för styrenheter hanteras via Functionality Management System (FMS). FMS gör det möjligt för användare att skräddarsy funktionerna för styrenheterna till deras specifika behov när de behövs genom ett dynamiskt licenssystem.

Licenserna kan erhållas för enskilda funktioner eller flera funktioner och kan distribueras på flera virtuella stationer. Licenserna kan returneras till en licenspool när de inte längre behövs. Licenserna kan erhållas genom Atlas Copco License Portal (ACLP). Licenser kan laddas ned från ACLP och hanteras/distribueras genom ToolsTalk, eller lagras på en FMS Portable (USB-enhet) som sätts in i styrenheten.

Att skapa och hantera ett kundkonto i ACLP täcks inte i denna dokumentation. Kontakta din lokala Atlas Copco-representant för mer information.

# Översikt över licenser

Konfiguration av funktioner som regleras av licenser kan göras även om en installerad licens saknas. Till exempel konfiguration av åtdragningsprogram och konfiguration av flerstegsprogram. Det är också möjligt att tilldela dessa funktioner till ett verktyg eller en virtuell station. Om du kör funktionen utan en giltig licens måste du dock installera rätt licens.

Licenshantering utförs i två steg: uppdrag och körtid (avtryckare intryckt). Om en funktion för vilken ingen licens är installerad tilldelas en virtuell station visas ett rött utropstecken i den virtuella stationsvyn i ToolsTalk 2. Styrenhetens gränssnitt visar också en varningstriangel vid verktyget eller uppgiftsytan (beroende på vad som saknas). Om en funktion för vilken ingen licens är installerad startas (dvs. avtryckare intryckt), kommer en händelse att presenteras för användaren som informerar användaren om vilken licens som saknas. Det går inte att fortsätta utan en korrekt licens installerad.

Att köra en olicensierad funktion kommer i de flesta fall att resultera i ett låst verktyg.

Många egenskaper och funktioner i styrenheten kräver en licens för att kunna tilldelas och användas av en virtuell station. Det finns fyra licenstyper:

## Virtuell stationstyp

Flera funktioner i ett enda paket. Den virtuella stationstypen bestämmer bland annat vilka verktyg som kan köras, hur många program och sekvenser som kan användas, vilka åtdragningsstrategier som finns och typen av rapportering som kan göras. Funktionerna i varje virtuell stationstyp är funktioner som ofta används i samband med varandra, eller som har interna beroenden som kräver att andra funktioner i paketet finns. Virtuella stationstyper är tilldelade i sin helhet till en virtuell station. Den virtuella stationen kan sedan utnyttja alla funktioner som finns i virtuell stationstyp. För att kunna utföra åtdragningar måste en virtuell station tilldelas en licens för virtuell stationstyp. Beroende på licenstypen kommer olika åtdragningsmöjligheter att aktiveras eller blockeras.

## Synkfunktion typ

Fungerar på samma sätt som hos Virtuell stationstyp men används för fixturmonterade system. För att kunna köra flera verktyg på en virtuell station behöver varje verktyg en licens för funktionssynkronisering.

## Virtuell stationsfunktion

Individuella funktioner som kan komplettera virtuella stationstyper. Många funktioner kan köpas som en enda licens.

## Styrenhetsegenskap

Egenskaper som tillhör styrenheter. Dessa är funktioner som tilldelas en styrenhet och som efter tilldelning kan användas av alla virtuella stationer på den styrenheten.

# Licenskällor

Licenser som används på en styrenhet kan hämtas från flera olika källor. Antalet samtidiga källor är begränsat till 10 (antingen 10 FMS Portable-källor, eller en Licensserver (TT2) som tillägg till 9 FMS Portable-källor). Om du vill lägga till licenser från en källa när källans gränsvärde (10) har uppnåtts måste alla licenser från en källa tas bort från styrenheten för att skapa utrymme för licenser från den andra källan.

## Källöversikt

Fliken Källöversikt (Licenstilldelning > Källöversikt) ger användaren en översikt över de licenser som är installerade på styrenheten plus information om varifrån de installerades. Maximalt 10 olika källor kan visas här. Var och en markeras med FMS P (för FMS Portable, eller dongel), eller Licensserver (TT2).

Om du klickar på valfri licenskälla visas källans detaljerade licenskällinformation. Här anges källans namn och typ, plus antal och typ av licenser i respektive kategori (virtuell stationstyp, egenskaper för virtuell station, samt funktion hos styrenhet).

# Verktyg som stöds

Verktyg som stöds av en virtuell station kan variera beroende på typ av virtuell station på styrenheten.

Verktyg som stöds | Batchstyrning | Ledstyrning | Stationsstyrning | Kritisk styrning | Processtyrning
--- | --- | --- | --- | --- | ---
BCP/BCV-RE | - | - | - | - | -
IxB Connect | - | - | X | - | X
Tensor SB | - | X | X | - | -
TensorSL * | - | - | X | X | X
TBP | - | - | X | X | X
TensorST | - | - | X | X | X
TensorSTR | - | - | X | X | X
SRB | - | - | X | X | X
Tensor STB | - | - | X | X | X
STWrench | - | - | X | X | X
TensorES | - | X | X | - | -
TensorSR | - | - | X | X | X
QST (fixturmonterad spindel) | - | - | X | X | X
TBPS | - | X | X | - | -
MWR-S (Mekatronisk nyckel med signal) | - | - | - | - | -
MWR-T (Mekatronisk signalnyckel) | X | X | X | X | -
MWR-TA (Mekatronisk momentvinkelnyckel) | - | - | X | X | X
Externt verktyg | X | X | X | X | X

* Kräver Power Focus 8 låg spänning.

# Installation och uppgradering

I detta avsnitt hittar du information som hjälper sig med den första installationen av produkten, eller uppgradering från en version till en annan.

# Licensinstallation

# Installera licenser på styrenheten

Observera att licenskällorna är begränsade till 1 Licensserver (TT2) och 9 FMS Portables (donglar) samtidigt. Licenser installeras antingen via servern (ToolsTalk 2) eller FMS Portable. Om licenskällans gränsvärde uppnås måste alla licenser från en källa tas bort från styrenheten för att skapa utrymme för licenser från den andra källan.

Innan några licenser installeras genom servern (ToolsTalk 2) måste du kontrollera att styrenhetens tid är synkroniserad med servertiden.

## Installera från servern

Tilldelning av serverbaserade licenser görs via ToolsTalk 2. Se användarguiden för ToolsTalk 2 för anvisningar om licensinstallation.

För att kunna installera licenser med ToolsTalk 2 måste rätt licensserver konfigureras:

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj Serveranslutningar till vänster.

2. I fönstret Atlas Copco Licenshanterare väljer du På.

3. Infoga rätt IP-adress för Servervärd (i regel samma som IP-adressen för ToolsTalk 2) och Serverport.

4. Välj Verkställ.

## Installera från FMS Portable (USB)

FMS (Functionality Management System) använder en speciell FMS Portable-enhet för att överföra funktioner till och från en styrenhet. USB-minnet innehåller både ett allmänt minnesområde och ett betrott lagringsutrymme som endast är tillgängligt för Licenshanteraren i en styrenhet. De inköpta funktionsobjekten laddas ned från Atlas Copco till det allmänna minnesområdet. Första gången FMS Portable sätts in i en styrenhet med en Licenshanterare kommer filen att upptäckas och avkodas. Funktionsobjekten överförs till det betrodda lagringsutrymmet som endast är åtkomligt från en Licenshanterare.

Om du har en USB-enhet med licenserna installerade, ska du följa följande steg för att installera dem på styrenheten.

1. Sätt in USB-enheten i USB-porten i styrenheten

   Fönstret med USB-licenshantering dyker upp i GUI. Kolumnen Pool visar totalt antal licenser på styrenheten från alla källor. Kolumnen Finns på FMS P visar tillgängliga licenser på den här dongeln, medan Från denna FMS P visar antalet licenser som har flyttats till den här styrenheten från markerad FMS P.

2. Klicka på vänsterpilen bredvid licensen du vill installera på styrenheten.

   Antalet i kolumnen Finns på FMS P minskar med värdet 1 och värdet i kolumnen Från denna FMS P ökar med 1.

Användaren kommer att presenteras med händelser på styrenheten för både licensöverföring start och slut.

## Licenssynkronisering

Befintliga licenser som har laddats ned från servern kontrolleras mot licensservern med två timmars intervall. Om inget svar från licensservern erhålls inom en 14-dagarsperiod, kommer de berörda licenserna återkallas. Användaren kommer också att varnas när licenser håller på att löpa ut. När licensen löper ut inom 7 dagar eller mindre kommer användaren att presenteras en varning en gång varannan timme. Om licenserna inte förnyas kommer de att upphöra och de berörda funktionerna kommer inte längre att vara tillgängliga.

Relevant information

- Licenskällor
- Ta bort licenser från styrenheten

# Ta bort licenser från styrenheten

Ett sätt att ta bort FMS Portable-installerade licenser beskrivs. För anvisningar om borttagning av serverinstallerade licenser hänvisas till användarmanualen för ToolsTalk 2.

## Borttagning av licenser som har installerats från FMS Portable

1. Kontrollera att FMS Portable sätts in i USB-porten i styrenheten.

2. [Om USB-fönstret License Manager inte är synligt] Välj menyn Licenshanterare.

3. Välj USB-ikonen högst upp till höger i fönstret.

   USB-fönstret License Manager dyker upp.

4. Klicka på högerpilen bredvid licensen som du vill ta bort från styrenheten.

   Licenser som tilldelas virtuella stationer kan tas bort från styrenheten. Den virtuella stationen blir dock oanvändbar som ett resultat av detta.

# Konfiguration

I detta avsnitt hittar du utförlig information om hur man skapar, modifierar och verifierar produktinställningar.

# Arbeta med fliken Åtdragning

VARNING

Risk för personskada

En förändring i konfigurationen av åtdragningsprogrammet kan orsaka oväntat moment, rotationsriktning, eller hastighet i systemet (eller systemen) där åtdragningsprogrammet för närvarande är i bruk. Detta kan leda till allvarlig kroppsskada och/eller egendomsskador.

- Kontrollera åtdragningsprogrammets konfigurationer när ett nytt program har lagts till eller efter användning av ändringar i ett befintligt program.

Ändringar av åtdragningsprogram i någon sektion måste verkställas genom klickning på Applicera-knappen i gränssnittets nedre högra hörn. Alternativt kan ändringar ångras genom att klicka på Ångra-knappen på samma plats.

När du navigerar bort från det avsnitt där ändringar har gjorts (med hjälp av knappen Tillbaka, Hem eller Resultat) kommer användaren att presenteras med en varnings popup där ändringarna också kan tillämpas eller ångras. Användaren kan inte fortsätta utan att tillämpa eller ångra ändringar.

Styrenhetens egenskaper, såsom bland annat lågreaktionsåtdragningsstrategier och syrenhetomfattande funktioner, kräver licenser som tilldelas via Functionality Management System (FMS). Medan konfigurering av funktioner är möjlig utan specifika licenser kommer tilldelningen och användningen av dessa funktioner att kräva att rätt licens installeras på styrenheten. Vänligen se Licenser (FMS) för mer detaljerad information om licenser.

I åtdragningsprogrammen för POWER FOCUS 8 behövs parametrar ställas in för att utföra åtdragning. Det är obligatoriskt att välja en strategi och antingen Målmoment eller Målvinkel. Andra inställningar är valfria, till exempel Mjukstart, Självgängning, och Momentkompensation. Det är även möjligt att övervaka åtdragningens förlopp genom att lägga till gränser, inom vilka momentet eller vinkeln som muttern vrids, ska hållas.

Åtdragningsförfarandet är indelat i fyra faser: Start, Nergängning, Åtdragning och Stopp.

I detta avsnitt

- Stegkonfigureringsfaser
- Åtdragningsprogram
- Flerstegsprogram
- Konfiguration av åtdragningsprogram – allmänna parametrar

# Stegkonfigureringsfaser

Styrenhetens åtdragningsprogram behöver parametrar som ställs in för att kunna utföra programmen. Det är obligatoriskt att välja en Strategi och antingen Målmoment eller Målvinkel. Andra inställningar är frivilliga. Det är även möjligt att övervaka åtdragningens förlopp genom att lägga till gränser som momentet eller rotationsvinkeln måste hållas inom.

Åtdragningsförfarandet är indelat i fyra faser: Start, Nergängning, Åtdragning och Stopp.

Typisk åtdragningskurva

Figuren visar hur en typisk åtdragning sker. Kurvorna visar hur varvtal, moment och vinkel varierar under åtdragningen. Alla åtdragningsstrategier representeras så här. Parametrar, övervakning och gränser visas också med detaljerade figurer.

En uppgift räknas från den tidpunkt då en avtryckare trycks in tills åtdragningsmålet nås eller ett fel uppstår.

En kombination av en åtdragningsstrategi tillsammans med specifika parameterinställningar bildar ett åtdragningsprogram.

Användaren kan skapa många olika åtdragningsprogram, och en av dessa väljs vid körning.

I detta avsnitt

- Startfas
- Nergängningsfas
- Stoppfas
- Lossa en skruv
- Beskrivningar av fasparametrar

# Startfas

Den valfria Startfasen initierar åtdragning, gör att hylsa och gänga hittas, och att omdragningar kan upptäckas.

I detta avsnitt

- Riktning
- Mjukstart
- Avkänning av dragning på redan draget förband
- Strömövervakning
- Kompensation för TrueAngle

# Riktning

Gängriktning fastställer hylsans åtdragningsriktning till med- eller moturs. Hylsans rotation kommer alltid att vara i denna riktning utom vid lossning och under inställningssteget som används i strategin Tre steg.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Gängriktning | Fastställer hylsans åtdragningsriktning. | Medurs

# Mjukstart

Under Mjukstart går det att ställa in varvtalet, det maximala vridmomentet och rotationsvinkeln för att hjälpa skruven att komma i rätt gäng, och för att förhindra att verktyget rycks ur sitt läge när verktygsavtryckaren trycks ned.

Parameternamn | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Mjukstart | Möjliggör inställning av verktygets varvtal, vinkel och max moment för att underlätta för bulten att komma i rätt gäng. Av: Mjukstart är avstängd. På: Mjukstart är på. | På
Varvtal | Anger varvtalet under mjukstart. | 35 varv/minut
Vinkel | Anger spindelns vinkel för att bulten ska ta rätt gäng. | 90°
Moment max | Anger den övre momentgränsen under mjukstart. Om Moment max överskrids avbryts åtdragningen och ett felmeddelande ges. Åtdragningen kommer att klassas som NOK. | 1,25 Nm

# Avkänning av dragning på redan draget förband

När Rehit-detektering är aktiverad går det att upptäcka en skruv som redan är åtdragen.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Avkänning av upprepad åtdragning | Detekterar åtdragning på redan åtdragen skruv. Tidig: alternativet Avkänning av redan draget förband – Tidig avslutar åtdragningen direkt när en omdragning upptäcks och avslutar åtdragningen så ergonomiskt som möjligt. För att kunna avkänna redan draget förband tidigt måste Mjukstart vara På. Detta är för att värdet Mjukstart moment max används som momentgränsvärde och värden som överstiger detta värde utlöser omdragningsfel. Åtdragningen anses vara NOK och ett omdragningsfel visas. Komplett: för att känna av omdragning när Mjukstart inte används måste alternativet Avkänning av redan draget förband – Fullständig användas. Avkänning av redan draget förband – Klar kommer inte avsluta åtdragningen förrän alla åtdragningssteg har genomförts och tar därför längre tid. Åtdragningen betraktas som en omdragning om hastigheten aldrig når halva nergängningshastigheten och ett omdragningsfel indikeras. Åtdragningen klassas som NOK. Av: Ingen omdragning detekteras. | Tidig

# Strömövervakning

Strömövervakning ger en extra trygghet för att övervaka åtdragningsmomentet och är ett komplement till momentgivaren i verktyget.

Vid det slutgiltiga målmomentet mäts och konverteras rotorströmmen till ett momentvärde. Om det beräknade momentet är inom 10 % av det uppmätta momentet anses åtdragningen vara OK.

Parameter | Beskrivning | Standard
--- | --- | ---
Strömövervakning | Omkopplare med På/Av-läge. Av: Strömövervakning är inaktiverad och verktygets moment mäts av momentgivaren. På: strömmen mäts vid slutmålmomentet och omvandlas till ett momentvärde. Det beräknade momentet jämförs med det uppmätta momentet. Om skillnaden är inom 10 % anses åtdragningen vara OK. | Av

Strömövervakning är inte implementerat i strategier för Turbo Tight, rotations, puls eller ST-skiftnyckel.

# Kompensation för TrueAngle

Vissa verktyg är utrustade med ett gyro och kan upptäcka och mäta verktygsrotationen under åtdragning. Om verktyget roteras under åtdragningen kan vinkelmätningen störas. Detta leder till felaktig åtdragning om de gjorts enligt vinkelreferenser. Styrenheten kan, för variationer inom angivna gränser, kompensera dessa rotationer och göra en korrekt åtdragning.

Om verktygets rotation ligger utanför angivna gränser avbryts åtdragningen, och resultatstatus NOK rapporteras. Ytterligare informationsrapporter – Verktygsrörelse överskridits.

Parameter | Beskrivning | Standard
--- | --- | ---
Verklig vinkelkompensation | Tillgänglig för alla åtdragningsstrategier utom Rotera. Verktyg som har kråkfot som tillbehör stöder inte parametern TrueAngle-kompensation. | På
Verktyg rörelsegränser – Negativa | Endast synlig om TrueAngle-kompensation är på. Definierar verktygets maximala negativa rotation. Om värdet överskrids upphör åtdragningen och ett fel rapporteras. Uttrycks i ett numeriskt vinkelvärde Min. värde: 1 Max. värde: 180 | 30
Verktyg rörelsegränser – Positiv | Endast synlig om TrueAngle-kompensation är på. Definierar verktygets maximala positiva rotation. Om värdet överskrids upphör åtdragningen och ett fel rapporteras. Uttrycks i ett numeriskt vinkelvärde Min. värde: 1 Max. värde: 180 | 30

Endast verktyg med gyro kan mäta verktygspositioneringen.

# Nergängningsfas

Den del av åtdragningen från det att skruven tar gäng till alldeles innan skruvskallen vidrör den underliggande ytan och ligger an mot den. Det moment som krävs under nergängningen bidrar inte till någon klämkraft.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Nergängningsvarvtal | Anger varvtalet under Nergängningsfasen | Max varvtal

I detta avsnitt

- Självgängning
- Momentgränser vid nergängning
- Vinkelgränser för nergängning
- Eftervy av moment
- Nergängning klar

# Självgängning

Självgängningsfasen möjliggör åtdragning när nergängningsmomentet är större än momentet för Nergängning klar, till exempel när tunna metallskikt dras åt med hjälp av självgängande (eller självborrande) skruvar. Självgängningsfönstret startar när momentvärdet når SelftapTorqueMin/2. Momentet måste nå över SelftapTorqueMin, men inte passera SelftapTorqueMax, under vinkelfönstret.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Självgängning | Aktiverar steget för självgängning. | Av
Varvtal | Anger varvtalet under självgängning. | Mjukstart varvtal eller 5 % av Verktyg Max Varvtal
Längd | Anger vinkeln för hylsan under självgängning. Mäts från slutet av startfasen. | 360°
Moment min. | Momentvärde för nedre gräns för självgängning. | 0 Nm
Moment max | Momentvärde för övre gräns för självgängning. | Verktygets maxmoment

# Momentgränser vid nergängning

Friktionen mellan muttern och förbandet kan variera. Detta kan leda till att det vridmoment som behövs för att få ner en mutter en gänga, innan kontakt med förbandsytan äger rum, också varierar. Dessa effekter skulle t.ex. kunna vara hinder i hålet, låsmoment eller varierande smörjning.

Övervakning av nergängningsmomentet kan vara användbart vid nergängning av en låsmutter med ett plastinlägg i gängorna som hjälper förbandet stå emot vibrationer. Detta kräver ett högre moment, känt som låsmoment, för att klara av motståndet.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Momentgränser vid nergängning | Ställer in Momentgränser vid nergängning till på eller av. Av: Inga gränser inställda. På: Momentgränser och vinkelintervall inställda. | Av
Förskjutning | Vinkelförskjutning innan Vinkelintervallet börjar. | 0°
Längd | Vinkel som definierar nergängningsmomentets begränsning. | 360°
Moment min | Moment för den lägre momentgränsen vid nergängning. | 0 Nm
Moment max | Moment för den övre momentgränsen vid nergängning. | 19% av målmomentet

# Vinkelgränser för nergängning

Genom att övervaka rotationsvinkeln under nergängning, kan fel som saknade brickor eller bultar med felaktig gängstorlek eller längd upptäckas. För långa gängor skulle t.ex. kräva en större vridvinkel för att bulten ska ligga an.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Vinkelgränser för nergängning | Aktiverar vinkelgränser för nergängning. Vinkelgränser ställs in i förhållande till när verktygets avtryckare trycks in eller när ett speciellt momentvärde uppnås. Vinkelgränser kontrolleras inte under självgängning om självgängning är aktiverat. Av: Inga gränser inställda. Från avtryckare:Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln så snart som verktygets avtryckare trycks in och rapporterar om vinkelgränser eller tid överskrids. Från moment: Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln från det angivna <Från moment>-värdet och rapporterar om vinkelgränser överskrids. | Av
<Från moment> | Momentvärde från när vinkelgränser för nergängning ställts in. | 10 % av målmomentet
Vinkel min | Vinkelvärde för nedre vinkelgräns från startpunkten. | 100°
Vinkel max | Vinkelvärde för övre vinkelgräns från startpunkten. | 1000°
Tid min | Minimitid (i millisekunder) för fasen. Mäts från starten av steget. | 10 ms
Tid max | Maximitid (i millisekunder) för fasen. Mäts från starten av steget. | 5000 ms

# Eftervy av moment

Vissa förband har en momenttopp innan Nergängning klar. En eftervy av moment gör det möjligt att övervaka momentvärden under två angivna vinkelintervall. Intervallstarter anges som en vinkel före Nergängning klar och moment övervakas sedan under ett angivet vinkelintervall.

Eftervy moment liknar därför Nergängningsmomentgränser, utom att max och min gränser kan placeras oberoende av varandra och vara olika långa för bättre kontroll av resultatet av nergängningsfasen.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Eftervy av moment | En eftervy av moment gör det möjligt att övervaka momentvärden under två angivna vinkelintervall. | Av
Moment min. | Momentvärde för nedre gräns vid Eftervy av moment. |
Moment min förskjutning | Vinkelförskjutning innan minsta intervallet för Eftervy av moment börjar. | 720°
Moment min längd | Vinkellängd som anger Eftervy moment min avsnitt. | 90°
Moment max | Momentvärde för övre gräns vid Eftervy av moment. |
Moment max förskjutning | Vinkelförskjutning innan högsta intervallet för Eftervy av moment börjar. | 360°
Moment max längd | Vinkellängd som anger Eftervy moment max avsnitt. | 90°

# Nergängning klar

Nergängning klar ställer in om skruven har nått planet. Det avslutar Nergängningsfasen så att åtdragningsfasen kan påbörjas.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Nergängning klar | Specificerar hur man ska kontrollera när bulten kommit ner tätt mot planet. Vid moment: Anger momentvärdet när nergängningen är avslutad. | Vid moment
<Vid moment> | Anger momentvärdet när planet nåtts och nergängningen är avslutad. Nergängning klar måste vara mindre än Första moment i flerstegstrategier eller Målmoment i TurboTight-strategin. |

# Stoppfas

Stoppfasen avslutar åtdragningen så att hylsan kan frigöras.

## Mjukstopp

Mjukstopp avslutar åtdragningen på ett mer ergonomiskt sätt.

Verktyget ska inte stoppas inom tidsintervallet 50–300 ms, eftersom sådana stopp är obekväma.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Mjukstopp | Slår på eller av mjukstoppet. Av: Inget mjukstopp används. På: Mjukstopp är aktiverat. När målmomentet uppnås minskas verktygsvarvtalet omedelbart till 75 %. Sedan minskar varvtalet till noll inom som mest 40 ms. | Av

# Lossa en skruv

Genom att ställa in lossningsparametrarna, kan du styra beteendet för lossning för ett specifikt åtdragningsprogram. Ange lossningsvarvtalet och momentet för att säkerställa att skruven skruvas enligt önskemål, så att skruvgängan inte går sönder, oavsett vilket verktyg du använder.

Lossning anses OK när Urgängningsmomentet uppnås. Men skruven kommer troligen inte vara helt urgängad då. Skruven bör nu kunna vridas med ett lågt vridmoment och hastigheten kan ökas. Operatören måste fortsätta med lossning tills åtgärden anses färdig.

Parameternamn | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Detektionsmoment | Minsta moment som behövs för att börja med lossning och få ett lossningsresultat. | 7 % Verktyg Max Moment
Urgängningsmoment | När momentet hamnar under Urgängningsmomentet anses lossningen vara OK. Obs! Eftersom skruvlängden kan variera är det inte möjligt för systemet att fastställa när skruven har gängats ur helt. Detta får operatören avgöra. | 3,5% Verktyg Max Moment
Lossningsvarvtal | Lossningsvarvtal uppnås när Urgängningsmoment nås. | Verktyg Max Varvtal

# Beskrivningar av fasparametrar

# Målmomentgränser

Genom att ställa in Målmomentgränser, är det möjligt att kassera en åtdragning om momenresultatet inte ligger inom de specificerade momentgränserna. Ett alltför högt moment skulle kunna deformera skruven som ett resultat av att ha passerat sträckgränsen och t.o.m. få den att gå sönder eller att fläka av gängorna. För litet moment skulle kunna leda till att klämkraften inte är tillräcklig för att stå emot krafterna för vilka förbandet är konstruerat.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Momentgränser | Åtdragningen klassas som NOK om momentresultatet ligger utanför området som definierats av minsta och högsta momentet. Auto: Momentgränser ställs automatiskt in till standardvärdena som specificerats för minsta och högsta momentet. Manuell: Aktiverar de momentgränsvärden som skall ställas in manuellt. | Auto
Moment min | Momentvärde för nedre momentgräns. Kan anges om Manuell har valts. | 95% av målmomentet
Moment max | Momentvärde för övre momentgräns. Kan anges om Manuell har valts. | 120 % av målmomentet

Parametern Mät moment på kan ha olika värden. Som standard mäts momentet vid dess topp. Parameterns möjliga värden räknas upp i tabellen nedan.

Namn | Beskrivning
--- | ---
Max momentvärde | Mäter det högsta momentvärdet under åtdragningen.
Värde vid högsta vinkel | Mäter momentvärdet vid det högsta vinkelvärdet.
Värde vid avstängning | Mäter sista momentvärdet innan avbrottssteget.

# Målvinkelgränser

Med inställda Målvinkelgränser är det möjligt att övervaka om muttern vrids i önskad grad under åtdragningen.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Vinkelgränser | Välj avsnitt för åtdragningen, i grader, där vinkeln ska övervakas. Av: Inga gränser kontrollerade. Från Nergängning klar: Övervakningsfönstret är inställt från när momentet för Nergängning klar har uppnåtts. Från moment: Övervakningsfönstret är inställt från när det angivna momentvärdet nåtts. Momentet måste vara större än Nergängning klar-momentet. Från första målmoment: Övervakningen är inställd från när Första målmoment nåtts. Det här alternativet är inte tillgängligt om TurboTight väljs. Auto: Vinkelns övervakningsgränser beräknas automatiskt av styrenheten Manuell: Vinkelns övervakningsgränser anges manuellt. | Av
<Från moment> | Momentvärde från när vinkelgränser ställts in. |
<Från moment> | Momentvärde från när vinkelgränser ställts in. | 75% av målmomentet
Vinkel min | Vinkelvärde för nedre vinkelgräns | 90°
Vinkel max | Vinkelvärde för övre vinkelgräns | 720°
Tid min | Minimitid (i millisekunder) för fasen. Mäts från starten av steget. | 10 ms För TurboTight: 0 ms
Tid max | Maximitid (i millisekunder) för fasen. Mäts från starten av steget. | 1000 ms För TurboTight: 40 ms

Position 1- 4 är giltig om målet är moment. Position 5- 6 är giltig om målet är vinkel.

Parametern Mät vinkel på kan ha olika värden. Parametern är endast tillgänglig när vinkelövervakning är aktiverad för det åtdragningsprogram som används. Som standard mäts vinkeln på Max vinkelvärde. Parameterns möjliga värden räknas upp i tabellen nedan.

Namn | Beskrivning
--- | ---
Värde vid högsta moment | Mäter vinkeln vid det högsta momentvärdet.
Max vinkelvärde | Mäter den största vinkeln under åtdragning.
Värde vid avstängning | Mäter det sista vinkelvärdet innan avbrottssteget.

# Momentkompensation

Genom att använda momentkompensation kan själva klämkraften som appliceras på förbandet fastställas bättre och spridningen i den applicerade klämkraften kan reduceras.

Punkten för momentkompensation ställs in genom att referera till en viss vinkel från Nergängning klar och beräkna ett värde för det vridmoment som används vid nergängning. Detta kompenseras sedan när förspänningen i skruven skapas genom att lägga till det beräknade momentvärdet i punkten för momentkompensation till målmomentet.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Momentkompensation | Gör det möjligt att justera målmomentet för momentet som används i nergängningsfasen. Av: Ingen kompensation görs. På: Manuell inställning av Punkten för momentkompensation. | Av

# Återstående vridmoment korrelationsfaktor

Termen Återstående vridmoment korrelationsfaktor liknar en kalibrering och gör en justering mellan det dynamiska vridmomentet, mätt i det elektriska verktyget, och det kvarvarande vridmomentet, mätt med ett kontrollverktyg.

Återstående vridmoment korrelationsfaktor är tillgänglig för alla verktyg som driver TurboTight-strategin och TensoPulse-åtdragningsstrategin. Den är också tillgänglig för batteripulsverktygen som stöds av styrenheten.

När en Återstående vridmoment korrelationsfaktor används som skiljer med 100, är det rapporterade Slutliga momentet inte längre det dynamiska momentet som uppmättes med verktygsomvandlaren.

Det dynamiska måttet använder en intern momentomvandlare som mäter momentet hela tiden. När målmomentet uppnås, stannar verktyget och resultatet utvärderas och rapporteras. Det uppmätta slutliga momentet i omvandlaren påverkas av förbandets tillstånd, verktygets varvtal, kugghjul och hylsor.

Det kvarvarande momentet uppmäts efter att åtdragningen är klar. Det är det moment som behövs för att fortsätta eller starta om åtdragning till en högre nivå. Det kvarvarande momentet bestämmer klämstyrkan i förbandet.

En dynamisk vridmomentmätning är mycket repeterande, men kan skilja sig mellan verktygstyp och verktygsvarvtal. | En handhållen kalibrerad momentnyckel ger hög noggrannhet vid mätning av det kvarvarande momentet, men har högre variationer på grund av sättning i förbandet, momentet klingar av, friktion eller operatörsteknik.

Återstående vridmoment korrelationsfaktorn är en kompensation mellan det dynamiska momentet och det kvarvarande momentet. Faktorn bör fastställas genom experiment. Det valda åtdragningsprogrammet görs några gånger och det dynamiska momentet registreras. Åtdragningarna mäts också manuellt för att bestämma det kvarvarande momentet.

Återstående vridmoment korrelationsfaktorn kan beräknas genom att dividera ett kvarvarande moment genom ett dynamiskt moment. Återstående vridmoment korrelationsfaktorn visas som procent och är som standard 100%. Detta betyder att det rapporterade dynamiska momentvärdet inte har ändrats.

Parametrar | Funktion
--- | ---
Målmoment | Målmomentet som ställts in för åtdragning med TurboTight-strategin.
Slutligt dynamiskt moment | Det slutliga momentet som rapporterats som resultat av den utförda åtdragningen.
Dynamiskt moment | Det dynamiska momentet som uppmätts med en referensgivare.
Kvarvarande moment | Det önskade kvarvarande momentet som försäkrar den önskade klämkraften.
Korrelationsfaktor för återstående moment | Kompensationsfaktorn mellan kvarvarande moment och dynamiskt moment

Ett exempel på hur vridmomentinställning kan användas:

TurboTight-strategin har valts. Förbandet ska dras åt till 12 Nm för att nå den önskade klämkraften. Följande inställning görs:

Exempelinställningar | Värde | Funktion
--- | --- | ---
Målmoment | 12 Nm | Det programmerade önskade målmomentet i styrenheten
Korrelationsfaktor för återstående moment | 100 | Kompensationsfaktorn mellan kvarvarande moment och dynamiskt moment

Ett antal åtdragningar görs. Efter varje åtdragning kontrolleras förbandet med en kalibrerad momentnyckel. Medelvärdet beräknas och följande resultat hittades:

Initialparametrar och resultat | Värde | Funktion
--- | --- | ---
Målmoment | 12 Nm | Det programmerade målmomentet i styrenheten.
Slutmoment | 12 Nm | Det slutliga momentet som rapporterats som resultat av den utförda åtdragningen.
Dynamiskt moment | 12 Nm | Det okompenserade uppmätta momentet från verktygsomvandlaren.
Kvarvarande moment | 10 Nm | Det kvarvarande momentet uppmätt med en kalibrerad momentnyckel eller ett annat testverktyg.
Korrelationsfaktor för återstående moment | 100 % | Kompensationsfaktorn mellan kvarvarande moment och dynamiskt moment

Testet visar att det kvarvarande momentet är för lågt för att ge den önskade klämkraften. Återstående vridmoment korrelationsfaktorn beräknas till 0,83, vilket är 83 %. En justering av kalibreringsfaktorn görs och resultatet erhålls.

Slutparametrar och resultat | Värde | Funktion
--- | --- | ---
Målmoment | 12 Nm | Det programmerade målmomentet i styrenheten.
Slutmoment | 12 Nm | Det slutliga momentet som rapporterats som resultat av den utförda åtdragningen.
Dynamiskt moment | 14,5 Nm | Det okompenserade uppmätta momentet från verktygsomvandlaren.
Kvarvarande moment | 12 Nm | Det önskade kvarvarande momentet som försäkrar den önskade klämkraften.
Korrelationsfaktor för återstående moment | 83 % | Kompensationsfaktorn mellan kvarvarande moment och dynamiskt moment.

Detta visar att vi måste dra åt lite hårdare än målet, för att kompensera för skillnader och nå det önskade momentet i förbandet.

Det är viktigt att kalibreringen görs med samma verktygstyp och parameterkonfiguration som kommer att användas i produktionen.

# Startknapp släppt

I fönstret Resultatutvärdering i programmets åtdragningsfas kommer flaggan NOK på startreglage släppt att styra om det är tillåtet att släppa verktygets startreglage innan måltillståndet har uppnåtts. Inställningen kan ställas in på, På eller Av. Nedan följer en beskrivning av de två tillstånden.

Växla inställning | Beskrivning
--- | ---
På | Att släppa avtryckaren innan måltillståndet har uppnåtts resulterar i en NOK-åtdragning.
Av | Att släppa avtryckaren innan måltillståndet har uppnåtts resulterar i en OK-åtdragning, så länge som alla andra tillstånd har uppfyllts.

Normalläget är att inte tillåta att startknappen släpps för tidigt.

Tillgänglighet

NOK vid förlorad avtryckare är tillgänglig i följande åtdragningsstrategier: Rotera, Snabbsteg, Två steg, Tre steg, Fyra steg och Impuls – Ett steg.

För åtdragningsstrategierna Rotera, Snabbsteg, Två steg och Tre steg är inställningen Tryckreglage förlorat endast tillgänglig när programmet är inställt på vinkel (inte moment).

# Åtdragningsprogram

Välj åtdragningsprogram och därefter välja metod för att applicera klämkraft (eller förspänning) på förbandet. Olika typer av förband kräver olika strategier för hur den önskade klämkraften appliceras och för att minska oönskade effekter under användning. POWER FOCUS 8 kan lagra upp till 1 000 åtdragningsprogram.

- Med strategin TurboTight kan du använda manuell programmering eller Snabb prog – se avsnittet TurboTight.

- Med strategierna Snabbsteg, Tvåsteg och Tresteg kan du välja åtdragning antingen mot ett målmoment eller ett målvinkelvärde.

- Strategin Externt resultat används när OK åtdragningar indikeras genom en extern digital signal – se stycket Externt resultat för mer information.

Alla dragningsstrategier kräver att du som minst anger värden på Målmoment eller Målvinkel.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Strategi | Tillgängliga åtdragningsprogram. TurboTight: Inga ytterligare egenskaper för dragning kommer att användas som standard. Endast målvärden används. Snabbsteg: Lägger till ett första dragningssteg för att minska spridning i förspänningen. Två steg: Lägger till en paus mellan första och sista åtdragning för att ytterligare motverka korttidseffekter för sättning. Tre steg: Drar åt till ett angivet värde för första åtdragning och lossar sedan skruven, varefter den omedelbart dras åt till målmomentet eller målvinkeln. Nyckel – produktion: Åtdragningsstrategi för användning av en ST-skruvdragare. Nyckel – kvalitet: Strategi som används för kvalitetstest av åtdragningar med en ST-skiftnyckel. Rotation: Roterar axeln med angivet varvtal och vinkel. Externt resultat: visar ett förutbestämt åtdragningsresultat istället för uppmätt moment/vinkel. Flersteg: Åtdragningsstrategi som består av multipla konfigurerbara faser, med restriktioner och monitorer. | TurboTight
Måltyp | Anger målvärdets typ i sista steget. Målmoment: Åtdragningen syftar mot angivet målvärde när sista steget utförs. Målvinkel: Åtdragningen syftar mot angivet målvärde när sista steget utförs. |
Målmoment | Anger åtdragningens målmoment för det sista steget. |
Målvinkel | Anger åtdragningens målvinkel för det sista steget. |
Målvarvtal | Aktiverar inställning av verktygets varvtal för slutfasen manuellt eller använder standardvarvtalet. Auto: Använder ett värde som är beräknat på Verktygets max. varvtal. Manuell: Ange varvtalet manuellt. | Auto
<Manual> | Verktygets varvtal under åtdragning eller under slutfasen. |

Relevant information

- Målmomentgränser
- TurboTight

I detta avsnitt

- TurboTight
- Snabbsteg
- Två steg
- Tre steg
- ST-skiftnyckel
- Strategier för pulsverktyg
- Rotation
- Externt resultat
- Validering av åtdragningsprogram och felrapportering
- Kompatibilitetstabell för åtdragningsprogram och verktyg

# TurboTight

TurboTight är standardstrategin för dragning och den är konstruerad att utföra en mycket snabb och ergonomisk dragning baserad på verktygets högsta varvtal (verktygets maxvarvtal). Strategin har två alternativ:

- Snabb prog, kräver endast att Målmoment ställs in för att utföra dragningen.

- Manuell, som gör att användaren kan konfigurera flera åtdragningsparametrar.

För att undvika risken för oväntade ryck i slutet av åtdragningen, när du använder åtdragningsstrategin TurboTight, se till att aktivera Tid-övervakning.

Ställ in Max tidsgräns för att minska oönskade ryck vid slutet av åtdragningen när du använder åtdragningsstrategin TurboTight.

Max tidsgräns är aktiverat som standard, men du måste ställa in relaterade värden. I åtdragningsfasen ska Vinkelgräns ställas in på Från nergängning klar.
Ställ in Tid max. så lågt som möjligt, utan att stoppa normal åtdragning. I nergängningsfasen ska momentet för Nergängning klar ställas in så att det löser ut när momentet börjar öka.

Beroende på förbandets egenskaper, t.ex. om förbandet är mycket styvt eller mycket mjukt, kan det krävas en annan strategi än TurboTight för dragning.

TurboTight är inte tillgänglig för Joint Control (Förbandskontroll).

## Finkalibrera TurboTight-strategin

Åtdragningsstrategin TurboTight visar målmoment, och resultatet kan vara under eller över målvärdet. Den viktigaste parametern för åtdragningsstrategin TurboTight är varvtalet. Det går att hålla maxvarvtal vid de flesta nergängningar, men om alla/vissa nergängningar överskrids ska du sänka varvtalet i små steg. Moment vid nergängning klarR används inte för att reglera åtdragningen, utan endast för beräkning av gränsvärden och resultat.

# Snabbsteg

Snabbsteg är en dragningsstrategi som används för att minska förbandets spridning i förspänningen genom att lägga till ett första steg med ett givet moment och varvtal och sedan minska målvarvtalet i det sista steget.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Första moment | Målmoment för första steget. |
Första moment | Moment under första steget. | 80% av målmomentet
Första varvtal | Målvarvtal för första steget. |
Första varvtal | Verktygets varvtal under första steget. | 50% av verktygets högsta varvtal

# Två steg

Tvåstegs-strategin liknar strategin Snabbsteg väldigt mycket förutom att den lägger till en liten tidsfördröjning mellan första steget och slutsteget för att ytterligare motverka korttidseffekter för sättning i förbandet.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Första moment | Moment under första steget. | 80% av målmomentet
Första varvtal | Målvarvtal för första steget. |
Paustid | Tiden mellan första och andra steget. | 50 ms

## Finkalibrera tvåstegsstrategin

När det första målet har uppnåtts stannar verktyget omedelbart under en viss tid innan det fortsätter med det sista steget. Det första momentvärdet och paustiden bör ställas in så att ergonomin förbättras för handhållna verktyg.

# Tre steg

Trestegsstrategin lägger till ett lossningssteg mellan det första och sista steget för att övervinna korttidseffekter för sättning på grund av ingjutning och minska spridning i förspänningen. Detta används ibland för att ställa in förbandet. Detta kan vara användbart i till exempel förband med många angränsande ytor, och har större effekt på nya delar än på återanvända, på grund av att ytor jämnas till, vilket minskar ingjutning.

Inställning av förbandet görs genom åtdragning av första steget till ett givet moment, Första moment, och sedan lossa belastningen genom att vrida muttern en specificerad Inställningsvinkel och därefter dra åt muttern på nytt till sitt Målmoment eller sin Målvinkel.

Målmomentet kan vara lägre än det vridmoment som uppnås under det första steget efter nedgängning. För att målmomentet ska vara lägre än det första momentet, ställ in målmoment (Åtdragningsparametrar > Åtdragningstillstånd > Slutsteg > Målmoment) till ett värde lägre än Första moment (Åtdragningsparametrar > Åtdragningstillstånd > Första steg > Första moment).

Om Vinkel används som ett mål i åtdragningsprogrammet, mäts Målvinkeln från läget i slutet av lossningssteget (konditionering).

## Uppförande av Mät vinkel på, och Mät vinkel till

Max momentvärde och Värde vid högsta moment mätt under Resultatutvärdering för Mäta moment vid och Mäta vinkel mot, respektive, representerar de högsta värden som uppmätts över hela åtdragningen. Detta innebär att om Målmomentet är inställt lägre än det Första momentet, kommer Resultatutvärderingsvärdet att vara högre än slutvärdet. För att visa åtdragningens slutvärde, bör både Mät moment på och Mät vinkel till vara inställda på Värde vid avstängning.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Första moment | Moment under första steget. | 80% av målmomentet
Första varvtal | Verktygets varvtal under första steget. | 50% av verktygets högsta varvtal
Inställningsvarvtal | Verktygets varvtal under inställningssteget. | 50% av verktygets högsta varvtal
Inställningsvinkel | Vinkel att vrida hylsan under inställningssteget. | 180°

## Finkalibrera trestegsstrategin

När det första målet har uppnåtts och inställningssteget påbörjas kommer verktyget att göra ett omedelbart stopp och ändra riktning innan det fortsätter med det sista steget. Detta inställningssteg kan behöva finkalibreras för att förbättra ergonomin för handhållna verktyg.

# ST-skiftnyckel

ST-skiftnyckeln ansluts trådlöst till en styrenhet och konfigureras genom styrenhetens gränssnitt eller webbgränssnittet.

ST-skiftnyckeln är konfigurerad under åtdragningsmenyn på samma sätt som de andra åtdragningsstrategierna.

ST-skiftnyckeln har en enhet för snabb säkerhetskopiering (Rapid Backup Unit [RBU]). RBU anger nyckelns funktion och lagrar åtdragningsprogrammen. Styrenheten stöder för närvarande endast RBU av typen Produktion.

Ändinpassningsverktyget (hylsan) på ST-skiftnyckeln innehåller en RFID-tagg med ett programmerbart nummer. Skiftnyckeln använder det här numret för att automatiskt känna igen verktyget och vilket program som kan användas. RFID-taggar lagrar också koefficienter för moment- och vinkelkorrigering.

ST-skiftnyckeln har flera program både för produktionsåtdragning och kvalitetskontroll.

ST-skiftnyckeln stöder endast de åtdragningsprogram som stöds av verktyget (Skiftnyckel – produktion och Skiftnyckel – kvalitet).

Mer information om ST-skiftnyckeln finns i i bruksanvisningen (trycksaksnummer 9836 4134 01).

I detta avsnitt

- Strategi för skruvdragarproduktion
- Strategi för skruvdragarkvalitet

# Strategi för skruvdragarproduktion

Här kan du se de olika parametrarna som används i de olika stegen i strategin för skruvdragarproduktion.

I detta avsnitt

- Parametrar för startsget vid skruvdragarproduktion
- Parametrar för nedgängning vid skruvdragarproduktion
- Parametrar för åtdragning vid skruvdragarproduktion
- Parametrar för stoppsteget vid skruvdragarproduktion
- Lossningsparametrar vid skruvdragarproduktion

# Parametrar för startsget vid skruvdragarproduktion

Parametrarna som visas i tabellerna är tillgängliga om en av ST-skiftnyckelstrategierna används. Det finns flera olika kombinationer av strategier. Några parametrar är endast tillgängliga för vissa strategier och är eventuellt inte synliga i andra strategier.

Parameterregler kontrolleras automatiskt. Om en överträdelse inträffar, visas felindikatorn visas bredvid de felaktiga parametrarna. Klicka på felindikatorn för att visa mer information om felet.

Om man växlar mellan strategier kan det resultera i att felindikatorn visas. Detta indikerar att kombinationen som valts är ogiltig och behöver korrigeras.

Mer information om ST-nyckeln finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

Parametrar i ST-skiftnyckelns startfas
Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
TAG-nummer |  | På: efter att ha aktiverat TAG-kontrollväljaren (Konfigurationer > Verktygskonfiguration > TAG-kontroll > På), krävs ett korrekt TAG-nummer för att köra åtdragningsprogrammet. Av: TAG-numret är inte kontrollerat. | Av
Erfordrat TAG-nummer | TAG-nummer = På | Det erfordrade TAG-numret för detta åtdragningsprogram. | 1
Riktning |  | Parameteralternativen är CW (clockwise–medurs) eller CCW (counterclockwise–moturs). |
Avkänning av upprepad åtdragning |  | Parameteralternativen är: Klar eller Av. | Av
Momentkorrigeringskoefficient |  | I vissa fall kan förlängningar behövas för att passa applikationen. I ett sådant fall måste nyckelmåttet kompenseras för att visa ett riktigt värde. Mer information om beräkning av korrigeringskoefficienten finns i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01). Parametern lagras under RFID-taggen i Slutverktyget. | 1.0
Vinkelkorrigering |  | I vissa fall kan förlängningar behövas för att passa applikationen. I ett sådant fall måste nyckelmåttet kompenseras för att visa ett riktigt värde. För att beräkna korrigeringskoefficienten, se användarhandboken STwrench. Parametern lagras under RFID-taggen i Slutverktyget. | 0°
Linjär lutningskoefficient |  | Den linjära lutningskoefficienten kännetecknar förbandets styvhet i den linjära delen av kurvan, som moment-/vinkellutning i måttenheten Nm/grad. | 0.5

OBS

Korrigeringskoefficienterna ändrar ST-skiftnyckelns mått. Det kan ge en felaktig avläsning. Innan du gör några ändringar, se den senaste versionen av ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

# Parametrar för nedgängning vid skruvdragarproduktion

Parametrarna som visas i tabellerna är tillgängliga om en av ST-skiftnyckelstrategierna används. Det finns flera olika kombinationer av strategier. Några parametrar är endast tillgängliga för vissa strategier och är eventuellt inte synliga i andra strategier.

Parameterregler kontrolleras automatiskt. Om en överträdelse inträffar, visas felindikatorn visas bredvid de felaktiga parametrarna. Klicka på felindikatorn för att visa mer information om felet.

Om man växlar mellan strategier kan det resultera i att felindikatorn visas. Detta indikerar att kombinationen som valts är ogiltig och behöver korrigeras.

Mer information om ST-nyckeln finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

Nergängning klar är i ST-skiftnyckeldokumentationen definierat som Cykelstart vilket är när åtdragningsfasen börjar.

Parametrar i ST-skiftnyckelns nergängningsfas
Parameternamn | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Nergängningsvarvtal |  | 690 varv/minut
Nergängning klar-moment | Definition av punkt för Nergängning klar | Beror på smarthead minload (vanligtvis 5% av nominellt moment) i Nm
Spärrningstid |  | 5000 ms

# Parametrar för åtdragning vid skruvdragarproduktion

Parametrarna som visas i tabellerna är tillgängliga om en av ST-skiftnyckelstrategierna används. Det finns flera olika kombinationer av strategier. Några parametrar är endast tillgängliga för vissa strategier och är eventuellt inte synliga i andra strategier.

Parameterregler kontrolleras automatiskt. Om en överträdelse inträffar, visas felindikatorn visas bredvid de felaktiga parametrarna. Klicka på felindikatorn för att visa mer information om felet.

Om man växlar mellan strategier kan det resultera i att felindikatorn visas. Detta indikerar att kombinationen som valts är ogiltig och behöver korrigeras.

Mer information om ST-nyckeln finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

Parametrar i ST-skiftnyckelns åtdragningsfas
Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Styrstrategi |  | Parameteralternativen är: Moment/vinkel, Sträckgräns, Lossa och PVT-kompensera med tättslutning. |
Tid för detektion av för tidig momentförlust |  | Från avslutad nergängning kan programmet starta åtdragningen med ett ökat moment. Om verktyget upptäcker en minskning i moment inom denna tidsram rapporteras en avglidning. Om hylsan glider av skruvskallen och det uppmätta momentet sjunker under värdet för Nergängning klar inom angiven tid avbryts åtdragningen och en för tidig momentförlust rapporteras. | 200 ms
Mål |  | Välj mål i rullgardinsmenyn. Parameteralternativen är: Moment, Vinkel, Moment eller vinkel. | Moment
Målmoment |  | Definierar målmomentet för åtdragningssteget. | 0 Nm
Momentgränser | Mål = Moment | Val gjort av en omkopplare. Auto eller Manuellt-position. |
Moment min | Momentgränser = Manuellt | Momentvärde för den lägre gränsen | 0 Nm
Moment max | Momentgränser = Manuellt | Momentvärde för den övre gränsen | 0 Nm
Målvinkel | Mål = Vinkel eller Mål = Moment eller Vinkel | Definierar målvinkeln för åtdragningssteget. | 0°
Vinkelgränser | Mål = Vinkel | Väljs från en rullgardinsmeny. Parameteralternativen är: Auto eller Manuellt. Vinkelvärden för max och min kan vara eller väljas |
Vinkelgränser | Mål = Moment | Väljs från en rullgardinsmeny. Parameteralternativen är: Av: Ingen vinkelgränsövervakning. Från nergängning klar: Övervakningsfönstret är inställt från när momentet för Nergängning klar har uppnåtts. Från moment: Övervakningsfönstret är inställt från när det angivna momentvärdet har uppnåtts. |
Slutlig vinkel övervakningsmoment |  | Momentvärde från när vinkelgränserna övervakas | 20 Nm
Vinkel min | Vinkelgränser = på eller manuellt | Vinkelvärde lägre gräns | 324°
Vinkel max | Vinkelgränser = på eller manuellt | Vinkelvärde övre gräns | 396°
Vinkelsökgräns | Vinkelgränser = manuellt |  | 0
Mät moment vid |  | Väljs från en rullgardinsmeny. Parameteralternativen är: Max momentvärde Värde vid högsta vinkel |
NOK vid slutlig mindre än mål |  | Val gjort av en omkopplare. På eller Av-position. | Av
Ändra bultgräns |  |  | 50 Nm

Ytterligare parametrar i ST-skiftnyckelåtdragningsfasen om strategin är Skiftnyckel – Produktion och PVT kompensera med tätt mot planet
Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Punkt för momentkompensation | Momentkompensation = På |  | 0°
PCT-distans | Momentkompensation = På |  | 360°
PVT-intervall | Momentkompensation = På |  | 180°
Fördröj övervakning | Momentkompensation = På |  | 0°
Aktuellt moment min | Momentkompensation = På | Momentvärde för den lägre gränsen | 1 Nm
Aktuellt moment max | Momentkompensation = På | Momentvärde för den övre gränsen | 20 Nm
Kompensationsvärde | Momentkompensation = På | Väljs från en rullgardinsmeny. Parameteralternativen är: Genomsnittsmoment Toppmoment |

# Parametrar för stoppsteget vid skruvdragarproduktion

Parametrarna som visas i tabellerna är tillgängliga om en av ST-skiftnyckelstrategierna används. Det finns flera olika kombinationer av strategier. Några parametrar är endast tillgängliga för vissa strategier och är eventuellt inte synliga i andra strategier.

Parameterregler kontrolleras automatiskt. Om en överträdelse inträffar, visas felindikatorn visas bredvid de felaktiga parametrarna. Klicka på felindikatorn för att visa mer information om felet.

Om man växlar mellan strategier kan det resultera i att felindikatorn visas. Detta indikerar att kombinationen som valts är ogiltig och behöver korrigeras.

Mer information om ST-nyckeln finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

Parametrar i ST-skiftnyckelns lossningsfas
Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Slutcykeltid |  | Det tillämpas när momentet faller under cykelstarten och kommer till det tredje procentandelsvärdet som anges på ST-nyckelns LED-lampor. | 100 ms

# Lossningsparametrar vid skruvdragarproduktion

Parametrarna som visas i tabellerna är tillgängliga om en av ST-skiftnyckelstrategierna används. Det finns flera olika kombinationer av strategier. Några parametrar är endast tillgängliga för vissa strategier och är eventuellt inte synliga i andra strategier.

Parameterregler kontrolleras automatiskt. Om en överträdelse inträffar, visas felindikatorn visas bredvid de felaktiga parametrarna. Klicka på felindikatorn för att visa mer information om felet.

Om man växlar mellan strategier kan det resultera i att felindikatorn visas. Detta indikerar att kombinationen som valts är ogiltig och behöver korrigeras.

Mer information om ST-nyckeln finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

Parametrar i ST-skiftnyckelns lossningsfas
Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Lossningsgräns |  | Om denna parameter sätts till ett värde som är större än 0, så kontrollerar Power Focus om ett negativt moment som överstiger detta värde anbringats under åtdragningen. I så fall markeras den totala statusen för åtdragningen som Not OK. Denna funktion startas när nyckeln når cykelstart (innan åtdragningen påbörjas, tillåts en lossning som inte producerar några resultat). Denna funktion används för att detektera oönskad lossning i slutet av en åtdragning (till exempel när nyckeln mister ingrepp med förbandet). | 0 Nm

# Strategi för skruvdragarkvalitet

Här kan du se de olika parametrarna som används i de olika stegen i strategin för skruvdragarkvalitet.

I detta avsnitt

- Parametrar för startsteget vid skruvdragarkvalitet
- Parametrar för nergängningssteget vid skruvdragarkvalitet
- Parametrar för åtdragningssteget vid skruvdragarkvalitet

# Parametrar för startsteget vid skruvdragarkvalitet

Parametrarna som visas i tabellerna är tillgängliga om en av ST-skiftnyckelstrategierna används. Det finns flera olika kombinationer av strategier. Några parametrar är endast tillgängliga för vissa strategier och är eventuellt inte synliga i andra strategier.

Parameterregler kontrolleras automatiskt. Om en överträdelse inträffar, visas felindikatorn visas bredvid de felaktiga parametrarna. Klicka på felindikatorn för att visa mer information om felet.

Om man växlar mellan strategier kan det resultera i att felindikatorn visas. Detta indikerar att kombinationen som valts är ogiltig och behöver korrigeras.

Mer information om ST-nyckeln finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

Parametrar i ST-skiftnyckelns startfas
Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
TAG-nummer |  | På: efter att ha aktiverat TAG-kontrollväljaren (Konfigurationer > Verktygskonfiguration > TAG-kontroll > På), krävs ett korrekt TAG-nummer för att köra åtdragningsprogrammet. Av: TAG-numret är inte kontrollerat. | Av
Erfordrat TAG-nummer | TAG-nummer = På | Det erfordrade TAG-numret för detta åtdragningsprogram. | 1
Riktning |  | Parameteralternativen är CW (clockwise–medurs) eller CCW (counterclockwise–moturs). | CW (medurs)
Momentkorrigeringskoefficient |  | I vissa fall kan förlängningar behövas för att passa applikationen. I ett sådant fall måste nyckelmåttet kompenseras för att visa ett riktigt värde. Mer information om beräkning av korrigeringskoefficienten finns i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01). Parametern lagras under RFID-taggen i Slutverktyget. | 1.0
Vinkelkorrigering |  | I vissa fall kan förlängningar behövas för att passa applikationen. I ett sådant fall måste nyckelmåttet kompenseras för att visa ett riktigt värde. För att beräkna korrigeringskoefficienten, se användarhandboken STwrench. Parametern lagras under RFID-taggen i Slutverktyget. | 0°
Linjär lutningskoefficient |  | Den linjära lutningskoefficienten kännetecknar förbandets styvhet i den linjära delen av kurvan, som moment-/vinkellutning i måttenheten Nm/grad. | 0.5

OBS

Korrigeringskoefficienterna ändrar ST-skiftnyckelns mått. Det kan ge en felaktig avläsning. Innan du gör några ändringar, se den senaste versionen av ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

# Parametrar för nergängningssteget vid skruvdragarkvalitet

Parametrarna som visas i tabellerna är tillgängliga om en av ST-skiftnyckelstrategierna används. Det finns flera olika kombinationer av strategier. Några parametrar är endast tillgängliga för vissa strategier och är eventuellt inte synliga i andra strategier.

Parameterregler kontrolleras automatiskt. Om en överträdelse inträffar, visas felindikatorn visas bredvid de felaktiga parametrarna. Klicka på felindikatorn för att visa mer information om felet.

Om man växlar mellan strategier kan det resultera i att felindikatorn visas. Detta indikerar att kombinationen som valts är ogiltig och behöver korrigeras.

Mer information om ST-nyckeln finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

Nergängning klar är i ST-skiftnyckeldokumentationen definierat som Cykelstart vilket är när åtdragningsfasen börjar.

Parametrar i ST-skiftnyckelns nergängningsfas
Parameternamn | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Nergängningsvarvtal |  | 690 varv/minut
Nergängning klar-moment | Definition av punkt för Nergängning klar | Beror på smarthead minload (vanligtvis 5% av nominellt moment) i Nm
Spärrningstid |  | 5000 ms

# Parametrar för åtdragningssteget vid skruvdragarkvalitet

Parametrarna som visas i tabellerna är tillgängliga om en av ST-skiftnyckelstrategierna används. Det finns flera olika kombinationer av strategier. Några parametrar är endast tillgängliga för vissa strategier och är eventuellt inte synliga i andra strategier.

Parameterregler kontrolleras automatiskt. Om en överträdelse inträffar, visas felindikatorn visas bredvid de felaktiga parametrarna. Klicka på felindikatorn för att visa mer information om felet.

Om man växlar mellan strategier kan det resultera i att felindikatorn visas. Detta indikerar att kombinationen som valts är ogiltig och behöver korrigeras.

Mer information om ST-nyckeln finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

Parametrar i ST-skiftnyckelns åtdragningsfas
Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Styrstrategi |  | Parameteralternativen är: Sträckgräns, Restmoment/Tid, Restmoment/Vinkel, Restmoment/Topp samt Lossa och dra åt igen. |
Tid för detektion av för tidig momentförlust |  | Från avslutad nergängning kan programmet starta åtdragningen med ett ökat moment. Om verktyget upptäcker en minskning i moment inom denna tidsram rapporteras en avglidning. Om hylsan glider av skruvskallen och det uppmätta momentet sjunker under värdet för Nergängning klar inom angiven tid avbryts åtdragningen och en för tidig momentförlust rapporteras. | 200 ms
Målmoment |  | Definierar målmomentet för åtdragningssteget. | 0 Nm
Momentgränser | Mål = Moment | Val gjort av en omkopplare. Auto eller Manuellt-position. |
Moment min | Momentgränser = Manuellt | Momentvärde för den lägre gränsen | 0 Nm
Moment max | Momentgränser = Manuellt | Momentvärde för den övre gränsen | 0 Nm
Målvinkel | Mål = Vinkel eller Mål = Moment eller Vinkel | Definierar målvinkeln för åtdragningssteget. | 0°
Vinkelgränser | Mål = Vinkel | Väljs från en rullgardinsmeny. Parameteralternativen är: Auto eller Manuellt. Vinkelvärden för max och min kan vara eller väljas |
Vinkelgränser | Mål = Moment | Väljs från en rullgardinsmeny. Parameteralternativen är: Av: Ingen vinkelgränsövervakning. Från nergängning klar: Övervakningsfönstret är inställt från när momentet för Nergängning klar har uppnåtts. Från moment: Övervakningsfönstret är inställt från när det angivna momentvärdet har uppnåtts. |
Slutlig vinkel övervakningsmoment |  | Momentvärde från när vinkelgränserna övervakas | 20 Nm
Vinkel min | Vinkelgränser = på eller manuellt | Vinkelvärde lägre gräns | 324°
Vinkel max | Vinkelgränser = på eller manuellt | Vinkelvärde övre gräns | 396°
Vinkelsökgräns | Vinkelgränser = manuellt |  | 0
Mät moment vid |  | Väljs från en rullgardinsmeny. Parameteralternativen är: Max momentvärde Värde vid högsta vinkel |
NOK vid slutlig mindre än mål |  | Val gjort av en omkopplare. På eller Av-position. | Av
Ändra bultgräns |  |  | 50 Nm

Ytterligare parametrar i ST-skiftnyckelåtdragningsfasen om strategin är Skiftnyckel – Produktion och PVT kompensera med tätt mot planet
Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Punkt för momentkompensation | Momentkompensation = På |  | 0°
PCT-distans | Momentkompensation = På |  | 360°
PVT-intervall | Momentkompensation = På |  | 180°
Fördröj övervakning | Momentkompensation = På |  | 0°
Aktuellt moment min | Momentkompensation = På | Momentvärde för den lägre gränsen | 1 Nm
Aktuellt moment max | Momentkompensation = På | Momentvärde för den övre gränsen | 20 Nm
Kompensationsvärde | Momentkompensation = På | Väljs från en rullgardinsmeny. Parameteralternativen är: Genomsnittsmoment Toppmoment |

# Strategier för pulsverktyg

Strategin kan väljas om styrenhetens programversion stödjer åtdragningsprogrammet. Pulsverktyg kan nå ett högre moment jämfört med normalt roterande verktyg.

I detta avsnitt

- Impuls – strategi för enskilt steg
- TensorPulse-strategi

# Impuls – strategi för enskilt steg

Principen nedan gäller för direktdrivna elektriska verktyg. Den gäller för verktygen i Atlas Copco SRB-serien.

Efter varje pulsperiod ökar det resulterande momentet i skruven. Efter en serie pulser, uppnås det slutliga målmomentet.

TensorPulse med max. pulsenergi

A | Maximum positiv energi i puls N
B | Maximum positiv energi i puls N+1
C | Ökning i energi (moment)

Energinivån för åtgärdsfasen och reaktionsfasen är parametrar som kan konfigureras av användaren. Kombinationen av dessa två parametrar skapar en effektiv åtdragning i kombination med bekvämlighet för operatören. Det går att ställa in energimängden i de två faserna i procent av den maximala energi som kan levereras i varje period:

- Pulsenergi; Den mängd energi som appliceras på varje positiv puls som en procentandel av den maximala energi som kan appliceras i pulsperioden. Värdet är mellan 10-100%.

- Reaktionskraft med kvarhållande faktor; Den mängd energi som appliceras på varje reaktiv puls som en procentandel av den maximala energi som kan appliceras i pulsperioden. Värdet är mellan 0-75%.

TensorPulse med reducerad positiv pulsenergi

A | Reducerad positiv energi i puls N
B | Reducerad positiv energi i puls N+1
C | Resulterande kurva för att bygga upp moment med användning av maximal pulsenergi.
D | Resulterande kurva för att bygga upp moment med användning av reducerad pulsenergi.

- En liten Pulsenergi (reducerad energi) kräver flera pulser för att nå målmomentet eftersom vridmomentet ökas i mindre steg. Mindre steg ger bättre noggrannhet för att avsluta åtdragningen när målet har uppnåtts. Mindre pulser minskar verktygsrörelser och ökar bekvämligheten för operatören.

- En korrekt kalibrerad Reaktionskraft med kvarhållande faktor kommer att skapa den önskade bekvämligheten för operatören. Om faktorn är för hög känner operatören en medurs rotation av verktyget. Om faktorn är för låg känner operatören en moturs rotation av verktyget.

- I en idealisk konfiguration, skapar inte reaktionsenergin någon lossningskraft. Om mängden pulser för att nå målvärdet ökar, är värdet satt för högt och en liten lossning sker vid varje puls.

De optimala värdena för Pulsenergi och Reaktionskraft med kvarhållande faktor måste kalibreras för optimal prestanda för verktyget och bästa bekvämlighet för operatören.

I detta avsnitt

- Parametrar för startsteget vid impuls–enstaka steg
- Parametrar för nergängningssteget vid impuls–enstaka steg
- Parametrar för åtdragningssteget vid impuls–enstaka steg
- Lossningsparametrar vid impuls–enstaka steg

# Parametrar för startsteget vid impuls–enstaka steg

Under startsteget roterar verktyget i hastighetsläge utan att pulsera.

Parameternamn | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Mjukstart | Möjliggör inställning av verktygets varvtal, vinkel och max moment för att underlätta för bulten att komma i rätt gäng. Väljs med envalsknappar. Av: Mjukstart är avstängd. På: Mjukstart är på. | Av
Varvtal | Anger varvtalet under mjukstart. | 300 varv/minut
Tid | Anger varaktigheten på Mjuk start. | 400 ms
Avkänning av upprepad åtdragning | Tidig: Avslutar åtdragningen omedelbart när en redan åtdragen skruv/bult detekteras. Åtdragningen kommer att klassas som NOK. Kräver att Mjukstart är aktiverat. Fullständig: Även om en redan åtdragen skruv/bult detekteras, avslutas inte åtdragningen förrän alla åtdragningssteg har utförts. Åtdragningen kommer att klassas som NOK. För att göra en "Avkänning av dragning på redan draget förband" när Mjuk start inte används, måste alternativet Avkänning av dragning på redan draget förband – Klar användas. Avkänning av dragning på redan draget förband – Klar kommer inte avsluta åtdragningen förrän alla åtdragningssteg har genomförts och tar därför längre tid. Åtdragningen kommer att betraktas som en omdragning om hastigheten inte kan nå halva nergängningshastigheten; i detta fall ett omdragningsfel anges. Av: Ingen avkänning av upprepad åtdragning utförs. Kombination Mjuk start = Av och Rehit = Tidig tillåts inte. | Av
Använda tillbehör, kalibrering | Tillbehörsinställning väljs genom radioknappar. | Nej
Utväxling | Hylsans rotationshastighet = Verktygshastighet / utväxlingsförhållande. | 1.00
Effektivitetsinställning | Till exempel betyder 0,9 en effektivitetsförlust på 10 %. | 1.00

# Parametrar för nergängningssteget vid impuls–enstaka steg

Under nergängning kan verktyget använda antingen hastighetsläge, med ett konstant motorvarvtal, eller pulsläge. Valet görs beroende på det påträffade vridmomentet och de givna momentgränserna i konfigurationen.

Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Nergängningsvarvtal |  | Väljs med envalsknappar. Nergängningsvarvtal kan väljas mellan Max eller Manuell. | Max
Nergängningsvarvtal | Nergängningsvarvtal = manuell | Anger verktygets varvtal under nergängningssteget. | 0 varv/minut
Tidsgränser för nergängning |  | Väljs från en snabbmeny: Av:Tidsgränser för nergängning är urkopplad. Från avtryckaren: Tidsgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka tiden så snart som verktygets avtryckare trycks in och rapporterar om tidsgränserna överskrids. Från moment: Tidsgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka tiden från det angivna momentvärdet och rapporterar om tidsgränserna överskrids. | Av
Nergängningstid övervakningsmoment | Tidsgränser för nergängning = från moment | Momentvärde från när Tidsgränser för nergängning övervakning startar. | 2,5 Nm
Tid min | Tidsgränser för nergängning = På | Minimum tillåten tid för nergängning. | 10ms
Tid max | Tidsgränser för nergängning = På | Maximum tillåten tid för nergängning. | 5000ms
Pulsgränser för nergängning |  | Väljs från en snabbmeny: Av:Pulsgränser för nergängning är urkopplad. Från avtryckaren: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka pulserna så snart som verktygets avtryckare trycks in och rapporterar om pulsgränserna överskrids. Från moment: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka pulserna från det angivna momentvärdet och rapporterar om pulsgränserna överskrids. | Av
Nergängning pulsövervakningsmoment | Pulsgränser för nergängning = från moment | Momentvärde från när Pulsgränser för nergängning övervakning startar. | 2,5 Nm
Pulser min. | Pulsgränser för nergängning = På | Minimum antal pulser för att nå målet. | 2
Pulser max. | Pulsgränser för nergängning = På | Maximum antal pulser för att nå målet. | 50
Nergängning klar-moment |  | Anger momentvärdet när planet nåtts och nergängningen är avslutad. | 5 Nm

# Parametrar för åtdragningssteget vid impuls–enstaka steg

Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Pulsenergi |  | Pulsenergin som levereras i åtgärdspulsen uttryckt i en procentandel av den maximala energin verktyget kan leverera i varje puls. | 100%
Korrelationsfaktor för återstående moment |  | Termen Återstående vridmoment korrelationsfaktor liknar en kalibrering och gör en justering mellan det dynamiska vridmomentet, mätt i det elektriska verktyget, och det kvarvarande vridmomentet, mätt med ett kontrollverktyg. | 100%
Tid för detektion av för tidig momentförlust |  | En konstant ökning av vridmomentet antas vid övergång från nergängning till åtdragning. En hylsa som halkar, eller ett trasigt skruvhuvud kan orsaka momentminskning. Detta kan upptäckas i ett övervakningsfönster. | 200 ms
Målmoment |  | Slutligt målmoment för åtdragningen. | 0 Nm
Momentgränser |  | Väljs med envalsknappar. Gränser kan väljas Automatiskt eller Manuellt | Manuellt
Moment min | Momentgränser = manuell | Minimoment för steget. | 0 Nm
Moment max | Momentgränser = manuell | Maxmoment för steget. | 1 Nm
Vinkelgränser |  | Av:Vinkelgränser är avstängda. Från Nergängning klar: Vinkelgränser är På. Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln så snart som Nergängning klar har uppnåtts och rapporterar om vinkelgränser överskrids. Från moment: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln från det angivna momentvärdet och rapporterar om vinkelgränser överskrids. | Av
Slutlig vinkel övervakningsmoment |  | Momentvärde från när övervakning av Vinkelgränser startar. | 20 Nm
Vinkel min |  | Vinkelvärde för nedre vinkelgräns från startpunkten. | 0°
Vinkel max |  | Vinkelvärde för övre vinkelgräns från startpunkten. | 0°
Tidsgränser |  | Väljs från en snabbmeny: Av:Tidsgränser är avstängda. Från nergängning klar: Tidsgränser är På. Systemet börjar övervaka tiden så snart som Nergängning klar har uppnåtts och rapporterar om tidsgränserna överskrids. Från moment: Tidsgränser är På. Systemet börjar övervaka tiden från det angivna momentvärdet och rapporterar om tidsgränserna överskrids. | Av
Tidsövervakningsmoment | Tidsgränser = från moment | Momentvärde från när Tidsgränser övervakning startar. |
Tid min | Tidsgränser = På | Minimum tillåten tid för åtdragning. | 10ms
Tid max | Tidsgränser = På | Maximum tillåten tid för åtdragning. | 1000ms
Pulsgränser |  | Väljs från en snabbmeny: Av: Ingen pulsgränsövervakning. Från nergängning klar: Övervakningen börjar när Nergängning klar moment uppnåtts och rapporterar om antalet pulser ligger utanför gränsen. Från moment: Övervakningen börjar när det angivna momentvärdet uppnåtts och rapporterar om antalet pulser ligger utanför gränsen. | Av
Slutligt pulsövervakningsmoment | Pulsgränser = från moment | Momentvärde från när pulsgränserna övervakas. | 18,75 Nm
Pulser min. | Pulsgränser = på | Minimum antal pulser för att nå slutmålet. | 2
Pulser max. | Pulsgränser = på | Maximum antal pulser för att nå slutmålet. | 50

# Lossningsparametrar vid impuls–enstaka steg

Lossningsparametrar
Parameternamn | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Lossning aktiverad | Av: Lossning inaktiverad. På: Lossningen är aktiv och ytterligare parametrar kan konfigureras. | På
Detektionsmoment | Auto: Värdet ställs in baserat på verktygstyp och verktygets kapacitet. Manuellt:Värdet ställs in manuellt. | Auto
Detektionsmoment | Minsta moment som behövs för att börja med lossning och få ett lossningsresultat. | 3,5 Nm
Urgängningsmoment | Auto: Värdet ställs in baserat på verktygstyp och verktygets kapacitet. Manuellt:Värdet ställs in manuellt. | Auto
Urgängningsmoment | När momentet hamnar under Urgängningsmomentet anses lossningen vara OK. Eftersom skruvlängden kan variera är det inte möjligt för systemet att fastställa när skruven har gängats ur helt. Detta får operatören avgöra. | 1,75 Nm
Lossningsvarvtal | Lossningsvarvtal uppnås när Urgängningsmoment nås. Max: Värdet ställs in på maximalt. Manuellt:Värdet ställs in manuellt. | Max
Lossningsvarvtal | Visas om Lossningsvarvtal är inställt på Manuellt | 1 varv/minut

# TensorPulse-strategi

Innan du använder åtdragningssteget TensorPulse måste följande licenstyp installeras på styrenheten:

- Strategier vid låg reaktion

TensorPulse fungerar endast med följande verktyg: ETV-STR61-100-13, ETV-STR61-70-13 och ETV-STR61-50-10.

Det här steget genererar åtdragningspulser i framåtriktningen, tills inställt moment har nåtts.

Om du kör åtdragningssteget TensorPulse ska du använda den nödvändiga PulseDrive-hylsan/förskruvningen.
Om åtdragningssteget TensorPulse körs utan PulseDrive-hylsan/förskruvningen, så blir alla åtdragningar NOK. Stegfelet ”PulseDrive-hylsa/adapter ej avkänd” visas om ingen PulseDrive-hylsa/adapter hittas.

Principen nedan gäller för direktdrivna elektriska verktyg. Den gäller för verktygen i Atlas Copco SRB-serien.

Pulsåtdragning använder en teknik som pulserar den elektriska strömmen i motorn och har två distinkta funktioner:

- En åtgärdsström som ger positivt vridmoment i åtdragningsriktningen.

- En reaktionsström som skapar en bekväm reaktion genom att applicera ett omvänt vridmoment.

Pulsåtdragningsprincip

A | Åtgärdspuls för att applicera åtdragningskraft.
B | Reaktionspuls för bekvämlighet

Bilden visar den allmänna principen för en pulsåtdragningsstrategi med ström. Den detaljerade kurvan beror på typ av verktyg och åtdragningsalgoritmen.

Pulsperioden består av två faser som visas i bilden med en åtgärdsström och en reaktionsström. Varje åtgärdspuls lägger till moment till åtdragningen tills slutmålet har nåtts. Varje reaktionspuls skapar en motkraft som tillhandahåller en bekväm reaktion.

Energinivån för åtgärdsfasen och reaktionsfasen är parametrar som kan konfigureras. Kombinationen av dessa två parametrar skapar en effektiv åtdragning i kombination med bekvämlighet för operatören.

I detta avsnitt

- Parametrar för TensorPulse startsteg
- TensorPulse-parametrar för nergängningssteg
- TensorPulse parametrar för åtdragningsfas
- TensorPulse Lossningsparametrar

# Parametrar för TensorPulse startsteg

Under startsteget roterar verktyget i hastighetsläge utan att pulsera.

Parameternamn | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Riktning | Parameteralternativen är CW (clockwise–medurs) eller CCW (counterclockwise–moturs). | CW (medurs)
Mjukstart | Möjliggör inställning av verktygets varvtal, vinkel och max moment för att underlätta för bulten att komma i rätt gäng. Väljs med envalsknappar. Av: Mjukstart är avstängd. På: Mjukstart är på. | Av
Varvtal | Anger varvtalet under Mjukstart. | 300 varv/minut
Vinkel | Anger vinkeln under Mjukstart. | 90°
Moment max | Anger maxmoment under Mjukstart. | 1,25 Nm
Avkänning av upprepad åtdragning | Tidig: Avslutar åtdragningen omedelbart när en redan åtdragen skruv/bult detekteras. Åtdragningen kommer att klassas som NOK. Kräver att Mjukstart är aktiverat. Fullständig: Även om en redan åtdragen skruv/bult detekteras, avslutas inte åtdragningen förrän alla åtdragningssteg har utförts. Åtdragningen kommer att klassas som NOK. För att göra en "Avkänning av dragning på redan draget förband" när Mjukstart inte används, måste alternativet Avkänning av dragning på redan draget förband – Klar användas. Avkänning av dragning på redan draget förband – Klar kommer inte avsluta åtdragningen förrän alla åtdragningssteg har genomförts och tar därför längre tid. Åtdragningen kommer att betraktas som en omdragning om hastigheten inte kan nå halva nergängningshastigheten; i detta fall ett omdragningsfel anges. Av: Ingen avkänning av upprepad åtdragning utförs. Kombination Mjuk start = Av och Rehit = Tidig tillåts inte. | Av
Verklig vinkelkompensation | Omkopplare med På eller Av-position. | Av
Verktygsrörelsegränser | Visas endast om Verklig vinkelkompensation är På. Anger verktygets rotationsgränsvärden. |
Negativ | Visas endast om Verklig vinkelkompensation är På. Definierar verktygets maximala negativa rotation. Om värdet överskrids upphör åtdragningen och ett fel rapporteras. Detta uttrycks som ett numeriskt vinkelvärde. | 30
Positiv | Visas endast om Verklig vinkelkompensation är På. Definierar verktygets maximala positiva rotation. Om värdet överskrids upphör åtdragningen och ett fel rapporteras. Detta uttrycks som ett numeriskt vinkelvärde. | 30
Använda tillbehör, kalibrering | Tillbehörsinställning väljs genom radioknappar. | Nej
Utväxling | Hylsans rotationshastighet = Verktygshastighet / utväxlingsförhållande. | 1.00
Effektivitetsinställning | Till exempel betyder 0,9 en effektivitetsförlust på 10 %. | 1.00

# TensorPulse-parametrar för nergängningssteg

Under nergängning kan verktyget använda antingen hastighetsläge, med ett konstant motorvarvtal, eller pulsläge. Valet görs beroende på det påträffade vridmomentet och de givna momentgränserna i konfigurationen.

Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Höghastighetsnergängning |  | Nergängningssteget kan göras i hög hastighet för att minimera tiden, utan att köra för långt. Detta uppnås genom att låta verktyget köra med hög hastighet med en specificerad vinkellängd. När vinkeln har nåtts ändras hastigheten till den lägre hastigheten som anges i parametern Nergängningshastighet. Endast tillgängligt för SRB-verktyg. Parameteralternativen är På eller Av | Av
Längd |  | Vinkel som definierar Höghastighetsnergängning. Max 99999° | 3600°
Varvtal |  | Hastighet:Verktyg max varvtal måste vara högre än Nergängningsvarvtal (rpm). | 690 varv/minut
Nergängningsvarvtal |  | Väljs med envalsknappar. Nergängningsvarvtal kan väljas mellan Max eller Manuell. | Max
Nergängningsvarvtal | Nergängningsvarvtal = manuell | Anger verktygets varvtal under nergängningssteget. | 690 varv/minut
Momentgränser vid nergängning |  | Momentgränser vid nergängning aktiveras med en brytare Av: Momentgränser vid nergängning är av. På: Momentgränser vid nergängning är på. | Av
Förskjutning | Momentgränser vid nergängning = På | Vinkelförskjutning innan Vinkelintervallet börjar. | 0°
Längd | Momentgränser vid nergängning = På | Vinkel som definierar nergängningsmomentets begränsning. | 360°
Moment min | Momentgränser vid nergängning = På | Moment för den lägre momentgränsen vid nergängning. | 0 Nm
Moment max | Momentgränser vid nergängning = På | Moment för den övre momentgränsen vid nergängning. | 4,75 Nm
Vinkelgränser för nergängning |  | Av: Vinkelgränser för nergängning är Av. Från avtryckaren: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln så snart som verktygets avtryckare trycks in och rapporterar om vinkelgränser överskrids. Från moment: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln från det angivna momentvärdet och rapporterar om vinkelgränser överskrids. | Av
Övervakningsmoment för nergängningsvinkel |  | Momentvärde från när Vinkelgränser för nergängning ställts in. | 0 Nm
Vinkel min |  | Vinkelvärde för nedre vinkelgräns från startpunkten. | 100°
Vinkel max |  | Vinkelvärde för övre vinkelgräns från startpunkten. | 5000°
Tid min | Visas om Vinkelgränser för nergängning = Från avtryckaren eller om Vinkelgränser för nergängning=Från moment | Minimitid för steget. | 10 ms
Tid max | Visas om Vinkelgränser för nergängning = Från avtryckaren eller om Vinkelgränser för nergängning=Från moment | Längsta tid för steget. | 5000 ms
Nergängning klar-moment |  | Anger momentvärdet när planet nåtts och nergängningen är avslutad. | 5 Nm

# TensorPulse parametrar för åtdragningsfas

Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Pulsenergi |  | Pulsenergin som levereras i åtgärdspulsen uttryckt i en procentandel av den maximala energin verktyget kan leverera i varje puls. | 100%
Reaktionskraft, avstämningsfaktor |  | Den energi som levereras av verktyget uttryckt i en procentandel. Kalibreringsfaktorn för reaktionskraften grundar sig på åtgärdens energi och ger en behaglig reaktion. | 40%
Korrelationsfaktor för återstående moment |  | Termen Återstående vridmoment korrelationsfaktor liknar en kalibrering och gör en justering mellan det dynamiska vridmomentet, mätt i det elektriska verktyget, och det kvarvarande vridmomentet, mätt med ett kontrollverktyg. | 100%
Tid för detektion av för tidig momentförlust |  | En konstant ökning av vridmomentet antas vid övergång från nergängning till åtdragning. En hylsa som halkar, eller ett trasigt skruvhuvud kan orsaka momentminskning. Detta kan upptäckas i ett övervakningsfönster. | 200 ms
Målmoment |  | Slutligt målmoment för åtdragningen. | 0 Nm
Momentgränser |  | Väljs med envalsknappar. Gränser kan väljas Automatiskt eller Manuellt | Manuellt
Moment min | Momentgränser = manuell | Minimoment för steget. | 0 Nm
Moment max | Momentgränser = manuell | Maxmoment för steget. | 1 Nm
Vinkelgränser |  | Av:Vinkelgränser är avstängda. Från Nergängning klar: Vinkelgränser är På. Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln så snart som Nergängning klar har uppnåtts och rapporterar om vinkelgränser överskrids. Från moment: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln från det angivna momentvärdet och rapporterar om vinkelgränser överskrids. | Från Nergängning klar
Slutlig vinkel övervakningsmoment |  | Momentvärde från när övervakning av Vinkelgränser startar. | 20 Nm
Vinkel min |  | Vinkelvärde för nedre vinkelgräns från startpunkten. | 0°
Vinkel max |  | Vinkelvärde för övre vinkelgräns från startpunkten. | 0°
Tid min | Tidsgränser = På | Minimum tillåten tid för åtdragning. | 10ms
Tid max | Tidsgränser = På | Maximum tillåten tid för åtdragning. | 1000ms
Pulsgränser |  | Väljs från en snabbmeny: Av: Ingen pulsgränsövervakning. Från nergängning klar: Övervakningen börjar när Nergängning klar moment uppnåtts och rapporterar om antalet pulser ligger utanför gränsen. Från moment: Övervakningen börjar när det angivna momentvärdet uppnåtts och rapporterar om antalet pulser ligger utanför gränsen. | Av
Slutligt pulsövervakningsmoment | Pulsgränser = från moment | Momentvärde från när pulsgränserna övervakas. | 18,75 Nm
Pulser min. | Pulsgränser = på | Minimum antal pulser för att nå slutmålet. | 2
Pulser max. | Pulsgränser = på | Maximum antal pulser för att nå slutmålet. | 50
Mät vinkel till | Vinkelgränser = på | Väljs från en snabbmeny: Värde vid toppmoment: Mäter vinkelvärdet vid högsta moment under åtdragning. Max vinkelvärde: Mäter det högsta vinkelvärdet under åtdragningen. Värde vid avstängning: Mäter vinkelvärdet innan stoppfasen startar. | Max vinkelvärde

# TensorPulse Lossningsparametrar

Lossningsparametrar
Parameternamn | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Lossning aktiverad | Av: Lossning inaktiverad. På: Lossningen är aktiv och ytterligare parametrar kan konfigureras. | På
Detektionsmoment | Auto: Värdet ställs in baserat på verktygstyp och verktygets kapacitet. Manuellt:Värdet ställs in manuellt. | Auto
Detektionsmoment | Minsta moment som behövs för att börja med lossning och få ett lossningsresultat. | 3,5 Nm
Urgängningsmoment | Auto: Värdet ställs in baserat på verktygstyp och verktygets kapacitet. Manuellt:Värdet ställs in manuellt. | Auto
Urgängningsmoment | När momentet hamnar under Urgängningsmomentet anses lossningen vara OK. Eftersom skruvlängden kan variera är det inte möjligt för systemet att fastställa när skruven har gängats ur helt. Detta får operatören avgöra. | 1,75 Nm
Lossningsvarvtal | Lossningsvarvtal uppnås när Urgängningsmoment nås. Max: Värdet ställs in på maximalt. Manuellt:Värdet ställs in manuellt. | Max
Lossningsvarvtal | Visas om Lossningsvarvtal är inställt på Manuellt | 1 varv/minut

# Rotation

Rotations-strategin är framförallt en strategi för testning och demonstration. När man låter verktyget rotera fritt i luften, vrider det hylsan i specificerad vinkel med så lågt moment som möjligt.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Målvarvtal | Målvarvtal under strategin Rotation. |
<Target speed> | Verktygets manuella varvtal under strategin Rotation. | 16,5 % av verktygets högsta varvtal
Målvinkel | Vinkel att vrida hylsan till. | 360°

# Externt resultat

Externt resultat är en strategi som används när en OK-åtdragning rapporteras av en extern digital signal (och inte av moment eller vinkelvärden som uppmätts under åtdragningen).

När signalen sänds kommer Resultatvyn att visa värdet för Målparametern i åtdragningsprogrammet (angivet momentvärde, vinkelvärde, eller en textsträng). Dessa värden (moment och vinkel) representerar inte verkliga uppmätta värden, utan endast infogad text.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Moment <Målmoment> | Numeriskt värde för önskat visat målmomentvärde | 0.00
Vinkel <Målvinkel> | Numeriskt värde för önskat visat målvinkelvärde | 360°
Text | Alfanumerisk sträng för önskad text. |

I detta avsnitt

- Körning av åtdragningsstrategin Externt resultat med anslutet verktyg
- Körning av åtdragningsstrategin Externt resultat utan anslutet verktyg

# Körning av åtdragningsstrategin Externt resultat med anslutet verktyg

1. Gå till startsidan och fliken Åtdragning. Skapa sedan ett åtdragningsprogram med strategin Externt resultat.

2. Gå till startvyn och välj fliken Virtuell station.

   I fönstret Licenser måste funktionen Externt resultat med anslutet verktyg ha en licens som tilldelas och används av en virtuell station.

3. I fönstret Verktyg väljer du önskat verktyg. Välj sedan verktygskonfiguration.

4. I fönstret Uppgift väljer du åtdragningsprogram med strategin Externt resultat.

5. Skicka signalen EXTERN_OK till den virtuella stationen.

6. Tryck på Gå resultat för att visa resultaten.
   Resultaten skickas från verktygskonfigurationen för verktyget som är anslutet till den virtuella stationen.

Relevant information

- Tilldela licenser till en virtuell station

# Körning av åtdragningsstrategin Externt resultat utan anslutet verktyg

1. Gå till startvyn och välj fliken Åtdragning. Skapa sedan ett åtdragningsprogram med strategin Externt resultat.

2. Gå tillbaka till startvyn och välj fliken Inställningar. Välj sedan Externt verktyg.

3. Välj plus -ikonen i övre högra hörnet av gränssnittet och skapa ett externt verktyg.

   Du kan skapa upp till tio externa verktygskonfigurationer.

4. I fönstret Externt verktyg anger du det externa verktygets modell, serienummer och beskrivning.

   Serienummer är en obligatorisk textruta.
   Serienumret kan användas för att identifiera ett nödvändigt verktyg, till exempel tillverkarens serienummer. Maximalt antal tecken för textrutan Serienummer är 32.

   När omkopplaren i övre högra hörnet av fönstret Externt verktyg står i läge På kan du gå tillbaka till startvyn och välja fliken Verktyg. Det nya externa verktyget visas i listan över tillgängliga verktyg.

5. Gå till startvyn och välj fliken Virtuell station.

   I fönstret Licenser måste funktionen Externt resultat utan anslutet verktyg ha en licens som tilldelas och används av en virtuell station.

6. Gå till fönstret Verktyg och välj önskat verktyg. Välj sedan verktygskonfiguration.

7. I fönstret Uppgift väljer du åtdragningsprogram med strategin Externt resultat.

8. Skicka signalen EXTERN_OK till den virtuella stationen.

9. Tryck på Gå resultat för att visa resultaten (serienumren).
   Serienumren skickas från den externa verktygskonfigurationen för verktyget som är anslutet till den virtuella stationen.

Relevant information

- Tilldela licenser till en virtuell station

# Validering av åtdragningsprogram och felrapportering

Åtdragningsprogrammet validerar automatiskt parameterregler och verktygsegenskaper så snart nya värden matas in eller ändringar görs. Om valideringen upptäcker några fel rapporteras de med en felbeskrivning.

I detta avsnitt

- Rapportering av valideringsfel
- Validera ett verktyg med ett åtdragningsprogram

# Rapportering av valideringsfel

Vid valideringsfel visas en ikon bredvid den parameter eller de parametrar som orsakar felet. När man pekar på ikonen ges en kort beskrivning av felet.

Exempel (Se bild):

1. Målmoment anges till 35 Nm med slutmomentets gränsvärden inställda på Moment min15 Nm och Moment max 30 Nm.

2. När du pekar på ikonen för valideringsfel bredvid parametern Moment max, ges en kort beskrivning av felet, som säger att Målmoment är större än Moment max (Moment max <= Målmoment).

3. För att rätta till felet, justera värdet för Moment max så att det är större än Målmoment, så försvinner felikonen.

# Validera ett verktyg med ett åtdragningsprogram

1. Gå till startsidan och fliken Åtdragning. Vid behov, välj ett särskilt program i listan.

   Valideringen kan göras för både hela listan av program, eller enskilda program.

2. Välj Validera program-ikonen i skärmens övre högra hörn.

3. I popup-fönstret väljer du det verktyg som åtdragningsprogrammet ska valideras mot, och klickar på Validera.

   Om ett åtdragningsprogram inte är kompatibelt med det valda verktyget, visas det med en röd cirkel med ett utropstecken.

# Kompatibilitetstabell för åtdragningsprogram och verktyg

Vilka åtdragningsstrategier som finns tillgängliga på en styrenhet beror på vilka licenser som är installerade på styrenheten.

Åtdragningsstrategier | ES | ST | STR | SR | SB | ETT | SL (låg spänning) | QST | STB | SRB 2.0 ETP-SRB31-20 | SRB 2.1 ETP-SRB31-25 | SRB-HA | TBP / TBP-S | STW | Externt verktyg
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Två steg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Snabbsteg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | -
Tre steg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Turbo Tight | X | - | X | - | - | X | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Rotation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Externt resultat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X
TensorPulse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Impuls – ett enda steg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -
Skiftnyckel – produktion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -
Skruvdragarkvalitet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

Åtdragningsfunktioner | ES | ST | STR | SR | SB+ | ETT | SL (låg spänning) | QST | STB | SRB 2.0 ETP-SRB31-20 | SRB 2.1 ETP-SRB31-25 | TBP / TBP-S | STW | Externt verktyg
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Verklig vinkel | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | -

# Flerstegsprogram

VARNING

Risk för personskada

En förändring i konfigurationen av åtdragningsprogrammet kan orsaka oväntat moment, rotationsriktning, eller hastighet i systemet (eller systemen) där åtdragningsprogrammet för närvarande är i bruk. Detta kan leda till allvarlig kroppsskada och/eller egendomsskador.

- Kontrollera åtdragningsprogrammets konfigurationer när ett nytt program har lagts till eller efter användning av ändringar i ett befintligt program.

Styrenhetens egenskaper, såsom bland annat lågreaktionsåtdragningsstrategier och syrenhetomfattande funktioner, kräver licenser som tilldelas via Functionality Management System (FMS). Medan konfigurering av funktioner är möjlig utan specifika licenser kommer tilldelningen och användningen av dessa funktioner att kräva att rätt licens installeras på styrenheten. Vänligen se Licenser (FMS) för mer detaljerad information om licenser.

En flerstegsåtdragning är en åtdragning som sker i flera steg. Antalet steg och typen av steg varierar beroende på den åtdragning som ska göras. Ett flerstegs åtdragningsprogram är mycket konfigurerbart, inklusive övervakningsfunktion och begränsningar. Du kommer till flerstegsprogrammen genom att gå till fliken Åtdragning på startsidan och välja Flerstegsprogrambibliotek till vänster.

I detta avsnitt

- Gränssnitt för flersteg
- Åtdragningssteg
- Stegmonitorer
- Stegbegränsningar
- Resultrapportörer
- Lägga till ett flerstegsprogram
- Ta bort ett flerstegsprogram
- Inställningar för ett multistegprogram
- STB-verktyg och multistep

# Gränssnitt för flersteg

Medan flerstegsåtdragningsprogram kan väljas från styrenhetens skärm, kan redigering av program endast göras i webbgränssnittet.

Åtdragnings- och flerstegsprogram som är nedtonade visar att de är globala program som distribueras från ToolsTalk. Dessa program kan inte ändras via styrenhetens GUI. Globala program kan endast ändras genom ToolsTalk. Se användardokumentationen för ToolsTalk för mer information.

Gränssnittet för flerstegsprogram kan delas in i tre huvudområden.

Längst upp finns det en rullgardinsmeny som innehåller egenskaper för flerstegsåtdragningsprogrammet. Här kan du ange allmänna parametrar som programnamn, programövervakning och validering.

Till höger finns fyra flikar som innehåller steg, övervakningar, begränsningar och rapporter som kan användas för att bygga flerstegsprogrammet. Om du vill använda någon av posterna klickar du på en flik och dra objektet i listan till åtdragningsområdet. Beroende på dess funktion, släpp antingen objektet i början och slutet av programmet (för steg) eller ovanpå ett visst steg (för monitorer och begränsningar).

Gränssnittets huvudområde är åtdragningsområdet. Detta är det område som innehåller alla steg i åt åtdragningsprogrammet. Använd mushjulet för att zooma in och ut på åtdragningsområdet.

Nere till vänster på skärmen hittar du knapparna Kopiera åtdragningsprogram och Ta bort åtdragningsprogram.

# Åtdragningssteg

Vilka åtdragningssteg, övervakningar och restriktioner begränsningar som finns tillgängliga beror på vilken licens som är installerad på styrenheten.

## Allmänna parametrar

Följande stegparametrar är gemensamma för många stegtyper. Parametrarna ställs in i egenskapsfönstret som visas när du väljer ett steg i åtdragningsprogrammet.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Namn | Stegets namn.
Rotationsriktning | Varje åtdragningssteg kan köra antingen framåt, dvs gör en åtdragning eller bakåt, dvs lossar skruven lite. Pilarna anger denna riktning. Många av åtdragningsstegen har en riktning som är hårdkodad för att gå framåt, t.ex. Dra åt till vinkel eller Dra till moment. Steg som Lossa till vinkel eller Lossa till moment har sin riktning automatiskt inställd till bakåt. Inställningen för reversering tillåts inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen ände. Åtdragningsriktningen för åtdragningsprogrammet måste vara samma som åtdragningsriktningen för ett verktyg med öppen ände innan en åtdragning får köras. Det går att koppla ett lossningsprogram till ett åtdragningsprogram för ett verktyg med öppen ände, men om riktningsomkopplaren är inställd på att köra lossningsprogrammet kommer verktyget att låsas.
Stegkategori | För varje steg finns möjlighet att välja en stegkategori. Genom att välja stegkategori listas NOK-åtdragningar i vyn händelseresultat med tillhörande detaljerad status samt motsvarande flerstegs-felinformation. Om inget val görs kommer den detaljerad statusen att ställas till okategoriserat flerstegsfel. Tillhörande detaljerad status kan anpassas.
Vinkelfönster | Ett förband anses hårt om skruven dras åt till dess fulla vridmoment och det roterar 30 grader eller mindre efter det har dragits till tättslutning. Ett mjukt förband roterar 720 grader eller mer efter att den har dragits till tättslutning. Hårdhetsparametern definierar vinkelfönstret för gradientberäkning. Ju hårdare förband – desto mindre vinkelfönster.
Varvtalsramp/acceleration (endast tillgänglig i ToolsTalk 2) | För de flesta steg är det möjligt att specificera hur accelerationen till målvarvtalet utförs. Tre olika inställningar är möjliga; Hård, Mjuk och Manuell. Den angivna accelerationen kommer att användas när ett steg startas. Oavsett om verktyget redan är igång med lite fart i början av steget kommer rampen ändå att användas för att accelerera till stegets målvarvtal. Detta är fallet oavsett om varvtalet i början av steget är högre eller lägre än målvarvtalet.
Varvtalsramp – Hårt och Mjukt läge | Hårt: 2000 varv/s (Varvtalsramp mellan 1000 och 10000 varv/s är en hård acceleration). Mjukt: 500 varv/s (Varvtalsramp mellan 200 och 1000 varv/s är en mjuk acceleration).
Varvtalsramp – Manuellt läge | Varvtal: ﻿Standardvärde: 60 varv/minut Minimigräns: >0 Maxgräns: ≤Verktyg maxvarvtal Acceleration: ﻿Standardvärde: 500 varv/sek Minimigräns: >0 Maxgräns: ≤ Verktyg max acceleration
Använda varvtalsväxling | 1−5 vinkelutlösare eller momentutlösare kan definieras under ett steg där varvtalet kommer att ändras. Inom ett steg baseras alla utlösare för varvtalsväxling på samma egenskap, dvs. antingen vridmoment eller vinkel. De kan inte blandas inom ett steg. Momentutlösare och vinkelutlösare måste vara mindre än stegmålet, baserat på stegtyp och typ av utlösare. Momentutlösare och momenthastighet kontrolleras även mot verktygets Max vridmoment och Max varvtal. En varning eller felindikator visas när inställningarna för varvtalsväxling överstiger maxvärden för antingen verktyg eller steg. Momentutlösare och vinkelutlösare måste vara mindre än stegmålet, baserat på stegtyp och typ av utlösare. Momentutlösare och momenthastighet kontrolleras även mot verktygets Max vridmoment och Max varvtal. En varning eller felindikator visas när inställningarna för varvtalsväxling överstiger maxvärden för antingen verktyg eller steg. Det är möjligt att skicka inställningarna via Push till verktyget när ett åtdragningsprogram har en varning men inte när åtdragningsprogrammet har en aktiv felindikator. Hastighetsväxlingarna kan läggas till i fältet Konfiguration. Lägga till en varvtalsväxling: I dialogrutan i ett steg som kan ha varvtalsväxling, välj Lägg till varvtalsväxling. Välj sedan ett vinkelintervall eller ett momentintervall. Fälten Vinkel/moment för varvtalsväxling öppnas. Lägg till värden enligt nedanstående tabell: Vinkel-/momentutlösare: Måste vara > 0 Varvtal: Måste vara > 0 Typ av varvtalsramp: Hård eller mjuk
Bromstyp | Bromsbeteendet i ett åtdragningsprogram med flersteg kan anpassas på två olika platser i programmet: i ett steg före åtdragningens riktning ändras och/eller i det sista steget i åtdragningsprogrammet. På andra ställen i åtdragningsprogrammet är bromsparametrarna inte tillgängliga i stegets allmänna inställningar. Bromsning kan ställas in till antingen Ergo-stopp eller Tröghet. Tröghet bromsar verktyget helt medan Ergo-stopp ger en mer ergonomisk minskning av åtdragningen. Tröghet har inga ytterligare parametrar. Ergostopp -parametrar: Adaptiv broms: Ställ in den adaptiva bromsen i läge På eller Av Ramptid: Endast tillgänglig när den adaptiva bromsen är inställd på Av. Skriv in tiden i ms.
Exkludera i MCT-läge | Alternativet Exkludera i MCT-läge kan aktiveras för steg i ett flerstegsprogram. När du använder MCT-läget för ett flerstegsprogram kommer steg med Exkludera i MCT-läge aktiverat att exkluderas. Om du aktiverar alternativet Exkludera i MCT-läge så att det inte finns något avbrott före ett väntesteg eller en riktningsväxling, kommer det att uppstå ett fel i körningen när MCT-läget är aktiverat. Avslutningsvägar och reparationsvägar ignoreras på fasta system, dvs. om de utlöses markeras åtdragningen som NOK MC-åtdragning. MCT-läget ska endast användas vid testning. Se till att MCT-läget är inaktiverat innan verktyget återförs till produktionslinjen.

Följande åtdragningssteg stöds inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen ände:

- A – Dra åt till vinkel/lossa till vinkel

- TrR – Lossa till tryckreglaget släpps

- T – Dra åt till moment/lossa till moment

- E – Inkoppling

- SR – Lossa hylsa

- DT – Dra åt till DynaTork

- TPT – TensorPulse Dra åt till moment/lossa till moment

- IT – Impuls – Dra åt till moment/lossa till moment

- IA – Impuls – Dra åt till vinkel/lossa till vinkel

- AP – Adaptiv puls

- ITrR – Impuls – Lossa för utlösning

## Inställningar för spårning

När spårningskonfiguration har aktiverats på programnivå kan spårningens upplösning konfigureras på stegnivå. Inställningen för spårning styr hur provtagningen ska ske i varje enskilt steg.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Inställning av spårning | Program: Använd inställningarna enligt definitionen på programnivå. Manuellt: Spårningens provtyp från programnivån kommer att användas, dvs. Tid eller Vinkel. Om ett alternativt provintervall används skrivs inställningen över på programnivå.
Provtid | Välj provtid i rullgardinslistan (0,25–1000 ms)
Provvinkel | Välj provvinkel i rullgardinslistan (0,25–20 grader)

Vid den här spårningsregistreringen blir provintervallen inte samma genom alla steg, utan samplingshastigheten beror i stället på konfigureringen i varje steg. Detta betyder att spårningen är indelad i en spårning för varje steg.

Maximalt antal prover i en spårning är 4096.

Om en åtdragning ger mer än 4096 värden utförs en provkomprimering (down sampling). Vartannat spårningsprov tas bort från hela åtdragningen varefter systemet fortsätter registreringen med halva upplösningen. Processen upprepas varje gång gränsvärdet på 4096 prov har nåtts.

Om mer än 2048 registrerades totalt ger processen en kurva med mellan 2048 och 4096 prov.

Om gränsvärdet på 4096 prov nås kommer de konfigurerade provtiderna inte längre att följas. I stället kommer provtiderna att dubbleras eller fyrdubblas osv., beroende på hur många gånger komprimeringen har utförts. Eftersom alla steg komprimeras blir förhållandet mellan stegen ändå detsamma. Om ett steg konfigurerades med dubbla provtiden jämfört med ett annat steg kommer samma sak att gälla vid den slutliga spårningen oavsett antal komprimeringar.

Spårningskanal | Notera
--- | ---
Moment | Finns för alla verktyg som har momentgivare
Vinkel | Finns för alla verktyg
Momentsekund | Endast för verktyg med två momentgivare
Vinkelsekund | Endast för verktyg med två vinkelgivare
Ström | Finns för alla verktyg
Gradient | Kan visas om steg/begränsning/monitor genererar gradientvärden

Tillgängliga verktyg för varje systemtyp
Power Focus 6000/Power Focus 8 | Power Focus 6000 synkroniserad åtdragning/Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus Connect |  |  |
XB |  |  |

Åtdragningssteg
Verktyg
Sök

# A – Dra åt till vinkel/lossa till vinkel

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

A – Dra åt till vinkel

I det här steget kör verktyget tills en målvinkel uppnås. Målvinkeln mäts från stegets start.

A – Lossa till vinkel

Det här steget kör verktyget med hastigheten n i bakåtgående riktning tills målvinkeln är nådd. Målvinkeln mäts från stegets start.

Steget stöds inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen ände.

Parametrar

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målvinkel | Inställd vinkel. Måste vara > 0.
Varvtal | Standard: 60 rpm.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Broms (Gäller endast för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning, Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Målvinkel

## Mikrovideo

A – Dra åt till vinkel/lossa till vinkel

# DI – Kör till digital ingång

Verktyg
ES STR SL ST SR QST

Detta steg kör verktyget i den riktning som anges av parametern Riktning, tills den ingång som angetts av Digital ingång blir för hög eller för låg, beroende på värdet för Stoppförhållande.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Riktning | Framåt eller bakåt
Digital ingång | En av följande lokala digitala ingångar på styrenheten kan väljas: Lokal DI 1 Lokal DI 2 Lokal DI 3 Lokal DI 4
Broms (Gäller endast för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning, Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.
Stoppförhållande | Fallande kant: Steget körs till en fallande kant detekteras efter stegstarten. Stigande kant: Steget körs till en stigande kant detekteras efter stegstarten. Någon kan: Steget körs till en fallande eller en stigande kant detekteras efter stegstarten. Lågt: Steget körs tills ett lågt värde detekteras. Högt: Steget körs tills ett högt värde detekteras.
Varvtal (rpm) | Standard: 60 rpm.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Tillgängligt om Hastighetsramptypen är Manuell. Standard: 500 rpm/s.

## Mikrovideo

DI – Kör till digital ingång

# DT – Dra åt till DynaTork

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Steget stöds inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen ände.

Det här steget kör verktyget med hastigheten n i framåtriktning tills målmomentet nås. Verktyget håller därefter strömmen konstant på DynaTork-procent av Målmomentet under angiven DynaTork-tid.

För att undvika överhettning av verktyget rekommenderas det starkt att aldrig köra DynaTork till mer än 40 % av maximalt vridmoment på verktyget.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Inställt moment. Måste vara > 0.
DynaTork tid | Tiden som DynaTork är aktivt.
DynaTork procent | Procent av Momentmålet.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Varvtal (rpm) | Standard: 60 rpm.
Broms (Gäller endast för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning, Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Målmoment
B | Momentnivå som behålls under DynaTork-tiden
C | Procent av Ts
D | Procent av Ts
E | Momentnivå som behålls under DynaTork-tiden
F | DynaTork tid

## Mikrovideo

DT – Dra åt till DynaTork

# E – Inkoppling

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Steget stöds inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen ände.

Detta steg kör verktyget i båda riktningarna tills hylsan tar an i skruven. Steget fortsätter tills Målmomentet eller Målvinkeln uppnås, förutsatt att Fortsätt om inte inkopplad har ställts till Ja. Om Målvinkeln nås i en riktning byter steget riktning. Begränsa upprepningar i sökningen genom att ange Max antal inkopplingsförsök. Om målmoment uppnås i någon riktning kommer steget att avsluta med status OK.

## Mikrovideo

E – Inkoppling

# Ext – Externt resultat

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB BCP BCV Externt verktyg

Externt resultat är en strategi som används när en OK-åtdragning rapporteras av en extern digital signal (och inte av moment eller vinkelvärden som uppmätts under åtdragningen). Den externa signalen kan tillhandahållas genom valfri enhet som kan ge en digital signal till styrenheten (t.ex. genom I/O-bussen).

När signalen sänds kommer Resultatvyn (loggad data) att visa värdet för åtdragningsprogrammets Målparameter (angivet momentvärde, vinkelvärde, eller en textsträng). Dessa värden (moment och vinkel) representerar inte verkliga uppmätta värden, utan endast infogad text.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Moment <Målmoment> | Numeriskt värde för önskat visat målmomentvärde. En signal kan till exempel komma från en klicknyckel och visa <Målmomentet>.
Vinkel <Målvinkel> | Numeriskt värde för önskat visat målvinkelvärde. En signal kan till exempel komma från en klicknyckel och visa <Målvinkeln>.
Text | Alfanumerisk sträng för önskad text. Till exempel: ”Oljan har bytts ut”.

# IT – Impuls – Dra åt till moment/ Lossa till moment

Verktyg
IXB

Impuls-stegen gäller endast för IPB-P-verktyg.

Impuls – Dra åt till moment

Det här steget genererar åtdragningspulser i framåtriktningen, tills inställt moment har nåtts.

Impuls – Lossa till moment

Det här steget genererar åtdragningspulser i backriktningen, tills åtdragningsmomentet är under momentbörvärdet.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Momentmål – Ts | Momentmål måste ligga mellan 0 och verktygets maximala moment.
Pulsenergi – Pe | Pulsenergi används för att reglera mängden energi/ström i varje puls. Pulsenergi måste vara ett värde från 10 % till 100 %. ﻿Standardvärde: 100 %.
Autohastighet | På: Verktyget körs med impulsenergihastighet både vid pulsering och utan pulsering. Pulsenergihastigheten kommer att användas under hela steget. Av: Verktyget körs med den angivna hastigheten när det inte pulserar och med impulsenergihastighet när det pulserar. Olika hastigheter kommer att användas inom steget.

# MWR – Mekatronisk nyckel

Verktyg
MWR

Steget Mekatronisk nyckel är ett specialsteg som endast kan användas tillsammans med den mekatroniska nyckeln (MWR).

Detta steg kan inte användas tillsammans med andra steg. Inga begränsningar kan användas med detta steg. Steget har som standard tre sorters övervakningar: Toppmoment, vinkel och klick.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Lossningsgräns | Numeriskt värde för negativt vridmoment (dvs. vridmoment i lossningsriktningen) där spänningsresultatet märks som NOK (falsk åtdragningsriktning (lossning)) – i Nm.
Verktygsstorlek | Numeriskt värde för den specifika längden på det slutverktyg som är monterats på MWR-TA – i mm.
Verktygsböjning | Numeriskt värde för det slutverktyg som monterats på MWR-TA – i mm.
Vinkelfönster för upprepad åtdragning | Numeriskt värde för den vinkel som används för att bestämma om skruven redan har dragits åt om man uppnår vridmomentet – i grader (°).
Max vinkelhastighet | Numeriskt värde för maxhastigheten som skruven kan spännas med – i °/s.

# RD – Nergängning

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Nergängningen är den del av en åtdragning från det att skruven tar gäng till alldeles innan skruvskallen vidrör den underliggande ytan och ligger an. Det moment som krävs under nergängningen bidrar inte till någon klämkraft.

I det här steget körs verktyget med hastigheten i framåtriktningen, och beroende på nergängningstyp, åtdragningsmoment eller tättslutning blir stegets uppförande följande:

Nergängningstyp: Till moment: Steget stoppar när angivet målmoment har hittats.

Nergängningstyp: Till tättslutning: Beräkningen av tättslutningens gradient börjar vid den specificerade momentutlösningsnivån Tt. Om ingen momentutlösning har ställts in startas gradientberäkningen vid stegets startpunkt.

Lutningsberäkningen görs mellan två vinkelpunkter Ad grader från varandra och beräknas som: (Tn – Tn-1) / (An – An-1) och så snart två lutningar efter varandra är större än TSLOPE så erhålls tättslutningspunkten.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Nergängningstyp | Till moment eller Till tättslutning.
Målmoment | Standard: ”ej inställt”. Måste vara > 0.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Utlösningsmoment | Om Nergängningstyp är Till tättslutning, så visas fältet Tryckreglagemoment. Standard: ”ej inställt”. Måste vara > 0.
Deltavinkel | Om Nergängningstyp är Till tättslutning, så visas fältet Deltavinkel. Standard: ”0”. Måste vara > 0.
Momenthastighet | Om Nergängningstyp är Till tättslutning, så visas fältet Momenthastighet. Standard: ”0”. Måste vara > 0.
Broms (Gäller endast för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning, Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Anliggningspunkt
B | Vinkeldelta
C | Momentkurvans lutning
D | Momentmål
E | Momentutlösare

# SR – Lossa hylsa

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Steget stöds inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen ände.

Det här steget kör verktyget med hastigheten n i bakåtgående riktning tills målvinkeln är nådd. Målvinkeln mäts från stegets start.

Detta steg är endast tillåtet att använda som det sista steget i åtdragningsbanan av ett flerstegsåtdragningsprogram. Det går dock att lägga till en synkpunkt efter det här steget.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målvinkel | Inställd vinkel. Standard: 3 grader, måste vara > 0
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Varvtal | Standard: 60 rpm.

# SZP – Ange nolläge (Set Zero Pos)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST

Steget Ange nolläge (Set Zero Pos) skickar signalen om nollposition till verktyget. Positionen repeteras en gång per 360 grader.

Med stegen Lossa till nolläge eller Dra åt till nolläge kan du återställa verktyget till nolläget.

Det här steget har inga parametrar.

Nolläget är en specifik position som sparas med antingen steget ”Ange nolläge” eller signalen ”Ange nolläge”. Positionen repeteras en gång per 360 grader.

# T – Dra åt till moment/lossa till moment

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

T – Dra åt till moment

I det här steget körs verktyget med den programmerade hastigheten i framåtriktning tills målmomentet uppnås.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Inställt moment. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Broms (Gäller endast för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning, Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

## Mikrovideo

T – Dra åt till moment

T – Lossa till moment

Steget stöds inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen ände.

I det här steget körs verktyget med hastigheten i bakåtgående riktning. För att steget ska vara aktivt måste åtdragningsmomentet först överstiga 110 % av målmomentet. Målmomentet måste vara ett positivt värde. När målmomentet har nåtts körs steget tills momentet faller under målmomentet.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Inställt moment. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Broms (Gäller endast för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning, Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Målmoment

# T&A – Dra åt till moment och vinkel

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Det här åtdragningssteget kör verktyget med angivet varvtal i framåtriktningen tills både målmomentet och målvinkeln har nåtts.

Mätningen av moment startar i början av steget.
Om momentutlösaren INTE har ställts in kommer vinkelmätningen att starta vid början av steget.
Om momentutlösaren har ställts in kommer vinkelmätningen att starta när momentutlösningen nås.

Steget avslutas när:
Uppmätt moment >= Målmoment (Ts)
OCH
(Uppmätt vinkel - Vinkel uppmätt vid momentutlösning) >= Målvinkel (As).

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment (Ts) | ﻿Standardvärde: 0. Måste vara > 0 och <= Verktygets maxmoment.
Målvinkel (As) | ﻿Standardvärde: 0. Måste vara > 0.
Momentutlösare (Tt) | ﻿Standardvärde: EJ inställt. Måste vara > 0 och < Målmoment (Ts).
Varvtal (n) | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0 och <= Verktygets maxvarvtal.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell öppnas Varvtalsramp automatiskt.
Broms (Gäller endast för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning, Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:
Åtdragning till moment OCH vinkel, utan momentutlösare inställd

A | Målmoment
B | Målvinkel

Peka och klicka på bilden för att se mer information:
Åtdragning till moment OCH vinkel, med momentutlösare inställd

A | Målmoment
B | Momentutlösare
C | Målvinkel

# T|A – Dra åt till moment eller vinkel

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

I det här steget körs verktyget med specificerat varvtal i framåtriktningen tills antingen målmomentet eller målvinkeln avkänns.

Mätningen av moment startar i början av steget.
Om momentutlösaren INTE har ställts in kommer vinkelmätningen att starta vid början av steget.
Om momentutlösaren har ställts in kommer vinkelmätningen att starta när momentutlösningen nås.

Steget avslutas när:
Uppmätt moment >= Målmoment (Ts)
ELLER
(Uppmätt vinkel - Vinkel uppmätt vid momentutlösning) >= Målvinkel (As).

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment (Ts) | ﻿Standardvärde: 0. Måste vara > 0 och <= Verktygets maxmoment.
Målvinkel (As) | ﻿Standardvärde: 0. Måste vara > 0.
Momentutlösare (Tt) | ﻿Standardvärde: EJ inställt. Måste vara > 0 och < Målmoment (Ts).
Varvtal (n) | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0 och <= Verktygets maxvarvtal.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell öppnas Varvtalsramp automatiskt.
Broms (Gäller endast för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning, Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:
Åtdragning till moment ELLER vinkel, utan momentutlösare inställd

A | Målmoment
B | Målvinkel

Peka och klicka på bilden för att se mer information:
Dra åt till moment ELLER vinkel, med momentutlösare vald

A | Målmoment
B | Momentutlösare
C | Målvinkel

# T+A – Dra åt till moment plus vinkel

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

I det här steget kör verktyget tills målmomentet uppnås. Från denna punkt fortsätter det att köra ytterligare en målvinkel.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Inställt moment. Måste vara > 0.
Målvinkel | Inställd vinkel. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Varvtal | Standard: 60 rpm.
Broms (Gäller endast för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning, Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Målmoment
B | Målvinkel

# TC – Momentkalibrering

Verktyg
QST

Detta steg stöds endast för verktyg med flera givare.

I steget Momentkalibrering körs verktyget med angivet varvtal i framåtriktningen tills målmomentet uppnås.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Måste vara > 0.
Varvtal | Måste vara > 0. Standard: 60 rpm.
Givare | Moment eller Moment 2. Standard: Moment. Ställ in på Moment 2 för att kalibrera den främre givaren.
Adaptiv broms (Gäller endast för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning, Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

# ThCT– Gängskärning till moment

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Funktionen Gängskärning till moment möjliggör åtdragning när nergängningsmomentet är större än momentet för Nergängning klar, till exempel när tunna metallskikt dras åt med hjälp av självgängande (eller självborrande) skruvar. Verktyget kör framåt tills Vinkel för gängskärning (Aw) uppnås. Vinkelfönstret för gängskärning mäts från när momentet passerar Utlösningspunkt för gängskärning (Ttc) för första gången. Från den punkt där verktyget passerar gängskärningsvinkeln fortsätter steget att köra tills Målmomentet (Tt) uppnås.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Måste vara > 0.
Gängskärning, vinkelfönster | Standard: 0. Måste vara > 0.
Utlösningsmoment | Vinkelmätningen startar vid detta utlösningsvärde.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Broms (Gäller endast för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning, Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Målmoment
B | Momentutlösare
C | Gängskärning, vinkelfönster

# TPT – TensorPulse Dra åt till moment/Lossa till moment

Verktyg
STR IXB

Innan du använder åtdragnings-/lossningssteget i TensorPulse måste följande licenstyp installeras på styrenheten:

- Strategier vid låg reaktion

TensorPulse fungerar endast med följande verktyg: ETV-STR61-100-13, ETV-STR61-70-13, ETV-STR61-50-10, ITB-P.

Steget stöds inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen eller sluten ände.

TensorPulse – Dra åt till moment

Det här steget genererar åtdragningspulser i framåtriktningen, tills inställt moment har nåtts.

TensorPulse – Lossa till moment

Det här steget genererar åtdragningspulser i backriktningen, tills åtdragningsmomentet är under momentbörvärdet.

Om du kör åtdragnings-/lossningssteget i TensorPulse ska du använda den nödvändiga PulseDrive-hylsan/förskruvningen.
Om åtdragnings-/lossningssteget i TensorPulse körs utan PulseDrive-hylsan/förskruvningen, så blir alla åtdragningar NOK. Stegfelet ”PulseDrive-hylsa/adapter ej avkänd” visas om ingen PulseDrive-hylsa/adapter hittas.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Momentmål - Ts | Momentets målvärde måste vara ett värde mellan 0 och verktygets maximala åtdragningsmoment.
Pulsenergi - Pe | Pulsenergi används för att reglera mängden energi/ström i varje puls. Pulsenergin måste ligga mellan 10 procent och 100 procent. Standardvärdet är inställt på 100 %.
Reaktionskraft, avstämningsfaktor | Avstämningsfaktor för reaktionskraft används för att justera reaktionskraften när steget TensorPulse körs. Det är den kraft som flyttar verktyget i motsatt riktning efter varje puls. Hög avstämningsfaktor ger hög reaktionskraft och hög pulsfrekvens; låg avstämningsfaktor ger låg reaktionskraft och låg pulsfrekvens. Reaktionskraftens kalibreringsfaktor måste vara ett värde från 0 till 100 %. Standardvärdet är inställt på 40%.

I spårningen innebär vinkelreverseringen att verktyget roterar bakåt för att möjliggöra pulsering, men bulthuvudet roterar inte nödvändigtvis bakåt på grund av PulseDrive-hylsan/förskruvningen.

# TTC – Dra åt till koppling

Verktyg
XCB

I detta steg körs verktyget med programmerat varvtal framåt tills kopplingen har släppts. När verktyget detekterar att kopplingen släppts avslutas steget med status OK.

Steget Åtdragning till koppling är endast giltigt för XCB-verktyget.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Varvtalsväxling | Vinkel eller moment
Utlösningsvinkel/utlösningsmoment | Utlösningsvinkeln (i grader) eller utlösningsmomentet (i Nm) vid vilket varvtalet växlar.
Varvtal | Målvarvtal (i varv/min)
Typ av varvtalsramp | Växla för att välja typ av varvtalsramp: Hård, mjuk, eller manuell

# TrR – Lossa till avtryckaren släpps

Verktyg
ES STR SL ST SR STB IXB

Steget stöds inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen ände.

Detta steg körs i baklänges riktning tills verktygets tryckreglage släpps (lossning). Den kan bara användas som sista steg i ett program.

För STB-verktyg kan detta steg endast användas för lossningsprogram.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Varvtal | Numeriskt värde för rotationshastighet – i varv/min.
Typ av varvtalsramp | Lista över alternativ där en varvtalsramp kan väljas [Hård, Mjuk, Manuell]

# TTTR – Dra åt till avtryckaren släpps

Verktyg
ES STR SL ST SR STB IXB

Detta steg kör tills verktygets avtryckare släpps (åtdragning). Det kan bara användas som sista steg i ett åtdragningsprogram.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Varvtal | Numeriskt värde för rotationshastighet – i varv/min.
Typ av varvtalsramp | Lista över alternativ där en varvtalsramp kan väljas [Hård, Mjuk, Manuell]

# W – Vänta

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

I detta steg väntar verktyget tills Väntetyp-villkoret är uppfyllt. Verktyget roterar inte medan det väntar, men Håll-status kan anges.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Väntetyp | Tid: Vänta angiven tid Signal (gäller endast Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning): Vänta tills en stigande kant på signalen Fortsätt steg tas emot.
Väntetid | Antalet sekunder som verktyget kommer att stå stilla – gäller endast när Tid valts som Väntetyp.
Håll-status | Håll inte: Verktyget väntar utan att köras. Håll moment: Under väntetiden strävar verktyget efter att hålla det moment som det hade när det gick in i steget. Håll position: Medan verktyget väntar strävar det efter att hålla den position det hade när det gick in i steget.

# WP – nyckelproduktion

Verktyg
ST-skiftnyckel

Strategi som används för kvalitetstestning av åtdragningen som gjorts med ST-nyckeln.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Styrstrategi | Stegtypen Nyckelproduktion kan konfigureras med följande styrstrategier. Moment: Denna strategi vägleder användaren så att önskat målmoment uppnås. Vinkel: Denna strategi vägleder användaren så att önskad målvinkel uppnås. Moment eller vinkel: Denna strategi vägleder användaren så att önskad målvinkel eller önskat målmoment uppnås. Moment och vinkel: Denna strategi vägleder användaren vid åtdragning av en bult tills både målmomentet och målvinkeln har uppnåtts. Sträckgräns: ST-nyckeln använder den här strategin för att känna av sträckgränspunkten automatiskt. Momentgränserna anger det intervall inom vilket resultatet är OK. Målvinkeln anger hur långt bortom sträckgränspunkten användaren kan dra åt. Lossa: Denna strategi används för att lossa en åtdragen skruv. PVT-kompensera med tättslutning: Denna strategi vägleder användaren till att uppnå det önskade målmomentet för förband med rådande moment när den rådande momentnivån är högre än slutmålet.

Baserat på den valda styrstrategin kommer en kombination av vissa av parametrarna som listas nedan att visas.

Parametrar | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Definierar målmomentet för åtdragningssteget.
Mät moment vid | Anger var momentet kommer att mätas. Välj mellan Toppmoment eller Toppvinkel. Toppmoment: Momentvärdet kommer att sättas till toppmomentvärdet. Toppvinkel: Momentvärdet kommer att sättas till det momentvärde som uppmäts vid toppvinkeln.
Vinkelsökgräns | Detta är en förskjutning som används för att ange momentresultatvärdet för en åtdragning. Uppmätt moment vid måste sättas till Toppvinkel för att denna parameter ska vara tillgänglig.
Spärrningstid | Numeriskt värde för spärrningstid, som är 5000 ms som standard. Det gör att användaren kan släppa momentet en stund och ladda under åtdragningen. Om Spärrningstiden överskrids, så markeras åtdragningens resultat som NOK med skälet "Åtdragnings-timeout".
Slutcykeltid | Numeriskt värde i ms för att ange slutcykeltiden. Tillämpas när momentet faller under nergängning klar
Momentkorrigeringskoefficient | Parametern används för att korrigera momentavläsningen vid användning av en förlängning eller momentmultiplikator på nyckeln. Standardvärdet är 1.
Vinkelkorrigering | Parametern används för att korrigera vinkelavläsningen vid användning av en förlängning eller momentmultiplikator på nyckeln. Standardvärdet är 0.
Målvinkel | Definierar målvinkeln för åtdragningssteget.
Avkänning av upprepad åtdragning | På eller Av. Detektering av omdragning kan användas för att avgöra när en åtdragning är en omdragning baserat på vinkelgränsinställningen. Vinkelgräns för omdragning är aktiverat om Omdragningsriktning är satt till På.
Linjär lutningskoefficient | Den linjära lutningskoefficienten kännetecknar förbandets styvhet i den linjära delen av kurvan, som moment-/vinkellutning i måttenheten Nm/grad.
Kompensera värde | Välj mellan Medelmoment och Toppmoment. Kompensationsvärdet anger hur PVT ska beräknas. Medelmoment – PVT baseras på ett medelvärde beräknat med hjälp av följande: Fördröj övervakning PVT-intervall PVT-distans Aktuellt moment min Aktuellt moment max Toppmoment – PVT baseras på toppvärde som uppmäts innan tättslutning detekteras.
Fördröj övervakning | PVT-beräkningen börjar inte förrän detta fönster har passerat, och börjar vid åtdragningsstart.
PVT-intervall | Anger hur många grader PVT-fönstret ska beräknas för, med början från PVT-distanspunkten.
PVT-distans | Anger hur många grader före tättslutning systemet ska starta PVT-fönstret.
Aktuellt moment min | Aktuellt moment – minimigräns.
Aktuellt moment max | Aktuellt moment – maximigräns

## Mikrovideo

WP – nyckelproduktion

# WQ – Nyckelkvalitet

Verktyg
ST-skiftnyckel

Strategi som används för kvalitetstestning av åtdragningen som gjorts med ST-nyckeln.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Styrstrategi | Strategin Nyckelkvalitet kan konfigureras med följande styrstrategier. Resterande moment/tid: Denna strategi analyserar momentspåret som en funktion av tid. Användaren ska utföra denna åtgärd med en enda stadig rörelse. Nyckeln känner automatiskt igen utbrytnings- och restpunkten. Resterande moment/vinkel: Denna strategi utvärderar det återstående momentet på ett förband och letar efter den återstående punkten på moment/vinkelspåret. Resterande moment/topp: Denna strategi utvärderar resterande moment på ett förband som ett toppmoment som krävs för att rotera skruven ytterligare. Lossa och dra åt igen: Denna strategi lossar en bult och drar på nytt åt den till dess ursprungsposition Sträckgräns: Med denna strategi detekterar nyckeln sträckgränspunkten automatiskt. Målvinkeln anger hur långt bortom sträckgränspunkten användaren kan dra åt.

Baserat på den valda styrstrategin kommer en kombination av vissa av parametrarna som listas nedan att visas.

Parametrar | Beskrivning
--- | ---
Spärrningstid | Numeriskt värde för spärrningstid, som är 5000 ms som standard. Det gör att användaren kan släppa momentet en stund och ladda under åtdragningen. Om Spärrningstiden överskrids, så markeras åtdragningens resultat som NOK med skälet "Åtdragnings-timeout".
Momentkorrigeringskoefficient | Parametern används för att korrigera momentavläsningen vid användning av en förlängning eller momentmultiplikator på nyckeln. Standardvärdet är 1.
Vinkelkorrigering | Parametern används för att korrigera vinkelavläsningen vid användning av en förlängning eller momentmultiplikator på nyckeln. Standardvärdet är 0.
Målvinkel | Definierar målvinkeln för åtdragningssteget.
Avkänning av upprepad åtdragning | På eller Av. Detektering av omdragning kan användas för att avgöra när en åtdragning är en omdragning baserat på vinkelgränsinställningen. Vinkelgräns för omdragning är aktiverat om Omdragningsriktning är satt till På.
Linjär lutningskoefficient | Den linjära lutningskoefficienten kännetecknar förbandets styvhet i den linjära delen av kurvan, som moment-/vinkellutning i måttenheten Nm/grad.

# Y – Dra åt till sträckgräns

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

I denna strategi kör verktyget med angivet varvtal framåt tills sträckgränsen nås. Sträckgränsen registreras genom att övervaka momentets gradient från den punkt där momentet överstiger Aktiveringsmomentet som beräknas utifrån vridmoment och vinkelavstånd. Parametern för vinkelavstånd ställs in enligt angiven hårdhet i förbandet.

Ställ in Gradient för vinkelfönster (för hårt förband, för mjukt förband eller manuell inställning av Vinkelfönster). Om man väljer Manuell måste Vinkelfönster ställas in. Ett förband anses hårt om skruven dras åt till dess fulla vridmoment och det roterar 30 grader eller mindre efter det har dragits till tättslutning. Ett mjukt förband roterar 720 grader eller mer efter att den har dragits till tättslutning. Hårdhetsparametern definierar vinkelfönstret för gradientberäkning. Ju hårdare förband – desto mindre vinkelfönster.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Gradientvinkelfönster | Anger vinkelfönster: För hårt förband: Vinkelfönster = 1 grader. För mjukt förband: Vinkelfönster = 20 grader. Manuellt: Manuellt inställt vinkelfönster.
Vinkelfönster | Tillgängligt när gradientvinkelfönstret är inställt på Manuellt. Måste vara > 0 och <= 100.
Utlösningsmoment | Vinkelmätningen startar vid detta utlösningsvärde. Måste vara >= 0 och < Verktygets maxmoment.
Dämpning | Frekvensen vid vilken gradienten beräknas. Måste vara > 0 och < 100 och < Vinkelfönster.
Sträckgränspunkt, procent | Måste vara >= 20 %
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Momentfiltertyp | Typ av filter: Ingen: Ingen filtrering av momentet används. Råvärdena används som de är i gradientberäkningen. Fempunkts: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över 5 momentprover. Lågpass: Momentvärdet filtreras med ett enkelt diskret ”oändlig impulsrespons”-filter. Glidande medelvärde: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över Antal prover som anges av användaren.
Gränsfrekvens | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Lågpass: 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Antal prov | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Glidande medelvärde: 2 4 6 8 16 32
Broms (Gäller endast för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning, Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Högsta lutning
B | Sträckgräns
C | Frånslagspunkt
D | Vinkelavstånd
E | Momentutlösare

# YM2 – Dra åt till sträckgräns: Metod 2

Verktyg
QST

I det här steget körs verktyget med specificerad hastighet i framåtriktningen tills sträckgränspunkten avkänns.

Sökningen efter sträckgränspunkten startar när momentet har nått Tt. Genomsnittet för momentet över Af grader beräknas. Denna procedur upprepas N rs gånger.

En referenslutning beräknas med linjär regression över de N rs punkterna. Därefter beräknas nya genomsnittsvärden kontinuerligt över A f grader.

Den verkliga lutningen beräknas med linjär regression över senaste N s genomsnittspunkter. Sträckgränspunkten uppnås när lutningen är mindre än Py % av referenslutningen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Måste vara > 0.
Filtervinkel | Standard: 1. Måste vara > 0.
Antal prov | Standard: 6. Måste vara >=4.
Antal prov, referens | Standard: 6. Måste vara >=4.
Sträckgränspunkt, procent | Standard: 90 %. Måste vara >20 %.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Broms (Gäller endast för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning, Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Momentutlösare
B | Antal prov, ref
C | Verklig lutning
D | Antal prov
E | Referenslutning
F | Filtervinkel

# ZP - Lossa till nolläge (Zero Position)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST

Steget kör verktyget med hastigheten (N) i bakåtgående riktning tills nolläget nås. Om den totala vinkeln för att rotera till nolläget är mindre än minimivinken (Am) i grader fortsätter rotationen ytterligare ett varv, 360 grader.

Nolläget är en specifik position som sparas med antingen steget ”Ange nolläge” eller signalen ”Ange nolläge”. Positionen repeteras en gång per 360 grader.

Parametrar

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Minimivinkel | Minimivinkel (Am) [°]
Varvtal | Rotationsvarvtal (N) [varv/min]. Standardvärde 60 varv/min.

# ZP - Dra åt till nolläge (Zero Position)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST

Steget kör verktyget med hastigheten (N) i framåtgående riktning tills nolläget nås. Om den totala vinkeln för att rotera till nolläget är mindre än minimivinken (Am) i grader fortsätter rotationen ytterligare ett varv, 360 grader.

Nolläget är en specifik position som sparas med antingen steget ”Ange nolläge” eller signalen ”Ange nolläge”. Positionen repeteras en gång per 360 grader.

Parametrar

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Minimivinkel | Minimivinkel (Am) [°]
Varvtal | Rotationsvarvtal (N) [varv/min]. Standardvärde 60 varv/min

# Stegmonitorer

Vilka åtdragningssteg, övervakningar och restriktioner begränsningar som finns tillgängliga beror på vilken licens som är installerad på styrenheten.

Stegövervakningsfunktioner används för att verifiera att åtdragningen följde specifikationen, exempelvis vinkelbegränsningar eller moment. Varje steg har obligatoriska stegövervakningar och valfria stegövervakningar. Obligatoriska övervakningar inkluderas när ett nytt steg dras till flerstegsprogrammet. De valfria skärmar är flexibla och kan placeras enligt behov i flerstegsprogrammet. Varje steg kan ha upp till fyra egna sorters övervakning.

Följande monitorer läggs automatiskt till varje steg som läggs till flerstegs åtdragningsprogrammet.

Stegövervakning standard
Stegövervakning | Gällande steg
--- | ---
Vinkel | Alla
Toppmoment | Alla

Tillgängliga verktyg för varje systemtyp
Power Focus 6000/Power Focus 8 | Power Focus 6000 synkroniserad åtdragning/Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus Connect |  |  |
XB |  |  |

Stegmonitorer
Verktyg
Sök

# A – Vinkel

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IxB MWR-TA

Denna stegövervakningsfunktion mäter maximal vinkel som uppnås under övervakningen och kontrollerar att den ligger mellan Övre gräns och Undre gräns.

Vinkelmätningen startar i vid övervakningens början eller om så anges vid den punkt där momentet passerar Utlösningsmoment för första gången under övervakningen.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Stoppvillkor | Anger var vinkelmätningen avslutas: Slut Slutpunkt som används: vinkel vid övervakningstidens ände. Toppmoment Ändpunkt som används: vinkeln vid den punkt där det högsta momentet nåddes under övervakningen. Frånslag Slutpunkt som används: vinkeln vid stegets frånslagspunkt. Topp Ändpunkt som används: den högsta vinkel som uppnåddes under övervakningen. | Stäng av
Utlösningsmoment | Vinkelmätningen startar vid detta utlösningsvärde. Minimigräns: måste vara >= 0 Maxgräns: måste vara <Verktygets maxmoment | Ej inställt
Låg gräns | Lägsta acceptabla vinkel. Minimigräns: måste vara >= 0 Maxgräns: måste vara < 9 999 999 och < Hög gräns | Ej inställt
Hög gräns | Högsta acceptabla vinkel. Minimigräns: Måste vara > 0 och > nedre gräns. Maxgräns: måste vara <9 999 999 | Ej inställt

## Resultatvärden

- Uppmätt vinkel: den vinkel som uppmätts av övervakningssystemet.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:
Stegövervakning vinkel - Stoppvillkor Slut

A | Frånslagspunkt | D | Vinkel hög gräns
B | Momentutlösare | E | Uppmätt vinkel
C | Vinkel låg gräns | F | Steg

Peka och klicka på bilden för att se mer information:
Stegövervakning vinkel - Stoppvillkor Toppmoment

A | Toppmoment | E | Vinkel hög gräns
B | Frånslagspunkt | F | Uppmätt vinkel
C | Momentutlösare | G | Steg
D | Vinkel låg gräns |  |

Peka och klicka på bilden för att se mer information:
Stegövervakning vinkel, Stoppvillkor Avstängning

A | Frånslagspunkt | D | Vinkel hög gräns
B | Momentutlösare | E | Uppmätt vinkel
C | Vinkel låg gräns | F | Steg

Peka och klicka på bilden för att se mer information:
Stegövervakning vinkel - utan momentutlösare och med stoppvillkor Toppvärde

A | Frånslagspunkt | D | Uppmätt vinkel
B | Vinkel låg gräns | E | Steg n-1
C | Vinkel hög gräns | F | Steg n

# AZP – Justera till nolläge

Verktyg
QST

Denna monitor används för att återgå till den verkliga nollgångspositionen, som mätts i monitorn Nollgång tidigare i programmet. Bakslagsvinkel används om den har mätts tidigare i programmet.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Låga varvtal | Varvtal som används när Inbromsningsavstånd har uppnåtts. Måste vara < varvtal och > 0.
Justering av nolläge | Målposition från nollgenomgångsvärdet. Måste vara > -9 999 000 och < 9 999 999.
Inbromsningsavstånd | Grader före målet där Låga varvtal kommer att användas. Måste vara >= 0 och < 9 999 999.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara <= verktygets högsta varvtal
Typ av varvtalsramp | Hård, Mjuk eller Manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Varvtalsramp.

# BA – Bakslagsvinkel

Verktyg
QST

Denna monitor övervakar uttagets bakslagsvinkel. Används med steget Mätning av bakslagsvinkel.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Hög gräns | Maximal vinkelgräns. Måste vara < 9 999 999.

# BM – Mätning av bakslagsvinkel

Verktyg
QST

Denna mätare mäter bakslaget i uttaget. Den resulterande vinkeln används i beräkningarna i monitorn Justera till nolläge.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Riktning | Den riktning i vilken mätningen slutar.
Målmoment | Inställt moment. Måste vara >= 0.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara >= 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, Mjuk eller Manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Varvtalsramp.

# C – Ström (Current)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Den här övervakningsfunktionen mäter den verkliga strömstyrkan vid valfri punkt efter att momentet har passerat förbi utlösningsmomentet. Resultatet blir det första toppvärdet eller låga värdet som triggade ett NOK-resultat. Vid OK kommer resultatet att vara det senast uppmätta värdet på strömstyrka. Om momentutlösningsvärdet aldrig nås under övervakningen avslutas övervakningen med NOK-status utan uppmätt värde.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Momentutlösare | Måste vara >= 0 och < Verktygets maxmoment.
Låg gräns | Lägsta acceptabla ström.
Hög gräns | Högsta acceptabla ström.

# Cl - Klicka

Verktyg
MWR-T MWR-TA

Denna stegövervakningsfunktion är inte tillgänglig för IxB-verktyg.

Övervakning för att möjliggöra klickmoment och klickvinkelresultat. Denna övervakning har inga inställningar och kan bara användas med MWR-steget.

# DT – Deltamoment

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Denna stegövervakning mäter skillnaden mellan toppmomentet och det låga punktmomentet (dvs. det lägsta uppmätta momentet) och kontrollerar att det ligger mellan gränsvärdena.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.

# LST – Lågt punktmoment

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Denna stegövervakning mäter det lägsta momentet och kontrollerar att det ligger mellan gränsvärdena.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.
Typ | Anger startförhållandet: Stegstart: Mätningen börjar från stegstarten och slutar vid avstängningspunkten. Vinkelutlösare: Mätningen börjar vid den inställda vinkeln och slutar vid avstängningspunkten.
Startvinkel | Tillgängligt när Typ är satt till Vinkelutlösare.

# LD – Lossningsdetektering

Verktyg
ST-skiftnyckel

Denna stegövervakningsfunktion är endast tillgänglig för STWrench-verktyg

Övervakningsfunktionen kan användas för att kontrollera moment och riktning och upptäcka försök att utföra en lossning med hjälp av stegstrategin Wrench Production för STwrench. Om det anbringade momentet är över det värde som satts som Lossningsgräns i riktningen motsatt den konfigurerade gängriktningen för programmet, så ska resultatet rapporteras som NOK.

# MT – Medelmoment

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Denna monitor mäter medelmomentet under övervakningen och kontrollerar att det beräknade värdet är inom gränserna.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Typ | Anger startförhållandet: Stegstart: Mätningen börjar från stegstarten och slutar vid avstängningspunkten. Momentutlösare: Mätningen börjar vid den punkt där momentet passerar Momentutlösaren för första gången. Den slutar vid avstängningspunkten. Vinkelutlösare: Mätningen börjar vid den punkt där vinkeln är Vinkelutlösaren, mätt från att det valfria Utlösningsmomentet, uppnås. Utan Utlösningsmoment mäts Vinkelutlösaren från stegets start. Den slutar vid avstängningspunkten Vinkelfönster: Mäts under ett Vinkelfönster. Fönstret startar vid den punkt där momentet passerar Utlösningsmomentet för första gången plus en vinkelförskjutning, Vinkelutlösare. Tidsintervall: Mäter under de sista Tidsintervall sekunderna av åtdragningen.
Momentutlösare | Tillgängligt när Typ är satt till Utlösningsmoment, Vinkelutlösare eller Vinkelfönster. Måste vara >= 0 och < Verktygets maxmoment.
Vinkelutlösare | Tillgängligt när Typ är satt till Vinkelutlösare eller Vinkelfönster. Måste vara > 0.
Vinkelfönster | Tillgängligt när Typ är satt till Vinkelfönster. Måste vara > 0.
Tidsintervall | Tillgängligt när Typ är satt till Tidsintervall. Måste vara > 0.
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.

# PC - Pulsräkning

Verktyg
STR

Denna stegövervakning är inte tillgänglig för följande verktyg:

- ETV-STR61-100-13

- ETV-STR61-70-13

- ETV-STR61-50-10

Innan du använder stegövervakningen Pulsräkning måste licensen för lågreaktionsstrategier ha installerats på styrenheten.

Här mäts antalet pulser varpå systemet bekräftar om värdet ligger mellan gränsen för pulsräkning låg och gränsen för pulsräkning hög.
Om momentutlösningsnivån har ställts in startar kontrollen så snart som det uppmätta åtdragningsmomentet överstiger inställt gränsvärde.

Om du kör ett åtdragningssteg med stegövervakningen Pulsräkning ska du använda rätt PulseDrive-hylsa/adapter.
Om åtdragningsstegen körs utan PulseDrive-hylsa/adapter blir alla åtdragningar NOK. Stegfelet ”PulseDrive-hylsa/adapter ej avkänd” visas om ingen PulseDrive-hylsa/adapter hittas.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Pulsräkning Hög gräns - n+ | Pulsräkningens gränsvärden används för att fastställa om uppmätt antal pulser är OK eller NOK. Det uppmätta antalet pulser är OK om värdet ligger mellan gräns en för pulsräkning låg och gräns en för pulsräkning hög. Det uppmätta antalet pulser är NOK om: Det är högre än pulsräkning hög gräns. Det är lägre än pulsräkning låg gräns. Tryckreglagets momentnivå har inte uppnåtts. Pulsräkning Hög gräns måste vara ett värde mellan 1 och 9999999. Det måste vara större än eller lika med pulsräkning låg gräns. Pulsräkning Hög gräns kan lämnas tom.
Pulsräkning Låg gräns - n- | Pulsräkningens gränsvärden används för att fastställa om uppmätt antal pulser är OK eller NOK. Det uppmätta antalet pulser är OK om värdet ligger mellan gräns en för pulsräkning låg och gräns en för pulsräkning hög. Det uppmätta antalet pulser är NOK om: Det är högre än pulsräkning hög gräns. Det är lägre än pulsräkning låg gräns. Tryckreglagets momentnivå har inte uppnåtts. Pulsräkning gräns måste vara ett värde mellan 1 och 9999999. Det måste vara mindre än eller lika med pulsräkning hög gräns. Pulsräkning Låg gräns kan lämnas tom.
Momentutlösare - Tt | Momentutlösare måste vara ett värde mellan 0 och verktygets maxmoment. Momentutlösare kan lämnas tom.

# PrT - Prevailing Torque (låsmoment)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Skärmen beräknar det gällande låsmomentvärdet under Fönsterlängd och kontrollerar att det ligger mellan momentgränsvärdena. Vinkelfönstret börjar vid vinkelgraderna som ställs in i Startvinkel i bakåtriktning från avstängningspunkten. Detta spänner sedan över vinkelgraderna som ställs in i vinkelfönstret längd i bakåtriktning. Om Startvinkel lämnas tomt börjar vinkelfönstret vid avstängningspunkten. Den beräknade låsmomentet är det genomsnittliga momentet eller toppmomentet (beroende på parametervärdet som användaren har ställt in) under Fönsterlängd. Det beräknade värdet sparas som resultatdata Uppmätt låsmoment. Om Momentkompensering är På kommer uppmätt låsmoment att subtraheras från alla momentresultat i efterföljande steg. Eventuella tidigare beräknade kompensationsvärden för låsmoment kommer inte längre att subtraheras från momentresultaten. Om Momentkompensation är inställd på Av kommer ingen subtraktion att göras i efterföljande steg.

Om stegets totala vinkel är mindre än Startvinkeln plus Vinkelfönsterlängden, så rapporterar monitorn NOK.

Låsmoment kan mätas som ett genomsnitt av uppmätta värden, eller ett toppmoment. Du kan välja mellan de två lägena genom att sätta parametern Använd värde på antingen Medelmoment (för genomsnittsvärden), eller Toppmoment (”peak”, för toppvärden).

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Momentkompensation | På eller av.
Startvinkel | Måste vara > 0
Fönsterlängd | Måste vara >= 0
Låg gräns | Måste vara > 0
Hög gräns | Måste vara >= 0
Använd värde | Medelmoment (för medelvärden), eller Toppmoment (för toppvärde).

# PT – Toppmoment

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB MWR-TA MWR-T

Vid det här steget mäter systemet maximalt moment som har uppnåtts under övervakningen, inklusive eventuella överskjutningar. Systemet kontrollerar även att värdena ligger mellan Övre gräns och Undre gräns.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.

# PTCA – Eftergängsnittsvinkel

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IxB

Denna stegövervakningsfunktion mäter maximal vinkel som uppnås under övervakningen och kontrollerar att den ligger mellan Övre gräns och Undre gräns.

Trigger Torque-nivån ignoreras tills slutet av Gängsnittsvinkelfönster har uppnåtts. Efter det, startar mätning av vinkeln så fort uppmätt vridmoment är högre än Trigger Torque.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Stoppvillkor | Anger var vinkelmätningen avslutas: Slut Slutpunkt som används: vinkel vid övervakningstidens ände. Toppmoment Ändpunkt som används: vinkeln vid den punkt där det högsta momentet nåddes under övervakningen. Frånslag Slutpunkt som används: vinkeln vid stegets frånslagspunkt. Topp Ändpunkt som används: den högsta vinkel som uppnåddes under övervakningen. | Stäng av
Utlösningsmoment | Vinkelmätningen startar vid detta utlösningsvärde. Minimigräns: måste vara >= 0 Maxgräns: måste vara <Verktygets maxmoment | 0
Låg gräns | Lägsta acceptabla vinkel. Minimigräns: måste vara >= 0 Maxgräns: måste vara <9 999 999 och <Hög gräns | Ej inställt
Hög gräns | Högsta acceptabla vinkel. Minimigräns: Måste vara > 0 och > nedre gräns. Maxgräns: måste vara <9 999 999 | Ej inställt
Gängsnitt utlösningsmoment | Minimigräns: måste vara >= 0 Maxgräns: måste vara <Verktygets maxmoment | Ej inställt
Gängskärning vinkelfönster | Minimigräns: måste vara >= 0 Maxgräns: måste vara <9 999 999 | 0

## Resultatvärden

- Uppmätt vinkel: den vinkel som uppmätts av övervakningssystemet.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:
Stegövervakning - Eftergängsnittsvinkel

A | Frånslagspunkt | E | Vinkel låg gräns
B | Momentutlösare | F | Vinkel hög gräns
C | Momentutlösare gängskärning | G | Uppmätt vinkel
D | Gängskärning vinkelfönster |  |

# PTCPT – Eftergängsnitt toppmoment

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Mäter det maximala vridmomentet som uppnåtts under övervakningen, inklusive eventuella överskridanden och kontrollerar att det ligger mellan momentgränserna. Alla momentvärden ignoreras tills slutet av Gängsnittsvinkelfönster (Thread cut angle window) har nåtts.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Gängsnitt utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Gängskärning, vinkelfönster | Måste vara > 0
Låg gräns | Måste vara >= 0
Hög gräns | Måste vara > 0 Måste vara > Undre gräns

# PVTH – Eftervy moment högt (Post view torque high)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Här kontrollerar systemet att alla momentvärden i Vinkelfönsterlängd ligger under den Övre gränsen.

Vinkelfönstret börjar vid vinkelgraderna som ställs in i Startvinkel i bakåtriktning från avstängningspunkten. Detta spänner sedan över vinkelgraderna som ställs in i vinkelfönstret längd i bakåtriktning. Om Startvinkel lämnas tomt börjar Vinkelfönstret vid avstängningspunkten. De vridmomentvärden som används i monitorn är baserade på medelmomentvärdet, beräknat över antal prov. Om stegets totala vinkel är mindre än Startvinkel plus Vinkelfönsterlängd, rapporterar monitorn NOK.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Startvinkel | Måste vara >= 0
Fönsterlängd | Måste vara > 0
Antal prov | Lägsta värde = 1 Högsta värde = 80
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.

# PVTL – Eftervy moment lågt (Post view torque low)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Samma som Post View Torque High (eftervy moment hög), men monitorn kontrollerar att alla momentvärden i Vinkelfönsterlängd ligger över den Nedre gräsen i stället.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Startvinkel | Måste vara >= 0
Fönsterlängd | Måste vara > 0
Antal prov | Lägsta värde = 1 Högsta värde = 80
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.

# SOC – Frånslagsström (Shut Off Current)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Avstängningspunkten är punkten där steget når sitt målvärde. Strömmen mäts vid avstängningspunkten och systemet kontrollerar att värdet är mellan Övre gräns och Undre gräns.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Låg gräns | Lägsta acceptabla ström.
Hög gräns | Högsta acceptabla ström.

# SOT – Frånslagsmoment (Shut Off Torque)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Avstängningspunkten är punkten där steget når sitt målvärde. Momentet mäts vid avstängningspunkten och systemet kontrollerar att värdet är mellan Övre gräns och Undre gräns.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.

# SSD - Stick Slip Detection

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Denna stegövervakningsfunktion upptäcker och anmäler ”stick slip”-effekter (spärrfel) under ett steg. Detektionen görs genom att räkna antalet gånger vridmomentet faller under Utlösningsnivå (Trigger Level). Om maximalt antal är större än Maximalt antal oscillationer (Maximum Number of Oscillations) rapporteras spärrfelet. Monitorn fungerar i två olika lägen, Dynamisk eller Fast. Skillnaden mellan de olika lägena är hur Utlösningsnivån beräknas.

Dynamiskt moment: Utlösningsnivån beräknas dynamiskt som Procent av toppmoment av aktuell max vridmoment som har uppnåtts hittills under monitorn. Övervakningen startas så snart moment passerar utlösande moment.

Fixerat moment: Triggernivå är fasta utlösande momentet som anges av användaren. I detta läge är inte procentsatsen nödvändig.

Om vridmomentet aldrig når Trigger Torque (utlösande momentet) startar inte övervakningen, så kommer detta att resultera i status NOK.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Typ | Anger vilken typ av Stick Slip-avkänning som kan göras vid övervakning av Stick Slip-avkänning. Standard: Dynamiskt moment.
Toppmomentprocent | Standard: 80 %, Måste vara >=10 och <100.
Utlösningsmoment | Standard: 5, Måste vara >= 0 och <Verktyg max moment.
Maximalt antal oscillationer | Standard: 5, Måste vara >= 3 och <20.

# TAW - Lågt moment i vinkelfönster

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Här kontrollerar systemet att alla momentvärden i vinkelfönstret är inom tillåtna momentgränsvärden.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Startvinkel | Måste vara > 0
Fönsterlängd | Måste vara <= 0
Låg gräns | Måste vara >= 0
Hög gräns | Måste vara > 0 Måste vara > Undre gräns
NOK om fönstret passeras | OM den sätts till Ja, så blir statusen för denna monitor NOK om slutet av vinkelfönstret inte nås.

# TC – Momentkalibrering

Verktyg
QST

Denna stegövervakning är inte tillgänglig för verktyg med flera givare.

Övervakningsfunktionen Momentkalibrering kontrollerar om det uppnådda maxmomentet ligger inom momentgränsvärdena.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Typ av givare | Moment eller Moment 2 Ställ in på Moment 2 för verktygets främre givare.
Låg gräns | Måste vara >= 0
Hög gräns | Måste vara > 0 Måste vara > Undre gräns

# TG – Momentgradient

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Övervakningsfunktionen kontrollerar att gradienten är inom gränsen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Gradientvinkelfönster | Anger vinkelfönster: För hårt förband: Vinkelfönster = 1 grader. För mjukt förband: Vinkelfönster = 20 grader. Manuell: Manuellt inställt vinkelfönster.
Vinkelfönster | Tillgängligt när gradientvinkelfönstret är inställt på Manuellt. Måste vara > 0 och <= 100.
Slutpunktskontroll | Om den sätts till Ja, så kontrolleras endast att den gradient som uppmäts vid stegets avstängningspunkt är inom gränserna.
Utlösningsmoment | Vinkelmätningen startar vid detta utlösningsvärde. Måste vara > 0 och < Verktygets maxmoment.
Dämpning | Frekvensen vid vilken gradienten beräknas. Måste vara > 0 och < 100 och < Vinkelfönster.
Låg gräns | Lägsta acceptabla momentgradient. Måste vara >= -100.
Hög gräns | Högsta acceptabla momentgradient. Måste vara > -100 och > nedre gräns.
Momentfiltertyp | Typ av filter: Ingen: Ingen filtrering av momentet används. Råvärdena används som de är i gradientberäkningen. Fempunkts: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över 5 momentprover. Lågpass: Momentvärdet filtreras med ett enkelt diskret ”oändlig impulsrespons”-filter. Glidande medelvärde: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över Antal prover som anges av användaren.
Gränsfrekvens | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Lågpass: 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Antal prov | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Glidande medelvärde: 2 4 6 8 16 32
Vinkelförskjutning | Tillgänglig när Slutpunktskontroll är satt till Nej. Specificerar hur många grader efter att utlösningsmomentets passeras för första gången som beräkningen av gradienten startar.

# Ti – Tid

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Mäter den förflutna tiden under monitorn och kontrollerar att det ligger mellan tidsgränserna. Tidmätningen börjar vid monitorns start och, om utlösningsmomentet är angivet, vid den punkt där vridmomentet överför Trigger Torque för första gången under övervakningen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara >= 0 och < Verktygets maxmoment.
Låg gräns | Måste vara >= 0
Hög gräns | Måste vara > 0 Måste vara > Undre gräns

# TRD – Momenthastighet och avvikelse (Torque Rate and Deviation)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Denna stegövervakningsfunktion mäter och kontrollerar förhållandet mellan moment och vinkel. Den beräknade momenthastigheten är markerat om det är inom momenthastighetsbegränsningarna definierade av High Limit (övre gräns) och Low Limit (nedre gräns).

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Moment vid vinkelstartpunkt.
Startpunktsvinkel | När startpunktvinkeln har mätts upp från utlösningsmomentet påbörjas mätningen av åtdragningsmomentet.
Slutpunktsvinkel | Vinkelpunkt där mätning av vridmoment stoppas.
Slutpunktsmoment | Moment där mätning av vridmoment är stoppad.
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.
Gräns | Måste vara > 0

# YA – Vinkel från sträckgräns (Angle from Yield)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Den här övervakningsfunktionen mäter toppvinkeln från sträckgränspunkten och kontrollerar att toppvinkeln är inom tillåtna gränsvärden.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Gradientvinkelfönster | Anger vinkelfönster: För hårt förband: Vinkelfönster = 1 grader. För mjukt förband: Vinkelfönster = 20 grader. Manuell: Manuellt inställt vinkelfönster.
Vinkelfönster | Tillgängligt när gradientvinkelfönstret är inställt på Manuellt. Måste vara > 0 och <= 100.
Sträckgränspunkt, procent | Måste vara >= 20 %
Utlösningsmoment | Vinkelmätningen startar vid detta utlösningsvärde. Måste vara > 0 och < Verktygets maxmoment.
Dämpning | Frekvensen vid vilken gradienten beräknas. Måste vara > 0 och < 100 och < Vinkelfönster.
Låg gräns | Lägsta acceptabla vinkel. Måste vara >= 0
Hög gräns | Högsta acceptabla vinkel. Måste vara > 0
Momentfiltertyp | Typ av filter: Ingen: Ingen filtrering av momentet används. Råvärdena används som de är i gradientberäkningen. Fempunkts: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över 5 momentprover. Lågpass: Momentvärdet filtreras med ett enkelt diskret ”oändlig impulsrespons”-filter. Glidande medelvärde: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över Antal prover som anges av användaren.
Gränsfrekvens | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Lågpass: 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Antal prov | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Glidande medelvärde: 2 4 6 8 16 32

# ZC – Nollgenomgång

Verktyg
QST

Denna monitor beräknar den verkliga starten av en fjäderkompression.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Momentvärdet från där monitorn startar. Måste vara < Slutpunktsmoment.
Slutpunktsmoment | Momentvärde för stoppmätning. Måste vara > Utlösningsmoment.
Startpunktsvinkel | Vinkelvärdet från där monitorn startar. Måste vara < Slutpunktsvinkel.
Slutpunktsvinkel | Vinkelvärde för stoppmätning. Måste vara < Startpunktsvinkel.
Momenthastighetgräns hög | Maximal momenthastighet. Måste vara > Momenthastighetsgräns låg och < 999.
Momenthastighetgräns låg | Minsta momenthastighet. Måste vara < 999 och < Momenthastighetsgräns hög.

# Stegbegränsningar

Vilka åtdragningssteg, övervakningar och restriktioner begränsningar som finns tillgängliga beror på vilken licens som är installerad på styrenheten.

För att säkerställa att åtdragningen stannar om något oväntat händer går det att lägga till begränsningar i flerstegsprogrammet för åtdragning. Dessa begränsningar kan till exempel testa att ett maximalt vridmoment inte uppnås, eller att en del av flerstegsåtdragningen inte tar för lång tid att köra. Varje steg har en egen uppsättning obligatoriska stegbegränsningar och valfria stegbegränsningar. Obligatoriska begränsningar inkluderas när ett nytt steg dras till flerstegsprogrammet. Alla faser kan ha upp till fyra Restriktioner vardera.

För synkroniserad åtdragning i Power Focus 6000 och Power Focus 8 är det möjligt att använda synkroniseringspunkter i åtdragningsprogrammet. När något begränsningsvillkor uppfylls kommer verktyget att stoppas omedelbart och programmet hoppar till nästa synkroniseringspunkt (gäller vid användning av synkroniserad åtdragning i Power Focus 6000, Power Focus 8, och Flex), eller till programmets slut. I styrenheter utan synkroniserad åtdragning stoppas verktyget omedelbart och programmet hoppar till programmets slut.

Endast för Flex:

För varje begränsning väljer du Reparerbar = Ja för att tillåta nya försök när åtdragningen stoppas.

Följande begränsningar läggs automatiskt till varje steg som läggs till flerstegs åtdragningsprogrammet.

Standardstegbegränsningar
Stegbegränsning | Gällande steg
--- | ---
Maximal tid | Alla utom Externa resultat och MWR
Maxmoment | Dra åt till vinkel Dra åt till moment+vinkel Turbolossning Vänta Lossa hylsa Kör till digital ingång Dra åt till tryckreglaget släpps TensorPulse Impulse
Maximal vinkel | Dra åt till moment TurboTight Turbolossning Dra åt till DynaTork Vänta Kör till digital ingång Lossa till moment Gängskärning till moment Nergängning Dra åt till sträckgräns Pulserande nergängning ligger an TensorPulse

Tillgängliga verktyg för varje systemtyp
Power Focus 6000/Power Focus 8 | Power Focus 6000 synkroniserad åtdragning/Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus Connect |  |  |
XB |  |  |

Stegbegränsningar
Verktyg
Sök

# A – Maximal vinkel

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Restriktionen mäter vinkeln. Om den uppmätta vinkeln når maxgränsen stoppas verktyget omedelbart. Vinkeln mäts från början av begränsningen eller, om specificerat, från den punkt där momentet passerar Utlösningsmoment för första gången under begränsningen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Vinkeln mäts från detta moment om så anges.
Maxgräns | När denna gräns har uppnåtts stannar verktyget omedelbart.

# C – Ström (Current)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Den här stegbegränsningen stöds inte för Power Focus XC.

Begränsningen kontrollerar den faktiska strömstyrkan när momentet överskrider utlösningsmomentet. Om den faktiska strömstyrkan överskrider gränsvärdena kommer verktyget att stoppas omedelbart och åtdragningsprogrammet hoppar till nästa synkroniseringspunkt eller programmets slut. Resultatet blir det första toppvärdet eller låga värdet som triggade ett NOK-resultat. Vid OK kommer resultatet att vara det senast uppmätta värdet på strömstyrka. Om momentutlösningsvärdet aldrig nås under begränsningen avslutas funktionen med status OK.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Momentutlösare | Måste vara >= 0 och < Verktygets maxmoment.
Låg gräns | Lägsta acceptabla ström.
Hög gräns | Högsta acceptabla ström.

# CRh – Kopplingsrehit

Verktyg
XCB

Om verktygskopplingen släpps medan åtdragningen fortfarande ligger inom vinkelfönstret, aktiveras stegbegränsningen. Detta stoppar omedelbart åtdragningen och ger ett NOK-resultat. Denna stegbegränsning gäller endast för åtdragningssteget Åtdragning till koppling.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Vinkelfönster | Vinkelfönstret (i grader) under vilket begränsningen för kopplingens återkoppling utlöses.

# CTh – Korsgängning (Cross Thread)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Den här begränsningen kontrollerar vinkeln från den punkt där momentet passerar Startmoment (T1) till den punkt där momentet passerar Slutmoment (T2). Om vinkeln uppmätt från Start Torque (startmoment) (T1) är högre än Maximum limit (maximal gräns) (Amax), stoppas verktyget omedelbart.

När momentet passerar Slutmoment (T2) kontrolleras den uppmätta vinkeln mot Minimigränsvärdet (Amin). Om vinkeln är lägre än den här gränsen stoppas verktyget omedelbart.

Parameter | Beskrivning | I bild
--- | --- | ---
Startmoment | Måste vara <=0. | T1
Slutmoment | Måste vara <=0. | T2
Minimigräns | Undre vinkelgränsvärde. | Amin
Maxgräns | Övre vinkelgräns. | Amax

# PCH - Pulsräkning hög

Verktyg
STR IXB

Denna begränsning är inte tillgänglig för följande verktyg:

- ETV-STR61-100-13

- ETV-STR61-70-13

- ETV-STR61-50-10

- ITB-P

Innan du använder begränsningen Pulsräkning måste licensen för lågreaktionsstrategier ha installerats på styrenheten.

Den här begränsningen styr gränsvärdet för antal pulser, och ser till att de är under det inställda värdet för pulsräkning hög gräns.
Om det uppmätta antalet pulser är högre än pulsräkningens höga gränsvärde stoppas verktyget omedelbart och programmet går vidare till nästa synkroniseringspunkt eller till programmets slut.
Om momentutlösningsnivån har ställts in startar kontrollen så snart som det uppmätta åtdragningsmomentet överstiger inställt gränsvärde.

Om du kör ett åtdragningssteg med Pulsräkning hög ska du använda rätt PulseDrive-hylsa/adapter.
Om åtdragningsstegen körs utan PulseDrive-hylsa/adapter blir alla åtdragningar NOK. Stegfelet ”PulseDrive-hylsa/adapter ej avkänd” visas om ingen PulseDrive-hylsa/adapter hittas.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Pulsräkning Hög gräns - n+ | Pulsräkning Hög gräns måste vara ett värde mellan 1 och 9999999. Pulsräkning Hög gräns kan lämnas tom.
Momentutlösare - Tt | Momentutlösare måste vara ett värde mellan 0 och verktygets maxmoment. Momentutlösare kan lämnas tom.

# Rh – Omdragning (Rehit)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Begränsningen kontrollerar momentet. Om det uppmätta åtdragningsmomentet överskrider detektionsmomentet stoppas verktyget omedelbart och programmet hoppar till nästa synkroniseringspunkt (för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning och Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning), eller till programmets slut.

Det går endast att lägga till omdragningsbegränsning till det första steget i flerstegsåtdragningsprogrammet. När en omdragningsbegränsning har lagts till i det första steget ska det inte vara möjligt att flytta steget till någon annan position inom åtdragningsprogrammet. Omdragningsbegränsningen måste raderas från det första steget för att kunna flytta det till en annan position i åtdragningsprogrammet.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Detektionsmoment | Om det uppmätta åtdragningsmomentet överskrider detektionsmomentet stoppas verktyget omedelbart och programmet hoppar till nästa synkroniseringspunkt (för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning och Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning), eller till programmets slut. Måste vara större än noll.
Vinkelfönster | Målvinkeln mäts från stegets start. Om inget vinkelfönster har angivits är begränsningen aktiv under hela steget.

# RT – Upphäver moment

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Begränsningen kontrollerar momentet. Om det uppmätta momentet faller under detektionsmomentet stoppas verktyget omedelbart och programmet hoppar till nästa synkroniseringspunkt (för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning och Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning) eller till slutet av programmet.

- Processer för momentreglering
  Begränsningsvillkoret är det uppmätta momentet. För att begränsningen ska vara aktiv måste momentet först överstiga 110 % av Upphävningsmomentgränsen.

- Processer för vinkelreglering
  Denna begränsning kontrollerar det maxmoment som uppnåtts under begränsningen. För att begränsningen ska vara aktiv måste momentet först överstiga utlösningsmomentet.

Processer för momentreglering
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Upphävningsmomentgräns | Standard: 10 Nm. Måste vara > 0.

Processer för vinkelreglering (gäller endast Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning och Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning)
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara > 0.
Toppmomentprocent | Standard: 95. Måste vara >= 50.
Upphävningsmomenttid | Standard: 20. Måste vara >= 5 och <= 500.
Upphävningsmomentvinkel | Måste vara > 0.

På kabelverktyg kan du ange upphävningsmoment för vinkel. Denna begränsning styrs av två parametrar: Toppmomentsprocentandel och Upphävningsmomenttid. Procentandelen anger den nedåtriktade avvikelsen från det senaste toppmomentet, och Upphävningsmomenttiden anger tiden (mellan 5 och 500 ms) för denna avvikelse. Endast när båda villkoren (lika med eller lägre än den angivna procentsatsen för den inställda varaktigheten) är uppfyllda, kommer programmet att avbrytas och hoppa till slutet.

# T – Max.moment

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Begränsningen kontrollerar momentet. Om det uppmätta momentet överstiger maxgränsen stoppas verktyget omedelbart.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Maxgräns | Om momentet når denna angivna gräns, så stoppas verktyget omedelbart.

# TAW - Lågt moment i vinkelfönster

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Denna begränsning kontrollerar att det uppmätt Angle Window Length ligger mellan Torque limits (momentgränserna). Om det uppmätta momentet ligger utanför gränserna stoppas verktyget omedelbart och programmet hoppar till slutet. Vinkelfönstret längd börjar vid Start Angle (startvinkeln) från den punkt där momentet först passerar Trigger Torque. Om Trigger Torque inte är angiven, börjar Start Angle (startvinkeln) börjar i början av begränsningen.

Om slutet på vinkelfönstret längd inte nås är status på begränsningen NOK.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Startvinkel | Måste vara >= 0
Fönsterlängd | Måste vara >0
Minimigräns | Måste vara >= 0
Maxgräns | Måste vara <= Minimigräns

# TCD - Moment kontra strömavvikelse

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Begränsning verifierar att alla aktuella mätningar konverteras till motsvarande moment är mest Maximum deviation (maximal avvikelse) från den verkliga momentet uppmätt med momentomvandlaren. Begränsningen startar när momentet når Trigger Torque (utlösarmomentet) för första gången under steget och är aktivt tills steget når sitt mål.

Om utlösningsmomentet aldrig uppnås, så kommer monitorn att rapportera OK.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Maximal avvikelse | Standard: 1, Måste vara > 0

# TG – Momentgradient

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Denna begränsning kontrollerar gradienten, och om den är utanför gränserna så stoppas verktyget omedelbart och programmet hoppar till slutet av programmet.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Gradientvinkelfönster | Anger vinkelfönster: För hårt förband: Vinkelfönster = 1 grader. För mjukt förband: Vinkelfönster = 20 grader. Manuell: Manuellt inställt vinkelfönster.
Vinkelfönster | Tillgängligt när gradientvinkelfönstret är inställt på Manuellt. Måste vara > 0 och <= 100.
Utlösningsmoment | Måste vara > 0 och < Verktygets maxmoment.
Dämpning | Frekvensen vid vilken gradienten beräknas. Måste vara > 0 och < 100 och < Vinkelfönster.
Minimigräns | Måste vara >= -100.
Maxgräns | Måste vara > -100 och > nedre gräns.
Momentfiltertyp | Typ av filter: Ingen: Ingen filtrering av momentet används. Råvärdena används som de är i gradientberäkningen. Fempunkts: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över 5 momentprover. Lågpass: Momentvärdet filtreras med ett enkelt diskret ”oändlig impulsrespons”-filter. Glidande medelvärde: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över Antal prover som anges av användaren.
Gränsfrekvens | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Lågpass: 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Antal prov | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Glidande medelvärde: 2 4 6 8 16 32

# Ti – maximal tid

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Restriktionen kontrollerar tiden. När maxgränsen har nåtts verktyget stannar omedelbart.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Maxgräns | När denna tid har förflutit stannar verktyget omedelbart.

# Resultrapportörer

Resultatrapportörerna gör det möjligt att dra ut specifika värden på valda procedurer från resultatet. Resultatrapportörerna hör till ett steg men måste kopplas till den monitor/begränsning från vilken de läser värdena. Endast monitorer eller begränsningar belägna i samma steg som resultatrapportören kan väljas. En resultatrapportör läggs till ett steg med hjälp av en klicka-och-dra-åtgärd (på samma sätt som monitorer och begränsningar). Varje resulltatrapportör är ansvarig för ett specifikt resultatvärde, till exempel nergängningsvinkel, slutmoment, aktuellt moment.

Det är möjligt att koppla en resultatrapportör till:

- programmonitorer

- stegmonitorer

- stegbegränsningar

Varje resultatrapportör definierar en slutvärdestyp:

- Slutvinkel

- Slutmoment

- Rådande moment

- Självgängningsmoment

- Ström

- Nergängningsvinkel

- Antal pulser

## Allmänna parametrar

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Producent | Anger vilken monitor/begränsning som producerar värdet.
Värde | Anger vilket värde från den valda producenten som ska visas.

Begränsningar:

- Det är endast möjligt att lägga till en resultatrapportör på en monitor/begränsning som hör till ett steg i huvudvägen eller en programmonitor/programbegränsning.

- Det kan finnas flera rapportörer på ett steg om det är av olika typer.

- Det kan finnas en resultatrapportör av, exempelvis typen slutvinkel på varje steg och programmonitorvinkel.

- För de monitorer/begränsningar som har mer än ett resultatvärde är det möjligt att lägga till mer än en resultatrapportör om resultatrapportörerna är av olika typer.

- Det kan inte finnas flera resulltatrapportör av samma typ på ett steg eller på en programmonitor/-begränsning.

- Endast ett resultat rapporteras för varje möjlig slutvärdestyp-

Regler:

- Det interna numret för ett resultatelement måste vara detsamma som för motsvarande resultatrapportör.

- Det interna numret för ett monitor-/begränsningsresultat måste vara detsamma som det interna numret för monitorn/begränsningen i konfigurationen.

- Stegresultatens ordning måste överensstämma med ordningen i vilken de utförs. Det först utförda steget måste vara först.

Möjliga värden som rapporteras av en resultatrapportör, om en sådan finns, i monitor/begränsning/steg:

- Monitorernas/begränsningarnas uppmätta värde (som flyttal eller heltal)

- Monitorernas/begränsningarnas övre och nedre gränser

- Status

- Momentutlösare och vinkelutlösare

- Vinkelmål och momentmål (läses från steget)

Möjliga statusvärden:

- Låg

- OK

- Hög

- Annat

- EjSatt

Målvärdena hör inte till någon stegmonitor, så målvärdena tas från det steg till vilket monitorn hör.

# Lägga till ett flerstegsprogram

1. Gå till startvyn och välj fliken Åtdragning. Till vänster väljer du sedan Flerstegsprogram bibliotek.

2. Välj Plus -ikonen i övre högra hörnet av gränssnittet. Välj sedan typ av program (åtdragning eller lossning).

3. Dra och släpp åtdragningssteg, övervakningar och begränsningar i åtdragningsområdet.

   Stegen kan endast placeras mellan start- och slutpunkter i programmet, medan övervakning och begränsningar endast kan placeras på steg.

   Funktion |  | Beskrivning
   --- | --- | ---
   Start och slutpunkter |  | Start och slutpunkter på flerstegsprogram, Alla steg måste placeras mellan dessa två punkter.
   Lägga till ett steg |  | Dra ett steg från listan och släpp det i önskat position mellan start- och slutpunkt.
   Flytta ett steg |  | Klicka på och håll ned ett steg och flytta den till önskad position
   Visar steg-egenskaper |  | Klicka på steget för att visa egenskaper
   Stänger steg-egenskaper |  | Klicka varsomhelst i området för att stänga menyn egenskaper
   Ta bort ett steg |  | Öppna steg-egenskaper och klicka på Delete (Ta bort) längst ned i menyn
   Lägga till en begränsning/monitor |  | Dra en begränsning/monitor från listan och släpp den på lämpligt steg.
   Flytta en begränsning/monitor |  | Klicka på och håll ikonen (markering för monitor, stopptecken för begränsning) och dra och släpp sedan den på lämpligt steg
   Visa begränsning-/monitoregenskaper |  | Klicka på begränsning/monitor-ikonen för att visa menyn egenskaper
   Stänga begränsning-/monitoregenskaper |  | Klicka varsomhelst i området för att stänga menyn egenskaper
   Ta bort en begränsning/monitor |  | Öppna Restriktioner/-egenskaper och klicka på Delete (Ta bort) längst ned i menyn
   Stegfel |  | När en valideringsfel inträffar i ett steg, markeras det steget.. Observera att när stegegenskaper öppnas, kommer parametern som orsakar felet också att vara markerad.
   Bildskärms-/Begränsningsfel |  | När en valideringsfel inträffar i övervakning eller begränsningar, markeras övervakningen eller steget. Observera att när monitor/begränsningsegenskaper öppnas, kommer parametern som orsakar felet också att vara markerad.
   Förbjuden placering |  | När en viss placering (av ett steg, monitor eller begränsning) inte är tillåtna, visas inte platshållarikonen.

# Ta bort ett flerstegsprogram

1. Gå till startsidan och fliken Åtdragning och välj Flerstegsprogram, bibliotek till vänster.

2. Välj det flerstegsåtdragningsprogram som du vill ta bort från listan.

3. Gå slutet av det valda programmets parametrar och tryck på Ta bort. Ett varningsfönster visas

4. Välj Ja i popup-varningsfönstret för att bekräfta ditt val.

# Inställningar för ett multistegprogram

## Allmänna inställningar

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Namn | Ett användardefinierat namn för flerstegsprogrammet.
Gängriktning | Riktning på gängorna, antingen medurs (CW) eller moturs (CCW).
Lossningsprogram | Anger om ett program finnas tillgängligt. Välj från listan med tillgängliga lossningsprogram i styrenheten.
Typ | Typ av program, antingen åtdragning eller lossning.
Programstart | Ger den momentnivå som genererar ett resultat. Om det lämnas tomt skapas resultatet varje gång verktyget startas. annars genereras resultatet endast från inställd momentnivå.
Programslut moment | Ger momentvärdet som stoppar en flerstegsåtdragning. Signalen 168 – Programslut är sann efter en flerstegsåtdragning när Programslut moment har uppnåtts och Programslut timeout har förflutit. Standardvärde för Programslut moment är verktygets maxmoment * 0,03.
Programslut timeout | Visar tidsvärdet (i sekunder) som stoppar en flerstegsåtdragning. Signalen 168 – Programslut är sann efter en flerstegsåtdragning när Programslut moment har uppnåtts och Programslut timeout har förflutit. Standardvärde för Programslut timeout är 0 sekunder.
Verklig vinkelkompensation | Slår på eller av Verklig vinkelkompensation (standard är av).
NOK vid förlorat tryckreglage | NOK vid förlorat tryckreglage styr om det är tillåtet att släppa verktygets startreglage innan måltillståndet har uppnåtts vid sista steget. Inställningen kan vara På eller Av. Av – Att släppa tryckreglaget innan måltillståndet har uppnåtts vid sista steget ger en OK-åtdragning, så länge som alla andra tillstånd har uppfyllts. På (standardvärde) – Att släppa tryckreglaget innan måltillståndet har uppnåtts oavsett steg ger en NOK-åtdragning.

## Tillbehörsinställning

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Använd tillbehörsjustering | Välj om tillbehörsjustering ska vara på eller av.
Utväxling | Utväxlingsförhållandet kan vara mellan 0,5 och 100,0.
Effektivitetsinställning | Effektivitetsinställningen kan vara mellan 0,5 och 1,0.
Omvänd rotationsriktning | Inställning som gör det möjligt att vända rotationsriktningen. Ja: Omvänd Nej: Inte omvänd (standard)

## Programbildskärm

Vinkel
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktiverat | Slår På eller Av vinkelövervakningen för hela programmet. Om värden för Aktiv i steg och Tryckreglagemoment lämnas tomma startar vinkelövervakningen vid programstart.
Aktiv i steg | Ställer in ett antal steg för vilka övervakningen gäller: Om inget startsteg har specificerats kommer övervakningen att starta vid programstart. Om inget slutsteg anges kommer den här övervakningen att avslutas vid det sista steget i programmet.
Typ | Typ av vinkelövervakning. Välj mellan: Maximal vinkel: Den högsta vinkeln som uppnåtts under övervakningen Vinkel vid maximalt moment: vinkeln vid den punkt där högsta moment uppnåddes under övervakningen (Inte tillgängligt för STB-verktyg) Avstängningsvinkel: vinkeln vid avstängningspunkten för steget Vinkel vid slut: vinkeln vid övervakningens slut, inklusive broms om den är aktiv.
Utlösningsmoment | Anger värdet för utlösningsmoment vid vinkelövervakning. För STB-verktyg aktiveras tryckreglagemomentet endast i åtdragningsriktningen när ett åtdragningsprogram utförs och endast i lossningsriktningen när man utför ett lossningsprogram.
Låg gräns | Anger vinkelövervakningens undre gräns (för programmet).
Hög gräns | Anger vinkelövervakningens övre gräns (för programmet).

Moment
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktiverat | Slå På eller Av momentövervakningen för hela programmet. Om Aktiv i steg lämnas tomt, så startar momentövervakningen vid programstart.
Aktiv i steg | Ställer in ett antal steg för vilka övervakningen gäller: Om inget startsteg har specificerats kommer övervakningen att starta vid programstart. Om inget slutsteg anges kommer den här övervakningen att avslutas vid det sista steget i programmet.
Typ | Typ av vinkelövervakning: Maximalt moment: det högsta moment som uppnåtts under övervakningen. Avstängningsmoment: momentet vid stegets avstängningspunkt.
Låg gräns | Anger momentövervakningens undre gräns (för programmet).
Hög gräns | Anger momentövervakningens övre gräns (för programmet).

Tid
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktiverat | Slå På eller Av tidsövervakningen för hela programmet. Denna övervakning kontrollerar att tiden ligger inom angivna gränsvärden.
Aktiv i steg | Ställer in ett antal steg för vilka övervakningen gäller: Om inget startsteg har specificerats kommer övervakningen att starta vid programstart. Om inget slutsteg anges kommer den här övervakningen att avslutas vid det sista steget i programmet.
Utlösningsmoment | Anger värdet för utlösningsmoment där denna övervakning ska starta.
Låg gräns | Anger tidsövervakningens undre gräns (för programmet).
Hög gräns | Anger tidsövervakningens övre gräns (för programmet).

## Programrestriktioner

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Maximal tidsgräns | Inställt värde i sekunder. Denna begränsning kontrollerar total tid för åtdragning och om den överskrider Övre tidsgräns stoppas verktyget omedelbart. Tiden räknas alltid från programstart.
Maximal momentgräns | Denna begränsning kontrollerar momentet, och om uppmätt moment överstiger gränsen för Moment högt stoppas verktyget omedelbart.

Vinkel
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktiverat | Slår På eller Av vinkelbegränsningen för hela programmet. Den här begränsningen kontrollerar att vinkeln ligger inom tillåtna gränsvärden.
Aktiv i steg | Ställer in ett stegintervall där begränsningen gäller: Om inget startsteg har specificerats kommer den här begränsningen att starta vid programstart. Om inget slutsteg anges kommer den här begränsningen att avslutas vid det sista steget i programmet.
Utlösningsmoment | Anger värdet för utlösningsmoment där begränsningen ska starta.
Hög gräns | Anger vinkelbegränsningens övre gräns (för programmet).

Tid
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktiverat | Slå På eller Av tidsbegränsningen för hela programmet. Den här begränsningen kontrollerar att tiden ligger inom tillåtna tidsgränser.
Aktiv i steg | Ställer in ett stegintervall där begränsningen gäller: Om inget startsteg har specificerats kommer den här begränsningen att starta vid programstart. Om inget slutsteg anges kommer den här begränsningen att avslutas vid det sista steget i programmet.
Utlösningsmoment | Anger värdet för utlösningsmoment där denna begränsning ska starta.
Hög gräns | Anger tidsbegränsningens övre gräns (för programmet).

## Rapportörer

Detta gör det möjligt för användaren att välja vilka värden (från övervakning/begränsningar) som ska visas som slutvärden. Klicka på Lägg till för att välja en resultatrapportör som ska kopplas till ett programs övervaknings-/begränsningsvärde.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Rapportör | Välj en resultatrapportör.
Producent | Välj vilken övervakning/begränsning som producerar värdet.
Värde | Välj vilket värde från den valda producenten som ska visas.

## Korrelationsfaktor för återstående moment

Inställningen gäller endast för åtdragningssteg med låg reaktion. Följande steg stöds:

- TensorPulse – Dra åt till moment (TPT)

- TensorPulse – Lossa till moment (TPT)

- Impuls – Dra åt till moment (IT)

- Impuls – Lossa till moment (IT)

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktiverat | Välj om korrelationsfaktor för kvarstående moment ska vara På eller Av.
Korrelationsfaktor för återstående moment | Värdet kan vara mellan 50 och 150.

## Spårningskonfiguration

Spårningskonfiguration kan utföras på programnivå eller för varje steg. Standardkonfigurationen är inställd på programnivå och kan förbigås i varje steg om så behövs.

Aktivering av funktionen möjliggör här konfigurering på programnivå.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktiverat | På: Aktiverar spårningen upplösningskonfiguration på programnivå. Av: Spårningen registreras med samma upplösning för hela åtdragningen. I det här fallet fördelas spårningens punkter jämnt tidsmässigt över hela åtdragningen. För varje tidsintervall (0,25 ms) visas två värden (lägsta och högsta uppmätta värde) i spårningen. Max antal prover i det här formatet är 2 000.
Provtyp | Provtid: anger hur ofta proven ska sparas i spårningen genom en provtid som anges i ms. Provvinkel: anger hur ofta proven ska sparas i spårningen genom ett provvärde som anges i grader.
Provtid | Välj provvinkel i rullgardinslistan (0,25–1 000 grader)
Provvinkel | Välj provvinkel i rullgardinslistan (0,25–20 grader)

## Validering

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Validera mot verktygsvärden | Använd På om verktyget är känt ange Max moment och Max hastighet. Använd Av om verktyget inte är känt.
Verktyg | Rullgardinsmeny med verktyg för validering.
Max moment | Max moment på verktyget att validera mot.
Max varvtal | Max varvtal på verktyget att validera mot.

Relevant information

- Programslut – 168

# STB-verktyg och multistep

På grund av den trådlösa karaktären hos STB-verktyg kan vissa flerstegsfunktioner och beteenden vara olika. Förutom de allmänna begränsningarna som anges här, har beskrivningar av flerstegsfunktioner ytterligare information om STB-verktyg vid behov.

## Programvalidering

Alla åtdragningsprogram kommer att valideras för kompatibilitet med STB-verktyg innan programmet laddas ner till verktyget. Om det valda åtdragningsprogrammet inte är kompatibelt med verktyget kommer detta att låsas. När detta fel uppstår kommer det att utlösa händelse 5030, "Konfigurationskomplexitet överskriden".

För att låsa upp verktyget, minska komplexiteten i åtdragningen, eller välj ett annat åtdragningsprogram helt och hållet.

# Konfiguration av åtdragningsprogram – allmänna parametrar

Ändringar av åtdragningsprogram i någon sektion måste verkställas genom klickning på Applicera-knappen i gränssnittets nedre högra hörn. Alternativt kan ändringar ångras genom att klicka på Ångra-knappen på samma plats.

När du navigerar bort från det avsnitt där ändringar har gjorts (med hjälp av knappen Tillbaka, Hem eller Resultat) kommer användaren att presenteras med en varnings popup där ändringarna också kan tillämpas eller ångras. Användaren kan inte fortsätta utan att tillämpa eller ångra ändringar.

Åtdragningsprogrammets allmänna inställningar kan användas för att ställa in och hantera åtdragningsprogram genom att namnge åtdragningsprogram och göra generella åtdragningsinställningar såsom att välja åtdragningsstrategi, Manuellt eller Snabbt prog. läge, och ställa in åtdragningsprogram målvärde.

Mer information om åtdragningsparametrar finns i avsnitten Startfas, Nergängningsfas, Åtdragningsstrategier och Stoppfas.

Mer information om lossningsparametrar finns i avsnittet Lossa en skruv.

Relevant information

- Lossa en skruv
- Nergängningsfas
- Startfas
- Stoppfas

I detta avsnitt

- Namn
- Strategi
- Mål
- Tidsövervakning (förfluten tid)
- Tillbehörsinställning

# Namn

Använd fältet Namn för att ge åtdragningsprogrammet ett namn. Namnet lagras med åtdragningsresultatet och skickas till ToolsNet (om tillämpligt). Namnet kan högst ha 32 tecken.

# Strategi

Strategi anger den åtdragningsstrategi som ska användas i åtdragningsprogrammet.

Mer information om tillgängliga strategier och relevanta parametrar hittar du under Åtdragningsprogram.

# Mål

Snabbstegs-, Tvåstegs-, och Trestegsstrategierna gör att det går att välja åtdragning antingen mot ett målmoment eller ett målvinkelvärde. När TurboTight är aktiverat är endast målmomentalternativet tillgängligt.

# Tidsövervakning (förfluten tid)

Tidsövervakning är tillgänglig för alla åtdragningsstrategier utom Rotera. Tidsövervakning kan aktiveras när vinkelgränser aktiveras. Tidsövervakning är tillgänglig för nergängningssteget och det slutliga steget i åtdragningsfasen.

För att undvika risken för oväntade ryck i slutet av åtdragningen, när du använder åtdragningsstrategin TurboTight, se till att aktivera Tid-övervakning.

Eftersom hantering av spårningen tar tid, är det alltid en kort skillnad mellan Program förfluten tid jämfört med Fas förfluten tid. Detta är särskilt tydligt i program med bara en fas.

När du använder ett STB-verktyg går det inte att använda tidsövervakning om alla övervakningsalternativ är påslagna.

# Tillbehörsinställning

Tillbehörsinställningen gör det möjligt att kompensera för verktygets fronttillbehör. Denna kompensering kan göras för varje åtdragningsprogram.

En operatör kan byta ett tillbehör med strömmen på och sedan välja ett åtdragningsprogram som är kalibrerat för det specifika tillbehöret.

Tillbehörskalibrering är tillgänglig för alla konventionella strategier utom för STwrench.

1. I Åtdragningsprograminställningar, ställ in Tillbehörskalibrering aktiverad på Ja

2. Klicka på Åtdragningsparametrar > Redigera

3. Klicka på startsteget.

4. Under Tillbehörskalibrering, ställ in Använda tillbehörskalibrering på Ja

5. Ställ in de nödvändiga parametrarna för Utväxlingsförhållande och Effektivitetskalibrering (se tabell nedan).

Parametrar för tillbehörskalibrering
Tillbehörsinställning | Beskrivning | Standard
--- | --- | ---
Utväxlingsförhållande för tillbehör | Tillbehörets utväxlingsförhållande behövs för att kompensera för vinkeln. Minimum: 0.5 Maximum: 100 Hylsans rotationshastighet = Verktygets varvtal/utväxlingsförhållande | 1.0
Effektivitetsinställning | Tillbehörets utväxlingsförhållande kombinerat med Effektivitetsinställningen behövs för att kunna kompensera momentet. Minimum: 0.5 Maximum: 1.0 Till exempel betyder 0,9 en effektivitetsförlust på 10 %. | 1.0

# Arbeta med Gruppsekvensfliken

Styrenhetens egenskaper, såsom bland annat lågreaktionsåtdragningsstrategier och syrenhetomfattande funktioner, kräver licenser som tilldelas via Functionality Management System (FMS). Medan konfigurering av funktioner är möjlig utan specifika licenser kommer tilldelningen och användningen av dessa funktioner att kräva att rätt licens installeras på styrenheten. Vänligen se Licenser (FMS) för mer detaljerad information om licenser.

Batchsekvenser används för att utföra ett specificerat antal åtdragningar i en viss ordning. Varje batchsekvens ges ett namn.

I detta avsnitt

- Inställningar för batchsekvens
- Batchkonfiguration

# Inställningar för batchsekvens

En batchsekvens kan bestå av upp till 99 batcher med en batchstorlek på upp till 250 åtdragningar. Batcherna i en batchsekvens kan utföras i den ordning som anges eller genom att välja en hylsväljare som bestämmer vilken batch som ska köras.

Batchinställningar, parametrar
Parameternamn | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Lås verktyg när batchsekvens är klar | En batchsekvens är klar när batchsekvensräknaren är lika med storleken på batchsekvensen. På: Verktyget är låst och ett åtdragningsprogram eller en batchsekvens måste väljas för att fortsätta utföra åtdragningar. Av: När batchsekvensen är slutförd kan den upprepas igen. | På
Fri ordning | Nej: De konfigurerade batcherna utförs i den följd de listats, förutsatt att de konfigurerats för att utföra åtdragningar. Om en hylsa har angivits frågar systemet efter hylsan när batcherna ska köras. Ja: De konfigurerade batcherna kan köras i vilken följd som helst. Operatören måste tala om för systemet vilken batch som ska utföras genom att välja en hylsväljare. En batch betraktas som avslutad när alla förband har dragits. | Nej
Uppräkning vid NOK | Gör det möjligt att räkna upp värdet för batchräkning trots att åtdragningen rapporterats som NOK. För att funktionen Max NOK efter varandra ska fungera (max antal en enda skruv kan dras åt) måste Uppräkning vid NOK vara inställd på Nej. Om parametern ställs in på Ja kommer sekvensen att gå vidare till nästa dragning. | Nej
Max NOK efter varandra | Max INTE OK (NOK) åtdragningar i följd anges som ett högsta antal tillåtna NOK åtdragningar i följd i en batch. Om max. antal NOK i följd nås visas händelsen För många NOK åtdragningar (4020). | 0
Nedräkning vid lossning | Räknar ned räknevärdet inom den aktiva batchen. Slutförd batch kan inte räknas ned. Aldrig: Inställningen är av. Räknaren stegas inte ned vid lossning i den aktiva batchen. Alltid: Batchräknaren räknar ned om en lossning utförs. När senaste åtdragning är OK Batchräknaren räknar ned om en lossning utförs efter att föregående åtdragning var OK. | Aldrig
Sekvensavbrottstimer | På: Den valda batchsekvensen kan avbrytas inom en angiven tidsgräns Av: Den valda batchsekvensen kan inte avbrytas. | Av
Avbrottstid (10–600) | Antalet sekunder medan den valda batchsekvensen kan avbrytas. | 10

# Batchkonfiguration

En batch ställs in för att utföra ett specificerat antal åtdragningar efter varandra med samma åtdragningsprogram. Batcher måste ha åtdragningsprogram och batchstorlek angivna för att kunna köras.

Batchkonfiguration, parametrar
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Åtdragningsprogram | Det åtdragningsprogram som ska användas för batchen.
Batchstorlek | Antal åtdragningar som ska utföras för batchen. Max antal åtdragningar i en batch är 250. Batchstorlek 0 kommer att ge batchen ett oändligt antal åtdragningar.
Identifieringsnummer | Vid användning av en hylsväljare används denna hylsposition för att aktivera batchen.

# Arbeta med fliken Källor

Externa signaler som används som uppgifter för åtdragningar konfigureras i menyn Källor. Källor är tillbehör eller liknande, anslutna till en virtuell station. Två typer av källuppgifter finns tillgängliga:

- Uppgiften Källåtdragning

- Uppgiften Källbatch

En källåtdragning används för att välja ett enskilt åtdragningsprogram.

En Källbatch används för att välja en batchsekvens – en serie av åtdragningsprogram.

I detta avsnitt

- Källåtdragning
- Källa batchsekvens

# Källåtdragning

Åtdragningsmenyn visar en lista över källåtdragningskonfigurationer. Om du vill länka separata listor till en virtuell station går du till fliken Virtuell station och väljer den aktuella virtuella stationen till vänster – därefter går du till fönstret Uppgift till vänster och väljer Välj uppgift. Välj sedan en källa som en uppgift. Källåtdragningar länkar ett specifikt åtdragningsprogram till ett identifieringsnummer. När identifieringsnumret skickas till styrenheten (antingen genom en extern digital signal, eller, om en hylsväljare används, genom att lyfta motsvarande hylsa i väljaren) kommer det länkade programmet att köras i enlighet med källans åtdragningskonfiguration. Den kan antingen köras upprepade gånger eller som en batch med en batchstorlek som konfigureras antingen i källans åtdragningslista eller ställs in dynamiskt av ett externt system.

Källåtdragningslistor kan antingen ställas in i läget Kontroll eller Bekräfta.

- I kontrolläge kommer en extern källa att välja åtdragningsprogram genom att begära ett identifieringsnummer. Vid val av hylsväljare länkas identifieringsnumret till motsvarande hylsa i hylsväljaren, och när hylsan lyfts väljs åtdragningsprogrammet.

- I läget Bekräfta kan hylsväljaren inte användas som kontrollkälla. I detta läge länkas identifieringsnummer till både ett åtdragningsprogram och en specifik hylsa (anges i ytterligare en kolumn i listan). När ett identifieringsnummer begärs (av en extern signal), uppmanas motsvarande hylsa i hylsväljaren, och åtdragningsprogrammet aktiveras när operatören lyfter hylsan (andra hylsor är inaktiverade). Om ingen hylsa är specificerad (dvs. inställd på 0 i Hylskolumnen), aktiveras åtdragningsprogrammet direkt och hylsstatus ignoreras.

POWER FOCUS 8 kan lagra upp till 250 källor.

I detta avsnitt

- Konfigurera en källåtdragning
- Egenskaper för källåtdragning

# Konfigurera en källåtdragning

Ändringar av åtdragningsprogram i någon sektion måste verkställas genom klickning på Applicera-knappen i gränssnittets nedre högra hörn. Alternativt kan ändringar ångras genom att klicka på Ångra-knappen på samma plats.

När du navigerar bort från det avsnitt där ändringar har gjorts (med hjälp av knappen Tillbaka, Hem eller Resultat) kommer användaren att presenteras med en varnings popup där ändringarna också kan tillämpas eller ångras. Användaren kan inte fortsätta utan att tillämpa eller ångra ändringar.

1. Gå till startsidan och fliken Källor och välj sedan Åtdragning till vänster.

2. Välj Plus-ikonen i skärmens övre högra hörn.

3. Ge Källåtdragningen ett namn och välj rätt Väljarläge (Kontroll eller Bekräfta, beroende på vad som krävs).

4. Som standard kommer bara ett redigerbart identifieringsnummer att vara tillgängligt när du skapar en ny Källåtdragning. Klicka på plus -ikonen nederst på skärmbilden för att lägga till fler.

5. Ge varje objekt ett identifieringsnummer

   Om en hylsväljare används, kommer identifieringsnumren att motsvara positionerna i hylsväljaren, dvs. identifieringsnummer 1 motsvarar hylsa 1 i hylsväljaren.

6. Välj ett åtdragningsprogram för att länka till varje identifieringsnummer genom att klicka på Program och välja från listan av åtdragningsprogram.

# Egenskaper för källåtdragning

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Namn | Namnet som tilldelats källåtdragningen.
Väljarläge | Kontroll: En extern källa väljer ett åtdragningsprogram genom att begära ett identifieringsnummer. Identifieringsnumret kopplas till en motsvarande hylsa i hylsväljaren, och genom att lyfta hylsan väljs åtdragningsprogrammet. Bekräfta: Hylsväljaren kan inte användas som kontrollkälla. I detta läge länkas identifieringsnummer till både ett åtdragningsprogram och en specifik hylsa (anges i ytterligare en kolumn i listan). När ett identifieringsnummer begärs (av en extern signal), uppmanas motsvarande hylsa i hylsväljaren, och åtdragningsprogrammet aktiveras när operatören lyfter hylsan (andra hylsor är inaktiverade). Om ingen hylsa är specificerad (dvs. inställd på 0 i kolumnen Hylsa), aktiveras åtdragningsprogrammet direkt och hylsstatus ignoreras.
Max NOK efter varandra per program | På: Batchräknaren ökar även när en åtdragning misslyckas. Av: Ställ in Max NOK efter varandra för åtdragningen. Batchen kommer endast gå vidare om en lyckad åtdragning utförs.
Max NOK efter varandra | Ställ in antalet NOK efter varandra som ska tillåtas. Om värdet ställs till 0 utförs ingen kontroll för NOK-åtdragningar. När max antal NOK efter varandra uppnås låses verktyget och sekvensen avbryts.
Batchstyrning | Välj hur källåtdragningen ska utföras. De tillgängliga alternativen är: Ingen batchstyrning Kör det valda åtdragningsprogrammet upprepade gånger. Intern batchstyrning För varje program i avsnittet "Identifierare väljare konfiguration" anger du den batchstorlek som ska användas när det programmet väljs. Extern batchstyrning Externa system kan ställa in batchstorleken med hjälp av antingen öppet protokoll eller fältbuss. Batchstorleken måste ställas in av ett externt system, om den inte ställs in när ett program väljs kommer verktyget att låsas. När batchstyrningen är Intern eller Extern kan källåtdragning konfigureras för att: Lås verktyget när batchsekvensen är klar När detta är aktiverat låses verktyget automatiskt när den angivna batchstorleken uppnås. Uppräkning vid NOK När det är aktiverat ökar batchräknaren för både lyckade och misslyckade åtdragningar. Extern: Konfigurera hur många gånger en källåtdragning ska utföras genom att använda ett öppet protokoll eller ett externt protokoll. Alla ändringar av konfigurationer återställer källåtdragningen så att den börjar om från början (gruppräknaren för gruppen återställs till 0). Åtdragningar som pågår kan avslutas innan förändringarna tillämpas.
Använd förbands-ID:n | Källåtdragning kan konfigureras så att ett förbands-ID kopplas till varje resultat, vilket förbättrar spårbarheten i dataanalysprogram som ToolsNet. När Använd förbands-ID:n är aktiverat kan du konfigurera ett förbands-ID för varje program i avsnittet Identifierare väljare konfiguration. Tomt förbands-ID Inget förbands-ID kommer att tilldelas resultaten från detta valda program. Förbands-ID när ingen batch körs Det förbands-ID som är konfigurerat kommer att kopplas till varje resultat när programmet väljs. Om programmet körs flera gånger kommer det att använda samma förbands-ID för alla upprepningar. Förbands-ID när batch körs Beteendet för ett förbands-ID varierar beroende på dess format. Om förbands-ID inte slutar med en siffra används samma förbands-ID för alla åtdragningar i batchen. Om förbands-ID slutar med ett nummer: Antalet ökar med varje ökning av batchräknaren. Slutnumret för förbands-ID kanske inte stämmer överens med batchräknaren. Exempel: Om det initiala förbands-ID:t slutar på 5, efter två åtdragningar: Batchräknaren kommer att vara 2. Förbands-ID kommer att sluta på 7.

# Källa batchsekvens

Du kan nå inställningarna för källbatch från fliken Källor på startsidan och därefter Batchsekvens till vänster.

Styrenheten kan konfigureras till att välja en batchsevens som är baserad på antingen ett identifieringsnummer eller en identifieringssträng.

Insignal | Beskrivning
--- | ---
Identifieringsnummer | Numret måste vara ett positivt heltal som kan komma från ett tillbehör eller från en extern kontrollenhet.
Identifieringssträng | Strängen måste bestå av ASCII-tecken och kan komma från en streckkodsläsare eller från en extern styrenhet.

I detta avsnitt

- Skapa en Källbatch
- Konfigurera viktiga positioner för att läsa in en streckkodssträng
- Kombinera identifieringssträngar

# Skapa en Källbatch

1. Gå till startsidan och fliken Källor och välj sedan Batchsekvens till vänster.

2. Välj Plus -ikonen i skärmens övre högra hörn.

3. Ge den nya källbatchen ett namn

4. Ställ värdet Avbryt för ny identifierare till Ja om registrering av en ny identifierarsträng ska avbryta den föregående registreringen.

5. Välj Identifieringsmetod (sträng för text, eller antal för numeriska strängar).

6. Sätt Fri ordning till läge På om strängarna ska kunna avläsas i vilken ordning som helst.

   Identifikationssträngar kan bestå av upp till 4 olika strängar. Om Fri ordning är Av måste strängarna avläsas i en viss ordning för att systemet ska känna igen strängen.

7. Lägg vid behov till en identifierarsträng genom att välja plus -ikonen vid Identifierarsträng konfiguration.

8. Klicka på Namn för identifieringssträngen som du vill ändra – ett popup-fönster visas. Följande egenskaper kan anges per sträng:

   - Namn: namnet på strängen

   - Längd: längden på strängen. Se Kombinera identifieringssträngar för mer information om att sammanfoga strängar.

   - Viktiga positioner: används för att ange vilka tecken i streckkodssträngen som ska läsas när man sätter ihop strängen för att matcha din fördefinierade sträng. Antalet viktiga positioner måste matcha antalet tecken i de fördefinierade strängarna.

   - Sparade positioner: dessa visar vilka delar av varje sträng som används när källbatchen sparas, och hur de betecknas i loggen. Använd det här fältet för att ange de positioner i strängen som måste sparas. Positioner kan utgöra endast delar av hela strängen. Om fältet lämnas tomt, kommer hela (sammanfogade) strängen att sparas. Tabellen nedan visar några exempel på sparade positionskombinationer.

     Sparade positionsvärden är kommaseparerade (utan mellanslag), och intervallen anges med ett bindestreck.

   Identifieringssträng | Positioner
   --- | ---
   Sträng 1: 1234567 | 1-7
   Sträng 2: abcdef | 8-13
   Sträng 3: GHIJKL | 14-19
   Sträng 4: 890 | 20-22

   Exempel på sparad position
   Sparade positioner | Sparade resultat
   --- | ---
   (tom) | 1234567abcdefGHIJKL890
   1-3,9,11,15,20-22 | 123bdH890
   8-12,1-7,19, 20-21 ändras automatiskt till: 1-12,19-21 | 1234567abcdeL89

   ID-fältet i strängegenskapsfönstret kan inte ändras, utan bara användas för att navigera mellan de olika strängarna.

   Ett fel kan inträffa om Fri ordning ställs till På och de olika strängarnas längder dupliceras. Den skannade sekvensen aktiverar då inte ett åtdragningsprogram. För att undvika det här felet ställer du antingen Fri ordning i läge Av eller så anpassar du strängarnas längder.

9. Välj Redigera.

10. I fönstret Redigera, ange vilka strängar (i kolumnen Stränginnehåll) som ska länkas med Batchsekvens (i kolumnen Aktiverar). Klicka på plus-ikonen längst ner för att lägga till fler strängar.

    Vildkort kan användas när du skriver i ”Sträng innehåller”. Asterisker kan användas vid valfri position i strängen. Ingen batchsekvens aktiveras om ett tvetydigt sökresultat uppstår.

    Vildkortet är en . (punkt)

# Konfigurera viktiga positioner för att läsa in en streckkodssträng

Positionerna i streckkodssträngen är förknippade med ett nummer mellan 1 och 1024. Den första positionen i strängen är 1 och den sista är 1024

De viktiga positionerna måste anges efter de regler som beskrivs i tabellen nedan. Streckkodssträngar:
Beskrivning | Viktiga positioner | Giltig konfiguration | Streckkodssträng för att matcha med fördefinierad sträng
--- | --- | --- | ---
Viktiga positioner i ordning | 1,2,3,7,8 | Ok | ABCGH
Viktiga positioner i valfri ordning | 7,1,2,3,8 | Ok | GABCH
Intervall av tal | 1-3,7-8 | Ok | ABCGH

# Kombinera identifieringssträngar

Identifieringssträngen som används för matchning kan vara en kombination av upp till fyra strängar från ett fabriksledningssystem, eller upp till fyra skanneringångar som behöver kombineras till en sträng.

Knapparna Lägg till och Ta bort sköter hur många strängar som kombineras. Följande parametrar finns tillgängliga:

Parametrar för att kombinera strängar
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Namn | Strängen måste få ett namn.
Längd | Längden på strängen måste vara känd och måste anges. Detta är viktigt för att kunna kombinera den rätta strängidentifieraren.
Viktiga positioner | De kommaseparerade positionerna eller intervall (separerade med bindestreck) i den kombinerade strängen som används för matchning.
Sparade positioner | De kommaseparerade positionerna eller intervall i strängarna som sparas i resultatet.

Om mer än en identifieringssträng ska användas, gör följande steg:

1. Tryck på knappen Lägg till för att skapa en ny inmatning i tabellen.

2. Ge strängen ett namn.

3. Ange längden på strängen.

4. Upprepa steg 1-3 för varje sträng som ska läggas till. Upp till fyra strängar kan kombineras.

Parametrarna Start-Slut i varje rad definierar de enskilda strängpositionerna i den kombinerade strängidentifieraren som används i nästa steg av matchningsprocessen.

Utföra en uppgiftsvalsprocess med hjälp av en identifieringssträng som inmatning:

1. Ange vilka positioner i strängen som ska aktiveras.

2. Ange de viktiga positionerna, för att definiera vilka positioner i identifieringssträngen som kommer att användas för matchningen. Positionerna måste vara kommaseparerade eller intervall.

# Arbeta med fliken Verktyg

Fliken ger information om verktygen som är anslutna till styrenheten, inklusive trådlösa verktyg. På den här delen hittar du dels kvalitetskalibreringen, verktygets referensprodukt samt service och kalibrering av verktyget.

Ett verktyg måste vara anslutet för att menyn Verktyg ska visa information.

I detta avsnitt

- Verktygsinformation
- Verktygsanslutning
- Information om momentgivaren
- Verktygshälsa
- Verktygsunderhåll
- Verktygskalibrering
- Verktygsdiagnos
- Nollförskjutning och shunt
- Nollposition
- Verktygsmotorkalibrering
- Koppla bort Bluetooth-anslutning
- Konfiguration av främre ände
- WLAN och Bluetooth för trådlösa verktyg

# Verktygsinformation

Vyn Verktygsinformation innehåller information för att ge servicepersonal exakt information om verktyget som är anslutet till styrenheten, så att de kan ge rätt hjälp och support eller för operatörer för att se vilket verktyg som är anslutet till styrenheten.

Verktygsinformation
Information | Beskrivning
--- | ---
Modell | Verktygets modellbeteckning.
Max moment | Det högsta moment verktyget kan använda för en åtdragning.
Min. hastighet | Verktygets minimala rotationsvarvtal.
Max varvtal | Verktygets maximala rotationsvarvtal.
Min. slutlig hastighet | Min. slutlig hastighet för verktyget (endast för BCP/BCV-RE-verktyg).
Max slutlig hastighet | Max slutlig hastighet för verktyget (endast för BCP/BCV-RE-verktyg).
Utväxling | Förhållandet mellan vinkelhastigheten hos det ingående kugghjulet till vinkelhastigheten hos det utgående drevet.
Serienummer | Verktygets serienummer kan behövas när rätt version av produktinstruktionen behövs för att få rätt reservdelar eller serviceinstruktioner.
Programversion | Verktygets programversion.
Produktnummer | Verktygets produktnummer eller beställningsnummer.
Tillverkningsdatum | Verktygets tillverkningsdatum.

IxB Connect Tool-information
Information | Beskrivning
--- | ---
Anslutningstyp | Verktygsanslutningstyp (WLAN/Bluetooth/mobilnät) till styrenheten.
IP-adress | Verktygets IP-adress vid anslutning via WLAN.
MAC-adress | MAC-adressen för den anslutna enheten.

IPB-P-verktygsinformation
Information | Beskrivning
--- | ---
Momentjusteringsfaktor | Justering av moment för pulsverktyg uttryckt i %.

## Information om verktygstaggar

Denna verktygsinformation är endast tillgänglig om verktygstypen är ST-skiftnyckel.

Verktygsinformation om STwrench
Information | Beskrivning
--- | ---
Tagg-ID | Det programmerbara RFID-nummer som programmeras in i Slutverktyget (hylsan).
Momentkorrigeringskoefficient | I vissa fall kan förlängningar behövas för att passa applikationen. I ett sådant fall måste nyckelmåttet kompenseras för att visa ett riktigt värde. Innan du gör några ändringar, se den senaste versionen av bruksanvisningen för ST-skiftnyckeln (trycksaksnummer 9836 4134 01). Parametern lagras under RFID-taggen i Slutverktyget.
Vinkelkorrigeringskoefficient | I vissa fall kan förlängningar behövas för att passa applikationen. I ett sådant fall måste nyckelmåttet kompenseras för att visa ett riktigt värde. Innan du gör några ändringar, se den senaste versionen av bruksanvisningen för ST-skiftnyckeln (trycksaksnummer 9836 4134 01). Parametern lagras under RFID-taggen i Slutverktyget.
Nominellt moment | ST-skiftnyckelns SmartHEAD innehåller momentgivare och definierar skiftnyckelns nominella moment. Innan du gör några ändringar, se den senaste versionen av ST-skiftnyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

OBS

Korrigeringskoefficienterna ändrar ST-skiftnyckelns mått. Det kan ge en felaktig avläsning. Innan du gör några ändringar, se den senaste versionen av ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

# Verktygsanslutning

Verktygsanslutningsområdet visar vilken virtuell station som verktyget är anslutet till.

# Information om momentgivaren

Endast tillgängligt för QST- och IxB-verktyg.

Ett verktyg kan ha flera moment- och vinkelgivare beroende på verktygstyp. En bild visar givarnas position.

Välj Detaljer för mer information om moment- eller vinkelgivarna. Beroende på givartyp kan följande information vara tillgänglig.

Vinkelgivare
Information | Beskrivning
--- | ---
Aktiverat | Visar om givaren har aktiverats.
Utväxling | Utväxlingsförhållandet mellan givaren och verktygets utgående axel.
Uppvridning | Kompensationsfaktor för vinkelgivarens uppvridning.

Momentgivare
Information | Beskrivning
--- | ---
Aktiverat | Visar om givaren har aktiverats.
Serienummer | Givarens serienummer som en sträng.
Artikelnummer | Givarens artikelnummer som en sträng.
Kalibreringsvärde | Kalibreringsvärde för givaren uttryckt i Nm.

# Verktygshälsa

Fältet Hälsa innehåller information om verktygstemperatur.

## Verktygstemperatur

Verktygstemperaturer (både för kabelverktyg och batteridrivna verktyg) övervakas kontinuerligt av POWER FOCUS 8. Temperaturenheter som stöds är grader Celsius (°C) och grader Fahrenheit (°F), med Celsius som standardenhet. När temperaturen för verktygsmotorn eller verktygselektroniken överstiger maxtemperaturen låses verktyget och en varning (2014) visas. Verktyget låses återigen upp när verktygets temperatur sjunker under temperaturgränsen.

Verktygstemperatur är inte tillgänglig för ST-skiftnyckel.

## Övervaka verktygstemperaturen

Med hjälp av verktygets display eller via webbgränssnittet kan du få tillgång till de senaste mätningarna av verktygets elektronik- och motortemperaturer tillsammans med tidsstämpeln för när mätningen gjordes.

1. Gå till startsidan och fliken Verktyg.

2. Både temperatur för verktygselektronik och verktygsmotor anges under Hälsa till vänster.
   För pulsverktyg anges även verktygets pulsenhetstemperatur.

3. Välj vyn Maximal temperatur för att se en lista över de högsta temperaturtopparna för komponenten.

4. Välj vyn Realtidstemperatur för att kontinuerligt övervaka temperaturen för en komponent.

# Verktygsunderhåll

Verktyget lagrar ett serviceintervallnummer och räknar hur många åtdragningar som kan utföras innan verktygsunderhåll eller service krävs.

## Ställa in underhållslarmet

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Larm till vänster.

2. I fönstret Underhåll sätter du Serviceindikatorlarm i läge På.

3. Gå till startvyn, tryck på fliken Verktyg och välj det verktyg där du vill ställa in ett larm.

4. I fönstret Underhåll skriver du in ett värde i textrutan Serviceintervall.

   Serviceintervallen kan bara ställas in i multipler av 10 000. Siffror som inte är multipler av 10 000 rundas av till den närmaste multipeln av 10 000.

   Vid arbete med pulsverktyg kommer både serviceintervall för åtdragningar och antal pulser att ställas in. Det intervall som uppnås först utlöser larmet.

Underhållsparametrar
Fält | Beskrivning
--- | ---
Senaste service | Datum och tid när senaste underhåll utfördes. Sista servicedatum ställs in på reparationsverkstaden. Senaste servicedatum ställs in på nuvarande datum och tid när knappen Återställa servicetidpunkt trycks in.
Totalt antal åtdragningar vid underhåll | Totala antalet åtdragningar som verktyget utfört sedan det användes första gången. Detta värde blir tillgängligt vid service och förblir det samma till nästa service.
Återstående åtdragningar | Totalt antal åtdragningar som är kvar tills serviceintervallet uppnås.
Totalt antal åtdragningar | Anger verktygets totala åtdragningar.
Antal servicetillfällen | Antalet gånger verktyget har servats.
Serviceindikator för åtdragning | Anger procentandelen av förbrukat serviceintervall.
Serviceintervall | Antal åtdragningar som ska utföras innan nästa service. Kan ställas in i multipler av 10 000.
Totalt antal pulser vid service | [Endast pulsverktyg] Totala antalet pulser som verktyget utfört sedan det användes första gången. Detta värde blir tillgängligt vid service och förblir det samma till nästa service.
Återstående pulser | [Endast pulsverktyg] Totalt antal pulser som är kvar tills underhållsintervallet uppnås.
Serviceintervall | [Endast pulsverktyg] Antal pulser som ska utföras innan nästa service. Kan ställas in i multipler av 10 000.
Återställa serviceräknare | Återställer räknaren för Återstående åtdragningar och ställer in Senaste servicedatum till nuvarande datum.
Återställ servicedata | [Endast pulsverktyg] Återställ räknaren för Återstående åtdragningar samt oljestatus och ställer in Senaste servicedatum till nuvarande datum.

# Verktygskalibrering

Verktygskalibrering används för att styra hur väl ett verktyg motsvarar en referensgivare.

Kalibreringsvärdet som lagras i verktygsminnet används för att justera det momentvärde som verktygets momentgivare ger så att korrekt momentvärde visas på styrenheten. Styrenheten visar det datum då verktyget kalibrerades senast.

Kalibreringsparametrar
Fält | Beskrivning
--- | ---
Senast kalibrerad | Datum och tid när senaste kalibrering utfördes.
Kalibreringsvärde | Momentvärde att kalibrera mot.
Nästa kalibreringsdatum | Datum när nästa kalibrering för detta verktyg behövs.

I detta avsnitt

- Förbereda kalibrering
- Kalibrera verktyget
- QA-kalibrering
- Kalibrera ett verktyg med STa6000 eller STpad

# Förbereda kalibrering

1. Kontrollera att verktyget och styrenheten är inställda för åtdragning.

2. Ställ in verktyget med en referensgivare (STa6000, STpad eller JSB Bench).

   Se momentreferensgivarens bruksanvisning för anvisningar om inställning.

3. Välj ett åtdragningsprogram med ett målmoment som motsvarar en normal åtdragning med verktyget.

   Se Ställa in grundläggande åtdragning för en guide om hur man ställer in och aktiverar ett lämpligt åtdragningsprogram.

# Kalibrera verktyget

Verktygets kalibreringsvärde beräknas från styrenhetens momentavläsningar och referensgivaren genom ekvationen nedan:

Nytt kalibreringsvärde = Gammalt kalibreringsvärde × Medelvärde (Referensvärden/styrenhetens värden)

1. Gå till startsidan och fliken Verktyg och välj det verktyg som ska kalibreras. Gå sedan till fönstret Kalibrering.

2. Ange det gamla kalibreringsvärdet från textrutan Kalibreringsvärde.

   Om kalibreringsvärdet justeras med mer än 10 % visas ett bekräftelsemeddelande eftersom denna ändring kan ha en betydande inverkan på systemets noggrannhet och prestanda.

3. Utför minst tre åtdragningar och använd de avlästa momentvärdena från styrenheten och referensgivaren (ACTA eller liknande) för beräkning av medel kalibreringsvärdena.

4. Beräkna det nya kalibreringsvärdet med hjälp av ekvationen Nytt kalibreringsvärde.

5. Lagra det nya kalibreringsvärdet i verktygsminnet genom att skriva in det beräknade värdet i textrutan Kalibreringsvärde och välja Använd.

När kalibreringen är klar, utför en åtdragning för att verifiera att de nya värdena är korrekta.

# QA-kalibrering

1. Gå till startsidan och fliken Verktyg och välj QA-kalibrering till vänster.

2. Modifiera parametrarna i fönstret QA-kalibrering och klicka på Tillämpa för att implementera ändringarna.

   Parameter | Beskrivning
   --- | ---
   Aktivera | PÅ: Aktiverar alternativet för extern verktygskonfiguration. AV: Inaktiverar alternativet för extern verktygskonfiguration.
   Virtuell station | Klicka på ikonen med tre punkter för att ansluta verktyget till en virtuell station.
   Anslutningstyp | Ansluts via TCP-port eller så Ansluts den via COM-port.
   COM-port | Visas när anslutningstypen COM-port väljs. Visar en rullgardinsmeny med tillgängliga COM-portar.
   TCP-port | Visas när anslutningstypen TCP-port väljs. Visar TCP-porten, förifylld.

# Kalibrera ett verktyg med STa6000 eller STpad

## Ansluta STa6000/STpad

STa6000/STpad kan anslutas till styrenheten på två sätt:

- Anslutning av STa6000

Anslutning | Förklaringar
--- | ---
COM-port | Anslut Atlas Copco USB:n till den seriella adaptern till styrenhetens USB-port med ACTA-seriekabeln. Anslut STa6000 till serieadaptern med en USB-kabel.
Ethernet-port | Anslut Ethernet-kabeln mellan STa6000 och styrenhetens Factory Ethernet-port, eller fabrikens nätverk.

- Anslutning av STpad

Anslutning | Förklaringar
--- | ---
COM-port | Anslut STpad till styrenhetens COM-port med ACTA-seriekabeln.
Ethernet-port | Anslut Ethernet-kabeln mellan STa6000 och styrenhetens Factory Ethernet-port, eller fabrikens nätverk.

## Utför QA-kalibrering genom STa6000 eller STpad

1. Se till att verktyget är anslutet och har tilldelats till en virtuell station på styrenheten.

   Enskilda åtdragningsprogram kan inte användas i kalibreringssyfte. Kontrollera att ett batchprogram har valts.

2. Gå till startsidan och fliken Verktyg och välj QA-kalibrering till vänster. Sätt sedan QA-kalibrering i läge På.

3. Välj den virtuella station som verktyget som ska kalibreras är anslutet till, och välj den anslutningstyp som ska användas (TCP för COM-port).

   Observera att standardporten för kommunikation är 4561.

4. Anslut STa6000/STpad till styrenheten och markera rätt virtuell station.

5. Starta kalibreringen från STa6000/STpad.

   STa6000/STpad begär information från styrenheten, bland annat verktygsinformation och åtdragningsprogram.

6. Kör åtdragningen. När kalibreringsenheten känner av åtdragningen begär den åtdragningsresultatet från styrenheten.

7. Upprepa steget ovan tills alla åtdragningar i batchen utförts.

   När det har slutförts skapar STa6000/STpad en rapport och beräknar ett nytt kalibreringsvärde för verktyget.

8. Välj Lagra i STa6000/STpad så skickas det nya kalibreringsvärdet till styrenheten, som i sin tur sparar det i verktyget.

Om åtdragningsprogrammet ändras eller om sekvensen/batchen uppdateras kommer kalibreringen att avbrytas.

Det finns ingen begränsning på den batchstorlek som kan användas för kalibrering. Dock kan STa6000 endast visa två siffror för batchstorlek. Räknaren på Sta6000 visar då 00 för 100.

När kalibreringen är klar, utför en åtdragning för att verifiera att de nya värdena är korrekta.

# Verktygsdiagnos

Under Diagnos kan du köra:

- Sensorspårning

- Diagnostester

## Sensorspårning

Om du ska utföra diagnos på ett verktyg, vinkel- eller momentsensor kan du starta en sensorspårningssession på menyn Verktyg. En sensorspårningssession har ett timeoutvärde på 20 minuter. En varning visas 5 minuter innan timeout och det går sedan att utöka sessionen eller stoppa den.

Sensorspårning kan bara göras för kabelanslutna verktyg.

Det går bara att starta en sensorspårningssession för varje verktyg och styrenhet åt gången.

Starta en sensorspårningssession

1. I fönstret HEM väljer du Verktyg.

2. Välj Kabelverktyg och Sensorspårning under Diagnos.

3. På Starta sensorspårning.

4. Verktygsvinkel, moment och varvtal visas.

Information om sensorspårning
Verktygsvinkel | Hur mycket verktyget har vridits sedan sensorspårningssessionen startade, eller sedan sista återställning.
Moment | Avläst värde: momentets momentanvärde. Toppvärde: högsta uppmätta momentvärde sedan sensorspårningssessionen startade, eller sedan sista återställning.
Varvtal | Avläst värde: varvtalets momentanvärde. Toppvärde: högsta uppmätta varvtal sedan sensorspårningssessionen startade, eller sedan sista återställning.

## Diagnostester

Du kan ta reda på om ett verktyg fungerar korrekt genom att köra diagnos på verktyget. Vilken typ av test som kan köras beror på anslutet verktyg. Tre olika typer av tester kan köras:

- Automatiskt produktionstest: Ingen åtgärd krävs från användaren.

- Manuella tester utan kvittering: Användaren måste utföra vissa uppgifter under testet.

- Manuella tester med kvittering: Användaren måste övervaka och ge synpunkter på verktygets beteende.

Det går bara att starta ett diagnostest för varje enskild styrenhet åt gången.

När diagnostestet startas låses sessionen för andra klienter. En diagnostestsession har ett timeoutvärde på 20 minuter. En varning visas 5 minuter innan timeout och det går sedan att utöka sessionen eller stoppa den.

Information om diagnostest
Automatiskt produktionstest | Manuellt test utan kvittering | Manuellt test med kvittering
--- | --- | ---
Shuntkontroll av momentgivare Shuntkontroll av sekundär momentgivare | Startknapp/Tryckreglage Säkerhetsavtryckare Reverseringsring/omkopplare eller knapp Tryck-start Funktionsknapp | Högtalare/Buzzer Lysdioder

Starta en diagnostestsession

1. I fönstret HEM väljer du Verktyg.

2. Välj Kabelverktyg och Diagnostester under Diagnos.

3. Starta Diagnostester.

4. Välj det test som du vill köra.

5. Följ instruktionerna på skärmen.

   Alla tester visar resultat i grönt eller rött.

   Diagnostestet gör timeout om ingen åtgärd görs inom 20 sekunder.

6. Ett diagnostestresultat visas när en testsession har slutförts.

   Om du lämnar diagnostestsidan kommer resultatet att försvinna!

7. Om du vill exportera ett testresultat trycker du på Export -knappen.

# Nollförskjutning och shunt

Endast tillgängligt för QST-verktyg.

För varje momentgivare kan gränsvärdena för nollförskjutning och shuntkalibrering visas och ändras.

Information | Beskrivning
--- | ---
Shuntvärde (1–100) | Maximalt tillåtet uppmätt shuntkalibreringsvärde i %.
Driftvärde för shunt (1–100) | Maximalt tillåten förändring i uppmätt shuntkalibreringsvärde i %.
Värde för nollförskjutning (1–50) | Maximalt tillåten nollförskjutningskompensation i %.
Driftvärde för nollförskjutning (2–100) | Maximalt tillåten förändring i nollförskjutningskompensation i %.

# Nollposition

Vid den här konfigurationen kommer systemet alltid att återgå till den ursprungliga startpositionen vid varje åtdragning eller sekvens. Nollposition ställs in separat för varje verktyg, både handhållna och fixturmonterade. Nollpositionen anger verktygets aktuella position. Det går inte att ställa in nollposition under pågående åtdragning eller sekvens.

Ange nollposition:

1. Gå till startsidan och välj Verktyg.

2. Välj Kabelverktyg och sedan Nollposition på högra menyn.

3. Välj SET. Verktygets aktuella position väljs som nollposition.

# Verktygsmotorkalibrering

En motorkalibrering justerar verktygets motorstyrningsenhet för att optimera prestandan och minimera förlusten.

För kabelverktyg ska en motorkalibrering utföras på varje specifik kombination av styrenhet och verktyg tillsammans. STB-verktyg kan flyttas till en annan styrenhet utan att man behöver göra en ny motorkalibrering.

Innan motorkalibreringen utförs, se till att verktyget är anslutet till en virtuell station och att styrenheten är inställd för att utföra åtdragning.

Motorkalibreringen tar cirka en (1) minut och axeln roteras både medurs (CW) och moturs (CCW) varefter kalibreringen slutförs.

För verktyg som är konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment – frontmonterat tillbehör), ta bort förlängningen för öppen ände från verktyget innan du utför motorkalibrering.

## Utföra kalibrering av verktygsmotorn

1. Gå till startsidan och fliken Verktyg och välj den motor som ska kalibreras och gå till Motorkalibrering.

2. Välj Utför, och tryck sedan på verktygets tryckreglage.

3. Tryck OK för att starta Motorkalibreringen.

   Följ instruktionerna på skärmen och fortsätt att trycka på verktygets startknapp tills motorkalibreringen är klar.

   - Om motorkalibreringen lyckades visas en OK-händelse.

   - Om motorkalibreringen inte lyckades, eller verktygets avtryckare släpptes innan kalibreringen var klar, visas NOK.

# Koppla bort Bluetooth-anslutning

För att koppla bort verktyget från styrenheten väljer du Utför. Verktyget måste parkopplas igen via Bluetooth för att återanslutas.

# Konfiguration av främre ände

Konfigurera verktyget som ska användas med rätt fronttillbehör.

1. Gå till Verktyg på Hem-menyn och välj Kabelverktyg > Konfiguration främre ände.

2. Välj Främre ändtyp.

   Om Öppen ände har valts kan följande parametrar ställas in.

   Innan du använder Gear Front Attachment (GFA) – oavsett om det är Öppen ände eller Stängd ände – ska du kontrollera att verktygshuvudet och verktygskroppen är korrekt monterade och konfigurerade. Om detta inte görs kan det leda till skador på det mekaniska stoppet i huvudet, särskilt för typen Öppen ände, om verktyget används i fel riktning.

   Inställningar | Beskrivning
   --- | ---
   Omvänd rotationsriktning | Anger rotationsriktningen. Ja: Omvänd Nej: Inte omvänd (standard)
   Åtdragningsriktning | CW: Standard Åtdragningsriktning inställd på medurs. Moturs: Åtdragningsriktning inställd på moturs.
   Positioneringsgräns | Manuell Ställ in momentets positioneringsgränsvärde. Auto: Standard Momentpositioneringens gränsvärde ställs automatiskt in på 2 % av maxmomentet, men är minst 2 Nm.

3. Välj Verkställ för att utföra konfigurationen. Verktyget startar om.

## Utför inställning av öppen ände

Kalibreringsfunktion för öppen ände finns för verktyg med öppen ände och GFA (Gear Front Attachment). Funktionen beräknar den verkliga utväxlingen för både verktyget och förlängningen kombinerat, och sparar värdena till verktyget. Kalibreringen tar cirka två minuter att utföra.

När kalibreringen för öppen ände är klar måste verktyget kalibreras med förlängningen monterad.

1. Välj Utför, och tryck sedan på verktygets tryckreglage.

2. Följ anvisningarna på skärmen och fortsätt att trycka på verktygets startknapp tills att kalibreringen är klar.

   - Om kalibreringen av öppen ände lyckades visas OK.

   - Om kalibreringen av öppen ände inte lyckades, eller om verktygets avtryckare släpptes innan kalibreringen var avslutad, visas NOK.

# WLAN och Bluetooth för trådlösa verktyg

Styrenheten POWER FOCUS 8 har en radiomodul som stöder Bluetooth och som kan skapa ett WLAN-nätverk genom att fungera som en accesspunkt.

I trådlöst AP-läge kan endast en kanal väljas åt gången. Om både trådlöst AP-läge och trådlöst klientläge är aktiverade är denna enda kanal gemensam för båda lägena.

De anslutna verktygen kan användas som klient, som accesspunkt för andra enheter, eller båda.

POWER FOCUS 8 stöder 25 verktyg anslutna i accesspunktsläge och sex verktyg anslutna i Bluetoothläge.

I detta avsnitt

- Konfigurera en trådlös klient
- Konfigurera styrenheten som en trådlös accesspunkt
- Hopparningsläge för trådlösa verktyg och STwrench
- Bluetooth-krav
- Begränsningar för trådlösa verktyg
- Para ihop ett trådlöst verktyg med en styrenhet
- Begränsningar för IxB-verktyg
- Ansluta BCP/BCV-RE-verktyg

# Konfigurera en trådlös klient

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Nätverk till vänster.

2. I fönstret Trådlös klient väljer du Redigera.

3. Sätt Aktiverad i läge På.

4. Sätt DHCP i läge På eller Av beroende på konfigurationen. Vid Av, fyll i den nödvändiga informationen från den lokala systemadministratören:

   - IP-adress

   - Subnätmask

   - Gateway

5. Ange ett Nätverksnamn (SSID).

6. I fönstret Säkerhet väljer du Läge och därefter ett säkerhetsläge från listan. Om du har valt WPA2 Personlig ska du ange en Säkerhetsnyckel.

7. Ange säkerhetsparametrar och importera cert-filer och nycklar i förekommande fall.

8. Redigera Extra inställningar om så behövs.

9. Välj Verkställ.

   Styrenheten upprättar en trådlös anslutning till nätverket.

10. Du kan komma åt användargränssnittet trådlöst genom att skriva in IP-adressen i en webbläsare.

# Konfigurera styrenheten som en trådlös accesspunkt

Om flera kanaler har konfigurerats tidigare i trådlöst klientläge kommer aktivering av trådlöst AP-läge att uppdatera kanallistan så att den endast innehåller aktuell/standardkanal för trådlöst AP-läge.

Du kan ansluta upp till 32 verktyg till en accesspunkt.

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Nätverk till vänster.

2. I fönstret Trådlös AP väljer du Redigera.

3. Sätt Aktiverad i läge På.

4. Ange nödvändig information som du får från den lokala systemadministratören:

   - IP-adress

   - Subnet-mask

   - Gateway

5. Fördela IP-adresser genom att sätta DHCP-server i läge På och ange IP-intervall start och IP-intervall stopp.

6. Ange ett Nätverksnamn (SSID).

7. I fönstret Säkerhet väljer du Läge och därefter ett säkerhetsläge från listan. Om WPA2 Personal väljs anger du en Säkerhetsnyckel som ska vara minst 10 tecken lång.

8. Välj Verkställ.

# Hopparningsläge för trådlösa verktyg och STwrench

## Sätta det trådlösa verktyget i hopparningsläge

1. Koppla bort det (laddade) batteriet från verktyget.

2. Tryck på verktygets avtryckare medan du sätter tillbaka batteriet.

3. När verktygets lysdioder släcks, släpp verktygsavtryckaren.

4. När verktygets lysdioder tänds igen, tryck på verktygsavtryckaren.

5. När verktygets lysdioder släcks igen, släpp verktygsavtryckaren. Båda lysdioderna börjar blinka (efter ca 10 sekunder).

6. Verktyget är nu i hopparningsläge. LED-lamporna blinkar när verktyget är i hopparningsläge.

Starta inte hopparningen för Power Focus innan båda lysdioderna på verktyget blinkar. Aktivera hopparningen inom 30 sekunder eller tidsgränsen för verktyget kan nås.

Sätt verktyget i hopparningsläge och tryck på anslutningstypen för att starta hopparningen.

## Sätt ST-skiftnyckeln i hopparningsläge

1. Starta ST-skiftnyckeln.

2. Under justering av cell och gyroskop trycker du på knapparna för UPP, HÖGER och STRECKKOD på tangentbordet för ST-skiftnyckeln, i nämnd ordning.

3. När nollpunktsjusteringen är slutförd är skiftnyckeln i hopparningsläge.

Sätt verktyget i hopparningsläge och tryck på anslutningstypen för att starta hopparningen.

# Bluetooth-krav

För att kunna använda Bluetooth med POWER FOCUS 8, måste följande krav vara uppfyllda:

- POWER FOCUS 8 -programvara 3,6 eller högre

- Ett trådlöst verktyg som utrustas med en Bluetooth-modul

- Verktygsmjukvara boot-version 9.1.6 eller högre

- Verktygsmjukvara app-version 3.6.1 eller högre

# Begränsningar för trådlösa verktyg

När alla Bluetooth-kortplatser (6) är fyllda kommer extra trådlösa verktyg att paras ihop med handkontrollen och ersätta befintliga hopparade verktyg.

Verktyg som är offline byts ut först, följt av verktyg online. Verktyg som är kopplade till en Virtuell station kommer aldrig att bytas ut.

När man parar ihop ett extra Bluetooth-utrustat verktyg till en styrenhet som redan har sex trådlösa Bluetooth verktyg kopplat till Virtuella stationer, se då till att ta bort ett av de parade verktyg från en av de Virtuella stationerna innan du parar ihop ytterligare verktyg. Verktyget som kopplats bort från den Virtuella stationen blir då ersatt av det nya verktyget.

# Para ihop ett trådlöst verktyg med en styrenhet

Hopparningen av en mekatronisk nyckel till en styrenhet görs annorlunda än andra trådlösa verktyg, och kräver att en MWRKit ansluts till styrenheten. Se produktanvisningar för mer detaljerad information.

Innan du påbörjar hopparningsprocessen:

- Kontrollera att till virtuella stationer finns tillgängliga.

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats i styrenheten.

- Kontrollera att det finns tillgängliga hopparningsplatser (6 för Bluetooth)

- Kontrollera vilken radiokanal som ska användas

- Kontrollera hur verktyget sätts i hopparningsläge. Se motsvarande dokumentation för verktyget som ska paras ihop eller följ anvisningarna nedan.

- Om möjligt, se till att du har en klar siktlinje mellan verktyg och styrenhet.

- Kontrollera att inga andra verktyg paras ihop med styrenheten samtidigt.

1. Aktivera Bluetooth på styrenheten genom att gå till fliken Inställningar och välja Trådlös till vänster och därefter gå till Bluetooth-fönstret. Dra omkopplaren Aktiverad till På.

2. Ställ in radiokanalen som ska användas med det trådlösa verktyget: Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj Trådlös till vänster och gå sedan till Bluetooth -fönstret. Dra omkopplaren Aktiverad till På.

3. Gå tillbaka till startvyn och gå till fliken Verktyg. Välj sedan plus -ikonen i skärmens övre högra hörn för att starta hopparningen.

4. Sätt verktyget i hopparningsläge.

5. I dialogrutan Hopparning klickar du på Bluetooth för att starta hopparningsprocessen.

6. Hopparningsprocessen slutar med ett av följande resultat:

   - Hopparning klar: Verktyget har parats ihop med styrenheten på den valda kanalen.

   - Hopparning misslyckades: Detta kan bero på något av följande:

     - Inget verktyg hittades under hopparningsprocessen. Se till att verktyget kan nås och är i hopparningsläge och välj sedan Stäng och försök igen.

     - Mer än ett verktyg hittades under hopparningsprocessen. Se till att inga andra verktyg är i hopparningsläge och välj sedan Stäng och försök igen.

     - Hopparning pågår redan. Se till att ingen annan utför hopparningsprocessen på styrenheten. Välj sedan Stäng och försök igen.

     - Hopparning misslyckades. Välj Stäng och försök igen.

# Begränsningar för IxB-verktyg

## Krav på anslutningsfunktioner för IxB

Anslutningsfunktionerna för IxB kräver:

- PF6000 styrenhet från version 13 och över

- PF8 styrenhet revision 5 och över

## Maximalt antal verktygsanslutningar

Styrenhet | Typ av anslutning | IxB-verktyg antal verktyg | IxB och andra trådlösa verktyg antal verktyg
--- | --- | --- | ---
PF6000 | Trådlöst LAN | 6 | 6 (oavsett kombination)
Bluetooth-kompatibla verktyg = endast IxB/XB-verktyg | 4 | NA
Bluetooth-kompatibla verktyg = inga IXB/XB-verktyg | 0 | 6 trådlösa verktyg
PF8 | Trådlöst LAN | 20 | 20
Bluetooth | 6 | 6 (oavsett kombination)

# Ansluta BCP/BCV-RE-verktyg

Processen för att ansluta BCV och BCP-verktyg till styrenheten är något annorlunda än för andra verktygstyper.

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj BCP/BCV-RE -anslutningar.

2. Lägg till en ny BCP/BCV-RE-anslutning genom att välja plus-ikonen i skärmens övre högra hörn.

3. Starta konfigurationen och ange ett namn i namnfältet.

4. Fyll i enhetsport och enhetsvärd för verktyget som du vill ansluta inom respektive område. Du hittar båda i verktygets Loader-program.

Verktyget är nu anslutet till styrenheten. Ge det en Virtuell Station för att kunna använda det i ett åtdragningsprogram.

# Arbeta med fliken Virtuell station

Virtuella stationer är konfigurerade i menyn Virtuell station.

En virtuell station är en programabstraktion av en fysisk station och kan ställas in för att använda ett visst verktyg och på distans utföra olika uppgifter med hjälp av verktyget.

I POWER FOCUS 8 kan du ställa in 20 virtuella stationer per styrenhet. Varje virtuell station kan anslutas till ett verktyg och ett eller flera tillbehör.

Genom att använda virtuella stationer, kan operatören använda flera verktyg och köra olika uppgifter med hjälp av samma styrenhet. Det är möjligt att ansluta ett kabelverktyg och flera STB-verktyg samtidigt till styrenheten.

När olika verktyg konfigureras, se till att den valda startsignalen i Startkälla matchar det valda verktyget och att den valda uppgiften kan köras på det specifika verktyget.

Innan någon åtdragning kan påbörjas, måste en uppgift väljas i den virtuella stationsmenyn. En uppgift är en av tre typer:

- Åtdragningsprogram

- Batchsekvens:

- Källor

Valet kan göras manuellt av operatören eller genom externa signaler.

I detta avsnitt

- Skapa en virtuell station
- Ta bort en virtuell station
- Tilldela licenser till en virtuell station
- Avregistrera licenser från en virtuell station
- Ansluta ett verktyg till en virtuell station
- Konfigurera uppgiftsfönstret i en virtuell station
- Konfigurera protokollfönster i en virtuell station
- Konfigurera tillbehörsfönster i en virtuell station
- Konfigurera fältbussmenyn i en virtuell station

# Skapa en virtuell station

1. Gå till startsidan och fliken Virtuell station och klicka på plus-ikonen i skärmens övre högra hörn.

2. Ändra namnet och andra parametrar.

Listan över virtuella stationer som skapats presenteras i den ordning de skapades.

Styrenhetens egenskaper, såsom bland annat lågreaktionsåtdragningsstrategier och syrenhetomfattande funktioner, kräver licenser som tilldelas via Functionality Management System (FMS). Medan konfigurering av funktioner är möjlig utan specifika licenser kommer tilldelningen och användningen av dessa funktioner att kräva att rätt licens installeras på styrenheten. Vänligen se Licenser (FMS) för mer detaljerad information om licenser.

Om ingen verktygskonfiguration är tillgänglig vid tilldelning av ett verktyg, skapas automatiskt en ny verktygskonfiguration och tilldelas till den virtuella stationen.

Denna automatiskt skapade verktygskonfiguration kommer att ha Startkälla inställd på endast Trycke och spåra på Av. För STB-verktyg kan Start-begäran sättas till På.

# Ta bort en virtuell station

1. Gå till startsidan och fliken Virtuell station och välj den virtuella station som ska tas bort till vänster.

2. Klicka på ikonen Ta bort nederst på den virtuella stationens lista med parametrar.

# Tilldela licenser till en virtuell station

För att de virtuella stationerna ska fungera måste de tilldelas en licens för Virtuell stationstyp.

1. Gå till startsidan och fliken Virtuell station och välj den virtuella station som ska tilldelas licenser i vänstra fältet.

2. Gå till startsidan och fliken Licenstilldelning och välj Virtuella stationstyper till vänster.

   Fönstret Ändra licenstyp visas.

3. Välj den virtuella stationstyp-licens som du vill tilldela den virtuella stationen.

4. Om ytterligare virtuella stationsfunktioner behöver tilldelas ska du välja Redigera i fältet Egenskaper.

   Fönstret Välj egenskaper visas.

5. Markera alla funktioner som du vill tilldela den virtuella stationen och välj OK.

# Avregistrera licenser från en virtuell station

1. Gå till startsidan och fliken Virtuell station och välj den virtuella station som ska avregistreras till vänster.

2. Gå till startsidan och fliken Licenstilldelning och välj Virtuell stationstyp till vänster.

   Fönstret Ändra licenstyp visas.

3. Välj namnet på den tilldelade virtuella stationstypen du vill avregistrera.

   Fönstret Ändra licenstyp stängs och fältet Virtuell stationstyp visar Ingen. Alla funktioner kommer även att tas bort från styrenheten.

När en virtuell station tas bort kommer de licenser som associeras med denna virtuella station automatiskt att återgå till poolen.

# Ansluta ett verktyg till en virtuell station

En virtuell station kan endast ha ett verktyg anslutet. Endast ett av de verktyg som är anslutna till en styrenhet kan vara ett kabelverktyg. Tillagda virtuella stationer kan ansluta trådlösa verktyg som parats ihop till styrenheten.

Varje virtuell station måste ha en verktygskonfiguration, förutom själva verktyget. Verktygskonfigurationerna skapas på fliken Konfigurationer.

1. Gå till startsidan och menyn Virtuell station och välj den virtuella station som du vill ansluta verktyget till i vänstra fältet.

2. Gå till fönstret Verktyg där alternativet Välj verktyg för att öppna listan med tillgängliga verktyg.

   Om ett verktyg redan har valts kan du markera Ändra verktyg och öppna listan över tillgängliga verktyg.

3. Gå till listan över tillgängliga verktyg och klicka på önskat verktyg för att ansluta det till den virtuella stationen.
   Använd rutan Sök samt rullningslisten och knappen Filter för att söka efter ett verktyg. För mer information, se Filtrera, sortera och söka efter verktyg i en virtuell station.

   Verktyg som inte är tillgängliga visas i grått. Om du vill ansluta ett gråmarkerat verktyg till en virtuell station ska du först koppla från verktyget från den befintliga virtuella stationen.

4. När det nya verktyget är anslutet kan du ge verktyget en konfiguration i fönstret Verktyg. Om mer än en konfiguration finns tillgänglig visas en lista över verktygskonfigurationer.

5. För att byta verktygskonfiguration för den virtuella stationen:

   - Markera ellipsen bredvid namnet på den aktuella konfigurationen. En lista över tillgängliga konfigurationer visas.

   - Välj en annan konfiguration från listan.

   Det går inte att välja bort en konfiguration, bara för att välja en annan tillgänglig konfiguration

I detta avsnitt

- Filtrera, sortera och söka efter verktyg i en virtuell station

# Filtrera, sortera och söka efter verktyg i en virtuell station

POWER FOCUS 8 kan ansluta upp till 20 verktyg.

Använd rullningslisten till höger om verktygslistan för att navigera i listan med tillgängliga verktyg.

Använd sökfältet överst i verktygslistan för att hitta ett specifikt verktyg.

Sortera verktygslistan genom att trycka på någon av följande parametrar under sökfältet:

Sorteringsalternativ
Sorteringsalternativ | Beskrivning
--- | ---
Typ av verktyg | Tryck på den här parametern för att sortera verktyg efter typ.
Maximalt moment | Tryck på den här parametern för att sortera verktyg efter maxmoment.
Virtuell station | Tryck på den här parametern för att sortera verktyg efter anslutning till en virtuell station.
Modell | Tryck på den här parametern för att sortera verktyg efter modell.
TurboTight | Tryck på den här parametern för att sortera verktyg vars maxmoment vid TurboTight-strategier avviker från verktygets maxmoment.
Konfiguration | Tryck på den här parametern för att sortera verktyg efter konfiguration.
Serienummer | Tryck på den här parametern för att sortera verktyg efter serienummer.
TensorPulse | Tryck på den här parametern för att sortera verktyg vars maxmoment vid TensorPulse-strategi avviker från verktygets maxmoment.

Använd Filter-ikonen i skärmens övre högra hörn för att filtrera listan över verktyg.

Filtreringsalternativ
Filtreringsalternativ | Beskrivning
--- | ---
Tillgängliga verktyg | Omarkerat: visar både registrerade verktyg och oregistrerade verktyg för en virtuell station. Markerat: visar oregistrerade verktyg för en virtuell station.
Verktyg som är kompatibla med en virtuell station | Omarkerat: visar båda kompatibla och inkompatibla verktyg för den virtuella stationen. Markerat: visar alla kompatibla verktyg för den virtuella stationen.

Du kan utföra filtreringen på fyra sätt genom välja motsvarande kryssruta eller kryssrutor på filtreringens popup-fönster:

- Visa kompatibla verktyg för den virtuella stationens registrerade licenstyp (standardfiltrering: Tillgängliga verktyg = Omarkerat, Verktyg som är kompatibla med en virtuell station = Markerat).

- Visa alla verktyg (Tillgängliga verktyg = Omarkerat, Verktyg som är kompatibla med en virtuell station = Omarkerat).

- Visa alla verktyg utom de som är registrerade på en virtuell station (Tillgängliga verktyg = Markerat, Verktyg som är kompatibla med en virtuell station = Omarkerat).

- Visa verktyg som är kompatibla med en virtuell station men inte registrerade på någon virtuell station (Tillgängliga verktyg = Markerat, Verktyg som är kompatibla med en virtuell station = Markerat).

Tryck på Verkställ i filtreringens popup-fönster för att verkställa de valda filtren.

Relevant information

- Ansluta ett verktyg till en virtuell station

# Konfigurera uppgiftsfönstret i en virtuell station

Valda uppgifter kan antingen köra ett åtdragningsprogram, köra en batchsekvens eller aktivera uppgiften med hjälp av en källa som konfigurerats på fliken Källor.

Uppgifter kan övervakas från styrenheten och resultatet av uppgifterna kan visas tillsammans med eventuella händelser som kan ha inträffat under driften.

I detta avsnitt

- Tilldela en uppgift till en virtuell station
- Konfigurera manuellt läge i en virtuell station

# Tilldela en uppgift till en virtuell station

1. Gå till startsidan och fliken Virtuell station och välj en virtuell station till vänster. gå sedan till Uppgift -fönstret.

2. I fönstret Uppgift väljer du pilen bredvid Välj uppgift. Fönstret Välj uppgift visas.

3. I fönstret Välj uppgift går du till motsvarande flik och väljer ett åtdragningsprogram, en batchsekvens eller en källåtdragning som har skapats tidigare i styrenheten.

   Den valda uppgiften är registrerad på det verktyg som är anslutet till den valda virtuella stationen.

# Konfigurera manuellt läge i en virtuell station

Manuellt läge för virtuella stationer används för att utföra uppgifter medan verktyget är i låst läge. I de fall där verktyget är låst av en viss anledning (t.ex. på grund av att verktyget är utanför sitt TLS-fotavtryck) kan det fortfarande finnas ett behov av att utföra vissa uppgifter med verktyget, till exempel nödarbete. Genom att konfigurera manuellt läge för den virtuella stationen kan användare bestämma vilka signaler som sänds vid inmatning av manuellt läge (Ingångssignaler), vilken uppgift som kan utföras medan man befinner sig i manuellt läge (Sekundär uppgift), och vilka signaler som sänds när man lämnar manuellt läge (Lämna-signaler).

Eftersom önskade scenarier kan variera mellan olika användare (dvs. vilka signaler som ska sändas vid ingång och utgång och vilken uppgift som ska utföras), är manuellt läge helt konfigurerbart för varje virtuell station.

Konfiguration består av tre delar: ingångssignaler, lämnasignaler och sekundär uppgift (observera att med primär uppgift avses den (automatiska) uppgift som tilldelats till den virtuella stationen i enlighet med Uppgift).

1. Gå till startsidan och fliken Virtuell station och välj den virtuella station som ska konfigureras till vänster. Gå sedan till fönstret Uppgift och välj Ställ in manuellt läge

2. På konfigurationsskärmen Manuellt läge ställer du in Välj uppgift i fönstret Sekundär uppgift. Detta styr vilken uppgift som ska köras i manuellt läge.

   Om ingen sekundär uppgift har ställts in, kommer den primära uppgiften att användas under manuellt läge.

   Alla uppgifter (åtdragning, batchsekvens, källa) kan ställas in för både den sekundära uppgiften och den primära uppgiften.

3. Ställ in ingångssignalerna genom att markera plus-ikonen längst ner under Ingång. Se parametrarna för ingångssignaler nedan.

4. Ställ in lämnasignalerna genom att klicka på plus-ikonen längst ner under Lämna. Se parametrarna för lämnasignaler nedan.

Du kan maximalt ställa in 99 signaler för ingång respektive lämna.

I detta avsnitt

- Ingångs- och lämnasignaler

# Ingångs- och lämnasignaler

Parametrarna för ingångs- och lämna-signaler är samma.

Det finns två typer av signaler: Boolean och heltal/strängtyp. För signaler av Boolean-typ, används en på/av (sann/falsk)-omkopplare. För signaler av heltal/strängtyp, används ett textfält där (I/O)-signalen eller strängen kan indikeras.

Signal | Typ | Standardvärde
--- | --- | ---
Avbrottssekvens | Booleskt | Av
Bekräfta händelser | Booleskt | Av
Aktivera verktygets streckkodsläsare | Booleskt | Av
Rensa resultat | Booleskt | Av
Inaktivera fältbuss | Booleskt | Av
Inaktivera kommandon om öppet protokoll | Booleskt | Av
Inaktivera verktygets streckkodsläsare | Booleskt | Av
Dynamisk batchstorlek | Heltal | 0
Extern identifierare | Heltal | 0
Externt övervakade [1-8] | Booleskt | Av
Flash Tool Grön LED (externt protokoll) | Booleskt | Av
Generisk IO [1-10] | Heltal | 0
ID för dynamisk batchstorlek | Heltal | 0
Återställ grupp | Booleskt | Av
Återställ gruppsekvens | Booleskt | Av
Återställa bistable-relä | Booleskt | Av
Återställa för många NOK | Booleskt | Av
Välj insignal | Heltal | 0
Ställa in bistabilt relä | Booleskt | Av
Lås upp verktyget på kompletter | Booleskt | Av
Lås upp verktyget på inaktivera | Booleskt | Av

# Konfigurera protokollfönster i en virtuell station

Gå till startsidan och fliken Virtuell station och välj en virtuell station till vänster. Under fliken Protokoll finns en lista över tillgängliga kommunikationsprotokoll, beroende på aktuell licens. Öppet protokoll är tillgängligt för alla licenser.

Uppgift om åtkomst till ILM Protocol -funktionerna hittar du i ILM Protocol -bruksanvisningen.

För att få tillgång till funktionalitet genom Öppet protokoll, behöver en unik port för varje Virtuell station definieras.

1. Sätt omkopplaren för Öppet protokoll i läge På.

2. Ange nummer för Serverport.

3. Ange värde för Kommunikationstimeout i sekunder, mellan 15 och 60.

4. Ange värde för PLC-index från 1 till 20.

   PLC-index används endast om du kör SoftPLC.
   PLC-index används för att kartlägga var i det delade minnet kommandona för öppet protokoll ska skrivas. Standardvärdet är 1, men det är möjligt att skriva in värden mellan 1 till 20.

5. Välj vilken åtgärd som ska tillämpas när anslutningen till klienten förloras.

   Inställningen Koppla ur, kontrollerar den åtgärd som ska tillämpas när ett anslutningsfel uppstår:

   - Ingen: Åtdragningsprogrammet fortsätter normalt.

   - Lås verktyg: Verktyget låses normalt efter avslutad aktuell åtdragning.

   - Tilldela inte uppgift: Åtdragningen avbryts efter den pågående uppgiften. Med undantag för vanliga åtdragningsprogram eller Batchsekvenser där uppgiften kommer att tas bort efter det är klart.

   - Lås alltid verktyg: Verktyget låses när den aktuella åtdragningen är slutförd, oavsett resultat.

6. Använd äldre räknare

   Inställningen för Äldre räknare registrerar alla åtdragningar i en sekvens och skickar denna siffra till sekundära system. Du aktiverar denna inställning genom att ange Använd äldre räknare till Ja.

7. Lossningsprogram MID2500

   Den här inställningen ger dig möjlighet att välja ett MID2500 lossningsprogram från listan.

8. Tryck på eller välj Verkställ när du är klar.

Eftersom standardvärdet för PLC-index alltid är 1 och inga kontroller utförs för att se om det fortfarande används finns det en risk att du kan konfigurera systemet så att samma index konfigureras flera gånger när virtuella stationer läggs till. I detta fall kommer SoftPLC inte att kunna avgöra från vilken virtuell station ett inkommande MID kommer.

# Konfigurera tillbehörsfönster i en virtuell station

För att ansluta och koppla ur QIF-tillbehör till en virtuell station, se Ansluta QIF-tillbehör till en virtuell station samt Koppla ur QIF-tillbehör från en virtuell station.

Felsökning med hjälp av IO-diagnostik av ett tillbehör beskrivs under Digital IO-signaldiagnostik.

Relevant information

- Ansluta QIF-tillbehör till en virtuell station

I detta avsnitt

- Digital signaldiagnostik
- Diagnostikkonfiguration
- Normal drift
- Övervakning av digitala signaler
- Tvinga digitala signaler

# Digital signaldiagnostik

Under driftsättning och under felsökning av en styrenhet kan ett diagnosverktyg vara till stor hjälp. Det är tillgängligt för analys under infotaggen för en enhetskonfiguration eller en fältbussmappning i menyn Virtuell station.

Styrenheten kan användas i normalläge eller i diagnosläge. I normalläge verkar digitala in- och utsignaler normalt och dirigeras mellan den interna styrlogiken och ett externt tillbehör eller en kontakt.

Diagnosläget är uppdelat i övervakningsläge och tvångsläge. I övervakningsläget fungerar signaler normalt, men man får en övervakning av signalbeteende i realtid. I tvångsläge öppnas förbindelsen mellan styrenhetens interna logik och det externa tillbehöret, och in- och utsignalerna kan tvingas till ett önskat tillstånd.

Det går att diagnostisera digitala signaler för en enhet eller en fältbuss åt gången.

# Diagnostikkonfiguration

Diagnostiken för ett visst tillbehör eller fältbuss nås via alternativet Info i den virtuella stationsvyn för tillbehöret eller fältbussen.

Komma åt diagnostikens konfiguration:

1. Gå till startsidan och fliken Virtuell station och välj en virtuell station till vänster.

2. Gå till fönstret Tillbehör och välj Info och sedan Diagnostik.

3. Aktivera Övervakningsläge eller Tvångsläge med omkopplaren.
   Status för insignaler och utsignaler är tillgängliga under respektive flikar.

Det är endast möjligt att få tillgång till diagnostik från en enskild användare eller funktion i taget. Om en diagnos redan är aktiv visas ett informationsmeddelande på skärmen.

# Normal drift

I läget normal drift skickas externa insignaler till den interna styrlogiken och styrenhetens utsignaler skickas till ett externt mål, utan något ingripande från diagnosmodulen.

A | Styrenhetens interna tillstånd, maskin och logiska funktioner
B | Digital utgång signalväg
C | Digital ingång signalväg
D | Diagnosmodul

# Övervakning av digitala signaler

I diagnosläget kan alla signaler som skickats till och från styrenhetens interna logik övervakas. En signaltapp är ansluten i diagnosmodulen och signaltillstånden visas i webb-GUI eller styrenhet-GUI.

A | Styrenhetens interna tillstånd, maskin och logiska funktioner
B | Digital utgång signalväg
C | Digital ingång signalväg
D | Diagnosmodul
E | Användargränssnitt
F | Utgång signaltapp
G | Ingång signaltapp

# Tvinga digitala signaler

I diagnosläget kan alla signaler som skickats till och från styrenhetens interna logik tvingas till ett önskat tillstånd. Signallinjerna öppnas i diagnosmodulen. Från användargränssnittet kan både in- och utsignaler tvingas till stabila tillstånd. Användargränssnittet är antingen webb-GUI eller styrenhetens GUI

Vita signaler tvingas, styrenheten fungerar normalt. När du lämnar diagnosläget och tvångsläget ställs alla signaler in på styrenhetens aktuella drifttillstånd. Detta kan leda till en förändring-av-tillstånd för digitala utgångar, vilket kan skapa oönskade åtgärder.

A | Styrenhetens interna tillstånd, maskin och logiska funktioner
B | Digital utgång signalväg
C | Digital ingång signalväg
D | Diagnosmodul
E | Användargränssnitt
F | Insättningspunkt för tvingad utsignal
G | Insättningspunkt för tvingad insignal

# Konfigurera fältbussmenyn i en virtuell station

Gå till startsidan och fliken Virtuell station och välj en virtuell station till vänster. gå sedan till Fältbuss -fönstret.

Fönstret Fältbuss i gränssnittet visar fältbussmappningen som har tilldelats styrenheten.

Du kan analysera styrenhetens fältbusskonfiguration och fältbusskonfigurationen genom att välja Utför i fältet Diagnostik för fältbussmappningen. För mer information, se Konfigurera tillbehörsfönster i en virtuell station.

För att konfigurera fältbussmappningar krävs ToolsTalk 2.

Virtuell station – Fältbuss

# Arbete med fliken Konfigurationer

På den här fliken kan du konfigurera verktygstillbehör och hylsväljare. Digitala I/O-signaler kan också mappas till knappar, lampor, omkopplare och kontakter.

I detta avsnitt

- Verktygskonfiguration
- Digitala signaler
- Aktivera manuellt läge
- Väljarkonfiguration
- Allmän virtuell station
- Konfigurera QIF-tillbehör
- Konfiguration av streckkodsläsaren

# Verktygskonfiguration

På startskärmen går du till fliken Konfigurationer och klickar på Verktygskonfiguration till vänster för att konfigurera de tillgängliga tillbehörsfunktionerna på verktyget.

Funktionerna kan variera beroende på typ av verktyg.

## Konfigurera tillbehörsfunktioner på verktyget

1. I Konfigurations-fönstret klickar du på Filtrera på verktygstyp. Välj sedan det relevanta verktyget.

2. I Konfigurations-fönstret klickar du på Redigera för att konfigurera de relevanta funktionerna.

   En konfiguration som tilldelats en virtuell station kan inte tas bort.

3. Om det finns en funktionsknapp, en LED-ring och en rörelseomkopplare, en summer och en vibrator, så konfigurerar du dessa genom att klicka på ikonen med tre punkter på motsvarande fält.
   Varje fält visar ett siffervärde som motsvarar numret den specifika funktionen (nr 1 motsvarar till exempel funktionsknappen, 2 avser LED-ringen, 3 avser riktningsomkopplaren, 4 avser summern och 5 avser vibratorn).

4. Du kan även konfigurera allmänna inställningar, startvillkor och tillbehörsbussen i motsvarande fönster, efter kundens behov.

I detta avsnitt

- Konfiguration av funktionsknappen
- Konfiguration av verktygets lysdioder/LED
- Konfiguration av riktningsomkopplaren
- Konfiguration av ljudsignal
- Allmänna inställningar
- Konfiguration av startvillkor
- Konfiguration av tillbehörsbussen
- Konfiguration av flera givare
- Konfigurera Open End

# Konfiguration av funktionsknappen

Använd funktionsknappen på verktyget för att styra upp till sex av de tillgängliga ingångssignalerna. Knappens tre möjliga användningstillstånd kombineras med de två möjliga tillstånden hos riktningsomkopplaren.

Funktionsknapp, tillstånd | Riktningskontakt. tillstånd
--- | ---
Ett tryck | CW (medurs)
Ett tryck | Moturs:
Dubbeltryck | CW (medurs)
Dubbeltryck | Moturs:
Tryckt in | CW (medurs)
Tryckt in | Moturs:

Två konfigurerbara parametrar styr trycktiden.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Tryckdetekteringsintervall | För ett tryck: den maximala trycktiden (i millisekunder) mellan knappen som trycks och knappen som frigörs. | 300 ms
Nästa tryckintervall | För dubbeltryck: den maximala tiden (i millisekunder) mellan att knappen släpps efter den första tryckningen, och knappen trycks igen. | 300 ms

# Konfiguration av verktygets lysdioder/LED

## Verktygs-LED har följande funktioner:

- Den främre lysdioden lyser upp arbetsområdet och kan användas för att visa resultatstatus för de verktyg som stöds.

- Den blå lysdioden ingår i verktygets lysdioder eller fungerar som en del i EHMI eller RHMI för de verktyg som stöds. En utsignal kan kopplas till den blå lysdioden.

- Statuslysdioderna består av en röd, en gul och en grön ring eller en ring med flera färgsegment på vissa pistolverktyg. Utsignalerna kan anslutas till statusdioderna.

- En resultatindikator styr hur verktygets lysdioder tänds för att visa status, åtdragningsresultat samt indikationens varaktighet hos de verktyg som stöds.

En utsignal kan vara av typen händelse eller status.

En statussignal är aktiv så länge som utsignalen är aktiv.

En händelsesignal är aktiv under det konfigurerade tidsintervallet.

## Blå lysdiod

Den blå lysdioden kan konfigureras med en händelse- eller statusutsignal. Signalstatus visas med fast sken.

Konfigurering av den blå lysdioden

- Välj en signal för att ansluta till den blå lysdioden.

- Alternativt: ange varaktighet för en händelsesignal.

Den blå lysdioden ersätts eller kompletteras av en blå indikering på EHMI eller RHMI för specifika verktygstyper.

## Resultatindikator

Resultatindikatorn styr hur verktygets lysdioder tänds och visar status, åtdragningsresultat samt indikationens varaktighet.

Konfigurationen påverkar främre lysdiod och statuslysdiod för resultatindikering på de verktyg som stöds. Detta innefattar mönster och varaktighet. Om mönstret är Av kommer resultatindikeringen inte att användas, även om den främre lysdioden är På i verktygskonfigurationen.

Främre lysdiod måste vara På i verktygskonfigurationen om främre lysdiod ska användas på de verktyg som stöds.

Främre lysdiod stöder grön och röd färg. Om mönstret använder gul färg kan den gula färgen inte visas på den främre lysdioden.

Resultatindikatorsignaler
Signal | Beskrivning
--- | ---
Av | Inga lysdioder aktiveras efter åtdragningen, oavsett resultat.
Grön | Den gröna lampan tänds alltid när en åtdragning är OK.
Rött:hög:gult:låg | Om åtdragningen avslutas felaktigt (NOK); indikerar en röd lysdiod att det slutliga värdet är för högt, eller en gul lysdiod indikerar att värdet är för lågt. Röd och gul kan tändas samtidigt (t.ex. vid för högt vridmoment och för låg vinkel).
Rött:hög(prio):gult:låg | Om åtdragningen avslutas felaktigt (NOK); indikerar en röd lysdiod att det slutliga värdet är för högt, eller en gul lysdiod indikerar att värdet är för lågt. Röd och gul kan inte tändas samtidigt. Endast röd tänds vid samtidiga höga och låga värden.
Rött:NOK:gult:låg | En röd lysdiod indikerar att åtdragningen avslutas felaktigt (NOK). En ytterligare gul lysdiod kan indikera att värdet är för lågt.
Rött:NOK | En röd lysdiod indikerar att åtdragningen avslutas felaktigt (NOK). Inga ytterligare lysdioder visas.

## Statusdioder

Statuslysdioderna har tre färger: röd, gul och grön. Varje lampa kan visas med fast sken eller blinkande. Detta ger totalt sex olika signaler som kan anslutas till statuslysdioderna.

Konfigurering av den statuslysdioder

- Välj en utsignal för varje färg och funktion, fast sken or blinkande från snabbmenyn.

- Alternativt: ange varaktighet för en händelsesignal.

Signaler och resultatindikeringar på statuslysdioder kan inte visas samtidigt på verktyget. Följande villkor gäller:

- En lysdiod tänds endast av en konfigurerad signal när ingen åtdragning pågår och när den styrande utsignalen aktiveras.

- En lysdiod stängs av när nästa åtdragning börjar, även om konfigurerad tidsperiod inte har uppnåtts för en signal av typen händelse eller om utgående styrsignal inte har aktiverats för en signal av typen status.

- En resultatindikering på statuslysdioderna inaktiveras om en uppdatering, aktiverad eller inaktiverad, görs av en konfigurerad signal.

## Varaktighet

Varaktigheten styr den tiden som indikeringen tänds efter att tryckreglaget släpps upp.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Till nästa åtdragning | Den blå lysdioden, statuslysdioderna och resultatindikeringen är på tills nästa åtdragning startas.
Tid | Den blå lysdioden är på under den inställda varaktigheten efter aktivering. Statuslysdioderna är på under den inställda varaktigheten efter aktivering eller tills nästa åtdragning påbörjas. Resultatindikeringen är på under den inställda varaktigheten efter att tryckreglaget har släppts eller tills nästa åtdragning påbörjas.

# Konfiguration av riktningsomkopplaren

Maskinens riktningsomkopplare kan konfigureras så att en insignal aktiveras om den snabbt växlar (varaktighet 500 ms) från medurs (CW) till moturs (CCW) och tillbaka, eller vice versa.

## System i fjärrstart

När systemet använder fjärrstart och användaren vill utlösa en signal till en riktningsomkopplare i verktygskonfigurationen måste signalen tilldelas och alternativet 10029 – Välj lossning ställas in med en varaktighet på 500 ms för att lösa ut. För att detta ska fungera krävs ett extra konfigurationssteg i ToolsTalk. Under Maskinvarukonfiguration i ToolsTalk måste en konfiguration ställas in för verktyget – klicka på verktygsikonen.

# Konfiguration av ljudsignal

Summern konfigureras genom att tilldela ett ljud till en signal som väljs från en lista med tillgängliga signaler.

Ljudet består av en uppsättning parametrar som beskrivs i tabellen. En signal med ett ljud kan prioriteras mellan 1 och 10, där 1 är högsta prioritet och 10 lägsta. Som standard har en signal och ljud prioritet 5. Upp till 20 ljud kan tilldelas signaler.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Prioritet | Anger summerns prioritet
Frekvens | Exakt frekvens i Hz.
Tid på | Tid (i ms) tills summern ljuder.
Tid av | Tid (i ms) som summern är tyst.
Repetition | Antal gånger summern upprepar på/av-sekvensen.
Volym | Summerns volym i procent av maxvolym.

# Allmänna inställningar

De allmänna inställningarna för verktyget kan ställas in i avsnittet Allmänna inställningar
Spårningskonfigurations-, TAG-kontrolls- och TAG-valsfunktionerna beskrivs mer utförligt i respektive avsnitt.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Inaktivitetstimer | Fastställer om verktyget ska stängas av efter en viss tids inaktivitet. | På
<Inaktivitet, tidsutlösning> | Om inaktivitetens timeout är På väljs antal minuter före avstängning. | 120 min
Front-LED | Ställer in frontlampans uppträdande (ovanför tryckeutlösaren). Finns endast för trådlösa verktyg. När den främre LED-lampan är inställd på Av kommer den inte att tändas när tryckeutlösaren trycks in. | På
Varaktighet efter utlösaren släpptes | Anger hur länge den främre LED-lampan fortsätter lysa efter att tryckeutlösaren släppts (i sekunder). För kabelanslutna verktyg fortsätter LED-lampan att lysa i 10 sekunder efter att verktygets tryckeutlösare har tryckts in. | 0 sek
Spårning | Visar åtdragningen grafiskt. För multistep-program är spår alltid på från Trycke pressat . För trådlösa verktyg väljer du Trycke intryckt eller Nergängning klar varefter spårningen skapas. | Av
Taggkontroll | Aktiverar TAG-kontroll på verktyget. Verktyget låser om den TAG som medföljer programmet inte är samma som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD. TAG-kontroll finns bara för ST-skiftnyckel eller om inget verktyg har valts vid validering av verktygets konfiguration. | Av
Taggval | Den används för att välja åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens genom Batchsekvens/Källåtdragning/Källbatch. Åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens har ett TAG-nummer som motsvarar TAG-numret på den TAG som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD. På displayen för ST-skiftnyckeln kan operatören se åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens som har valts för den TAG som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD. TAG-alternativ finns bara för ST-skiftnyckel eller om inget verktyg har valts vid validering av verktygets konfiguration. | Av
Lås verktyg när minnet är fullt | Gör det möjligt att låsa verktyget när styrenhetens minne är fullt. | På

I detta avsnitt

- Spårningskonfiguration
- TAG-kontroll
- TAG-val

# Spårningskonfiguration

Spårningar ger användare en grafisk representation av åtdragningen. Spårningar kan börja antingen från det att avtryckaren trycks in eller efter avslutad nergängning.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Spårning | Gör att resultatet kan visas i grafisk form. Av: Ingen spårning görs. Avtryckare trycks in: Spårningen visas från när verktygets avtryckaren trycks in. Nergängning klar: Spårningen visas från när Nergängning klar uppnåtts. | Av

Det maximala antalet spårpunkter är 2000 (200 för STB-verktyg). Om det maximala antalet spårpunkter överskrids, raderas alla andra resultat (halverar effektivt samplingsfrekvensen). Spårningen fortsätter så länge åtdragningen är aktiv och varje gång det maximala antalet spårpunkter nås, raderas hälften av spårpunkterna för att spårningen fortsätter. Spårning slutar när sista fasen av åtdragningen är klar.

# TAG-kontroll

TAG-kontroll aktiverar TAG-kontrollen på verktyget. När TAG-kontroll är aktiverad på både POWER FOCUS 8 och på STnyckeln kommer verktyget att låsas om den TAG som medföljde programmet inte är samma som sätts in i STnyckelns smartHEAD.

TAG-numret specificeras olika beroende på arbetsuppgiften.

Vad gäller Allmänna åtdragningsstrategier anges TAG-nummer i åtdragningsprogrammet.

Vid åtdragningsstrategin Multisteg beror TAG-numret på vad som har valts på menyn Källor/Batchsekvens.

- Vid körning av Källåtdragning (Källor > Åtdragning > Källåtdragning > Väljarläge - Bekräfta) anges TAG-nummer i rutan Hylsa.

- Vid körning av Batchsekvens (Batchsekvens > Sekvensbibliotek > Sekvens > Batchkonfiguration - Redigera) är TAG-nummer identifieringsnumret.

- Vid körning av Källbatch (Källor > Batchsekvens > Källbatch) anges TAG-nummer vid Batchsekvens som i ovanstående.

Vid Batchsekvens och Källbatch, ställ in Fri ordning - i Batchsekvens - på Nej.

TAG-kontroll finns bara för ST-skiftnyckel.

Alternativ för TAG-kontroll | Beskrivning
--- | ---
Av | Verktyget låses inte oavsett insatt TAG.
På | Verktyget är låst så länge som TAG-numret inte är detsamma som det TAG-nummer som anges vid konfigurering av åtdragningsstrategin.

# TAG-val

TAG-val används för att välja ett åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens som har ett TAG-nummer som motsvarar TAG-numret på den TAG som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD.

TAG-val finns bara för ST-skiftnyckel.

Alternativ för TAG-val | Beskrivning
--- | ---
Av | ST-skiftnyckeln skickar ingen signal till styrenheten att välja åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens.
På | Välj åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens som har ett TAG-nummer som har konfigurerats under Batchsekvens/Källåtdragning/Källbatch.

# Konfiguration av startvillkor

Startvillkoren för ett verktyg, såsom startbegäran och startkälla, konfigureras här. Funktionerna beskrivs i respektive avsnitt.

I detta avsnitt

- Startbegäran
- Startkälla

# Startbegäran

Startbegäran aktiverar kravet på att ha en fast anslutning mellan verktyget och styrenheten för ett STB-verktyg. Detta för att se till att verktyget alltid är aktuellt med åtdragningsprogram eller batchinställningar, och med andra inställningar på styrenheten, när åtdragningar utförs.

När Startbegäran är inställt på På låses verktyget om verktyget tappar anslutningen med styrenheten. Detta innebär att om verktyget tappar anslutningen mitt i en åtdragning eller en gruppsekvens kommer verktyget att avsluta den pågående åtdragningen och sedan stanna. Verktyget kommer då att vara låst tills förbindelsen är återupprättad.

Parametrar tillgängliga för startbegäran
Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Startbegäran | Lås verktyget när verktyget tappar anslutningen med styrenheten. På: Verktyget kommer att vara låst från att utföra åtdragningar om det tappar anslutning med styrenheten. Av: Verktyget kan fortsätta att utföra åtdragningar fastän det har förlorat anslutning med styrenheten. | På

# Startkälla

Använd verktygsstartkällan för att ställa in hur verktyget startas. Standardvärdet är Trycke endast.

Startkälla finns bara för vissa verktygstyper.

Alternativ för startkälla
Startkälla | Beskrivning
--- | ---
Endast avtryckare | Tryck på verktygsavtryckaren för att starta åtdragningen.
Avtryckare ELLER tryck | Tryck på verktygsavtryckaren eller tryck verktyget mot förbandet för att starta åtdragningen.
Avtryckare OCH tryck | Tryck på verktygsavtryckaren och tryck verktyget mot förbandet för att starta åtdragningen.
Endast tryck | Tryck verktyget mot förbandet för att starta åtdragningen.
Digital ingång | Ha en signal med hjälp av en digital ingång för att utlösa starten på åtdragningen. Omkopplaren för Fjärrstart måste vara inställd på På.
Tryckreglage OCH Digital ingång | Få en signal via digital ingång och tryck på verktygets tryckreglage för att starta åtdragningen. Omkopplaren för Fjärrstart måste vara inställd på Av.
Säkerhetsavtryckare | Två avtryckare (som med avtryckare och push) aktiverade inom 500 ms från varandra för att starta åtdragningen.

# Konfiguration av tillbehörsbussen

Verktygstillbehör är anslutna till verktyget via tillbehörsbussen. Verktygstillbehör konfigureras separat för varje verktygskonfiguration på styrenheten.

Konfigurationer för tillbehörsbuss
Typ | Beskrivning
--- | ---
ST Selector | En liten display och knappar för att välja uppgifter eller program enligt konfigurationen.
TLS-tagg | Tool Location System-tag som används för att ge utsignaler till operatören.
EHMI | En liten display och knappar för att välja uppgifter eller program enligt konfigurationen.
Streckkodsläsare | En enhet för att läsa en streckkodssträng eller en QR-kod som innehåller information.

I detta avsnitt

- ST-väljare
- TLS-tag
- EHMI
- Streckkodsläsare

# ST-väljare

ST Selector är ett verktygstillbehör. Det installeras på verktyget och ansluts till verktygstillbehörsbussen. Det har en liten skärm, två ingångsknappar och utgångslysdioder.

## Skärm

Displayen visar en information åt gången och har fyra olika sidor som kan konfigureras, för att visa olika förinställda objekt på varje sida.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Sida 1 | Välj det meddelande som ska visas från listan: Slutmoment Slutvinkel Batchräkning Återstående batch Generisk IO 1 Generisk IO 2 Generisk IO 3 Generisk IO 4 Generisk IO 5 Generisk IO 6 Generisk IO 7 Generisk IO 8 Generisk IO 9 Generisk IO 10 Valt åtdragningsprogram Valt batchsekvens-id Målmoment Mål-/slutmoment | Ingen
Sida 2
Sida 3
Sida 4

## Brytartid

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Brytartid | Välj den tid ett meddelande visas innan nästa meddelande kommer. | 1 s

## Knappar

De två knapparna kan konfigureras att verka på den information som visas och används för att gå igenom förteckningen.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Vänster knapp | Välj en åtgärd från snabbmenyn. De tillgängliga parametervärdena är: Av, Ta föregående samt Ta nästa | Ta föregående
Höger knapp | Välj en åtgärd från snabbmenyn. De tillgängliga parametervärdena är: Av, Ta föregående samt Ta nästa | Ta nästa

## Statusdioder

Statusdioderna kan aktiveras eller inaktiveras.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Visa resultatlysdioder | Parametervärdena är På: och Av: | På
Visa extra lysdioder | Parametervärdena är På: och Av: | På

Resultatlysdioderna är röda, gröna och gula, och visar samma information som huvudverktygets lysdioder.

De två extra lysdioderna kan visa Batch OK och Batchsekvens OK. Båda dessa lysdioder stängs av vid nästa åtdragning.

# TLS-tag

Tool Location System (TLS)-tag, är ett verktygstillbehör. TLS-taggen är monterad på verktyget och ansluten till verktygstillbehörsbussen. TLS-taggen är en del av Ubisense positioneringssystem och hanteras oberoende från styrenheten. Förutom positioneringen, kan TLS-taggen användas för att ge information till operatören. Valda utsignaler kan ge olika LED-belysningskombinationer.

Upp till 10 olika utsignaler kan mappas till en belysningsprioritet.

TLS-tagkonfiguration, parametrar
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Signal | Välj en signal för att utlösa lysdioden från en snabbmeny. För en signal av typen Händelse, välj varaktigheten för signalen.
Färg | Välj en färg för lysdioden.
Prioritet | 10 prioritetsnivåer är tillgängliga för ljud där ett (1) är den högsta prioritetsnivån. Standard prioritetsnivå är (5).

För två signaler samtidigt, vinner signalen med högsta prioritet. När två signaler med samma prioritet utlöser lysdioden, vinner den som når fram först.

En utsignal kan vara av typ Händelse eller av typ Tillstånd.

En tillståndssignal är aktiv så länge tillståndet är aktivt.

En händelsesignal är aktiv under en konfigurerbar tid.

# EHMI

EHMI är ett verktygstillbehör. Det installeras på verktyget och ansluts till verktygstillbehörsbussen. Det har en grafisk display, tre funktionsknappar och alternativt en streckkodsläsare. Displayen är en del av styrenhetens GUI med möjlighet att välja åtdragningsprogram, batchsekvenser och att visa resultat från åtdragningar. Samspelet med styrenheten sker via funktionsknappar.

I EHMI-konfigurationen är det möjligt att avgöra om funktionsknapparna är På eller Av.

EHMI-knappar
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktivera funktionsknappar | På = Knapparna har full funktionalitet för att konfigurera inställningar inom de synliga menyerna. Av = Funktionsknapparna kan endast användas för att bekräfta en nödvändig dialog på EHMI.

# Streckkodsläsare

Läsaren är ett verktygstillbehör. Den installeras på verktyget och ansluts till tillbehörsbussen.
En streckkodsläsare används för att läsa en streckkodssträng eller en QR-kod som innehåller information för att välja den lämpliga batchsekvensen.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Passera genom-läge | På: Aktiverar genompassering. Av: Inaktiverar genompassering. | Av

# Konfiguration av flera givare

Endast tillgängligt för QST- och IxB-verktyg.

Beroende på verktygstyp och antalet givare är det möjligt att ställa in hur moment- och vinkelgivarna ska användas vid åtdragning. Givarna kan konfigureras för styrning eller övervakning.

Flera givare
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Styrande momentgivare | Ställ in vilken momentgivare som ska användas för åtdragning. Tillgängliga inställningar: Auto: För QST-verktyg används Moment som standard. För IxB-verktyg används Moment 2 som standard. Om Moment 2 inte är tillgängligt för IxB-verktygstypen används Moment. Moment Moment 2
Styrande vinkelgivare | Ställ in vinkelgivaren som ska användas för åtdragning. Tillgängliga inställningar: Auto: För QST-verktyg används Motorvinkel som standard. Motorvinkel Vinkel Vinkel 2

Välj Detaljer för att öppna en undermeny med fler inställningar.

Övervaka och rapportera moment
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Rapportera momentvärden för övervakning | Om detta är inställt rapporteras ett värde för slutligt moment från både den styrande och den övervakande givaren, inklusive utvärdering av statusen för båda (OK/Hög/Låg).
Moment för felrapportering vid redundans | Redundansfel rapporteras om det slutliga momentet som uppmätts på den styrande givaren skiljer sig från det värde som uppmätts på den övervakande givaren.
Lås verktyget vid redundansfel | Lås verktyget om ett redundansfel upptäcks.

Övriga inställningar för momentgivare
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Obligatoriskt dubbelmoment | Om detta är inställt måste det anslutna verktyget ha dubbla momentgivare (som inte är inaktiverade) för att kunna köra en åtdragning.
Övervakning av moment i spårning | Om detta är inställt inkluderas värdena från den övervakande momentgivaren i spårningen.

Dubbelmomentbegränsningar
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktivera dubbelmomentbegränsning | Om detta är inställt är givaren för dubbelmomentbegränsning aktiv.
Maximal momentskillnad | Gränsvärde vid begränsning av dubbel momentdifferens.

Övervaka och rapportera vinkel
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Rapportera vinkelvärden för övervakning | Om detta är inställt rapporteras ett värde för slutlig vinkel från både den styrande och den övervakande givaren, inklusive utvärdering av statusen för båda (OK/Hög/Låg).
Vinkel för felrapportering vid redundans | Redundansfel rapporteras om den slutliga vinkel som uppmätts på den styrande givaren skiljer sig från det värde som uppmätts på den övervakande givaren.
Lås verktyget vid redundansfel | Lås verktyget om ett redundansfel upptäcks.

Övriga inställningar för vinkelgivare
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Obligatorisk dubbelvinkel | Om det anslutna verktyget måste ha dubbla vinkelgivare (som inte är inaktiverade) för att kunna köra en åtdragning.
Övervakning av vinkel i spårning | Om detta är inställt inkluderas värdena från den övervakande vinkelgivaren i spårningen.

Dubbelvinkelbegränsningar
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktivera dubbelvinkelbegränsning | Om detta är inställt är givaren för dubbelvinkelbegränsning aktiv.
Maximal vinkelskillnad | Gränsvärde vid begränsning av dubbel vinkeldifferens.

# Konfigurera Open End

Innan du använder ett open end-verktyg ska du kontrollera att verktygshuvud och verktygshus har monterats och konfigurerats korrekt. Om detta inte görs kan verktyget köras i fel riktning och det mekaniska stoppet i open end-huvudet kan skadas.

Efter åtdragning med open end-verktyg kan du låta open end-verktyget gå till öppningspositionen igen genom open end-konfigurationen.

Konfigurera open end-strategier och inställningar genom HMI-gränssnittet (Human Machine Interface).

Open end-konfigurationen gäller endast kabelanslutna verktyg, IXB-verktyg och STB-verktyg.
Open end-konfigurationen omfattar inte Flex eller synkroniserad åtdragning.

## Open end-konfiguration

Open end-inställningar
Inställningar | Beskrivning
--- | ---
Automatisk positionering | Efter åtdragning med open end-verktyg kan du låta open end-verktyget gå tillbaka till öppningspositionen automatiskt. En omkopplare ställer automatisk positionering i läge På eller Av: På: vid aktivering efter åtdragningen när open end-verktyget lyfts upp går verktyget tillbaka till öppningspositionen automatiskt. Operatören måste hålla in verktygsreglaget under hela processen (åtdragning + automatisk positionering). Om operatören släpper verktygsreglaget innan den automatiska positioneringen har slutförts kommer open end-verktyget att gå tillbaka till öppningsläget genom den valda positioneringsstrategin. Av: standardvärde. Vid inaktivering efter åtdragningen när open end-verktyget lyfts upp går det inte tillbaka till öppningspositionen automatiskt. När open end-verktyget lyfts upp måste operatören släppa verktygsreglaget. För att open end-verktyget ska gå tillbaka till öppningsläget igen måste operatören hålla in verktygsreglaget under hela den automatiska positioneringen. Automatisk positionering omfattar endast flerstegsprogram för åtdragning. Automatisk positionering gäller endast kabelanslutna verktyg och IxB-verktyg.
Positioneringsstrategi | Välj Positioneringsstrategi för att låta open end-verktyget gå tillbaka till öppningspositionen efter åtdragningen. Framåt: standardvärde. Open end-verktyget går i framåtriktningen – samma riktning som vid åtdragning – till öppningsläget. Backning: open end-verktyget går i backriktningen – i motsatt riktning mot åtdragning – till öppningsläget. Backning momentbaserad: open end-verktyget går till öppningsläget genom en långsam rotation i backriktningen där momentet också övervakas. Framåt snabbstart: open end-verktyget går till öppningsläget så snabbt som möjligt. Vi rekommenderar strategierna Backning momentbaserad och Framåt snabbstart för open end-verktyg med ledad frontdel. Backning momentbaserad och Framåt snabbstart -strategierna gäller endast kabelanslutna verktyg och IXB-verktyg. Om positioneringsstrategin för STB-verktyg är Backning momentbaserad eller Framåt snabbstart kommer standardalternativet för Positioneringsstrategi att köras automatiskt. För Backning momentbaserad är standardalternativet för Positioneringsstrategi normalt Backning. För Framåt snabbstart är standardalternativet för Positioneringsstrategi normalt Framåt.
Positionering hastighet | Positioneringshastighet styr hur snabbt verktyget ska gå till öppningsläget. Positionering hastighet uttrycks i procent (%) av open end-verktygets maxhastighet. Operatören kan ange ett värde på Positionering hastighet från 5 % till 100 %. Standardvärdet på positioneringshastighet är inställt på 38 %.

# Digitala signaler

I det här avsnittet hittar du information om digitala in- och utsignaler.

I detta avsnitt

- Insignaler
- Utsignaler

# Insignaler

Insignaler är systemkommandon som utförs med hjälp av till exempel knappar eller omkopplare på ett tillbehör, antingen ett verktygstillbehör eller ett QIF-tillbehör eller genom att ansluta dem till en I/O-inkontakt.

Insignalen Lås verktyg får inte vara konfigurerad för mer än ett tillbehör för varje virtuell station.

# Utsignaler

Utsignaler är tillstånd eller händelser i systemet. De kan antingen kopplas till ett verktygstillbehör eller till ett QIF-tillbehör.

# Aktivera manuellt läge

Manuellt läge kan aktiveras med en omkopplare eller av ett externt system. Exempelvis (anges nedan), kan en knapp på en operatörspanel vara konfigurerad att aktivera manuellt läge.

1. Gå till startsidan och fliken Konfigurationer och välj Operatörspanel. till vänster.

2. Om det inte finns några konfigurationer för operatörspaneler väljer du plus -ikonen i skärmens övre högra hörn.

3. Gå till det Konfiguration -fönster du vill ändra, välj Redigera och sedan ellipsen vid position [A,B,C,D,E,F,G,I] för att konfigurera.

4. I fönstret Komponent väljer du ellipsen och i listan väljer du Enkelriktad nyckelomkopplare.

5. I fönstret Vändsignal väljer du ellipsen och i listan Manuellt läge (använd pilknapparna för att navigera inom listan om så behövs).

6. Stäng konfigurationsfönstret för Position.

Om användaren behöver meddelas om att manuellt läge har matats in eller lämnats, måste händelserna 4070 respektive 4071 konfigureras.

# Väljarkonfiguration

# Digital ingångsinformation

Gå till startsidan och fliken Källor och välj Åtdragning till vänster och sedan Digitala ingångar för att se information om anslutna digitala ingångar.

# Hylsväljarkonfiguration

Hylsväljare är ett hylsställ med lysdioder som leder användaren genom t.ex. en batchsekvens. När mer än ett åtdragningsprogram används, är det mycket praktiskt att använda en hylsväljare. När en hylsa lyfts så väljs motsvarande åtdragningsprogram. Flera hylsväljare kan anslutas till varje virtuell station.

Gå till startsidan och fliken Källor där du väljer Åtdragning och därefter Hylsväljare för att se information om anslutna hylsväljare.

I detta avsnitt

- Konfigurera en hylsväljare
- Ansluta en hylsväljare till en virtuell station

# Konfigurera en hylsväljare

1. Gå till startsidan och fliken Konfigurationer och välj Hylsväljare till vänster. Klicka på plus-ikonen i övre högra hörnet av gränssnittet för att skapa en ny konfiguration

2. Ge konfigurationen ett namn.

3. Välj Redigera.

4. Klicka på Lägg till eller Ta bort för rätt antal hylsfack, välj sedan alla fack som måste vara aktiva (anges i blått).

5. Sätt Styrning till Extern om hylsvalet ska styras av ett externt system.

# Ansluta en hylsväljare till en virtuell station

1. Gå till startsidan och fliken Virtuell station och välj önskad virtuell station till vänster.

2. Gå till fönstret Tillbehör och klicka på Välj tillbehör, och gå sedan till fliken Hylsväljare.

3. I kolumnen Konfiguration väljer du önskad konfiguration för hylsväljaren. För mer information, se Konfigurera en hylsväljare.

4. I kolumnen Tilldelade tillbehör markerar du önskad hylsväljare.

# Ställa in en hylsväljare via I/O-buss

1. Anslut en hylsväljare till styrenhetens I/O-buss.

2. Gå till startsidan och fliken Virtuell station och markera en virtuell station till vänster. Gå sedan till fönstret Tillbehör och markera Välj tillbehör.

3. Gå till fliken Hylsväljare och kontrollera att väljaren visas i kolumnen Tilldelade tillbehör.

# Ställa in en Väljare 6 via Ethernetkabel/trådlös

Väljare 6 huvudöversikt

Väljare framifrån

A | Hållare för hylsa eller bit
B | Indikatorlysdioder för position
C | Dekalområde
D | Monteringshål i varje hörn
E | Serviceport
F | Lysdiod för batteristatus (endast tillgängligt på trådlösa versioner)
G | WLAN-status LED (tillgängligt på vissa väljare)
H | Batteri (endast tillgängligt på trådlösa versioner)
I | Mobilitetsmodul (endast tillgängligt på trådlösa versioner)

Väljare 6 anslutningsöversikt

Väljare underifrån

A | Kontaktskydd
B | Extern likström in; Kycon (DC DIN) kontakt
C | Ethernet in, nedströms anslutning; M12 D-kodad honkontakt
D | Väljarens baksida
E | Digital in- och utgångsanslutning
F | Ethernet ut, nedströms anslutning; M12 D-kodad honkontakt
G | Batteri

Väljare 6 serviceport översikt

Servicegränssnitt

A | RJ45 Serviceport
B | RBU-fack
C | Funktionsknapp

Allmän inställning

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj Nätverk till vänster.

2. Gå till fönstret Fabrik Ethernet-port och kontrollera IP-adressen (krävs endast vid inställning via trådlös anslutning).

3. Öppna väljarens servicelucka. Luckan hålls fast med en 2 mm insexskruv.

4. Anslut en Ethernet-kabel mellan en dator och RJ-45-kontakten i servicegränssnittet.

5. Se till att väljaren har ström, antingen genom PoE, genom en extern strömkälla eller med batteri.

6. Öppna ett webbläsarfönster i datorn.

7. Skriv in webbadressen 169.251.1.1 och tryck på knappen Enter. Webbservern i väljaren kommer att svara och visa väljarens webbgränssnitt.

8. Välj Inställningar till vänster (detta är markerat som standard) Arbetsutrymmet vid Inställningar visar konfigurationsmenyerna och är uppdelat i fem olika inställningar: Grundläggande inställningar, Serviceport, Ethernet in, WLAN, och POWER FOCUS 8..

9. I avsnittet Ethernet in, välj Externt läge På eller Av för den LED-kontrollkälla som önskas.

10. Nästa steg i inställningen beror på hur hylsväljaren kommer att anslutas till styrenheten (Ethernet-kabel direkt till styrenheten (standard), Ethernet-kabel till fabriksnätet eller trådlöst till fabriksnätverk). Se instruktionerna nedan för din inställning.

Ställa in hylsväljare - Ethernet kabelansluten till styrenheten (standard)

1. Vid Ethernet In, välj PF8 (standard) i Ansluten till rullgardin.

2. Klicka på Spara-knappen högst upp till höger i arbetsutrymmet.

3. Ta bort ethernet-kabeln från serviceporten.

4. Stäng serviceporten med luckan och säkra den med låsskruven.

   Hylsväljaren visar sig i listan Anslutna tillbehör (Virtuell station > Tillbehör > Välja tillbehör > Hylsväljare)

Ställa in Väljare – kabelansluten till fabriksnätet

1. Vid Ethernet In, välj Fabriksnät från Ansluten till rullgardin.

2. Välj DHCP På eller Av för dynamisk eller statisk IP-adresskonfiguration. Om det krävs en statisk IP-adress i IP-adressfältet, anger du IP-adressen för hylsväljaren.

3. I PF8-avsnittet, ange styrenhet-IP-adressen (se ovan) för den styrenhet som väljaren kommer att anslutas till.

4. Klicka på Spara-knappen högst upp till höger i arbetsutrymmet.

5. Ta bort ethernet-kabeln från serviceporten.

6. Stäng serviceporten med luckan och säkra den med låsskruven.

   Hylsväljaren visar sig i listan Anslutna tillbehör (Virtuell station > Tillbehör > Välja tillbehör > Hylsväljare)

Ställa in hylsväljare – kabelansluten till fabriksnätet

1. I avsnittet Ethernet In, välj Fabriksnät från Ansluten till rullgardin.

2. I WLAN-avsnittet, fyll i följande parametrar:

   - Aktivera: ställ in radioknapp på JA

   - SSID: fyll i SSID-namnet på hylsväljaren

   - Lösenord: fyll i lösenordet för det trådlösa nätverket som ska anslutas till

   - Krypteringstyp: välj rätt typ av kryptering för det trådlösa nätverket (WPA-PSK, or WPA2-PSK, EAP-TLS)

3. I PF8-avsnittet, ange styrenhet-IP-adressen (se ovan) för den styrenhet som väljaren kommer att anslutas till.

4. Klicka på Spara-knappen högst upp till höger i arbetsutrymmet.

5. Ta bort ethernet-kabeln från serviceporten.

6. Stäng serviceporten med luckan och säkra den med låsskruven.

   Hylsväljaren visar sig i listan Anslutna tillbehör (Virtuell station > Tillbehör > Välja tillbehör > Hylsväljare)

# Allmän virtuell station

I Allmän virtuell station kan olika specifika resultatrapporter och åtdragningsinställningar sparas. Olika filter kan skapas för att visa specifika resultat. Under Åtdragningsinställningar kan du till exempel ställa in verktygets beteende vid upplåsning. Dessa konfigurationer kan sedan tilldelas virtuella stationer.

## Lägga till och redigera en konfiguration

1. Gå till startsidan och fliken Konfigurationer och välj Allmän virtuell station till vänster. Klicka sedan på plus -ikonen i skärmens övre högra hörn.

2. Ge den nya konfigurationen ett namn och tryck på Redigera.

3. I fönstret Resultatfilter för rapportering sätter du omkopplaren i läge På för de parametrar som ska ingå i resultaten. Som standard är alla parametrar satta till På.

   Om du aktiverar ett resultatfilter kommer resultatet inte att skickas, men det visas fortfarande på styrenheten.

   Följande parametrar kan ställas in i sektorn Resultatfilter för rapportering:

   - Lossning

   - Räkna upp batch

   - Räkna ned batch

   - Återställ batch

   - Gå förbi åtdragningsprogram

   - Avbryt sekvens

   - Avbryt sekvens som inte har startats

   - Återställ batchsekvens

4. I fönstret Åtdragningsinställningar anger du värden för de parametrar som visas. Som standard är alla parametrar satta till Av.

   Följande parametrar kan ställas in i sektorn Åtdragningsinställningar:

   - Lås upp verktyget vid lossning: säkerställer att verktyget är låst efter en NOK-åtdragning.

   - Inaktivera lossning: säkerställer att operatören inte lossar en bult när det inte är tillåtet.

   - Inaktivera åtdragning: säkerställer att operatören inte drar åt en bult när det inte är tillåtet.

   - Maximalt antal lossningar i följd: säkerställer att operatören inte kan utföra fler än det konfigurerade antalet lossningar innan verktyget låses.

## Inställningar för upplåsning av verktyg vid lossning

Inställning | Beskrivning
--- | ---
Av | Ett inaktiverat verktyg förblir inaktiverat oavsett lossningsstatus.
OK | Ett inaktiverat verktyg låses upp efter en OK-lossning.
Alltid | Ett inaktiverat verktyg låses upp när en lossning har utförts, oavsett lossningsstatus.

## Inaktivera lossningsinställningar

För att säkerställa att en bult inte kan lossas av misstag kan du använda funktionen för inaktivering av lossningen. Det finns fyra inställningar för inaktivering av lossning:

Inställningar | Beskrivning
--- | ---
Av | Lossning är alltid aktiverad. Det går alltid att lossa en bult.
Vid åtdragning OK | Lossningen är inaktiverad efter en OK-åtdragning. Det går inte att lossa en korrekt åtdragen bult.
Vid åtdragning NOK | Lossningen är inaktiverad efter en NOK-åtdragning. Det går inte att lossa en felaktigt åtdragen bult.
Alltid | Lossning är alltid aktiverad. Det går inte att lossa en bult.
Efter varje åtgärd | Lossning inaktiveras efter varje åtgärd, inklusive åtdragning OK/NOK, lossning OK/NOK och om verktyget körs fritt (inget resultat).

Dessa inställningar är giltiga under exekvering av en uppgift. Lossning aktiveras och inaktiveras beroende på inställningen och status för den senaste åtdragningen. För en ny uppgift är starttillståndet för inaktiverad lossning inställt enligt följande:

Inställningar | Starttillstånd för ny uppgift
--- | ---
Av | Lossning aktiverad. Det går att lossa en bult.
Vid åtdragning OK | Lossning inaktiverad. Det går inte att lossa en bult.
Vid åtdragning NOK | Lossning inaktiverad. Det går inte att lossa en bult.
Alltid | Lossning inaktiverad. Det går inte att lossa en bult.
Efter varje åtgärd | Lossning inaktiverad. Det går inte att lossa en bult

Starttillståndet gäller varje gång en ny uppgift tilldelas en virtuell station eller när en uppgift startas om på nytt. Starttillståndet kan variera beroende på typ av uppgift, enligt följande beskrivning.

Åtdragningsprogram och synkläge

Aktivering och inaktivering av lossning beror på inställningen för inaktiverad lossning. Status för senaste åtdragning gäller.

Batchsekvens

Under en batchsekvens följer aktiverad eller inaktiverad lossning inställningen för inaktivering av lossning, och ställs in på status för sista åtdragning. Detta gäller också vid övergång från en batch till nästa inom en batchsekvens. Om en batchsekvens startar om på nytt kommer lossningen att aktiveras eller inaktiveras enligt starttillståndet för en ny uppgift.

Källbatch

Aktivering och inaktivering av lossning följer samma rutin som vid beskrivningen under Batchsekvens. Om en pågående källbatch startar om på nytt eller om en ny batch väljs kommer lossningen att aktiveras eller inaktiveras beroende på starttillståndet för den nya uppgiften.

Källåtdragning (Ingen batchstyrning)

Under en batchsekvens kommer aktivering och inaktivering att ställas in enligt status för sista åtdragning. Om ett annat program väljs kommer aktivering och inaktivering att ställas in på den nya uppgiftens starttillstånd. Vid ändring av program, verktyg eller hylsa kommer aktivering och inaktivering att ställas in på den nya uppgiftens starttillstånd.

Åtdragning med flera spindlar

Aktivering och inaktivering av lossning följer alltid status för senaste åtdragning. Detta gäller också vid ett nytt synkläge.

## Inaktivera åtdragningsinställningar

För att undvika oavsiktlig åtdragning av bultar finns funktionen inaktivering av åtdragning. Det finns fyra inställningar för inaktivering av åtdragning:

Inställningar | Beskrivning
--- | ---
Av | Åtdragning är alltid aktiverad. Det går alltid att dra åt en bult.
Vid åtdragning NOK | Åtdragning är urkopplad efter en NOK-åtdragning. Det går inte att dra åt en felaktigt åtdragen bolt förrän verktyget är upplåst.
Vid åtdragning OK | Åtdragning är urkopplad efter en OK-åtdragning. Det går inte att dra åt en korrekt åtdragen bult förrän verktyget är upplåst.
Efter varje åtdragning | Åtdragning inaktiveras alltid efter varje åtdragning och måste låsas upp med en signal eller genom att lossa för att verktyget ska kunna användas för nästa åtdragning.
Efter varje åtgärd | Åtdragning inaktiveras efter varje åtgärd, inklusive åtdragning OK/NOK, lossning OK/NOK och om verktyget körs fritt (inget resultat).. Det måste låsas upp med signal eller genom att lossa för att verktyget ska kunna användas för nästa åtdragning.

Dessa inställningar är giltiga under exekvering av en uppgift. Åtdragning aktiveras och inaktiveras beroende på inställning och status för senaste åtdragning. För en ny uppgift är starttillståndet för inaktiverad åtdragning inställt enligt följande:

Inställningar | Starttillstånd för ny uppgift
--- | ---
Av | Åtdragning aktiverad
Vid åtdragning OK | Åtdragning aktiverad
Vid åtdragning NOK | Åtdragning aktiverad
Efter varje åtdragning | Åtdragning inaktiverad
Efter varje åtgärd | Åtdragning inaktiverad

Starttillståndet gäller varje gång en ny uppgift tilldelas till en virtuell station eller när uppgiften startas på nytt. Starttillståndet kan variera beroende på typ av uppgift, enligt beskrivningen i avsnittet Inaktivera lossningsinställningar.

När du använder inställningar för åtdragning med STB, SRB och TBP i radioskugga finns det vissa begränsningar:

- Inställningen för inaktivera lossning, Efter varje åtgärd, fungerar endast när verktyget är anslutet till styrenheten. I radioskugga är standardinställningen för beteendet Vid åtdragning OK.

- Inställningen för inaktivera åtdragning, Efter varje åtgärd, fungerar endast när verktyget är anslutet till styrenheten. I radioskugga är standardinställningen för beteendet Efter varje åtdragning.

- Inställningen för maximalt antal lossningar i följd fungerar endast när verktyget är anslutet till styrenheten. Räknaren fungerar inte och verktyget låses inte när det befinner sig i radioskuggan.

## Inställningar för maximalt antal lossningar i följd

För att säkerställa att operatören inte lossar bulten fler gånger än tillåtet, konfigurera verktyget så att det låses efter att det maximala antalet lossningar i följd har uppnåtts. Du kan ställa in detta värde mellan 0 och 250.

- Om inställningen är 0 kan operatören lossa bulten ett obegränsat antal gånger utan att verktyget låses.

- Om värdet är större än 0 kommer verktyget att räkna varje lossning. När det konfigurerade värdet nås låses verktyget och förhindrar ytterligare lossningar.

Räknaren för lossningar i följd nollställs vid varje försök till åtdragning, oavsett om det lyckas (OK) eller misslyckas (NOK).

När verktyget låses kan det inte utföra lossningar men kan fortfarande utföra åtdragningar. Om ett försök till lossning görs visas händelse 4021 – För många lossningar i följd. Signalen Maximal antal lossningar i följd uppnådd – 245 aktiveras också och kan skickas till externa system via fältbuss eller visas på en ljusramp.

För att låsa upp och återställa räknaren måste ett externt system utlösa signalen Återställ för många lossningar – 10151 via fältbuss eller ett tillbehör. Signalen Master Unlock – 10005 kan också låsa upp verktyget för lossning, men återställer inte räknaren. En åtdragning som utförs medan lossningen är låst låser upp verktyget för ytterligare lossningar och nollställer räknaren.

## Tillåter ett inaktiverat verktyg att låsa upp efter lossning

- Under Åtdragningsinställningar för den tilldelade virtuella stationen och det anslutna verktyget sätter du parametern Lås upp verktyget vid OK lossning till Vid OK eller Alltid.

För att aktivera inställningarna ovan måste följande villkor uppfyllas:

- Parametern Inaktivera lossning kan inte vara inställd på Av eller Alltid.

- Parametern Inaktivera lossning kan inte ställas in på samma värde som Inaktivera åtdragning.

- Åtdragningsprogrammet som används måste ha lossning aktiverad.

När verktyget är låst för antingen åtdragning eller lossning på grund av ett inaktiveringsläge, kan det låsas upp med en av följande insignaler:

- Masterupplåsning – 10005

- Lås upp verktyget när det är klart – 10059

- Lås upp åtdragning vid inaktivering – 10149

- Lås upp lossning vid inaktivering – 10150

Det går inte att låsa upp ett inaktiverat verktyg med insignalerna om Lås verktyg vid lossning är inställt på Alltid.

## Tilldela en konfiguration till en virtuell station

Varje virtuell station kan ha sin egen konfiguration, och flera virtuella stationer kan dela samma konfiguration. En konfiguration måste tilldelas en virtuell station för att denna ska bli aktiv.

1. Gå till startsidan och välj fliken Virtuell station. Välj den virtuella station som du vill ge en konfiguration i vänstra fältet.

2. Gå till högra menyn och rulla nedåt till Allmänt. Den första konfigurationen väljs som standard. Välj ellipsen bredvid konfigurationsnamnet.

3. I popupfönstret väljer du önskad konfiguration från listan. Popup-fönstret stängs när du har gjort dina val.

4. Slutför tilldelningen genom att välja VERKSTÄLL eller ÅNGRA till höger.

I detta avsnitt

- Konfigurering av inställningar för realtidsresultat
- Konfigurera lagring av slutligt åtdragningsmoment och spårning

# Konfigurering av inställningar för realtidsresultat

I fönstret Inställningar för resultatvisning i realtid kan en användare visa slutmoment utan PrT-kompensationsvärde, samt PrT-kompensationsvärde.

## Konfigurera fönstret Inställningar för resultatvisning i realtid

1. Gå till startsidan och fliken Konfigurationer och välj Generell virtuell station. till vänster.

2. I Konfigurations-fönstret du vill arbeta med klickar du på Redigera.
   Skärmbilden Redigera konfiguration visas.

3. I fönstret Inställningar för resultatvisning i realtid anger du PÅ eller AV beroende på önskade resultat.

   Om flaggan Visa PrT-kompensationsvärde är PÅ visar fönstret Liveresultat värdet PrT-kompensation.

   Om flaggan Visa slutmoment med PrT-kompensation är PÅ visar fönstret Liveresultat i styrenheten slutmoment med PrT-kompensation inräknad.

   Att sätta omkopplarna i fönstret för Inställningar för resultatvisning i realtid till antingen PÅ eller AV har ingen inverkan såvida inte flerstegsprogrammet har ett åtdragningssteg som innefattar stegövervakning av Rådande moment med Kompensations-omkopplaren satt till PÅ.

## Inställningar för resultatvisning i realtid

Här är de olika konfigurationsalternativen i fönstret Inställningar för resultatvisning i realtid.

Visa PrT-kompensationsvärde: PÅ Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ | Visa PrT-kompensationsvärde: PÅ Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV | Visa PrT-kompensationsvärde: AV Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ | Visa PrT-kompensationsvärde: AV Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV
--- | --- | --- | ---
Peka och klicka på bilden för att se mer information: | Peka och klicka på bilden för att se mer information: | Peka och klicka på bilden för att se mer information: | Peka och klicka på bilden för att se mer information:

I detta avsnitt

- Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ/Visa PrT-kompensationsvärde: PÅ
- Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV/Visa PrT-kompensationsvärde: PÅ
- Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV/Visa PrT-kompensationsvärde: AV
- Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ/Visa PrT-kompensationsvärde: AV

# Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ/Visa PrT-kompensationsvärde: PÅ

## Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ

Fönstret Liveresultat visar slutmoment inklusive PrT-kompensationsvärde.

Om EHMI och ST-väljare är på och konfigurerade visas slutmoment inklusive PrT-kompensationsvärde.

## Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: PÅ

Fönstret Liveresultat visar PrT-kompensationsvärde samt kompensationsikon ().

Om det finns flera kompensationsvärden visas värdet för det senaste tillgängliga steget.

Konfigurering av parametrarna Visa slutmoment med PrT-kompensation och Visa PrT-kompensationsvärde påverkar inte:

- Slutmomentvärden som skickas till ToolsNet och ToolsTalk: slutmomentvärden med PrT-kompensation skickas alltid till ToolsNet och ToolsTalk.

- Det slutliga momentvärdet visas tillsammans med historiska resultat.

- Kurvorna baseras på både liveresultat och historiska resultat.

- Värden i meddelanden för Open Protocol.

- Signalerna.

- Protokolladaptrarna.

# Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV/Visa PrT-kompensationsvärde: PÅ

## Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV

Fönstret Liveresultat visar slutmoment utan PrT-kompensationsvärde. Eftersom slutmomentet inte innefattar PrT-kompensationsvärdet visas det kursivt.

## Visa PrT-kompensationsvärde: PÅ

Fönstret Liveresultat visar PrT-kompensationsvärde samt kompensationsikon ().

Om det finns flera kompensationsvärden visas värdet för det senaste tillgängliga steget.

Konfigurering av parametrarna Visa slutmoment med PrT-kompensation och Visa PrT-kompensationsvärde påverkar inte:

- Slutmomentvärden som skickas till ToolsNet och ToolsTalk: slutmomentvärden med PrT-kompensation skickas alltid till ToolsNet och ToolsTalk.

- Det slutliga momentvärdet visas tillsammans med historiska resultat.

- Kurvorna baseras på både liveresultat och historiska resultat.

- Värden i meddelanden för Open Protocol.

- Signalerna.

- Protokolladaptrarna.

# Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV/Visa PrT-kompensationsvärde: AV

## Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV

Fönstret Liveresultat visar slutmoment utan PrT-kompensationsvärde. Eftersom slutmomentet inte innefattar PrT-kompensationsvärdet visas det kursivt.

## Visa PrT-kompensationsvärde: AV

Fönstret Liveresultat visar inte PrT-kompensationsvärde eller relaterad kompensationsikon ().

Konfigurering av parametrarna Visa slutmoment med PrT-kompensation och Visa PrT-kompensationsvärde påverkar inte:

- Slutmomentvärden som skickas till ToolsNet och ToolsTalk: slutmomentvärden med PrT-kompensation skickas alltid till ToolsNet och ToolsTalk.

- Det slutliga momentvärdet visas tillsammans med historiska resultat.

- Kurvorna baseras på både liveresultat och historiska resultat.

- Värden i meddelanden för Open Protocol.

- Signalerna.

- Protokolladaptrarna.

# Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ/Visa PrT-kompensationsvärde: AV

## Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ

Fönstret Liveresultat visar slutmoment inklusive PrT-kompensationsvärde.

Om EHMI och ST-väljare är på och konfigurerade visas slutmoment inklusive PrT-kompensationsvärde.

## Visa PrT-kompensationsvärde: AV

Fönstret Liveresultat visar inte PrT-kompensationsvärde eller relaterad kompensationsikon ().

Konfigurering av parametrarna Visa slutmoment med PrT-kompensation och Visa PrT-kompensationsvärde påverkar inte:

- Slutmomentvärden som skickas till ToolsNet och ToolsTalk: slutmomentvärden med PrT-kompensation skickas alltid till ToolsNet och ToolsTalk.

- Det slutliga momentvärdet visas tillsammans med historiska resultat.

- Kurvorna baseras på både liveresultat och historiska resultat.

- Värden i meddelanden för Open Protocol.

- Signalerna.

- Protokolladaptrarna.

# Konfigurera lagring av slutligt åtdragningsmoment och spårning

Omkopplaren Lagra med PrT-kompensation är som standard PÅ vilket betyder att slutmoment och kurva lagras med PrT-kompensationsvärde.
Visa slutmoment med PrT-kompensation i inställningar för realtidsresultat styr vad som visas under Liveresultet.

## Ändra Store med PrT-kompensationsinställning

1. På skärmbilden Hem väljer du Konfigurationer.

2. Rulla nedåt och välj Allmän virtuell station till vänster.

3. Gå till konfigurationsfönstret, välj en Konfiguration och sedan Redigera. Fönstret Redigera konfiguration visas.

4. Gå nedåt till Lagring av slutmoment och spårning, och sätt Lagra med PrT-kompensation till önskat läge.

# Konfigurera QIF-tillbehör

Sammanlagt kan 15 QIF-tillbehör anslutas till en styrenhet. Det går att lägga till flera scannrar till varje styrenhet.

Alla QIF-tillbehör som är anslutna till styrenheten kan anslutas till samma virtuella station. En av varje typ av tillbehör och flera hylsväljare.

Funktionerna i QIF-tillbehöret kan anslutas till olika in- och utsignaler.

I detta avsnitt

- Ansluta QIF-tillbehör till en virtuell station
- Koppla ur QIF-tillbehör från en virtuell station

# Ansluta QIF-tillbehör till en virtuell station

För att ansluta ett QIF-tillbehör till en virtuell station:

För att ansluta ett QIF-tillbehör till en virtuell station:

1. Konfigurera tillbehöret på fliken Konfigurationer.

2. Ansluta tillbehöret till styrenhetens I/O-buss.

3. Gå till startsidan och fliken Virtuell station och välj en virtuell station till vänster.

4. Gå till fönstret Tillbehör och markera Välj tillbehör.

5. Gå till önskad tillbehörsflik och välj ett tillbehör och en konfiguration för anslutning. Anslutna tillbehör visas i kolumnen Tilldelade tillbehör.

# Koppla ur QIF-tillbehör från en virtuell station

1. Gå till startsidan och fliken Virtuell station och välj önskad virtuell station till vänster.

2. Gå till fönstret Tillbehör och markera Välj tillbehör.

3. Gå till kolumnen Tilldelade tillbehör och välj tillbehöret som ska kopplas från. Tryck på ikonen för borttagning till höger för att koppla från.

Relevant information

- Lås upp verktyget när det är klart – 10059
- Masterupplåsning – 10005

# Konfiguration av streckkodsläsaren

På den här menyn kan streckkodskonfigurationer läggas till. Streckkodsläsare kan konfigureras så att lästa strängar antingen hanteras av styrenheten eller skickas till ett externt system. När den lästa strängen skickas vidare väljer styrenheten ingen uppgift baserat på strängen, utan skickar den bara till en extern enhet via en utgångssignal.

## Lägga till en streckkodsläsare och aktivera vidaresändning

1. Gå till startsidan och fliken Konfigurationer och välj Streckkodsläsare till vänster. Klicka sedan på plus -ikonen i skärmens övre högra hörn.

2. Ge streckkodskonfigurationen ett namn.

3. Aktivera vidaresändning genom att klicka på Redigera, och sätt Passerläge till På.

I detta avsnitt

- Streckkodskonfiguration

# Streckkodskonfiguration

En streckkodsläsare används för att läsa en streckkodssträng eller en QR-kod som innehåller information för att välja den lämpliga batchsekvensen.

Streckkodsläsaren konfigureras i fliken Källor.

Streckkodsläsaren kommer att läsa de tecken som du anger och sätta ihop dem till en textsträng. Denna textsträng matchas sedan med de fördefinierade strängar som du har angett i styrenheten, och om de matchar, kommer batchsekvensen som är kopplad till din fördefinierade sträng att väljas.

Streckkodssträngar av en längd på upp till 1024 tecken kan läsas och de kan innehålla tecken i positionerna 32 till 126 i ASCII-tabellen. Om streckkoden innehåller en sträng längre än 1024 tecken, kommer den återstående delen av strängen, från position 1025 och framåt, att kasseras.

I detta avsnitt

- Konfigurera streckkodsläsaren
- Giltiga streckkodsläsare

# Konfigurera streckkodsläsaren

Streckkodsläsaren i sig måste ställas in med hjälp av ett amerikanskt tangentbord, och streckkodsläsaren ska avge ett returtecken för att avsluta streckkodssträngen.

# Giltiga streckkodsläsare

För en lista över scannrar som är verifierade för användning med styrenheten POWER FOCUS 8, kontakta lokala Atlas Copco-representant.

# Arbeta med fliken Information om styrenhet

Systemadministrationsuppgifterna för styrenheten POWER FOCUS 8 hanteras i menyn Styrenhet. Menyn nås genom styrenhetens GUI, webb-GUI, eller Tools Talk 2 GUI.

I detta avsnitt

- Intelligent Application Module
- Programvara
- Hårdvara
- Export/import
- Synkroniserad åtdragning

# Intelligent Application Module

Intelligent Application module (IAM) är ett beständigt minne som ligger i styrenheten. Minnesmodulen innehåller alla styrenhetsprogram, konfigurationer och resultat. Vissa moduler kan även innefatta ytterligare laddade funktionsobjekt.

IAM kan lagra upp till 100 000 resultat inklusive spårningar.

För en fullständig lista över tillgängliga IAMs och deras kapacitet, kontakta en Atlas Copco-representant.

IAM-information

# Programvara

Versionsnumret av två versioner av programvara som finns på styrenheten POWER FOCUS 8 finns under fliken Programvara.

Det är bra att installera en andra programversion av styrenhetens program vid uppgradering av flera styrenheter. När produktionen är klar att gå över till det uppgraderade programmet, kan den nya programversionen aktiveras lokalt på styrenhetens gränssnitt, från en fjärrdator med webbgränssnittet, eller med ToolsTalk.

En ny programvarudistribution kan installeras antingen genom att ansluta en USB-flash-enhet med programmet till styrenhetens USB-port eller med hjälp av webbgränssnittet.

Programuppdateringen är endast synlig när du bläddrar till styrenhetens gränssnitt från en dator. När en masslagringsenhet med en giltig programversion sätts in i USB-porten, visas en uppmaning att uppdatera programvaran.

Filen för uppdatering av programvara får inte packas upp och måste lagras i en mapp med namnet PFImages i roten på USB-flash-enheten.

Ett oväntat fel under programuppgraderingen kan leda till förlust av data.
Innan några programversioner uppgraderas rekommenderas en säkerhetskopiering av styrenhetens konfiguration genom export av ”All styrenhetsinformation”.

Ta inte bort USB-enheten och koppla inte ifrån IAM förrän uppgraderingen har slutförts.

I detta avsnitt

- Uppdatera program för styrenhet via USB
- Uppdatera styrenhetens program via webbgränssnitt
- Aktivera programvaran i styrenheten

# Uppdatera program för styrenhet via USB

1. Anslut USB-flash-enheten till styrenheten: installationsguiden startar automatiskt.

   Om flera programversioner finns på USB-flash-enheten, visas en lista med de olika mjukvaruuppgraderingsfilerna.

2. Välj filen för programvaruuppgradering för att installera och följ instruktionerna för att slutföra installationen.

USB-minnet behöver ha en delning tillgänglig och formateras för att fungera med Linux. Möjliga format är till exempel FAT eller NTFS.

Ta inte bort USB-enheten och koppla inte ifrån IAM förrän uppgraderingen har slutförts.

För synkroniserad åtdragning ska alla SyncMember-styrenheter startas om manuellt efter uppgradering till en ny programversion eller nedgradering från en nyare programversion.

Om styrenhetens applikation misslyckas med att starta upprepade gånger kommer styrenheten att starta upp i räddningsläge. I räddningsläge kan ny firmware installeras. Räddningsavbildningen distribueras med programuppdateringen och kan uppdateras om en nyare räddningsavbildning finns.

Stäng inte av systemet under uppdateringen av räddningsavbildningen. Systemet startas om när uppdateringen påbörjas.

# Uppdatera styrenhetens program via webbgränssnitt

1. Åtkomst till webbgränssnittet sker genom att ansluta en dator med en rak Ethernet-kabel (RJ45) till Service Ethernet-porten. Öppna styrenheten med IP-adressen från en webbläsare.

2. Gå till startsidan i webbgränssnittet och till fliken Styrenhet – välj sedan Programvara till vänster och gå sedan till fönstret Programuppdatering och välj Bläddra.

3. Bläddra och välj zipfilen med programmet och följ instruktionerna för att avsluta installationen.

För synkroniserad åtdragning ska alla SyncMember-styrenheter startas om manuellt efter uppgradering till en ny programversion eller nedgradering från en nyare programversion.

Om styrenhetens applikation misslyckas med att starta upprepade gånger kommer styrenheten att starta upp i räddningsläge. I räddningsläge kan ny firmware installeras. Räddningsavbildningen distribueras med programuppdateringen och kan uppdateras om en nyare räddningsavbildning finns.

Stäng inte av systemet under uppdateringen av räddningsavbildningen. Systemet startas om när uppdateringen påbörjas.

# Aktivera programvaran i styrenheten

Styrenheten kan lagra två installerade programversioner. Gå till startsidan och fliken Styrenhet och välj Programvara i fältet till vänster. Gå sedan till fönstret Programaktivering och välj önskad programversion. Programaktivering kan göras antingen lokalt från styrenhetens gränssnitt eller via en fjärrdator från ett webbgränssnitt.

Aktiveringsprocessen kräver omstart av styrenheten.

1. Gå till startsidan och fliken Styrenhet och välj Programvara till vänster.

2. I fönstret Programaktivering drar du omkopplaren till Lagrad eller till Aktuell och följ anvisningarna.

# Hårdvara

Fliken Hårdvara innehåller Styrenhetsinformation, såsom modellbeteckning och serienummer, Hälsa, Touch-kalibreringsskärm och information om de olika elektronikkorten i styrenheten.

I detta avsnitt

- Hälsa

# Hälsa

Gå till startsidan och fliken Styrenhet och välj Maskinvara till vänster. Gå sedan till fönstret Hälsa så visas information om Batteristatus och temperaturen på de olika komponenterna.

## Batteristatus

POWER FOCUS 8-batteriet sitter i styrenhetens frontpanel och fungerar som reservkraft för vissa systemelement, till exempel den interna klockan. Batteristatus uppdateras en gång om dagen och när styrenheten startas om. När batteriet är nära att bli helt urladdat, kommer en varning (3011) att visas. Byt ut batteriet så snart som möjligt när en varning visas.

Batteristatus visas i fältet Batteristatus i fönstret Hälsa.

## Temperatur för styrenhetskomponenter

Temperaturen hos de olika komponenterna i styrenheten övervakas kontinuerligt av POWER FOCUS 8. Temperaturenheter som stöds är grader Celsius (°C) och grader Fahrenheit (°F), med Celsius som standardenhet. Det går att växla mellan de två enheterna utan att styrenheten behöver startas om. När temperaturen hos en kritisk komponent överskrider maximal temperatur inaktiveras drivsteget och en varning (3010) visas. Drivsteget aktiveras återigen när komponentens temperatur sjunker under den maximala temperaturgränsen.

För varje komponent visas den senaste mätta temperaturen för styrenheten tillsammans med tidsstämpeln för när mätningen gjordes i fältet Styrenhetstemperatur i fönstret Hälsa. Det är möjligt att kontinuerligt övervaka temperaturen i en grafisk vy för en komponent.

# Export/import

På fliken Styrenhet i fältet Export/Import kan du utför följande arbetsmoment: Export, import och automatisk säkerhetskopiering.

Använd fönstret Export. för att exportera styrenhetens konfigurationer, inställningar, resultat, händelser och verktygsloggar. Dessa kan du dela med Atlas Copcos servicepersonal vid felsökning av eventuella problem med verktyget.

Använd fönstret Import för att importera styrenhetens konfigurationer och inställningar.

Du kan bara ha en aktiv export- eller importprocess aktiv samtidigt. Alla försök att starta en ny export- eller importprocess nekas om en sådan process redan pågår.

Använd fönstret Automatiserad backup för att generera en säkerhetskopierad fil.

Du kan exportera eller importera data med någon av följande enheter:

- USB-minne (formaterat och med en partition för Linux: möjliga format är till exempel FAT eller NTFS)

- Webb-GUI

- ToolsTalk 2

Under export- eller importprocesser visas en förloppsindikator som informerar om att en export- eller importprocess pågår. Tidpunkten för export eller import beror på antalet resultat, händelser och loggfiler som importeras eller exporteras.

## Export/import mellan styrenheter

Styrenheterna kan ha olika IAM-typer som kan ha olika kapaciteter.
En styrenhet kan exportera alla konfigurationer som gäller för den aktuella typen av IAM-modul.

En styrenhet kan inte importera en fil som exporterats från en annan typ av IAM-modul. Detta gäller även vid användning av ToolsTalk 2.

I detta avsnitt

- Exportera all styrenhetsinformation
- Exportera inställningar och konfigurationer
- Exportera loggar från anslutna verktyg
- Exportera resultat
- Exporterar ”Systemloggar och information”
- Importera styrenhetskonfigurationer och inställningar
- Automatiserad backup

# Exportera all styrenhetsinformation

1. Gå till startsidan och fliken Styrenhet och välj sedan Export/Import till vänster.

2. Gå till fönstret Export och välj ellipsen och därefter All styrenhetsinformation i popup-fönstret.

3. I fönstret Export väljer du Exportera.
   Vid slutet av exportprocessen visas ett popupfönster som bekräftar att exporten är slutförd.
   En PF/IXBExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz -fil laddas ned automatiskt.

Vid export av All styrenhetsinformation kommer styrenhetens konfiguration, åtdragningsprogrammet, inställningarna, resultaten, och händelserna att exporteras för ytterligare bearbetning. En del av exporten utförs både från kabelverktyget samt från anslutna trådlösa verktyg.

Alla data som ingår i exporten lagras i en fil med namnet "PFExport_<IAM name>_<datetime (lägsta tidsvärdet visas i sekunder)>.tar.gz", som innefattar följande filer och kataloger:

- "PFExport_<datetime>_Results.csv": Alla tillgängliga resultat.

  Resultaten exporteras i en CSV-formaterad textfil. Det senast utförda resultatet är den första posten i CSV-filen.

  Det går att exportera följande resultatinformation för åtdragningar och lossningar:

Information om resultat | Åtdragningsprogram | Flerstegsprogram | Synkroniserad åtdragning
--- | --- | --- | ---
Identitetsnummer | - | - | X
Typ av åtdragning | X | X | X
Namn på virtuell station | X | X | X
VIN (Identifieringssträng) | X | X | X
Datum och tid | X | X | X
Unikt verktygs-ID | X | X | -
Gruppsekvensnamn | X | X | -
Gruppsekvens – räknare | X | X | -
Batchräkning | X | X | -
Bultnamn | - | - | X
Totalstatus | - | - | X
Totalstatus info | - | - | X
Status | X | X | X
Statusinfo | X | X | X
Lägesnamn | - | - | X
Namn på åtdragningsprogram/flersteg | X | X | X
Fel vid stopp | - | X | X
Fel | - | X | X
Steg där fel inträffade | - | X | X
Kanal | - | - | X
Målmoment (Nm) | X | X | -
Slutmoment (Nm) | X | X | X
Målvinkel (grad) | X | X | -
Start för slutvinkel (Nm) | X | X | X
Slutvinkel (grad) | X | X | X
Nergängningsvinkel (grad) | X | - | -
Korrelationsfaktor för återstående moment | X | X | -
Tid som gått (s) | - | X | X
Vinkel låg gräns (grad) | X | X | X
Vinkel hög gräns (grad) | X | X | X
Undre momentgräns (Nm) | X | X | X
Övre momentgräns (Nm) | X | X | X
Antal pulser | X | - | -
Ström vid avstängning (A) | X | X | X
TrueAngle-kompensation (grad) | X | X | -
Tid till nedgängning klar (ms) | X | - | -
Tid till slutmoment (ms) | X | - | -
Måltext | X | X | -
Stegdata | - | X | X
Självgängningsmoment | X | X | X
Rådande moment | X | X | X
Nedgängningsvinkel utlösare | X | X | X

Fältavgränsaren och sifferformatet beror på språkinställningarna:

Språk | Datum/tid | Fältavgränsare | Sifferformat
--- | --- | --- | ---
Engelsk (en_US) | MM/dd/yyyy hh:mm:ss | , | 123.456
Tjeckiska (cs) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Tysk (de_DE) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Spansk (es_ES) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Fransk (fr_FR) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Koreansk (ko_KR) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | , | 123.456
Italiensk (it_IT) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Japansk (ja_JP) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456
Portugisiska (pt_BR) | Dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Rysk (ru_RU) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Svensk (sv_SE) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | ; | 123,456
Kinesisk (zh_CN) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456

För synkroniserad åtdragning finns alla tillgängliga resultat i filen med namnet “PFExport_<datetime>_Results.csv.zip”.

- "PFExport_<datetime>_Events.csv": Alla tillgängliga händelser.

  Följande händelseinformation exporteras till en CSV-formaterad textfil:

  - Allvarlighet

  - Datum

  - Tid

  - Kod

  - Beskrivning

  - Virtuell station som utlöste händelsen (exporteras bara för PF8-Handhållen)

  - Carrier (exporteras bara för synkroniserad åtdragning)

  - Kanal (exporteras bara för synkroniserad åtdragning)

- ”/inställningar” – Inställningar och konfigurationer (används av Import)

För fältbussexporterade inställningar och konfigurationer:

- Allmän fältbusskonfiguration (inklusive IP-adress)

- Fältbusskonfiguration

- Fältbusskartläggning (kartläggning av Virtuell station till ProcessDataFrame)

- "jsonConfigurations.zip": Program för flerstegsåtdragning och lossning exporteras som .json-filer (för användning med MID2500).

- "atlas_sys_d.zip": Loggfiler från drivapplikationen.

- "atlas_sys_i.zip": Loggfiler från IT-applikationen. Kan bara läsas av Atlas Copcos personal.

- "atlas_protocol_log.zip": Loggfiler från externa protokolladaptrar.

- ”ExportInfo.txt”: Textdokument med information om IAM och styrenheten.

- "atlas_plc.zip": PLC-konfiguration.

- ”licenseInformation.zip”: Licensinformation och systeminformation.

# Exportera inställningar och konfigurationer

1. Gå till startsidan och fliken Styrenhet och välj Export/Import till vänster.

2. Gå till fönstret Export och välj ellipsen och därefter Inställningar och konfigurationer i popup-fönstret.

3. I fönstret Export väljer du Exportera.
   Vid slutet av exportprocessen visas ett popupfönster som bekräftar att exporten är slutförd.
   En PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz -fil laddas ned automatiskt.

Det här exportalternativet exporterar styrenhetens konfigurationer och inställningar.
Exporterade data lagras i en komprimerad fil som identifieras med IAM-namn plus datum och tidpunkt för exporten.
Data i filen innefattar alla konfigurationer och inställningar i styrenheten. Detta innebär att exportfilen kan importeras och ställas in på en annan styrenhet med samma eller senare programversion.
Exporterade data innehåller information om IAM och styrenhet, samt förformaterade flerstegsprogram för åtdragning och lossning, för användning med MID2500-systemet.

# Exportera loggar från anslutna verktyg

1. Gå till startsidan och fliken Styrenhet och välj Export/Import till vänster.

2. Gå till fönstret Export och välj ellipsen och därefter Loggar från anslutna verktyg i popup-fönstret.

3. I fönstret Export väljer du Exportera.
   Vid slutet av exportprocessen visas ett popupfönster som bekräftar att exporten är slutförd.
   En PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz -fil laddas ned automatiskt.

Genom export av verktygsloggar kan en servicetekniker dela verktygsloggdata med servicepersonal från Atlas Copco Underhåll vid felsökning av verktygen.

Alternativet för export av verktygsloggen är tillgängligt för anslutna verktyg i serierna STB, SRB, TBP/TBP-S, IxB och QST-M.

Gör så här för att exportera verktygets loggar – verktyget måste vara anslutet till styrenheten. Verktyget behöver inte vara registrerat på någon virtuell station.

För verktyg typ STB, SRB, TBP/TBP-S

Alla data som ingår i verktygsloggexporten lagras i en fil med namnet "PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz", som innefattar följande filer och kataloger:

- "atlas_tool_i.zip": Alla tillgängliga resultat.

  En individuell fil skapas för varje anslutet verktyg. Filformatet för verktygets loggfiler är ”verktyg-<verktygstyp>-<verktygets serienummer>.log".

För IxB Connect-verktyg

- Alla data som ingår i verktygsloggexporten lagras i filen "pfconnecttool/<Serial number>/PFSyncExport_<Date>T<Time>.tar.gz”, som också måste dekrypteras.

Loggexportfunktionen är inte tillgänglig för IxB Connect-verktyg över Bluetooth. För Bluetooth måste loggar hämtas separat från varje verktyg genom nätverkets eller tjänstens gränssnitt.

- "ExportInfo.txt": Textdokument med information om IAM, styrenheten och de anslutna verktygen.

# Exportera resultat

1. Gå till startsidan och fliken Styrenhet och välj Export/Import till vänster.

2. Gå till fönstret Export och välj ellipsen och därefter Resultat i popup-fönstret.

3. I fönstret Export väljer du Exportera.
   Vid slutet av exportprocessen visas ett popupfönster som bekräftar att exporten är slutförd.
   För flerspindelsystem (fixturmonterade) kommer den exporterade filen automatiskt att laddas ned i .zip-format, annars laddas den ned i .csv-format.

   Det här exportalternativet exporterar endast åtdragningsresultat från styrenheten.

# Exporterar ”Systemloggar och information”

Genom export av systemloggar och information kan en servicetekniker dela systemets loggar och dess information med servicepersonal från Atlas Copco.
Felsökning av problem i systemet with – till exempel styrenheter – är lättare genom export av systemloggar och information.

Exporten av systemloggar och information innefattar inte loggar från anslutna (anslutet) verktyg.
Om du behöver exportera loggarna från anslutna (anslutet) verktyg väljer du önskad exportmetod.

Alla data som ingår i verktygsloggexporten lagras i filen PF/IXBExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz, som innefattar följande filer och kataloger:

- atlas_sys_d.zip – Loggfiler från drivappen

- atlas_sys_i.zip – Loggfiler från IT-appen

- atlas_protocol_log.zip – Loggfiler från externa protokolladaptrar

- ExportInfo.txt – Textdokument med information om IAM och styrenhet

- licenseInformation.zip – Licensinformation och systemkapaciteter

- atlas_systeminformation.zip – Information till Atlas Copco FoU om systemets verkliga hälsa och inställning

- atlas_workflow_log.zip – Loggfiler för arbetsflöde från externa protokolladaptrar

## Så exporterar du ”Systemloggar och information”

1. Gå till startvyn och välj fliken Styrenhet. Gå till vänstra sidan och välj Export/Import -fliken.

2. I fönstret Export öppnar du rullgardinsmenyn och väljer Systemloggar och information.

3. I fönstret Export väljer du Exportera.
   Vid slutet av exportprocessen visas ett popup-fönster som bekräftar att exporten är klar.
   En PF/IXBExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz -fil laddas ned automatiskt.

Relevant information

- Konfiguration av utökad loggning

# Importera styrenhetskonfigurationer och inställningar

1. Gå till startsidan och fliken Styrenhet och välj Export/Import till vänster.

2. Gå till fönstret Import och välj Importera.

   Popupfönstret Information bekräftar att alla inställningar för åtdragningsprogram, batcher, tillbehör och styrenheter ersätts med inställningarna i den importerade filen.
   Däremot importeras inte inställningar för nätverk, PIN-koder, resultat och händelser.

   Välj Fortsätt.

3. I popup-fönstret Import går du till Välj fil. Välj sedan den fil som ska importeras till styrenheten.

   Vid slutet av importprocessen startar styrenheten om automatiskt.

   Om importprocessen avbryts innan den har startat, eller om filen försvinner, visas ett informationsmeddelande och styrenheten måste startas om för att garantera giltig status.
   En avbruten importprocess kan slutföras om filen existerar och inte är skadad.

Vid import av styrenhetens konfiguration och inställningar ersätts befintliga konfigurationer och inställningar av de importerade motsvarigheterna.

Följande konfigurationer importeras inte eller avmarkeras:

- Styrenhetens nätverksinställningar importeras inte.

- Resultat och händelser importeras inte.

- Licenstilldelning importeras inte.

- Den tilldelade uppgiften i Virtuell station/Virtuella stationer avmarkeras.

- "jsonConfigurations.zip" (Program för flerstegsåtdragning och lossning) importeras inte.

- "licenseInformation.zip" (Licensinformation och systeminformation) importeras inte.

# Automatiserad backup

Fönstret Automatisk backup möjliggör eller spärrar sFTP-export.

I standardläget har väljaren Aktivera sFTP-export ställts in på läge AV.
När du slår PÅ Aktivera sFTP-export skapas en exportfil 10 minuter efter den senaste konfigurationsförändringen.
Om Aktivera sFTP export är PÅ vid systemstart skapas en exportfil automatiskt inom 2-3 minuter. Exportfilen skapas inom 2-3 minuter och återspeglar ändringar som kan ha gjorts innan systemet stängdes av.

Den gamla backupfilen raderas innan den nya backupfilen blir tillgänglig.

Data i exportfilen täcker in alla konfigurationer och inställningar av styrenheten.

Användare av sFTP kan hämta den exporterade filen från följande katalog i systemet: /Export/<exportfilnamn>.

Systemet måste ha stöd för sFTP is.

Användare av sFTP behöver inte använda något lösenord för att hämta filen.

Användarnamnet för sFTP är följande:

Användarnamn | autoexport

# Synkroniserad åtdragning

Styrenhetens egenskaper, såsom bland annat lågreaktionsåtdragningsstrategier och syrenhetomfattande funktioner, kräver licenser som tilldelas via Functionality Management System (FMS). Medan konfigurering av funktioner är möjlig utan specifika licenser kommer tilldelningen och användningen av dessa funktioner att kräva att rätt licens installeras på styrenheten. Vänligen se Licenser (FMS) för mer detaljerad information om licenser.

Konfiguration av synkroniserad åtdragning görs genom ToolsTalk 2.

Med synkroniserad åtdragning är det möjligt att ansluta och köra flera PF8-styrenheter samtidigt. Den första styrenheten i konfigurationen benämns synkreferens och styr alla åtdragnings- och datarapporter. Upp till 5 extra PF8-styrenheter – synkdelar – kan sedan anslutas till synkreferensen via en PF8-kabel för kedjekoppling. Se ställa in maskinvara för synkroniserad åtdragning. Synkdelarna styr verktygen.

## Synkreferens

Synkreferensen är systemets hjärna. Den styr:

- inställningarna för åtdragningen

- datarapporteringen

- konfigurationen av hela systemet

- anslutningen till ToolsTalk och ToolsNet

Tillbehör och fältbussar ansluts direkt till synkreferensen.

## Synkdel

Synkdelen fungerar som en enhet utan extra funktioner. IT-delen körs inte och det går inte att ansluta externa tillbehör eller protokoll till en synkdel. Varje synkdel har ett tilldelat kanalnummer. Kanalnumret används för att:

- identifiera ett anslutet verktyg och en ansluten enhet i konfigurationen för maskinvarulayout i ToolsTalk 2.

- välj de verktyg och enheter som ska ingå i åtdragningen i synkläget.

- producera resultatrapporter.

- identifiera felaktiga detaljer vid felhändelser.

## Åtdragningar

Det går bara att köra synkroniserad åtdragning i multistegsprogram för åtdragning. För synkronisering av åtdragningar mellan varje verktyg används synkroniseringspunkter. Vid dessa punkter väntar verktygen på varandra innan de fortsätter med nästa steg i åtdragningsprogrammet. Ett åtdragningsprogram kan ha upp till 25 steg (förutom synkroniseringspunkterna).

Tilldelning av åtdragningsprogram kan endast utföras genom ToolsTalk 2 och kan inte göras genom styrenheten.

## Licenser

Synkroniserad åtdragning är en FMS-funktion. Det är bara synkreferensen som kräver en licens. Det går att ställa om valfri PF8-styrenhet till en synkdel utan ytterligare licenser. Synkreferens-enhetens licens är en tilläggsfunktion för FMS-styrenheter.

Om licensen för synkreferens tas bort kan inga åtdragningar utföras i synkroniserat åtdragningsläge. Om anslutningen till licensservern förloras gäller licensen i ytterligare 48 timmar. Styrenheten söker efter en giltig synkreferenslicens varje timme.

I detta avsnitt

- Användargränssnitt synkroniserad åtdragning
- Konfigurera synkroniserad åtdragning
- Inställning av synkroniserad åtdragning (maskinvara)
- Synkroniserade åtdragningar
- Resultat i realtid från synkroniserad åtdragning
- Signaler vid synkroniserad åtdragning
- Kompatibla verktyg för synkroniserad åtdragning
- CAN-tillbehör för synkroniserad åtdragning

# Användargränssnitt synkroniserad åtdragning

Användargränssnitt för synkroniserad åtdragning är en förenklad version av det vanliga POWER FOCUS 8-gränssnittet. Detaljerade beskrivningar av gränssnittselementen finns i de särskilda kapitlen och avsnitten i den här användarhandboken. Observera att användargränssnittet endast är tillgängligt på synkreferensen.

Vissa funktioner är inte tillgängliga i gränssnittet för synkroniserad åtdragning. Följande funktioner finns och kan redigeras i gränssnittet:

- Verktyg: all information tillgänglig.

- Virtuell station: alla funktioner är tillgängliga, förutom bland annat att skapa nya virtuella stationer, tilldela uppdrag (åtdragningsprogram) och tilldela verktyg bland annat.

- Konfigurationer: alla funktioner är tillgängliga.

- Styrenhet: alla funktioner är tillgängliga. Observera att det finns en extra sektion här kallad kanaler där information om de verktyg som är kopplade till synkroniseringsreferens och synkroniseringsdelar ges.

- Rapporter: Händelser (visa alla händelser).

- Inställningar: följande funktioner är inte tillgängliga:

  - Åtdragning

  - Trådlös

  - Händelser

- Diagnos: meny specifik för synkroniserad åtdragning.

- Licenstilldelning: alla funktioner är tillgängliga.

# Konfigurera synkroniserad åtdragning

Konfigurationen av synkreferensen och alla synkdelar måste fyllas i innan du utför maskinvaruinställningen.

## Konfigurera synkroniseringsreferensen

1. Gå till startsidan och fliken Styrenhet och välj Synkroniserad åtdragning till vänster.

2. Gå till fönstret Synkroniserad åtdragning och välj ellipsen bredvid Ingen synk.

   Fönstret Synkroniserad åtdragning visas.

3. Välj Synkreferens.

   Fönstret Synkroniserad åtdragning stängs.

4. Välj Verkställ.

   Styrenheten startar om och bootar i Synkreferens-konfigurationen, vilket är en förenklad version av det vanliga PF8-gränssnittet.

## Aktivera synkroniserad åtdragning

Synkroniserad åtdragning måste aktiveras på synkreferens-styrenheten. Det finns två sätt att göra detta:

1. Ställ in I/O-signalen Aktivera operation (10055) till Hög eller

2. Under Synkreferens-styrenheten: gå till fliken Konfigurationer och välj Allmän virtuell station till vänster och därefter Redigera för den aktuella konfigurationen. I fönstret Stationer för fixturmontering sätter du Autoaktivering i läge Alltid.

Om synkroniserad åtdragning inte har aktiverats visas ett felmeddelande vid körning: ”Det går inte att starta, aktiveringssignalen är låg”.

## Konfigurera synkdel

1. Gå till startsidan och fliken Styrenhet och välj Synkroniserad åtdragning till vänster.

2. Gå till fönstret Läge för synkroniserad åtdragning och välj ellipsen bredvid ingen synk.

   Fönstret Synkroniserad åtdragning visas.

3. Välj Synkdel.

   Fönstret Synkroniserad åtdragning stängs.

4. I fönstret Kanal väljer du kanalnumret för synkdelen. Välj sedan lämplig kanal för synkdelen.

   Kanalnumren för synkdelarna i samma inställning måste vara unika.

5. Välj Verkställ.

   Styrenheten startar om och bootar i Synkdel-konfigurationen, som endast visar synkroniseringsdelens kanalnummer.

## Växla tillbaka till vanligt PF8-läge (avsluta synkroniserad åtdragning)

1. Gå till startsidan och fliken Styrenhet och välj Synkroniserad åtdragning till vänster.

2. Gå till fönstret Synkroniserad åtdragning och välj ellipsen bredvid Synkreferens.

   Fönstret Synkroniserad åtdragning visas.

3. Välj Ingen synk.

   Fönstret Synkroniserad åtdragning stängs.

4. Välj Verkställ.

   Styrenheten startar om och bootar i den vanliga konfigurationen.

# Inställning av synkroniserad åtdragning (maskinvara)

Observera att programkonfigurationen måste utföras innan maskinvaruinställningen är klar för att undvika konfigurationskonflikter.

Med synkroniserad åtdragning kan flera POWER FOCUS 8 anslutas och köra åtdragningar synkront.

1. Kontrollera att varje styrenhet har konfigurerats korrekt (se Synkroniserad åtdragning för mer information).

2. Använd en PF8-kabel av kedjekopplingstyp (daisy chain) och anslut synkreferens komm-port B till första synkdelens komm-port A.

3. Använd en annan PF8-kabel för kedjekoppling och anslut den första synkdelens komm-port B till den andra synkdelens komm-port A. Gör samma sak för alla efterföljande styrenheter.

   Ett system för synkroniserad åtdragning kan ha maximalt 5 synkdelar.

Styrenheterna ska sammanlänkas med en Estop-kabel. Se Anslutningsscenarier för nödstopp.

# Synkroniserade åtdragningar

Det går bara att använda åtdragningsprogram för flerstegsåtdragning vid synkroniserad åtdragning. Synkroniseringspunkter används för att synkronisera verktygen i en uppsättning. Vid dessa punkter väntar verktygen på varandra innan du fortsätter med nästa steg i åtdragningsprogrammet.

Det går bara att tilldela åtdragningsprogram till olika verktyg i ToolsTalk2.

Exempel på program för flerstegsåtdragning vid synkroniserad åtdragning

A | Synkroniseringspunkt

Ett åtdragningsprogram kan bestå av maximalt 25 steg (om du inte räknar synkroniseringspunkterna).

Tillgängliga steg

- Dra åt till vinkel

- Dra åt till moment

- Dra åt till moment plus vinkel

- Dra åt till DynaTork

- Vänta

- Hylsfrigörelse

- Dra åt till moment eller vinkel

- Lossa till vinkel

- Lossa till moment

- Nergängning

- Dra åt till sträckgräns M2

- Dra åt till sträckgräns

- Dra åt till moment och vinkel

- Gängskärning till moment

- Koppla

Tillgängliga skärmar

- Vinkel

- Toppmoment

- Stäng av moment

- Momenthastighet och avvikelse

- Moment i vinkelfönster

- Eftervy moment högt

- Eftervy moment lågt

- Vinkel från sträckgräns

- Rådande moment

- Stäng av ström

- Eftergängsnittsvinkel

- Eftergängsnitt toppmoment

- Stick Slip Detection

- Tid

Tillgängliga stegbegränsningar

- Maxmoment

- Maximal vinkel

- Kryssgänga

- Upphäver moment

- Momentgradient

- Moment i vinkelvy

- Moment kontra strömavvikelse

Avvisningshantering

När du växlar till Av:

Åtgärd om fel | Beskrivning
Avsluta alla | Alla kanaler avslutar åtdragningen och rapportstatusen NOK. Åtdragningen som inte hade ett fel i sig kommer att rapportera ytterligare information Terminated by other bolt (Avslutad av annan bult).
Fortsätt OK | Alla kanaler där fel inträffade avslutar åtdragningen och rapportstatusen NOK. De återstående kanalerna fortsätter med resten av åtdragningen.

När du växlar till På:

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Max antal misslyckade steg | Anger högsta tillåtna antal olika steg där fel kan uppstå under hela åtdragningen. Det spelar ingen roll om samma steg drabbas av fel mer än en gång, det räknas bara som att ett steg har drabbats. Om parametern inte har ställts in kan ett obegränsat antal steg ha fel.
Åtgärd om värdet överskrids | Anger åtgärd om Max antal misslyckade steg överskrids.
Åtgärd vid NOK under reparation | Anger åtgärd om ett nytt fel (NOK) avkänns medan en reparation pågår.

# Resultat i realtid från synkroniserad åtdragning

Gå till startsidan och välj Kör resultat för att se realtidsresultaten från synkroniserad åtdragning.

Resultaten för alla verktyg i den synkroniserade åtdragningen visas styrenhetens gränssnitt och motsvarande webbgränssnitt. Synkdelarnas gränssnitt visar inga resultat.

Välj en resultatpanel för synkroniserad åtdragning så öppnas ett fönster där du kan gå igenom de olika resultatvyerna genom att klicka på pilarna vid resultatfönstrets sidor.

## Resultatvy: Översikt över synkläge

Skärmbilden visar en sammanfattning av totalstatus för hela åtdragningen (OK eller NOK) och totalt antal OK och NOK-skruvar.

Romben överst visar status för hela läget. Sexkanterna nederst visar status för varje kanal. Det blå fältet under sexkanterna visar den valda kanalen. Markera de olika sexkanterna för att se resultaten från de olika kanalerna. Resultatvyn som visas gäller bara den valda kanalen.

Resultat OK
Resultat NOK

Om du får ett NOK-resultat har kanalen som genererar NOK-resultatet en annan layout för att underlätta identifiering av kanalen. Detta är den kanal som fick alla andra kanaler att stoppa.

Välj ellipsen överst så visas listan över alla fel.

Välj ellipsen nederst så visas en matris med alla kanalerna. Ikonen visas bara om det finns fler än sex kanaler, och den är dold om färre än sex kanaler används.

Vid NOK-resultat visas ett meddelande med en förklaring.

## Resultatvy: Kanalöversikt

Den här skärmbilden visar en översikt över resultatet från en kanal.

Resultat NOK

Om du vill se resultaten från andra kanaler markerar du ellipsen överst och väljer en annan kanal i popup-fönstret som visas. Resultatvyerna visar nu resultaten för den nya valda kanalen.

Vid NOK-resultat visas ett meddelande med en förklaring.

## Resultatvy: Detaljerat resultat för kanalen

Den här skärmbilden visar en detaljvy av ett kanalresultat. Om de inställda gränsvärdena för moment eller vinkel överskrids eller inte nås visas en uppåt- eller nedåtpil bredvid det underkända resultatet.

Markera sidopilarna bredvid rutan Kanal för att växla till andra kanaler. Resultaten som visas i den här vyn gäller bara den valda kanalen.

Resultat NOK

Vid NOK-resultat visas ett meddelande med en förklaring.

## Resultatvy: Lista över stegresultat

Den här skärmbilden visar en lista med alla stegresultat som används vid en åtdragning på en kanal.

Stegresultatet som genererade ett NOK-resultat visas med ett rött fält.

Markera de olika stegresultaten så visas ytterligare information.

## Resultatvy: Översikt över batchsekvenser

Detta resultat visar status för olika batcher i en batchsekvens (Batch/Översikt) och information om åtdragningarna i varje batch (Räkning/Översikt). Resultaten gäller den valda batchsekvensen.

Rutorna symboliserar varje batch i en batchsekvens. Den markerade batchen har en blå bakgrund. En batch som innehåller en NOK-åtdragning har röd ram och en diagonal röd linje.

Cirklarna symboliserar varje åtdragning i varje batch. NOK-åtdragningar har en röd ram och en röd diagonal linje.

# Signaler vid synkroniserad åtdragning

Systemet för synkroniserad åtdragning stöder samma I/O-signaler som anges i tabellerna nedan. Dessa kan kartläggas i fältbusskonfiguration och tillbehörskonfiguration. Vissa är också tillgängliga via Open Protocol.

I detta avsnitt

- Insignaler
- Utsignaler
- In-/utgångssignaler
- Insignaler: Undersignaler
- Utsignaler Undersignaler

# Insignaler

Omvandlare
Signaltyp
Värdetyp
Storlek min [bit]
Storlek max [bit]
Enheter
Sök

# Abryt sekvens – 10012

När en begäran om att avbryta en batchsekvens mottas, så avbryter batchsekvensfunktionen batchsekvensen först efter att ha fått resultaten för den pågående åtdragningen.

Namn i SoftPLC: ABORT_BATCH_SEQUENCE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Avbryt sekvensen och rensa resultaten - 10127

När signalen ”Avbryt sekvens och rensa resultat” är inställd avbryts den pågående sekvensen och alla signaler som har samband med ”Rensa resultat” nollställs.

Namn i SoftPLC:ABORT_SEQ_AND_CLEAR_RES

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Batchminskning – 10002

Stegar ner batchräknaren ett steg i taget.

Namn i SoftPLC: BATCHMINSKNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Batchökning – 10001

Stegar upp batchräknaren ett steg i taget.

Namn i SoftPLC: BATCHÖKNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Förbikoppla identifierare - 10123

Används i källbatchsträngen för att förbikoppla en identifierare i strängmottagningssekvensen.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Kringgå åtdragningsprogram – 10008

Hoppar över nästa åtdragningsprogram i den pågående batchsekvensen.

Namn i SoftPLC: BYPASS_PSET

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Kanalkommando – 10054

Kanalkommando är en ingångssignal som spärrar enskilda verktyg och hindrar dessa verktyg från att ingå i nästa åtdragning. Du kan också byta ut åtdragningsprogrammet eller bultnumret i konfigurationen för synkroniseringsläget. Upp till 64 kanaler stöds.

Namn i SoftPLC: KANALKOMMANDO

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | enhet32 rad | 1 | 64

Signalen Kanalkommando -10054 innehåller delsignaler (för mer information, se ”Insignaler” Undersignaler”).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Fortsätt steg - 10128

Fortsätt steg är en ingångssignal som stoppar steget Vänta vid åtdragning.
När åtdragningen har nått åtdragningssteget Vänta med villkoret Signal konfigurerat som Vänta-typ kommer en stigande flank i signalen Fortsätt steg att få systemet (en eller flera spindlar) att lossa.

Se även undersignalen Kanalkommando – 10054: Fortsätt steg.

Namn i SoftPLC: CONTINUE_STEP

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Data Drop - 10125

När DATADROP är inställt på SANT i slutet av en åtdragning kommer signalen DATADROP att släppa resultaten från åtdragningen. Resultatet kommer inte att sparas permanent eller skickas till någon enhet eller klienter som ToolsNet eller protokolladaptrar.

Namn i SoftPLC: DATADROP

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Data Hold - 10124

När signalen DATAHÅLLNING är inställd på SANT vid slutet av en åtdragning stoppas överföringen av resultatdata.

Namn i SoftPLC: DATAHÅLLNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Inaktivera fältbuss – 10049

Inaktiverar fältbussen.

Namn i SoftPLC: DISABLE_FIELDBUS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Inaktivera testbult – 10057

Namn i SoftPLC: DISABLE_TESTBOLT

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# INAKTIVERA VERTYG – 30000

Om signalen sätts till Sant stoppas och låses ett verktyg omedelbart.

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Dynamisk batchstorlek – 10074

Namn i SoftPLC: DYNAMIC_BATCH_SIZE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Aktivera operation – 10055

Namn i SoftPLC: ENABLE_OPERATION

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Fältbuss-asynkdata till PF – 10077

Namn i SoftPLC:

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | enhet8 rad | 16 | 2048

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Fältbusslåslossning – 20021

En virtuell station låses när man startar en lossning om signalen om signalen sätts från ett anslutet till ett stöttat tillbehör.
En pågående lossning avbryts omedelbart när fältbusslåslossning sätts till Sant, på grund av Stop Drive-inställningen.

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Fältbusslåsåtdragning – 20020

En virtuell station låses när man startar en åtdragning om signalen om signalen sätts från ett anslutet till ett stöttat tillbehör.
En pågående åtdragning avbryts omedelbart när fältbusslåsåtdragning sätts till Sant, på grund av Stop Drive-inställningen.

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Spola läsresultatkö – 30005

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# ID Dynamisk batchstorlek – 10073

Namn i SoftPLC: DYNAMIC_BATCH_SIZE_TPID

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 16
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 16

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Låslossning – 20003

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Låsåtdragning – 20002

Verktyget låst för åtdragning av digital ingång.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Lås verktyg aktivt högt – 20004

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Lås verktyg aktivt lågt – 20061

Låser verktyget när signalen är låg.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Masterupplåsning – 10005

Master Unlock är en ingångssignal som låser upp funktioner och signaler.

FUNKTIONER:

- Inaktivera lossning vid OK åtdragning

- Inaktivera lossning vid NOK åtdragning

- Inaktivera åtdragning

- Max NOK efter varandra

- Lås verktyg när sekvensen är klar

SIGNALER:

- 20001 – Lås vid bekräftelse av väntande händelse

- 20002 – Lås åtdragning

- 20003 – Lås lossning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20013 – Arbetsuppgift lås åtdragning

- 20014 – Arbetsuppgift lås lossning

- 20015 – Batch klar lLock

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20020 – Fältbuss lås åtdragning

- 20021 – Fältbuss lås lossning

- 20022 – Inaktivera lossning vid OK-åtdragning

- 20023 – Lås vid för många NOK-åtdragningar

- 20033 – Linjekontrollås

- 20034 – Låst av alternativ identifierare

Namn i SoftPLC: MASTER_UNLOCK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Pulsstopp – 10030

Om den här signalen genereras kommer all pågående åtdragning eller lossning att stoppas. Används i kombination med 10024 eller 10072.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_STOP_PULSE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Läs "Result Handshake Ack” – 30004

Aktivera funktionen Läs Result Handshake i fältbussenheten för att göra styrenheten tillgänglig för signalen Läs ”Result Handshake Ack”.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Återställ alla identifikationer – 10115

I källbatchsträngen som används för att återställa alla mottagna identifikationer från strängmottagningssekvenser på en gång. I andra arbetsuppgifter rensas VIN-numret.

Namn i SoftPLC: RESET_ALL_IDENTIFIERS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ batch – 10003

Återställer batchräknaren till 0. Ingen Batch OK (nxOK). Om batchen OK är aktiverad kommer den att avaktiveras.

Namn i SoftPLC: RESET_BATCH

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Nollställ batchsekvens – 10053

Nollställer batchsekvensen. Låser upp ett verktyg som är låst av parametern Lås verktyg på avslutad.

Namn i SoftPLC: RESET_BATCH_SEQUENCE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Nollställ bistabilt relä – 10022

Nollställ det bistabila reläets utgång.

Namn i SoftPLC: RESET_BISTABLE_RELAY

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ cykelstatus – 10056

Namn i SoftPLC: RESET_CYCLE_STATUS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ senaste identifikationen – 10114

I källbatchsträngen som används för att återställa den mottagna strängen från strängmottagningssekvensen I andra arbetsuppgifter rensas VIN-numret.

Namn i SoftPLC: RESET_LATEST_IDENTIFIER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ sekvensstatus – 10118

Återställer signalerna Batchsekvens klar/OK/NOK och Sekvensen avbröts.

Namn i SoftPLC: RESET_SEQUENCE_STATUS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ systemfel – 10062

Namn i SoftPLC: RESET_SYSTEM_ERROR

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ för många NOK – 10013

Nollställ batch efter att ha fått lås; För många NOK

Namn i SoftPLC: RESET_TOO_MANY_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj indata – 10020

Väljer åtdragningsprogram inom källåtdragning/batch inom sekvensen.

Namn i SoftPLC: SELECT_INPUT_VALUE

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 16
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Välj indata och dynamisk batchstorlek – 30007

Det används för att ställa in gruppstorlek för ett specifikt ”identifieringsnummer” i en källåtdragningsuppgift som kör ”Extern batchstyrning”.

Batchstorleken kan sättas till 1-250.

Om batchstorleken sätts till 0 behandlas den som en oändlig batch. Användaren kan inte ångra inställningen för en batch till ett tillstånd där den inte har någon storlek när den väl har angivits.

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 16 | 16
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 16 | 16

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Välj ingång bit 0 – 10016

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_0

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 1 – 10017

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_1

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 2 – 10018

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_2

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 3 – 10019

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_3

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 4 – 10066

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_4

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 5 – 10067

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_5

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 6 – 10068

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_6

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 7 – 10069

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_7

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 8 – 10070

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_8

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 9 – 10071

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_9

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj lossning – 10029

Väljer lossning som standardfriftläge och används i kombination med signalen Starta verktyg – 10028.

Namn i SoftPLC: SELECT_LOOSENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

Relevant information

- Starta verktyg – 10028

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj nästa identifieringsnummer – 10116

Det är möjligt att använda signalen Välj nästa identifieringsnummer när en uppgift i den virtuella stationen är konfigurerad som:

- Batchsekvens

- Källåtdragning

- Källbatch

  - Nummeridentifikations-metod

  - Strängidentifikations-metod

Funktionerna Ta nästa och Ta föregående, som kan konfigureras i ST-väljaren aktiverar insignalerna Välj nästa identifieringsnummer och Välj föregående identifieringsnummer.

## Batchsekvens vald som virtuell stationsuppgift

Om Fri ordnings-omställaren har aktiverats, kan signalen Välj nästa identifieringsnummer välja olika batches inom den valda sekvensen.

Innan du väljer batches är det obligatoriskt att de tilldelats ett identifieringsnummer. Om en batch in har ett tilldelats ett identifieringsnummer kan inte signalen Välj nästa identifieringsnummer välja den, även om Fri ordnings--omställaren är aktiverad.

Det möjliggör loopar genom de batches som har ett konfigurerat identifieringsnummer.
Om identifieringsnumret är ”Inget” är det möjligt att välja den efter att alla batches med konfigurerade identifieringsnummer är klara.

Det är möjligt att göra loopar, men 0 hoppas över. När en batch är klar är den inte längre valbar.

Vid exempelvis batches som tilldelats identifieringsnumren 1,2,4,5 körs signalen i en loop: 1,2,4,5,1,2,4... så länge dessa batches inte är klara.

## Källåtdragning vald som virtuell stationsuppgift

Signalen väljer nästa identifieringsnummer från listan med åtdragningsprogram som specificeras i källåtdragningsuppgiften.
Valet kör från det aktuella valda identifieringsnumret till nästa nummer i ökande ordning.

När det största identifieringsnumret väljs, så väljer denna signal 0: efter 0 väljer signalen nästa identifieringsnummer i ökande ordning.

Om 0 väljs som identifieringsnummer, så låses verktyget.

Om identifieringsnumret har lagts till i källåtdragningslistan men inget program någonsin har tilldelats till den, så hoppas det över medan det gör loopar genom källåtdragningslistan.

Om åtdragningsprogrammet har tilldelats till ett identifieringsnummer och sedan tas bort från listan med åtdragningsprogram, så är det fortfarande möjligt att välja detta identifieringsnummer. I så fall låses verktyget eftersom det inte finns något specifikt åtdragningsprogram.

När Väljarläges-omkopplaren sätts till Bekräfta, måste hylsväljaren anges och konfigureras. Alla åtdragningsprogram kan väljas, men innan de körs måste låste lämplig hylsa lyftas från hylsväljaren.

## Källbatch vald som virtuell stationsuppgift

I Källor > Batchsekvens > Källbatch, när identifikationsmetoden har satts till Nummer, så väljer signalen Välj nästa identifieringsnummer sekvenser från en lista med sekvenser som visas i Källbatch-uppgiften.

Det är möjligt att göra loopar genom 0. Signalen Välj nästa identifieringsnummer väljer endast de identifieringsnummer som tilldelats till sekvenserna.

Om det exempelvis finns 4 sekvenser tillgängliga med identifieringsnumren 1,2,4 och 8, så itererar signalen Välj nästa identifieringsnummer och väljer 1,2,4,8,0,1,2,...

De identifieringsnummer som inte definierats väljs inte.

I Källor > Batchsekvens > Källbatch, när identifikationsmetoden har satts till Sträng, måste sekvensen väljas genom externa källor (som scanner eller Open Protocol). Signalen Välj nästa identifieringsnummer kan välja batches inom den valda sekvensen.

Namn i SoftPLC: SELECT_NEXT_ID_NUMBER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj föregående identifieringsnummer – 10117

Det är möjligt att använda signalen Välj föregående när en uppgift i den virtuella stationen är konfigurerad som:

- Batchsekvens

- Källåtdragning

- Källbatch

  - Nummeridentifikations-metod

  - Strängidentifikations-metod

Funktionerna Ta nästa och Ta föregående, som kan konfigureras i ST-väljaren aktiverar insignalerna Välj nästa identifieringsnummer och Välj föregående identifieringsnummer.

## Batchsekvens vald som virtuell stationsuppgift

Om Fri ordnings-omställaren har aktiverats, kan signalen Välj föregående välja olika batches inom den valda sekvensen.

Innan du väljer batches är det obligatoriskt att de tilldelats ett identifieringsnummer. Om en batch in har ett tilldelats ett identifieringsnummer kan inte signalen Välj föregående välja den, även om Fri ordnings--omställaren är aktiverad.

Det möjliggör loopar genom de batches som har ett konfigurerat identifieringsnummer.
Om identifieringsnumret är ”Inget” är det möjligt att välja den efter att alla batches med konfigurerade identifieringsnummer är klara.

Det är möjligt att göra loopar, men 0 hoppas över. När en batch är klar är den inte längre valbar.

Vid exempelvis batches som tilldelats identifieringsnumren 1,2,4,5 körs signalen i en loop: 5,4,2,1,5,4,2... så länge dessa batches inte är klara.

## Källåtdragning vald som virtuell stationsuppgift

Signalen väljer föregående identifieringsnummer från listan med åtdragningsprogram som specificeras i källåtdragningsuppgiften.
Valet kör från det aktuella valda identifieringsnumret föregående nummer i fallande ordning.

När det minsta identifieringsnumret väljs, så väljer denna signal 0: efter 0 väljer signalen nästa identifieringsnummer i fallande ordning.

Om 0 väljs som identifieringsnummer, så låses verktyget.

Om åtdragningsprogrammet har tilldelats till ett identifieringsnummer och sedan tas bort från listan med åtdragningsprogram, så är det fortfarande möjligt att välja detta identifieringsnummer. I så fall låses verktyget eftersom det inte finns något specifikt åtdragningsprogram.

När Väljarläges-omkopplaren sätts till Bekräfta, måste hylsväljaren anges och konfigureras. Alla åtdragningsprogram kan väljas, men innan de körs måste låste lämplig hylsa lyftas från hylsväljaren.

## Källbatch vald som virtuell stationsuppgift

I Källor > Batchsekvens > Källbatch, när identifikationsmetoden har satts till Nummer, så väljer signalen Välj föregående sekvenser från en lista med sekvenser som visas i Källbatch-uppgiften.

Det är möjligt att göra loopar genom 0. Signalen Välj föregående väljer endast de identifieringsnummer som tilldelats till sekvenserna.

Om det exempelvis finns 4 sekvenser tillgängliga med identifieringsnumren 1,2,4 och 8, så itererar signalen Välj föregående och väljer 8,4,2,1,0,8,4...

De identifieringsnummer som inte definierats väljs inte.

I Källor > Batchsekvens > Källbatch, när identifikationsmetoden har satts till Sträng, måste sekvensen väljas genom externa källor (som scanner eller Open Protocol). Signalen Välj föregående kan välja batches inom den valda sekvensen.

Namn i SoftPLC: SELECT_PREVIOUS_ID_NUMBER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Ställ in bistabilt relä – 10021

Ställer in det bistabila reläets utgång.

Namn i SoftPLC: SET_BISTABLE_RELAY

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Ange nolläge – 10135

För handhållna verktyg används insignalen Ange nolläge för att välja aktuell verktygsposition som utgångsläge. Signalen ignoreras tyst om den skickas under en pågående åtdragning.

För fixturmonterade verktyg används insignalen Ange nolläge för att välja aktuell verktygsposition som utgångsläge. Signalen påverkar alla verktyg i systemet oavsett virtuell station. Signalen ignoreras tyst av fixturmonterade verktyg som ingår i en pågående åtdragning.

Namn i SoftPLC: IN_EXTERNAL_SET_ZERO_POSITION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Starta lossning – 10011

Aktiv signal påbörjar lossning. När digital ingång blir inaktiv måste lossningen stoppas.

Namn i SoftPLC: START_LOOSENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Starta lossning , puls – 10072

Namn i SoftPLC: SELECT_PREVIOUS_ID_NUMBER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Starta åtdragning – 10010

Aktiv signal påbörjar åtdragning. När ingång blir inaktiv måste åtdragningen stoppas.

Namn i SoftPLC: START_TIGHTENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Starta åtdragning, puls – 10024

Åtdragningen startar på signal. Kör tills åtdragningen är klar, eller tills 30 sekunders timeout i åtdragningsprogrammet inträffar.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_START_PULSE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Starta verktyg – 10028

Aktiv signal som startar verktyget (åtdragning är standard operationsläge). Så snart signalen blir inaktiv måste verktyget stoppas. Används i kombination med signalen Välj lossning – 10029.

Namn i SoftPLC: START_DRIVE_CONTINIOUS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Starta verktyg , puls – 10113

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Stopp (puls) - 10129

Om den här signalen genereras kommer all pågående åtdragning eller lossning att stoppas. Används i kombination med 10024 eller 10072.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_STOP_PULSE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Stopp (tillstånd) - 10133

Om den här signalen aktiveras kommer all pågående åtdragning eller lossning att stoppas. Medan signalen är hög blockeras också alla startförsök. Används i kombination med 10024 eller 10072.

Namn i SoftPLC: IN_EXTERNAL_STOP_STATE

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Till SoftPLC – 10065

Namn i SoftPLC: TO_PLC

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | enhet8 rad | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Lås upp verktyget när det är klart – 10051

Låser upp ett verktyg som är låst av parametern ”Lås verktyget när det är klart”.

Namn i SoftPLC: UNLOCK_TOOL_ON_COMPLETE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Lås upp verktyget när det är klart – 10059

Namn i SoftPLC: UNLOCK_TOOL_ON_DISABLE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Utsignaler

Omvandlare
Signaltyp
Värdetyp
Storlek min [bit]
Storlek max [bit]
Enheter
Sök

# Aktiv identifieringssträng – 186

Anges när en identifieringssträng har mottagits och accepterats av arbetsuppgiften; det är nödvändigt att jämna sekvenser eller åtdragningsprogram är igång.
Om en källbatchsträng körs, så anges den när alla avläsningar har mottagits och en sekvens har valts. I så fall innefattar den sammankopplade strängar bestående av sparade positioner.
För övriga arbetsuppgifter innefattar den ”VIN”-nummer.

Namn i SoftPLC: ACTIVE_IDENTIFIER_STRING

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Aktiv identifieringssträng 1 – 188

Signal motsvarande den första konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 1 skickas så fort en avläsningssekvens är klar och en sekvens har valts, så identifikationsdelarna är aktiva
Strängarna filtreras med sparad position.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_1

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Aktiv identifieringssträng 2 – 189

Signal motsvarande den andra konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 2 skickas så fort en avläsningssekvens är klar och en sekvens har valts, så identifikationsdelarna är aktiva
Strängarna filtreras med sparad position.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_2

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Aktiv identifieringssträng 3 – 190

Signal motsvarande den tredje konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 3 skickas så fort en avläsningssekvens är klar och en sekvens har valts, så identifikationsdelarna är aktiva
Strängarna filtreras med sparad position.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_3

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Aktiv identifieringssträng 4 – 191

Signal motsvarande den fjärde konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 4 skickas så fort en avläsningssekvens är klar och en sekvens har valts, så identifikationsdelarna är aktiva
Strängarna filtreras med sparad position.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_4

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Batch avslutad – 30

Batch Completed är en utsignal som utlöses när batchen är klar.
Statusen för batchresultatet (OK eller NOK) har ingen effekt på signalen Batch Completed (batch slutförd).

Namn i SoftPLC: BATCH_COMPLETED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batch avslutad NOK – 37

Batch avslutad med status NOK.

Namn i SoftPLC: BATCH_COMPLETED_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batch avslutad OK – 36

Batch avslutad med status OK.

Namn i SoftPLC: BATCH_COMPLETED_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchantal – 31

Batch Count (Batchräkning) är en utsignal som visar det aktuella antalet åtdragningar i batchen.

Namn i SoftPLC: BATCH_COUNT

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Batch körs – 32

Anger att en batch i en batchsekvens körs.

Namn i SoftPLC: BATCH_RUNNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchsekvens avslutad NOK – 46

Batchsekvens avslutad med status NOK.

Namn i SoftPLC: BATCH_SEQUENCE_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchsekvens avslutad OK – 45

Batchsekvens avslutad med status OK.

Namn i SoftPLC: BATCH_SEQUENCE_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchsekvens klar – 48

Indikerar att en batchsekvens är avslutad, både om batchsekvensen avslutats som OK och som NOK.

Namn i SoftPLC: BATCH_SEQUENCE_COMPLETED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Händelse | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Händelse | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchsekvens körs – 47

Indikerar om batchsekvensen körs eller inte.

Namn i SoftPLC: BATCHSEQUENCE_RUNNING

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Bistabilt relä – 40

Bistabilt relä är en signal som kontrolleras av insignalerna ”Ställ in bistabilt relä” och ”Nollställ bistabilt relä” .
Efter att ha tagit emot insignalen ”Ställ in bistabilt relä” sätts den bistabila reläsignalen till Sant.
Efter att ha tagit emot insignalen ”Nollställ bistabilt relä” sätts den bistabila reläsignalen till Falskt.

Om ”Ställ in bistabilt relä” eller ”Nollställ bistabilt relä” blir låg, så behåller det bistabila reläet sitt tillstånd.
Tillståndet för det bistabila reläet ändras när ”Ställ in bistabilt relä” eller ”Nollställ bistabilt relä” blir hög.

Efter att ha startat om styrenheten sätts det bistabila reläet till Falskt som standard.

Namn i SoftPLC: BISTABLE_RELAY

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Bultåtdragningsstatus – 79

Bolt Tightening Status (Status för individuella bultar) identifierar status för enskilda bultar/skruvar vid synkroniserad åtdragning. 100 bultar stöds.
Signalen Bolt Tightening Status visar information om den pågående åtdragningen och resultatet av den senaste åtdragningen.

Namn i SoftPLC: BOLT_TIGHTENING_STATUS

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | enhet32 rad | 32 | 32
FordResultStatus | Tillstånd |  | 4 | 4
CompactErrorStatus | Tillstånd |  | 4 | 4

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

Signalen Bultåtdragningsstatus - 79 innehåller undersignaler (för mer information, se ”Utsignaler: Undersignaler”).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Kanalmaskinvarustatus – 81

Channel Hardware Status (Status för kanalens maskinvara) identifierar maskinvarustatus för enskilda bultar/skruvar vid synkroniserad åtdragning. 64 kanaler stöds.
Signalen Channel Hardware Status visar information om maskinvarustatus och eventuella fel.

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HARDWARE_STATUS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | enhet32 rad | 1 | 64

Signalen Channel Hardware Status – 81 innehåller undersignaler (för mer information, se ”Utsignaler: Undersignaler”).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Kanalåtdragningsstatus – 80

Channel Tightening Status (Kanalåtdragningsstatus) är en utsignal som identifierar status hos enskilda kanaler i en synkroniserad förstärkning. 64 kanaler stöds.
Signalen Channel Tightening Status visar information om den pågående åtdragningen och resultatet av den senaste åtdragningen.

Namn i SoftPLC: CHANNEL_TIGHTENING_STATUS

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | enhet32 rad | 1 | 64
FordResultStatus | Tillstånd |  | 4 | 4
CompactErrorStatus | Tillstånd |  | 4 | 4

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

Signalen Channel Hardware Status – 80 innehåller undersignaler (för mer information, se ”Utsignaler: Undersignaler”).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Konfigurationsversion – 88

Namn i SoftPLC: CONFIGURATION_VERSION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 32

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Bekräfta lossning - 206

Indikerar om lossning har valts och kan startas. Dvs. ett synkroniserat lossningsläge eller lossningsprogram existerar och har valts.

Namn i SoftPLC: CONFIRM_LOOSENING

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Styrenhet påslagen – 42

Ställ in på sann vid start av IO-utbyte

Namn i SoftPLC: IO_ON

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batch som körs för närvarande – 180

Current Running Batch är en utdatasignal som visar index för aktuell pågående batch i en sekvens.
Om hylsväljaren används visar den ”Noll” om ingen hylsa, mer än en hylsa, eller fel hylsa har valts.
Vid användning av batchläge och en batch körs visas ”1” för konfigurationer med Source Tightening.

Namn i SoftPLC: CURRENT_RUNNING_BATCH_IX

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Cykel klar – 77

Namn i SoftPLC: CYCLE_COMPLETE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Omgång nödstoppad - 202

Indikerar att senaste åtdragning eller lossning avbröts genom ett nödstopp.

Namn i SoftPLC: CYCLE_EMERGENCY_STOPPED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Cykel NOK – 76

Namn i SoftPLC: CYCLE_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Cykel OK – 75

Namn i SoftPLC: CYCLE_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Cykel redo att starta – 82

Namn i SoftPLC: CYCLE_READY_TO_START

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Cykel körs – 78

Namn i SoftPLC: CYCLE_RUNNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Data Drop aktiv - 199

Signalen sätts till hög när DATADROP-funktionen är aktiv. När DATADROP-signalen är satt och en uppgift som stöder DATADROP väljs.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Data Hold aktiv - 198

Signalen sätts till hög när DATAHOLD-funktionen är aktiv. När DATAHOLD-signalen är satt och en uppgift som stöder DATAHOLD väljs.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Nödstopp – 20036

Namn i SoftPLC: EMERGENCY_STOP

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Händelsekod – 30001

Vidaresända en händelse när den utlöses. Tillfälligt, på under två arbetscykeltider.

Namn i SoftPLC: EVENT_CODE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Händelsekodens allvarlighetsgrad – 30003

Händelsekodens allvarlighetsgrad är en utsignal som aktiveras när den utlösta händelsens allvarlighetsgrad är fel eller varning.

Namn i SoftPLC: EVENT_CODE_SEVERITY

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Händelse föreligger – 161

Indikerar om en händelse utlösts. Den utlöses bara på tillbehör om händelsen kräver BEKR.

Namn i SoftPLC: EVENT_PRESENT

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Fältbuss-asynkdata från PF – 107

Namn i SoftPLC:

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | enhet8 rad | 48 | 2048

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Fältbuss frånkopplad – 96

Namn i SoftPLC: FIELDBUS_DISCONNECTED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Från SoftPLC – 10064

Allokerade bytes för dataöverföring från PLC till tillbehör.

Namn i SoftPLC: FROM_PLC

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | enhet8 rad | 8 | 8

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Identifierare mottagen – 100

Namn i SoftPLC: IDENTIFIER_RECEIVED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Senaste omgång inget resultat - 200

Signalen ska ställas in efter att en åtdragning görs förutsatt att åtdragningen anses vara fritt löpande.

Namn i SoftPLC: LAST_CYCLE_NO_RESULT

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Senast mottagna identifieringssträng – 187

Sätts direkt när en identifiering har mottagits i arbetsuppgiften.
Vid källbatchsträng sätts den vid varje avläsning o avläsningsprocessen, så den ändras för varje avläsning och skickas även om den inte har en överensstämmande längd.
Strängen som anges är i råformat och inte bara ”sparade positioner” i strängen.
För övriga arbetsuppgifter är denna signal lik signalen Aktiv identifieringssträng.

Namn i SoftPLC: LAST_RECEIVED_ID_STRING

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

Relevant information

- Aktiv identifieringssträng – 186

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Anslutning till licensserver förlorad – 134

Anger att anslutningen till Atlas Copcos licensserver har förlorats eller att synkroniseringen misslyckats. Signalen försvinner när synkroniseringen av licenshanteraren har genomförts

Namn i SoftPLC: LICENSE_SERVER_CONN_LOST

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning inaktiverad – 184

Lossning inaktiverad är en utsignal som aktiveras när lossningen är externt låst av någon av följande signaler:

- 20003 – Lås lossning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20021 – Fältbuss lås lossning

- 20041 – Soft PLC lås lossning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: LOOSENING_DISABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning aktiverad – 185

Lossning aktiverad är en utsignal som aktiveras när lossningen inte är externt låst av någon av följande signaler:

- 20003 – Lås lossning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20021 – Fältbuss lås lossning

- 20041 – Soft PLC lås lossning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: LOOSENING_ENABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning är låst – 28

Lossningen är inaktiverad.

Namn i SoftPLC: LOOSENING_IS_LOCKED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning NOK – 74

NOK-lossning skedde.

Namn i SoftPLC: LOOSENING_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning OK – 70

OK-lossning skedde.

Namn i SoftPLC: LOOSENING_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Max NOK efter varandra har nåtts – 35

Anger Max koherent NOK åtdragningsräknare är uppnådd.

Namn i SoftPLC: MAX_COHERENT_NOK_REACHED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Inget systemfel – 83

Namn i SoftPLC: NO_SYSTEM_ERROR

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Ingen systemvarning – 102

Namn i SoftPLC: NO_SYSTEM_WARNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Öppet protokoll frånkopplat – 95

Om Öppet protokoll är satt till av i den virtuella stationen, så sätts signalen ”Öppet protokoll frånkopplat” till Falskt.
Om Öppet protokoll är satt till på i den virtuella stationen, så sätts signalen ”Öppet protokoll frånkopplat” till Sant.
När minst en klient (flera Öppet protokoll-klienter kan ansluta till samma virtuella station) är anslutna, så sätts signalen ”Öppet protokoll frånkopplat” till Falskt.

Namn i SoftPLC: OPEN_PROTOCOL_DISCONNECTED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Programstart – 132

Definierar startnivån för en åtdragningscykel.

Namn i SoftPLC: PROGRAM_START

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Läsresultatkö spolad – 30006

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Redo att starta – 29

Om ett verktyg är anslutet till den virtuella stationen, det inte finns några aktiva åtdragningslås, nödstoppet inte är aktiverat och ett giltigt åtdragningsprogram är valt, så indikerar denna signal att det är möjligt att påbörja en åtdragning.

Namn i SoftPLC: READY_TO_START

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Mottagen identifiering 1 – 192

Signal motsvarande den första konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 1 skickas i den ordning strängarna/identifieringarna mottas av systemet så fort en sträng har mottagits. Om de körs i en tvungen avläsning så är de i den konfigurerade ordningen, men om de körs i en avläsning i fri ordning, så kan det hända att 1 inte motsvarar den första konfigureringssträngen, utan den första mottagna strängen.
Strängarna är den råa mottagna strängen och har inte ”sparad position” tillämpad.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_1

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Mottagen identifiering 2 – 193

Signal motsvarande den andra konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 2 skickas i den ordning strängarna/identifieringarna mottas av systemet så fort en sträng har mottagits. Om de körs i en tvungen avläsning så är de i den konfigurerade ordningen, men om de körs i en avläsning i fri ordning, så kan det hända att 2 inte motsvarar den andra konfigureringssträngen, utan den andra mottagna strängen.
Strängarna är den råa mottagna strängen och har inte ”sparad position” tillämpad.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_2

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Mottagen identifiering 3 – 194

Signal motsvarande den tredje konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 3 skickas i den ordning strängarna/identifieringarna mottas av systemet så fort en sträng har mottagits. Om de körs i en tvungen avläsning så är de i den konfigurerade ordningen, men om de körs i en avläsning i fri ordning, så kan det hända att 3 inte motsvarar den tredje konfigureringssträngen, utan den tredje mottagna strängen.
Strängarna är den råa mottagna strängen och har inte ”sparad position” tillämpad.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_3

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Mottagen identifiering 4 – 195

Signal motsvarande den fjärde konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 4 skickas i den ordning strängarna/identifieringarna mottas av systemet så fort en sträng har mottagits. Om de körs i en tvungen avläsning så är de i den konfigurerade ordningen, men om de körs i en avläsning i fri ordning, så kan det hända att 4 inte motsvarar den fjärde konfigureringssträngen, utan den fjärde mottagna strängen.
Strängarna är den råa mottagna strängen och har inte ”sparad position” tillämpad.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_4

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Återstående batch – 33

Återstående åtdragningar i en batch. Kan endast visas i en display.

Namn i SoftPLC: REMAINING_BATCH

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Valt Läges-Id – 72

Namn i SoftPLC: SELECTED_MODE_ID

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 32
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 32

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Välj sekvensbit 0 – 139

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_0

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 1 – 140

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_1

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 2 – 141

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_2

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 3 – 142

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_3

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 4 – 143

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_4

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 5 – 144

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_5

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 6 – 145

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_6

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 7 – 146

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_7

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 8 – 147

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_8

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 9 – 163

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_9

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Valt sekvens-Id – 84

Visar indexet för den valda batchsekvensen.

Namn i SoftPLC: SELECTED_BATCH_SEQUENCE_ID

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 16
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 16

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Sekvens avbruten – 160

Utsignal som indikerar att sekvensen avbrutits.

Namn i SoftPLC: SEQUENCE_ABORTED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Storlek på sekvens – 181

Visar storleken på den sekvens som körs närvarande. Sätts endast när en sekvens laddas och inte återställs när sekvensen är klar.

Namn i SoftPLC: SIZE_OF_RUNNING_SEQUENCE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Mjukvara, större version – 86

Namn i SoftPLC: SOFTWARE_MAJOR_VERSION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 32

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Mjukvara, mindre version – 87

Namn i SoftPLC: SOFTWARE_MINOR_VERSION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 32

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Mjukvara, version – 85

Version av programvaran som körs.

Namn i SoftPLC: SOFTWARE_RELEASE_VERSION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 32

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Station redo – 71

Indikerar när den virtuella stationen är redo.

Namn i SoftPLC: STATION_READY

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Synkläge giltigt - 207

Indikerar om valt synkläge är giltigt eller inte. Dvs. om det existerar och är korrekt konfigurerat.

Namn i SoftPLC: SYNC_MODE_VALID

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Testbult aktiverad – 91

Namn i SoftPLC: SELECTED_MODE_ID

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragning inaktiverad – 182

Åtdragning inaktiverad är en utsignal som aktiveras när åtdragningen är externt inaktiverad av någon av följande signaler:

- 20002 – Lås åtdragning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20020 – Fältbuss lås åtdragning

- 20040 – Soft PLC lås åtdragning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_DISABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragning aktiverad – 183

Åtdragning aktiverad är en utsignal som aktiveras när åtdragningen är inte externt inaktiverad av någon av följande signaler:

- 20002 – Lås åtdragning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20020 – Fältbuss lås åtdragning

- 20040 – Soft PLC lås åtdragning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_ENABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragningen är låst – 27

Åtdragningen är inaktiverad; det är inte möjligt att göra någon åtdragning.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_IS_LOCKED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragning NOK – 4

Minst ett resultat i åtdragningen ligger utanför de angivna gränserna.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragning OK – 3

Resultatet av åtdragningen ligger inom de angivna gränserna.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg lossar – 22

Anger att verktyget lossar.

Namn i SoftPLC: TOOL_LOOSENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg körs – 23

Anger att verktyget roterar (med- [CW] eller moturs [CCW]).

Namn i SoftPLC: TOOL_RUNNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg drar åt – 21

Anger att verktyget drar åt.

Namn i SoftPLC: TOOL_TIGHTENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg i nolläge - 210

Utsignalen Verktyg i nolläge finns bara för handhållna verktyg.

Utsignalen Verktyg i nolläge definierar om verktyget är i hemmaläget – till exempel vid slutet av ett lägessteg i fram- eller backriktningen.
Signalen uppdateras inte i realtid, så om verktyget av någon anledning flyttas ur läge kommer signalen inte att fungera.

Namn i SoftPLC: TOOLS_IN_ZERO_POSITION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Anslutning till ToolsNet förlorad - 133

Indikerar om anslutningen mellan ToolsNet och styrenheten har avbrutits eller arbetar som förväntat.

Namn i SoftPLC: TOOLSNET_CONNECTION_LOST

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Anslutning till ToolsTalk förlorad - 208

Indikerar om anslutningen mellan ToolsTalk och styrenheten har avbrutits eller arbetar som förväntat.

Namn i SoftPLC: FÖLORAD_ANSLUTNING_TILL_TOOLSTALK

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Sekvensräkning totalt kvar - 205

Mängden återstående åtdragningar som ska slutföras i en batchsekvens.

Namn i SoftPLC: TOTAL_REMAINING_SEQ_COUNT

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Sekvensräkning totalt - 204

Antalet slutförda åtdragningar i en batchsekvens.

Namn i SoftPLC: TOTAL_SEQ_COUNTER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Sekvensstorlek totalt - 203

Totalt mängd åtdragningar som ska slutföras i en batchsekvens.

Namn i SoftPLC: TOTAL_SEQ_SIZE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

# Väntar på att fortsätta – 201

Waiting To Continue (Väntar på att fortsätta) är en utsignal som innebär att åtdragningen har nått åtdragningssteget Vänta med status Signal konfigurerad som Vänta-typ.
Systemet (en eller flera spindlar) pausar åtdragningen i väntan på signalen Fortsätt steg – 10128 (för lossningssignalen) eller undersignalen Kanalkommando – 10054: Fortsätt steg (för frigöring av individuell spindel).

Se även undersignalen Bultåtdragningsstatus – 79: Väntar på att fortsätta och Kanalåtdragningsstatus – 80: Väntar på att fortsätta.

Namn i SoftPLC: WAITING_FOR_CONTINUE (VÄNTAR_PÅ_ATT_FORTSÄTTA)

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# In-/utgångssignaler

Omvandlare
Signaltyp
Värdetyp
Storlek min [bit]
Storlek max [bit]
Enheter
Sök

# Rensa resultat – 39

Rensar status av andra signaler som är inställda till nästa åtdragning.

Namn i SoftPLC: CLEAR_RESULTS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Inaktivera kommandon om öppet protokoll – 10060

Inaktiverar möjligheten att skicka kommandon över öppet protokoll till den virtuella stationen.

Namn i SoftPLC: DISABLE_OPEN_PRTCOL_CMDS

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern identifierare – 10045

Strängen som skickas i Extern identifierare ingår i resultaten som VIN-nummer. Det är möjligt att ange upp till 2 identifierare som ska skickas från fältbussen för att välja uppgift.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_IDENTIFIER

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Extern övervakning 1 – 10035

Extern övervakning 1 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_1

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 2 – 10036

Extern övervakning 2 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_2

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 3 – 10037

Extern övervakning 3 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_3

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 4 – 10038

Extern övervakning 4 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_4

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 5 – 10039

Extern övervakning 5 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_5

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 6 – 10040

Extern övervakning 6 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_6

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 7 – 10041

Extern övervakning 7 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_7

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 8 – 10042

Extern övervakning 8 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_8

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Fältbuss, håll levande – 30002

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Blinkning Grön LED på verktyg (externt protokoll) - 10058

Namn i SoftPLC: FLASH_TOOL_GREEN_LED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 1 - 50

In-/utgång 1 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_1

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 2 - 51

In-/utgång 2 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_2

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 3 - 52

In-/utgång 3 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_3

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 4 - 53

In-/utgång 4 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_4

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 5 - 54

In-/utgång 5 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_5

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 6 - 55

In-/utgång 6 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_6

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 7 - 56

In-/utgång 7 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_7

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 8 - 57

In-/utgång 8 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_8

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 9 - 58

In-/utgång 9 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_9

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 10 - 59

In-/utgång 10 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_10

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 1 – 169

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_1

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 2 – 170

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_2

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 3 – 171

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_3

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 4 – 172

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_4

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 5 – 173

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_5

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 6 – 174

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_6

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 7 – 175

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_7

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 8 – 176

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_8

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 9 – 177

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_9

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 10 – 178

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_10

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Insignaler: Undersignaler

Välj nödvändig ingångssignalen för att undersöka de relaterade undersignalerna:

- Kanalkommando – 10054

I detta avsnitt

- Kanalkommando – 10054: Undersignaler

# Kanalkommando – 10054: Undersignaler

# Forcera bult-ID

Namn i SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_FORCE_BOLT_ID

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Heltal | 1 | 8

# Forcera Pset

Namn i SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_FORCE_PSET

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Heltal | 1 | 8

# Förhindra No-resultat

Namn i SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_NO_RESULT

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Spärra NOK-resultat

Namn i SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_NOK_RESULT

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Spärra OK-resultat

Namn i SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_OK_RESULT

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Fortsätt steg

Vid åtdragningssteget Vänta med villkoret Signal konfigurerat som Vänta-typ, genom undersignalen Fortsätt steg kan du styra verktygen individuellt och låta åtdragningen fortsätta.

För mer information, se insignalen Fortsätt steg - 10128.

Namn i SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_CONTINUE_STEP (KANALKOMMANDO_FORTSÄTT_STEG)

Värdetyp | Startbit | Längd | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booleskt | 3 | 1 | 1 | 1

# Ange nolläge

Namn i SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_SET_ZERO_POSITION

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Utsignaler Undersignaler

Välj den önskade utsignalen för att undersöka de relaterade undersignalerna:

- Bultåtdragningsstatus – 79

- Kanalåtdragningsstatus – 80

- Kanalmaskinvarustatus – 81

I detta avsnitt

- Bultåtdragningsstatus – 79: Undersignaler
- Kanalåtdragningsstatus – 80: Undersignaler
- Kanalmaskinvarustatus – 81: Undersignaler

# Bultåtdragningsstatus – 79: Undersignaler

# Alla signaler

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_ALL

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Heltal | 1 | 32

# Cykel körs

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_RUNNING

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# I utvalt läge

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_IN_SELECTED_MODE

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Hindrad

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_INHIBITED

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel vinkel hög

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_ANGLE_HIGH

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel vinkel låg

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_ANGLE_LOW

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel maskinvarufel

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_HW_ERROR

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel spärrad

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_INHIBITED

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel NOK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_NOK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykeln ej inräknad

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_NOT_INCLUDED

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel OK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_OK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel avbruten av annan

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TERMINATED_BY_OTHER

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel timeout

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TIMEOUT

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel moment högt

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TORQUE_HIGH

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel moment lågt

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TORQUE_LOW

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste lossning NOK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_LOOSENING_NOK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste lossning OK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_LOOSENING_OK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste åtdragning NOK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_TIGHTENING_NOK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste åtdragning OK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_TIGHTENING_OK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Lossning körs

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_RUNNING_LOOSENING

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Kör reparation

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_REPAIR

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Kör avslutning

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_TERMINATE

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Åtdragning körs

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_RUNNING_TIGHTENING

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Verktyg Led Mirror grönt

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_GREEN

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Verktyg Led Mirror rött

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_RED

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Verktyg Led Mirror gult

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_YELLOW

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Väntar på att fortsätta

Vid åtdragningssteg av typ Vänta och status Signal konfigurerad som Vänta-typ, genom undersignalen Väntar på att fortsätta, visar varje individuell skruv/bult om relaterad status väntar på en insignal för att fortsätta.

För mer information, se utsignalen Väntar på att fortsätta – 201.

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_WAITING_FOR_CONTINUE

Värdetyp | Startbit | Längd | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booleskt | 7 | 1 | 1 | 1

# Kanalåtdragningsstatus – 80: Undersignaler

# Alla signaler

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_ALL

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Heltal | 1 | 32

# Cykel körs

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_RUNNING

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# I utvalt läge

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_IN_SELECTED_MODE

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Hindrad

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_INHIBITED

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel vinkel hög

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_ANGLE_HIGH

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel vinkel låg

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_ANGLE_LOW

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel maskinvarufel

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_HW_ERROR

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel spärrad

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_INHIBITED

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel NOK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_NOK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykeln ej inräknad

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_NOT_INCLUDED

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel OK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_OK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel avbruten av annan

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TERMINATED_BY_OTHER

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel timeout

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TIMEOUT

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel moment högt

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TORQUE_HIGH

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel moment lågt

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TORQUE_LOW

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste lossning NOK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_LOOSENING_NOK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste lossning OK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_LOOSENING_OK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste åtdragning NOK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_TIGHTENING_NOK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste åtdragning OK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_TIGHTENING_OK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Lossning körs

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_RUNNING_LOOSENING

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Kör reparation

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_REPAIR

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Kör avslutning

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_TERMINATE

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Åtdragning körs

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_RUNNING_TIGHTENING

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Verktyg Led Mirror grönt

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_GREEN

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Verktyg Led Mirror rött

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_RED

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Verktyg Led Mirror gult

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_YELLOW

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Väntar på att fortsätta

Vid åtdragningssteg av typ Vänta med villkoret Signal konfigurerad som Vänta-typ, Genom undersignalen Väntar på att fortsätta, visar varje individuell kanal om relaterad status väntar på en insignal för att fortsätta.

För mer information, se utsignalen Väntar på att fortsätta – 201.

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_WAITING_FOR_CONTINUE

Värdetyp | Startbit | Längd | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booleskt | 7 | 1 | 1 | 1

# Kanalmaskinvarustatus – 81: Undersignaler

# Alla signaler

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_ALL

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Heltal | 1 | 32

# Fel i någon maskinvara för drivenhet

Den här undersignalen sätts när ett fel avkänns i drivningens programvara. Detta kan vara någon av Drivtemperatur hög, Drivspänningsfel, eller så Drivning frånkopplad.

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_DRIVE_ANY_HARDWARE_ERROR

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Drivning frånkopplad

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_DRIVE_DISCONNECTED

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Drivtemperatur hög

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_DRIVE_TEMP_HIGH

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Drivspänningsfel

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_DRIVE_VOLTAGE_ERROR

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Nödstopp aktivt

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_EMERGENCY_STOP_ACTIVE

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Allmänt maskinvarufel

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_GENERAL_ERROR

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Motorkalibrering behövs

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_MOTORTUNE_NEEDED

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Redo att användas

Denna undersignal ställs in om inget av följande fel upptäcks på verktyget eller drivenheten:

- Verktyg urkopplat

- Drivenhet bortkopplad

- Fel i någon hårdvara för verktyg

- Fel i någon hårdvara för drivenhet

- Nödstopp aktivt

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_READY_TO_OPERATE

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Fel i någon maskinvara för verktyg

Den här undersignalen sätts när ett fel avkänns i verktygets programvara. Detta kan vara någon av Verktygstemp hög, Motorkalibrering behövs, Verktygskabel ogiltig, Verktyg urkopplat, Momentgivarfel eller Fel i verktygets maskinvara.

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_ANY_HARDWARE_ERROR

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Verktygskabel ogiltig

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_CABLE_INVALID

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Verktyg urkopplat

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_DISCONNECTED

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Fel i verktygets maskinvara

Den här undersignalen avser insamling av hälsoparametrar och kan indikera något av följande: ToolGround, ToolIndicatorBoard, ToolFanVoltage, ToolAccessoryBusVoltage, ToolParameterFile eller ToolTriggerS.

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_HARDWARE_ERROR

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Verktygstemperatur hög

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_TEMP_HIGH

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Momentgivarfel

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_TORQUE_TRANSDUCER_ERROR

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Kompatibla verktyg för synkroniserad åtdragning

Följande verktyg stöds för synkroniserad åtdragning:

Verktygsfamilj | Modeller som stöds
Tensor STR | ETV, ETD, ETP
Tensor ST | ETV, ETD, ETP
Tensor SL | ETV, ETD, ETP, ETF
Tensor SR | ETV, ETD, ETP
QST | Alla

# CAN-tillbehör för synkroniserad åtdragning

Följande CAN-tillbehör stöds av ett PF8-baserat synkroniserat åtdragningssystem:

- Intern I/O

- I/O-expander

- Operatörspanel

- Ljusramp

- Indikatorbox

Dessa tillbehör kan endast anslutas till synkroniseringsreferensen. Inga tillbehör kan anslutas till synkdelar.

# Arbete med fliken Inställningar

På den här fliken kan användaren ställa in styrenhetsspecifika inställningar som språk, PIN-kod, trådlöst nätverk och fältbuss.

I detta avsnitt

- Konfiguration av nätverket
- Konfiguration av HTTPS
- Certifikat
- Konfiguration av serverförbindelser
- Konfiguration av IxB Connect
- Konfiguration av preferenser
- Konfigurera PIN-inställningarna
- Konfigurera verktygslarmen
- Konfigurera inställningarna för händelser
- Konfigurera fältbussen
- Konfiguration av utökad loggning
- Återställ

# Konfiguration av nätverket

POWER FOCUS 8 kan konfigureras så att den kan nås från Atlas Copcos programvara ToolsTalk 2 eller från en webbläsare i ett lokalt nätverk (LAN). Det kan också nås direkt från en ansluten dator. Protokollet IPv4 används.

Följande nätverksgränssnitt är aktiverade som standard:

Standardnätverksgränssnitt
Namn | Beskrivning
--- | ---
Serviceport | Gränssnitt för service- och underhållspersonal
PoE-port 1 | Gränssnitt för anslutning av ytterligare verktyg
PoE-port 2 | Gränssnitt för anslutning av ytterligare verktyg

Följande tjänster är tillgängliga i standardnätverksgränssnitten:

- SSH

- Webbservergränssnitt för systemkonfiguration

- DHCP

- Anslutning av verktyg

- Hämta systemexportfiler

- Hämta protokolladapterloggar

- NTP (används av verktyg)

- Produktens interna gränssnitt

- Tillbehörsgränssnitt

I detta avsnitt

- Konfigurera Factory Ethernet-porten
- Konfigurera Bluetooth
- Konfigurera kanalerna
- Konfigurera en trådlös klient
- Konfigurera styrenheten som en trådlös accesspunkt
- Konfigurera brandväggen

# Konfigurera Factory Ethernet-porten

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Nätverk till vänster.

2. I fönstret Factory Ethernet Port väljer du Redigera varefter du kan ändra Ethernet-inställningarna.

Endast porten Factory Ethernet kan konfigureras. Porten Service Ethernet har en tilldelad IP-adress, 169.254.1.1, som inte får anslutas till nätverket.

PF8 har två PoE-portar (Power over Ethernet). Använd dessa portar för att ansluta kringutrustning till PF8. Exempel på kringutrustning är ljusramper och hylsväljare i 6-serien. Dessa portar ansluts till IT-kortet via drivrutinskortet. PF8 använder en DHCP-server för dessa portar. Denna server ger varje ansluten enhet en intern PF8 IP-adress.

Anslut inte dessa portar till det lokala nätverket. En anslutning till det lokala nätverket kommer att orsaka konflikter mellan PF8:s interna DHCP-server och det lokala nätverkets DHCP-server.

I detta avsnitt

- Åtkomst av styrenheten via LAN
- Öppna styrenheten genom webbgränssnittet

# Åtkomst av styrenheten via LAN

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Nätverk till vänster.

2. I fönstret Factory Ethernet Port väljer du Redigera – sätt sedan alternativet Aktiverad i läge På för att ändra Ethernet-inställningarna.

Anslut nätverkskabeln till Factory Ethernet-porten och specificera sedan informationen som krävs antingen manuellt eller, om möjligt, använd informationen som tillhandahålls av DHCP-servern. Information som behövs är:

- IP-adress

- Subnätmask

- Gateway

Den här informationen får du från den lokala systemadministratören.

När manuellt alternativ används finns extra inställningar som kan användas för DNS-servrar.

# Öppna styrenheten genom webbgränssnittet

Anslut datorn med en rak Ethernet-kabel (RJ45) till Service Ethernet-porten. Öppna styrenheten med IP-adressen från en webbläsare.

# Konfigurera Bluetooth

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Nätverk till vänster.

2. I fönstret Bluetooth väljer du Redigera varefter du kan ändra Bluetooth-inställningarna.

   Parameter | Beskrivning | Standardvärde
   --- | --- | ---
   Aktiverat | På: Aktiverar Bluetooth. Av: Inaktiverar Bluetooth. | Av
   Namn | Aktivera för att ge Bluetooth-anslutningen ett namn. | ac-pf8

Ett popup-fönster visar statusinformation medan parkopplingen pågår.

Verktyg som har Bluetooth är märkta med IRC-B.

# Konfigurera kanalerna

Menyn Kanaler ser annorlunda ut beroende på hur styrenheten är inställd:

- Om styrenheten är inställd som en Trådlös klient: välj upp till 24 kanaler uppdelat mellan 2,4 respektive 5 GHz.

- Om styrenheten är inställd som en Trådlös accesspunkt eller som både Trådlös klient och Trådlös accesspunkt: välj en kanal med antingen 2,4 eller 5 GHz.

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Nätverk till vänster.

2. På menyn Nätverk rullar du ned till Kanaler. Välj antingen 2,4 eller 5 GHz och klicka på Redigera.

3. Välj en eller flera kanaler.

# Konfigurera en trådlös klient

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Nätverk till vänster.

2. I fönstret Trådlös klient väljer du Redigera.

3. Sätt Aktiverad i läge På.

4. Sätt DHCP i läge På eller Av beroende på konfigurationen. Vid Av, fyll i den nödvändiga informationen från den lokala systemadministratören:

   - IP-adress

   - Subnätmask

   - Gateway

5. Ange ett Nätverksnamn (SSID).

6. I fönstret Säkerhet väljer du Läge och därefter ett säkerhetsläge från listan. Om du har valt WPA2 Personlig ska du ange en Säkerhetsnyckel.

7. Ange säkerhetsparametrar och importera cert-filer och nycklar i förekommande fall.

8. Redigera Extra inställningar om så behövs.

9. Välj Verkställ.

   Styrenheten upprättar en trådlös anslutning till nätverket.

10. Du kan komma åt användargränssnittet trådlöst genom att skriva in IP-adressen i en webbläsare.

# Konfigurera styrenheten som en trådlös accesspunkt

Om flera kanaler har konfigurerats tidigare i trådlöst klientläge kommer aktivering av trådlöst AP-läge att uppdatera kanallistan så att den endast innehåller aktuell/standardkanal för trådlöst AP-läge.

Du kan ansluta upp till 32 verktyg till en accesspunkt.

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Nätverk till vänster.

2. I fönstret Trådlös AP väljer du Redigera.

3. Sätt Aktiverad i läge På.

4. Ange nödvändig information som du får från den lokala systemadministratören:

   - IP-adress

   - Subnet-mask

   - Gateway

5. Fördela IP-adresser genom att sätta DHCP-server i läge På och ange IP-intervall start och IP-intervall stopp.

6. Ange ett Nätverksnamn (SSID).

7. I fönstret Säkerhet väljer du Läge och därefter ett säkerhetsläge från listan. Om WPA2 Personal väljs anger du en Säkerhetsnyckel som ska vara minst 10 tecken lång.

8. Välj Verkställ.

# Konfigurera brandväggen

Styrenheten kan ställas in på att använda en brandvägg. Brandväggen bygger på principen om betrodda värddatorer, och tillåter bara inkommande anslutningar via portar eller adresser som är godkända.

Brandväggen är inaktiverad som standard.

Brandväggen kontrollerar endast inkommande anslutningar på fabrikens Ethernet-port.

## Aktivera och konfigurera brandväggen

1. Gå till startsidan och välj Inställningar.

2. Välj Nätverk på den vänstra panelen.

3. Gå till högra panelen och skrolla ned till Brandvägg.

4. Välj Redigera och sätt Brandvägg i läge På. Portfiltrering (brandvägg lager 4) och alla dess fördefinierade tjänster är aktiverade som standard.

5. Konfigurera inställningarna för olika brandväggslager genom inställning av tjänsterna till På/Av eller genom manuell inmatning av adresser.

   - Portfiltrering (brandvägg lager 4): För att öppna och specificera de tjänster som ska kunna nås genom brandväggen.

   - IP-filtrering (brandvägg lager 3): Ange en betrodd värd med IP på nätverket – en värd som har tillgång till alla tjänster.

   - MAC-filtrering (brandvägg lager 2): Att ange en betrodd värd med MAC.

   Om inget brandväggslager har aktiverats kommer alla inkommande anslutningar att släppas igenom.

## Portfiltrering (brandvägg lager 4)

När Portfiltrering (brandvägg lager 4) är PÅ utför brandväggen paketfiltrering baserat på destinationsport. Paket som skickas till öppen port accepteras omedelbart. Datapaket som inte matchar bearbetas också av övriga brandväggstyper, IP-filtrering och MAC-filtrering, innan de accepteras eller nekas.

När Portfiltrering (brandvägg lager 4) är AV är portfiltreringen inaktiverad och alla andra inställningar är dolda.

Fördefinierade tjänster har egna aktiveringsomkopplare:

- Öppna portar för webb (TCP 80, TCP 8080)

- Öppna portar för SSH och SFTP (TCP 22)

- Öppna portar för trådlösa verktyg (UDP 6677, TCP 6678)

- Öppna portar för tillbehör (TCP 25000)

- Ytterligare TCP-portar

- Ytterligare UDP-portar

Fördefinierad tjänst | Beskrivning
--- | ---
Öppna portar för IxB Connect (standard 62000, konfigurerbara) | Port krävs för anslutning av IxB Connect-verktyg över fabriksnätverket till styrenheten. IxB Connect kräver en konfigurerad "basport" + 1 port/anslutet verktyg. Observera att varje nytt verktyg som ansluts får en ökad offset. Exempel: Om två verktyg är anslutna används portarna 62001 för verktyg 1 och 62002 för verktyg 2. En offset för ett verktyg finns kvar i systemet, även efter en uppgradering. Denna offset tas bort först efter en fabriksåterställning. Om ett verktyg är frånkopplat får dess motsvarande port inte användas. Exempel: Om verktyget 2 på port 62002 kopplas bort måste det nya verktyget som kopplas in använda 62003. De tillåtna portarna måste vara 62000 (basport) och 62001 och 62003 för verktyg 1 respektive verktyg 3.
Öppna portar för webb (TCP 80, TCP 8080) | Portar krävs för webbtjänster så att styrenheten är åtkomlig över fabriksnätverket. Om alternativet Öppna portar för webb (TCP 80, TCP 8080) är Av utlöses en varning om att anslutningen till webbgränssnittet kan förloras.
Öppna portar för SSH och SFTP (TCP 22) | Port krävs för SSH och SFTP-funktioner på fabriksinställd Ethernet-port.
Öppna portar för trådlösa verktyg (UDP 6677, TCP 6678) | Portar krävs för att trådlösa verktyg ska kunna ansluta till styrenheten över fabriksnätverket.
Öppna portar för tillbehör (TCP 25000) | Portar krävs för att ansluten utrustning ska kommunicera med styrenheten över fabriksnätverket. Detta gäller för hylsväljare 6.
Öppna ytterligare TCP-portar | Kommaseparerade portar och portintervall med bindestreck (-) accepteras. Exempel: när du anger 1,2,3,4-10 kommer alla portar mellan 1 och 10 att öppnas. Ogiltiga portinställningar utlöser en omedelbar popup-varning. Portarna sorteras automatiskt när du klickar på Verkställ -knappen.
Öppna ytterligare UDP-portar

Om du ska använda Öppet protokoll ska du lägga till portnumren manuellt i fältet Öppna ytterligare TCP-portar. Till exempel: 4545,4546,4547 (beroende på de portar som har konfigurerats i Virtuell station > Virtuell station 1 > Protokoll > Öppet protokoll > Serverport).

Om du ska använda NTP-server måste du lägga till port 123 manuellt i fältet Öppna ytterligare UDP-portar.

Du kan lägga till flera portar med kommaseparering. Portintervall kan läggas till med ett bindestreck.

## IP-filtrering (brandvägg lager 3)

Du kan specificera betrodda värddatorer eller nätverk under IP-filtrering (brandvägg lager 3) genom att ange deras IP-adresser i listrutan Godkända IP. För att komma åt inmatningsfältet sätter du omkopplaren i läge På. Listor över IP-adresser eller nätverksadresser i form av IP-tabeller accepteras, dvs. IP-adresser för värddatorer eller nätverk. Nätverksmasken kan anges som masklängd (till exempel /24) eller som nätverkets IP-adress (till exempel /255.255.255.0). Paket som kommer från en godkänd IP-adress tillåts omedelbart. Andra datapaket kontrolleras av brandväggens övriga lager (Portfiltrering och MAC-filtrering).

Exempel på godkänd IP-adress

Av säkerhetsskäl går det inte att skriva in värdnamn eller nätverksnamn.

Observera att processer som NATing (Network Address Translation) kan ändra källans IP-adresser. Du måste kontakta lokal nätverksadministratör innan en värddators IP-adress vitlistas.

## MAC-filtrering (brandvägg lager 2)

MAC-filtrering (brandvägg lager 2) släpper igenom betrodda värddatorer eller nätverk när deras MAC-adresser anges i listrutan Godkända MAC. För att komma åt inmatningsfältet sätter du omkopplaren i läge På. Kommaseparerade listor över MAC-adresser accepteras. Paket som kommer från en godkänd MAC-adress tillåts omedelbart. Andra datapaket kontrolleras av brandväggens övriga lager (Portfiltrering och IP-filtrering).

Exempel på godkänd MAC-adress

Ogiltiga poster utlöser en omedelbar popup-varning.

Observera att en router kan ändra källans MAC-adresser. Du måste kontakta lokal nätverksadministratör innan en värddators MAC-adress vitlistas.

## Paketräknare

Du kan visa brandväggsstatistik för varje brandväggslager genom att välja Inställningar > Nätverk > Brandvägg > Paketräknare.

Under Uppdatera finns följande knappar:

- Uppdatera: uppdaterar de paketräknare som visas.

- Återställ: återställer paketräknarna till noll.

Båda knapparna har en omkopplare som automatiskt återställs till ursprungsläget efter genomförd åtgärd.

Under Accepterade paketräknare visas räknarna för var och en av brandväggstyperna samt nekade datapaket.

- Portfiltrering: visar paketräknaren för paket som accepteras av brandväggstypen Portfiltrering.

- IP-filtrering: visar paketräknaren för paket som accepteras av brandväggstypen IP-filtrering.

- MAC-filtrering: visar paketräknaren för paket som accepteras av brandväggstypen MAC-filtrering.

- Nekade: visar paketräknaren för paket som nekades.

De paket som accepteras och räknas av reglerna för port, IP- och MAC-filtrering innefattar endast de initialpaket som upprättar en anslutning.

Alla nekade paket räknas och visas.

## Brandväggsstatus

Status för den allmänna brandväggsfunktionen och brandväggens lager visas i huvudvyn Brandvägg direkt under Inställningar > Nätverk.

Status | Beskrivning
--- | ---
OK | Brandväggen har aktiverats och brandväggens konfiguration har verkställts.
Inaktiverad | Brandväggen har inaktiverats och brandväggens konfiguration verkställs inte.
Konfigurationsfel | Brandväggen har aktiverats men brandväggens konfiguration har inte verkställts på grund av ett internt fel. Av säkerhetsskäl används en policy för öppning vid fel, vilket betyder att alla anslutningar släpps igenom.

När allmän brandväggsstatus är OK visas även status (Aktiverad / Inaktiverad) för respektive brandväggslager.

# Konfiguration av HTTPS

HTTPS används för att kryptera end-to-end-trafik mellan webbläsare och styrenheter. För att använda HTTPS krävs ett certifikat som är betrott av en webbläsare. Styrenhetens programvara genererar en självsignerad certifikatutfärdare vid första uppstarten, som i sin tur används för att generera det första certifikatet som används för HTTPS. Den självsignerade certifikatutfärdaren på styrenheten kan ersättas med en som är signerad av en extern certifikatutfärdare för att skapa en förtroendekedja.

Som standard omdirigeras HTTP till HTTPS i webbläsaren. Detta kan konfigureras i styrenhetens inställningar under HTTPS med omkopplaren Omdirigera HTTP till HTTPS.

I detta avsnitt

- Konfigurera HTTPS

# Konfigurera HTTPS

Följ dessa steg för att konfigurera HTTPS på styrenheten:

1. Öppna styrenhetens webbgränssnitt. Ett varningsmeddelande visas i webbläsaren på grund av det självsignerade certifikatet. Välj Avancerat och godkänn risken för att fortsätta.

2. Gå till Inställningar och välj fliken HTTPS.

3. I HTTPS-inställningar väljer du Skapa CA CSR.

4. I popup-fönstret väljer du Skapa för att skapa en begäran om certifikatsignering och väljer sedan Stäng när nedladdningen är klar.

5. Signera begäran om certifikatsignering och ladda upp det resulterande CA-certifikatet till styrenheten.

6. Välj Generera servercertifikat, ange SAN (Subject Alternative Names) i det angivna formatet och klicka på Generera.

7. När genereringen är klar visas ett popup-fönster och sessionen startas om automatiskt.

# Certifikat

På fliken Certifikat kan du hantera betrodda TLS-certifikat (Transport Layer Security) som signeras av din lokala certifikatutfärdare (CA) eller en extern certifikatutfärdare för att skapa en förtroendekedja.

Styrenheten kommer att använda TLS-certifikatet för HTTPS för att kommunicera säkert med ToolsNet/ToolsTalk om kryptering är aktiverad. Om ToolsNet/ToolsTalk-servern kräver klientvalidering ska du konfigurera certifikatet på styrenhetens sida och konfigurera ToolsNet/ToolsTalk så att det litar på styrenhetens certifikat.

Importera certifikat

1. Gå till Inställningar på Hem-menyn och välj Certifikat till vänster.

2. Välj Plus-ikonen i övre högra hörnet av gränssnittet.

3. Markera alternativet Välj fil.

4. Bläddra och välj certifikatfilen.

Relevant information

- Konfiguration av HTTPS

# Konfiguration av serverförbindelser

POWER FOCUS 8 kan ställas in för att kommunicera med servrar som kör en Atlas Copco licenshanterare samt de två Atlas Copco-programmen Toolstalk och ToolsNet. ToolsTalk används för att konfigurera en eller flera styrenheter. ToolsNet används för att hantera resultatrapportering.

I detta avsnitt

- Konfigurering av ToolsTalk-anslutning
- Konfigurera ToolsNet-anslutningen
- Konfigurera en licenshanterare
- Konfigurera anslutning för fjärrloggning

# Konfigurering av ToolsTalk-anslutning

För att ansluta en styrenhet till Toolstalk måste du konfigurera och aktivera Toolstalk-protokollinställningarna på styrenheten.

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj Serveranslutningar till vänster.

2. I fönstret ToolsTalk ställer du in följande parametrar:

   Fält | Beskrivning
   --- | ---
   På/Av | Aktiverar/inaktiverar kommunikation med ToolsTalk-servern
   Serverport | ToolsTalk serverport
   Server-värd | IP-adress till ToolsTalk-servern
   Kryptering | Använd TLS-kryptering för ToolsTalk-kommunikationen

3. Välj Verkställ.

Visa anslutningsstatus för ToolsTalk genom att trycka på knappen Resultat och gå till Liveresultat. Klicka sedan på knappen Protokolanslutning. I dialogrutan väljer du fliken Serveranslutningar.

Se bruksanvisningen för ToolsTalk för uppgift om hur du konfigurerar ToolsTalk 2.

# Konfigurera ToolsNet-anslutningen

För att ansluta en styrenhet till ToolsNet och samla in åtdragningsresultat ska du konfigurera och aktivera ToolsNet-protokollinställningarna i styrenheten.

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj Serveranslutningar till vänster.

2. I fönstret ToolsNet ställer du in följande parametrar:

   Fält | Beskrivning
   --- | ---
   På/Av | Aktiverar/Avaktiverar kommunikation med ToolsNet-servern
   Serverport | ToolsNet serverport
   Server-värd | IP-adress till ToolsNet-server
   Kryptering | Använd TLS-kryptering för ToolsTalk-kommunikationen

3. Välj Verkställ.

Visa anslutningsstatus för ToolsNet genom att trycka på ikonen Kör-resultat och gå till Liveresultat. Välj sedan knappen . I dialogrutan väljer du fliken Serveranslutningar.

Se bruksanvisningen för ToolsNet 8 för information om konfigurering av ToolsNet.

# Konfigurera en licenshanterare

Atlas Copcos licenshanterare är ansluten till en styrenhet.

Aktivering protokollinställningarna på styrenheten:

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj Serveranslutningar till vänster.

2. I fönstret Atlas Copco licenshanterare konfigurerar du följande parametrar:

   Fält | Beskrivning
   --- | ---
   På/Av | Aktiverar/Inaktiverar kommunikation med Atlas Copcos licenshanterare.
   Servervärd | Atlas Copco licenshanterare server-IP-adress
   Serverport | Atlas Copco licenshanterare serverport

# Konfigurera anslutning för fjärrloggning

För att ansluta en styrenhet till en fjärrloggningsserver måste du konfigurera och aktivera fjärrloggningens inställningar på styrenheten:

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj Serveranslutningar till vänster.

2. Under Fjärrloggning ska följande parametrar konfigureras:

Fält | Beskrivning
--- | ---
På/Av | Aktiverar/inaktiverar kommunikation med fjärrloggningsservern
TCP/UDP | Väljer TCP- eller UDP-protokoll
Servervärd | IP-adress till fjärrloggningsserver
Serverport | Fjärrloggningens serverport

## Konfigurera loggnivåer

Så här konfigurerar du loggarna som är lagrade på fjärrloggningsservern:

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj Serveranslutningar till vänster.

2. I fönstret Fjärrloggning markerar du Konfigurera.

3. I fönstret Konfigurera faciliteter markerar du relevanta kryssrutor.

   Kategori | SysLog-klassificering
   --- | ---
   Fel | Uppmärksamhet, Kritiskt, Nödsituation, Fel
   Varning | Varning
   Info | Information, Observera

   För att återgå till den förra konfigurationen klickar du på ÅNGRA.

4. Välj Verkställ.

# Konfiguration av IxB Connect

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj IxB Connect.

2. Ange en kommunikationsport för IxB-verktyget eller använd standardportvärdet 62000.

# Konfiguration av preferenser

Önskemål innehåller allmänna inställningar som datum och tid, språk, momentenhet och startskärm.

I detta avsnitt

- Ställa in datum och tid
- Konfigurera styrenhetsspråket
- Konfigurera visad momentenhet
- Konfigurera visad temperaturenhet
- Konfigurera startskärmbilden
- Tillgång till fabriksportar

# Ställa in datum och tid

Datum och tid måste ställas in för att händelser och resultat ska ha rätt tidsstämpel som visar när de inträffade. Ställ in datum och tid genom att gå till fliken Inställningar och välj Preferenser till vänster och gå till fönstret Datum och tid.

Tiden hämtas från en av tre tillgängliga källor:

- Manuell

- NTP

- ToolsNet

När källan är inställd på Manuell ställs datum, tid och tidszon in manuellt.

När källan är inställd på NTP, hämtas datum och tid från en NTP-server som definierats i GUI.

När källan är inställd på ToolsNet hämtas datum och tid från ToolsNet-servern.

Parametrar för att ställa in datum och tid
Fält | Beskrivning
--- | ---
Källa | Källa för att hämta tiden från.
Datum | Datum som angetts manuellt om källan är inställd på manuell.
Tid | Tid som angetts manuellt om källan är inställd på manuell.
Tidszon | Tidszon; antingen på platsen eller en standard tidszon som UTC (Coordinated Universal Time)
NTP-server | IP-adress för en NTP-server som ger datum och tid för styrenheten.

# Konfigurera styrenhetsspråket

Styrenhetens GUI är översatt till tolv språk. För att ändra språk för GUI:

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Preferenser till vänster och gå till fönstret Språk.

2. Markera ellipsen bredvid namnet på språket som används.

3. Välj ett språk från listan.

   Ändringen av språk sker direkt.

   Tillgängliga GUI-språk
   Språk | Så som visas i styrenheten
   --- | ---
   Engelska | Engelska
   Tjeckiska | Čeština
   Tyska | Tyska
   Spanska | Español
   Franska | Français
   Koreanska | 한국어
   Italienska | Italiano
   Japanska | 日本語
   Portugisiska | Português
   Ryska | Русский
   Svenska | Svenska
   Kinesiska | 中文

# Konfigurera visad momentenhet

Välj den enhet som ska visas för momentvärden och resultat. Momentresultat visas i den valda enheten både efter att en åtdragning utförts och vid lagring i resultatlistan.

För att ändra momentenheten som används i styrenhetens GUI:

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Preferenser till vänster och gå till fönstret Momentenheter.

2. Markera ellipsen bredvid namnet på den enhet som används just nu.

3. Välj en enhet från listan.

   Ändringen av momentenhet sker direkt.

   Tillgängliga momentenheter
   Enhet | Beskrivning
   --- | ---
   cNm | Centinewtonmeter
   dNm | Decinewtonmeter
   Nm | Newtonmeter
   kNm | Kilonewtonmeter
   in·lbf | inch-pound force
   ft·lbf | foot-pound force
   in·ozf | inch ounce-force
   ft·ozf | foot ounce-force
   gf·cm | gram-force centimetre
   kgf·cm | kilogram-force centimetre
   kgf·m | kilogram-force metre

# Konfigurera visad temperaturenhet

Temperaturerna i styrenheten kan visas i grader Celsius eller grader Fahrenheit.

Så här ändrar du temperaturenheten som används i styrenhetens GUI:

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Preferenser till vänster och gå till fönstret Temperaturenheter.

2. Klicka på ikonen med de tre punkterna bredvid namnet på den enhet som används just nu.

3. Välj en enhet från listan.

   Ändringen av temperaturenhet sker direkt.

   Tillgängliga temperaturenheter
   Enhet | Beskrivning
   --- | ---
   °C | Grader Celsius
   °F | Grader Fahrenheit

# Konfigurera startskärmbilden

Standardskärmen vid start av styrenheten är hemskärmen. Det går att ändra startskärm till resultatskärmen.

En förändring av startskärmen i inställningarna kräver en omstart av styrenheten eller en uppdatering av webb-GUI.

För att ändra gränssnittets startskärmbild:

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Preferenser till vänster och gå till fönstret Startskärm.

2. Markera ellipsen bredvid namnet på den startskärmbild som används just nu.

3. Välj en startskärmbild från listan.

   Startskärmbilden ändras omedelbart.

   De tillgängliga startskärmbilderna är

   - Hemskärm

   - Resultatskärm

# Tillgång till fabriksportar

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Preferenser till vänster och gå till fönstret Tillgänglighet.

2. Sätt väljaren Tillgång via fabriksport till Av för att komma åt gränssnittet genom fabriksporten.

   Väljaren Tillgång via fabriksport är som standard i läge På.

När åtkomst till GUI sker via fabriksporten, kan inga fler ändringar göras.

# Konfigurera PIN-inställningarna

PIN-koden förhindrar obehörig användning av styrenheten eller oavsiktliga ändringar.

Efter aktivering krävs en PIN-kod för att använda styrenheten från dess eget gränssnitt eller webbgränssnittet.

I detta avsnitt

- Konfigurera PIN-koden

# Konfigurera PIN-koden

Det går att ha många olika PIN-konfigurationer på styrenheten. Användarna kan bestämma om de vill aktivera en eller flera PIN-konfigurationer samtidigt.

Varje PIN-konfiguration har en PIN-kod, ett användarnamn, en omkopplare för aktivering eller inaktivering av användaren/PIN-koden, samt en lista över tillgängliga konfigurationer som användaren har behörighet till.

När PIN-koden är aktiverad och skärmen är låst visas en låst hänglåsikon i övre högra hörnet av gränssnittet. Användaren har bara tillgång till och kan bara göra ändringar på vald(a) konfiguration(er) utan att ange någon PIN-kod, och de kan bara bläddra i de avmarkerade konfigurationerna med skrivskyddad tillgång. De avmarkerade konfigurationerna är grå eller inaktiverade.

Skärmlåset aktiveras automatiskt efter en viss tids inaktivitet, som användaren kan konfigurera.
Inaktivitetstidens minimivärde är 20 sek och maximivärdet är 600 sek. Inaktivitetstiden kan konfigureras och gäller för alla PIN-konfigurationer.

Efter systemstart låses styrenheten om PIN aktiveras oavsett aktuell inaktivitetstid.

Användarna och den konfigurerade PIN-koden gäller också för serviceporten (169.254.1.1).
Du kan aktivera PIN-kodsskydd på serviceporten i PIN -fönstren genom att sätta funktionen Använd PIN-kod för serviceport i läge På.

Varje styrenhet kan konfigurera upp till 10 användare.
PIN-koden för varje konfiguration måste vara unik. Det måste finnas minst en konfiguration för att PIN-funktioner ska kunna aktiveras på styrenheten.

PIN-koden kan konfigureras från styrenhetens egna gränssnitt, från webbgränssnittet eller från Tools Talk 2.

## Lägga till nya användare

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj PIN till vänster.

2. I fönstret PIN markerar du Konfigurera.

3. Välj Plus -ikonen i skärmens övre högra hörn.
   Fönstret PIN-användare visar den nya användaren. Om inga användare har sparats i styrenheten visas den nya användaren först och är den enda användaren i listan. Om det redan finns användare sparade i styrenheten är den nya användaren sist på listan.

4. Markera den nya användaren.
   Fönstret Användare visas.
   Ange namn och PIN-kod för användaren och bekräfta sedan PIN-koden.

   Användarnamnet måste vara unikt.
   Ett namn i textrutan kan ha en längd från 1 till 32 tecken.

   PIN-koden måste ha 4 siffror (från 1 till 9).
   Ange PIN och Bekräfta PIN måste matcha varandra för att ändringarna ska verkställas. Punkter visas i båda textrutorna, men dessa är bara platshållare och behöver ersättas med faktiska PIN-koder.

5. Välj Behörigheter. Listan över tillgängliga konfigurationer visas.
   Markera kryssrutan till vänster om de(n) konfiguration(er) användaren kan använda och ändra.
   När du har valt nödvändigt konfiguration klickar du på OK.
   Fönstret Användare visas.

   Markera alla markerar samtliga tillgänglig konfigurationer samtidigt.
   Välj Avmarkera alla för att rensa kryssrutorna och ångra valet.

   Användaren har bara tillgång till och kan bara göra ändringar på vald(a) konfiguration(er) under Behörigheter och har bara läsbehörighet till övriga konfigurationer. För avmarkerade konfigurationer kan inga ändringar göras.

6. I fönstret Användare väljer du Verkställ.

## Aktivera användare

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj PIN till vänster.

2. I fönstret PIN markerar du Konfigurera.

3. Gå till fönstret PIN-användare och markera kryssrutan till vänster om det användarnamn som ska aktiveras.

   Du kan även aktivera PIN-koder genom att klicka på användarnamnet och sätta – i fönstret Användare – parametern Aktiverad i läge På.

## Aktivera PIN-konfigurationen

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj PIN till vänster.

2. I fönstret PIN markerar du Konfigurera.

3. I fönstret PIN-aktivering sätter du sedan PIN-kod i läge På.

   PIN-koden kan bara aktiveras om det redan finns en användare/PIN-kod i listan. Om ingen användare/PIN finns visas ett varningsfönster.

4. Ange Inaktivitet Timeout (i sekunder) som definierar det tidsintervall efter vilket skärmen låses automatiskt.

   Standardvärdet för Inaktivitet Timeout är 120 sekunder: detta är en global inställning som inte kan ställas in per användare.

## Låsa upp styrenhetens gränssnitt eller webbgränssnitten

1. Gå till startsidan och klicka på hänglåsikonen i skärmens övre högra hörn. Ett popup-fönster med ett numeriskt tangentbord visas.

2. Ange den konfigurerade PIN-koden och välj OK.

   När PIN-koden är aktiverad och skärmen har låsts upp visas en symbol med ett öppet hänglås i gränssnittets övre högra hörn. Styrenhetens gränssnitt eller webbgränssnittet kan låsas på nytt – antingen manuellt eller via ikonen med det öppna hänglåset.

## Inaktivera användare

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj PIN till vänster.

2. I fönstret PIN markerar du Konfigurera.

3. Gå till fönstret PIN-Användarnamn och avmarkera kryssrutan till vänster om det användarnamn som ska inaktiveras.

   Du kan även inaktivera PIN-koder genom att klicka AV användarnamnet och sätta – i fönstret Användare – parametern Aktiverad i läge Av.

## Ta bort användare

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj PIN till vänster.

2. I fönstret PIN markerar du Konfigurera.

3. Gå till fönstret PIN-användare tryck på ikonen Ta bort till höger om användarnamnet som ska tas bort.

   Om användaren tas bort raderas även PIN -koden. Det går inte att läsa någon konfiguration via en borttagen PIN-kod.

# Konfigurera verktygslarmen

Larm kan ställas in för att styra när du ska utföra underhåll eller kalibrering på de verktyg som är anslutna till styrenheten. Verktygets serviceintervall och annan relevant information om de anslutna verktygen finns under fliken Verktyg

Du kan komma till verktygslarmen från fliken Inställningar på startsidan och därefter Larm till vänster.

Olika verktygslarm
Fönster | Beskrivning
--- | ---
Serviceindikatorlarm | Aktiverar ett larm när serviceintervallet för verktyget har nåtts.
Verktygslås efter larm | Lås verktyget när underhållsintervallet löper ut.
Kalibreringslarm | Aktiverar larmet för verktygskalibrering för alla verktyg som är anslutna till styrenheten.
Oljeövervakningslarm | Aktiverar larmet för oljeövervakning för alla verktyg som är anslutna till styrenheten. Sätt valet för Verktygslås efter larm till På för att låsa det aktuella verktyget när detta larm utlöses.

# Konfigurera inställningarna för händelser

Det går att konfigurera de händelser som finns i styrenheten som endera eller flera av:

- Bekräftad

- Loggad

- Visad

# Konfigurera fältbussen

Fältbussavsnittet består av information om den fältbusstyp som används. Denna del är hårdvaruberoende och skrivskyddad. Konfigurationsavsnittet med allmänna inställningar för fältbussen som används går att redigera.

I styrenheter typ POWER FOCUS 8 fungerar fältbussen endast om Anybus-modulen stöds. Endast moduler med en Atlas Copco unik Provider ID stöds och kan endast köpas från Atlas Copco. Om en modul har köpts från Atlas Copco har den korrekt Provider ID.

De Atlas Copco Anybus-moduler som har stöd för POWER FOCUS 8 är följande:

- Profibus M40 (produktnummer 8436 0941 05)

- DeviceNet M40 (produktnummer 8436 0941 10)

- EtherNet/IP 2-port M40 (produktnummer 8436 0941 15)

- Profinet I/O 2-port M40 (produktnummer 8436 0941 20)

- CC-Link M40 (produktnummer 8436 0941 25)

- CC-Link IE M40 (produktnummer 8436 0941 30)

Fältbussens kartläggning och registrering av fältbussmappningar till virtuella stationer görs med Toolstalk. För mer information, se konfigurationsmanualen för ToolsTalk.

Fältbussparametrar
Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Fältbusstyp | Följande moduler stöds: Profibus M40 DeviceNet M40 EtherNet/IP 2-port M40 Profinet I/O 2-port M40 CC-Link M40 CC-Link IE M40 | Ingen
Anslutningsstatus | Online: modulen är ansluten. Offline: modulen är frånkopplad. Fel ID: modulen har inte köpts från Atlas Copco och stöds därför inte. | Offline
Ställa in genom nätverk | Val mellan På-Av. Avgör hur kommunikation för fältbussmodulen konfigureras. På: Kommunikationsparametrar ställs in automatiskt i fältbussmodulen. Parametrar avgörs av nätverket vid inledande anslutning till stationen längst bort. Av: Kommunikationsparametrar måste skrivas in vid konfiguration. | Av
Läs resultat från handskakning | Val mellan På-Av. När På är aktivt kommer inställningen att påverka alla virtuella stationer. Signalen Läs resultat från handskakning måste kartläggas i fältbusskonfigurationen. Alla resultat som skapas när det inte finns några resultat att godkänna kommer omedelbart att skickas till PLC:n. Resultat att godkänna kommer att läggas i en kö och när de godkänns kommer de att rensas och nästa resultat i kön skickas. Tiden som går mellan att ett resultat rensas och att nästa resultat från kön kommer beror på den cykeltid för fältbussen som ställts in i de allmänna fältbussinställningarna. Om inställningen ändras, eller om fältbusskartläggningen för den virtuella stationen ändras, kommer resultat som fortfarande finns i kön att rensas och inte skickas till SoftPLC. | Av
Lås verktyg när fältbuss är offline | Val mellan På-Av. Avgör vad styrenheten ska göra om fältbussmodulens kommunikation med fältbussens primär (PLC) upphör. | Av
Synkronisera på vald uppgift | Val mellan På-Av. Om fältbussramen är aktiverad ska den omsynkroniseras när uppgifterna ändras. | Av
Byte-ordning för cykliska data | Välj vilken byte-ordning som används för cykliska data: Ställa in genom nätverk Intel (liten) Motorola (stor) | Ställa in genom nätverk
Förlängt läge | Väljer mellan det bakåtkompatibla läget med 152 bytes data och läget med 368 bytes data: På: Läge med 368 bytes data. Av: Läge med 152 bytes data. | Av
Enhetens adress | Specificerar förskjutningen i PLC-området till första skrivbara byte. Intervall 0–999. | 1

I detta avsnitt

- Skapar en ny fältbusskonfiguration.

# Skapar en ny fältbusskonfiguration.

När en ny fältbussmodul har installerats i styrenheten kan konfigurationsinställningarna för General Fieldbus göras direkt via gränssnittet. Du behöver inte använda ToolsTalk 2.

För konfigurationer som avser fältbussram och anslutning av en fältbusskonfiguration till en virtuell station behövs fortfarande ToolsTalk 2.

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Fältbuss till vänster.

2. Välj knappen Skapa konfig.

   Om ingen fältbussmodul är installerad kommer knappen inte att synas.

3. Skriv in följande parametrar:

   - Ställ in från nätverk: På/Av

   - Läs resultat från handskakning: På/Av

   - Lås verktyg när fältbuss är offline: På/Av

   - Synkronisera på vald uppgift: På/Av

     - AV – Aktivitetsändringar gjorda i Virtual Station ignoreras.

     - JA – Aktivitetsändringar gjorda i Virtual Station synkroniseras med fältbussmodulen.

4. Ange specifika inställningar för fältbusskommunikation, beroende på installerad modultyp:

   - IP-adress

   - Subnätmask

   - Gateway

5. En ny konfiguration skapas.

Om en fältbusskonfiguration redan finns på styrenheten måste den tas bort innan du skapar en ny konfiguration. När konfigurationen har tagits bort visas knappen Skapa konfig i stället för Ta bort.

# Konfiguration av utökad loggning

POWER FOCUS 8 skapar automatiskt loggar och lagrar dem. Dessa loggar kan konfigureras att innefattar utökad loggning med hjälp av loggrupper.

Använd endast utökad loggning i särskilda fall. Undvik att använda utökad loggning under normal drift, eftersom det kan påverka prestandan avsevärt.

I detta avsnitt

- Konfigurera loggrupperna

# Konfigurera loggrupperna

Standardinställningen för en loggrupp är att den är avstängd. Så här ändrar du inställningarna för en loggrupp till på:

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj Utökad loggning till vänster.

2. I fönstret Loggrupper sätter du gruppen till PÅ.

## Återställ loggrupper

Du kan återställa alla loggrupper till sina standardinställningar.

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj Utökad loggning till vänster.

2. I fönstret Återställ loggrupper väljer du Återställ.
   Ett popup-fönster öppnas där du frågas om du vill återställa alla loggrupper. Klicka JA.

## Kvarstående loggrupper

Loggrupperna återställs till sina standardinställningar vid varje omstart. Du kan förhindra återställning genom att använda kvarstående loggrupper.

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj Utökad loggning till vänster.

2. I fönstret Behåll alternativ efter omstart sätter du Kvarstående i läge PÅ.

# Återställ

# Fabriksåterställning styrenhet

Du kan återställa styrenheten till de ursprungliga fabriksinställningarna.

Alla inställningar, konfigurationer och historiska data raderas när styrenheten återställs. Fabriksåterställning ska bara göras när du är helt säker på att det behövs.

## Utföra en fabriksåterställning av styrenheten

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Återställ till vänster.

2. I fönstret Fabriksåterställning styrenhet väljer du Återställ.

   Ett fönster visas och varnar att alla data kommer att raderas. Välj Ja.

   Styrenheten startas och aktiverar de nya inställningarna.

# Rensa resultat

Det går att ta bort resultat och händelser som har sparats på styrenheten.

## Ta bort resultat och händelser

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Återställ till vänster.

2. I fönstret Rensa resultat väljer du Rensa.

   Ett fönster visas och varnar att alla resultat och händelser kommer att raderas. Välj Ja.

3. Stäng av styrenheten och vänta 30 sekunder innan du startar om den.

# Arbeta med automatiseringsregler

Automatiseringsregler är en lista med regler som lagras på styrenheten med definierade utlösare och åtgärder. Dessa regler möjliggör logiska operationer på booleska signaler som är tillgängliga på styrenheten.

## Regler

- Varje regel har en samling av utlösare och åtgärder.

- Högst 32 regler kan läggas till en styrenhet.

- En regel kan aktiveras eller inaktiveras. Alla tillagda regler är som standard Av.

Översikt
Inställning | Beskrivning
--- | ---
Namn | Ange ett namn för regeln med en maximal längd på 32 ASCII-tecken.
Aktiv | Av: När regeln är inaktiv utlöses den inte och någon licenskontroll utförs inte. På: När regeln är aktiv reagerar den på förändringar i in-/utsignalen som baseras på de konfigurerade triggarna och åtgärderna. Licensen valideras för alla virtuella stationer som mappats i regeln och ett felmeddelande visas.
Redigera regeln | Klicka på Redigera för att konfigurera utlösare och åtgärder i en regel.
Radera regeln | Efter radering tas regeln bort från regellistan. Att radera en regel stoppar inte pågående åtgärder. För att stoppa en regel måste den först inaktiveras.
Uppdatera regeln | När du uppdaterar en aktiv regel tillämpas ändringarna och regeln startas om.
Spara ändringar i regeln | Spara ändringarna i regeln genom att välja Tillämpa.
Ångra ändringarna i regeln | Ångra ändringarna som gjorts i regeln genom att välja alternativet Ångra.
Ogiltig konfiguration | Ett felmeddelande om regeln inte har en giltig signal eller virtuell station konfigurerad för antingen utlösaren eller åtgärden.
Skapa en regel | Välj Automatiseringsregler på kontrollpanelens startsida och välj sedan +-tecknet. En regel läggs till med tom utlösare och tom åtgärd. Välj knappen Tillämpa för att lägga till regeln. Regeln läggs till och är inaktiverad som standard.
Licensiera regeln | För att licensiera en regel för en virtuell station går du till den virtuella stationen. I Licenser väljer du funktionerna, automatiseringsregeln och tillämpar licensen.

I detta avsnitt

- Utlösare
- Åtgärder
- Upphör
- Licenser

# Utlösare

Utlösare fungerar som indata till en regel. En giltig utlösare konfigureras med en virtuell station och ett booleskt ingångs-/utgångstillstånd eller händelsesignal. Högst 10 utlösare kan konfigureras per regel.

## Utlösande villkor

Om en regel aktiveras genom att ställa in den till På, startar den baserat på det inställda utlösningsvillkoret. De tillgängliga utlösningsvillkoren är:

- OM ALLA: Regeln aktiveras först när alla utlösare i regeln har aktiverats.

- OM NÅGON: Regeln aktiveras när någon av utlösarna i regeln aktiveras.

Inställningar | Beskrivningar
--- | ---
Namn | Ange ett namn för utlösaren med en maximal längd på 32 ASCII-tecken.
Signal | När du väljer en signal för en utlösare väljer du från en lista med booleska I/O-tillstånd och händelsesignaler. Den valda signalen är alltid ansluten till den valda virtuella stationen.
Virtuell station | Välj en virtuell station från listan över tillgängliga virtuella stationer på styrenheten.
Beroende på vilken typ av insignal som valts visar utlösaren olika alternativ.
Vald in-/utboolesk tillståndssignal som signal i utlösare | En boolesk tillståndssignal har ett definierat tillstånd när signalen utlöses och när signalen inte utlöses. För att konfigurera går du till Drift och väljer Lika med eller Inte lika med för signalens tillstånd, som är Sant eller Falskt. Utlösaren reagerar endast när signalens tillståndsvillkor är uppfyllt, det vill säga när signalens värde är lika med eller inte lika med det inställda tillståndet, vilket är sant eller falskt. Till exempel kan utlösaren konfigureras så att den endast reagerar när verktyget är igång, genom signalen Verktyg igång. För att konfigurera väljer du Verktyg igång från listan över signaler och ställer in Drift till Lika med och tillståndet till Sant.
Vald in-/utboolesk händelsesignal som signal i utlösare | En boolesk händelsesignal har ett enda tillstånd när den utlöses och förblir i det tillståndet tills den återställs. När händelsesignalen väljs från signallistan måste en återställningsalternativ ställas in för händelsens in-/utsignal. Återställningsalternativ kan väljas från Upphör. De tillgängliga återställningsalternativen är: Tid, Nästa åtdragning och Definierad signal. Till exempel kan utlösaren konfigureras så att den endast utlöses när signalen Åtdragning OK tas emot.

# Åtgärder

Åtgärder fungerar som resultat av en regel. För att få utdata från regeln måste åtgärden konfigureras till en Signal och en Virtuell station. Högst 10 åtgärder kan konfigureras per regel. Vid flera utlösare utförs en eller flera åtgärder när utlösningsvillkoret är uppfyllt.

Åtgärdsinställningar
Inställning | Beskrivning
--- | ---
Namn | Ange ett namn för åtgärden med högst 32 ASCII-tecken.
Signal | Välj från listan över tillgängliga booleska ingångs-/utgångstillstånd eller händelsesignaler i styrenheten. Signalen publiceras sedan till den virtuella station som valts i åtgärden.
Virtuell station | Välj från en lista över tillgängliga virtuella stationer.
Utgång | Använd omkopplaren för att välja utgångsvärdet Sant som ska publiceras när utlösaren aktiveras. Standardvärdet är Falskt.
Vald in-/utboolesk tillstånds-/händelsesignal som signal i åtgärd | Utgångsvärdet publiceras till den signal som konfigurerats i åtgärden. Åtgärden kan återställas med hjälp av Upphör. Tillgängliga alternativ för konfiguration av upphörande:Regeltillstånd, Tid, Till nästa åtdragning och Definierad signal. Konfigurationen för upphörande är som standard inställd på Regeltillstånd.

# Upphör

Konfigurationen för upphörande aktiveras när en boolesk signal för in-/utgångshändelse väljs för en utlösare och är alltid aktiverad för en åtgärd.

Inställningar för upphörande
Inställning | Gäller för | Beskrivning
--- | --- | ---
Tid | Utlösare Åtgärd | Användaren kan ställa in tiden (i sekunder), med ett minimivärde större än 0 och ett maximivärde mindre än eller lika med 60.
Utlösare | Utlösaren upphör efter den angivna tiden.
Åtgärd | Åtgärden upphör efter den angivna tiden.
Till nästa åtdragning | Utlösare Åtgärd | Utlösaren eller åtgärden återställs när signalen Rensa resultat – 39 publiceras i regelns virtuella station.
Utlösare | Utlösaren upphör efter att signalen har mottagits.
Åtgärd | Åtgärden upphör efter att signalen har mottagits.
Definierad signal | Utlösare Åtgärd | Utlösaren eller åtgärden återställs när en användardefinierad signal tas emot. Virtuell station för återställning: Välj från listan över tillgängliga virtuella stationer. Återställningssignal: Välj den booleska IO-signalen från systemet. Beroende på vald återställningssignal finns följande scenarier tillgängliga: Händelsesignal: När händelsesignalen väljs som Återställningssignal sker återställningen när händelsen inträffar. Tillståndssignal: När tillståndssignalen väljs som Återställningssignal kan ytterligare inställningar konfigureras. För att konfigurera det tillstånd i vilket återställningen ska ske går du till Drift och väljer Lika med eller Inte lika med för signalens tillstånd, som är Sant eller Falskt.
Utlösare | Utlösaren upphör efter att återställningssignalen har mottagits.
Åtgärd | Åtgärden upphör efter att återställningssignalen har mottagits.
Regeltillstånd | Åtgärd | När utlösningsvillkoret är uppfyllt publicerar åtgärden det utdatavärde som användaren har konfigurerat.

# Licenser

Varje regel licensieras per virtuell station. Om en virtuell station inte har licens för automatiseringsregeln visas ett konfigurationsfelmeddelande när regeln aktiveras. Utlösaren aktiveras inte och åtgärden ger inte någon signal.

# Användning

I detta avsnitt hittar du stegvis information om hur man använder produkten.

# Fjärrstart och nödstopp

# Konfigurera fjärrstart

En fjärråtdragning kan startas från ett tillbehör i både enstaka och flera styrenhetskonfigurationer. Omkopplaren för fjärrstart finns på anslutningspanelen bakom framlocket på styrenheten.

När fjärrstarten aktiveras måste du av säkerhetsskäl aktivera en nödstoppslösning. Mer information om nödstopp finns i produktanvisningarna för styrenheten.

När du använder ett verktyg med någon typ av säkerhetshandtag (t.ex. en avtryckarstartknapp eller en säkerhetsspak), måste fjärrstart inaktiveras genom att ställa strömbrytaren på Av. Detta görs för att säkerställa att det inte går att åsidosätta säkerhetsfunktionen i verktyget.

# Nödstopp

POWER FOCUS 8 har den infrastruktur som behövs för att skapa en nödstoppsfunktion med extra brytare enligt SS-EN ISO 13849-1 kategori 3 PL d. Nödstoppsfunktionen måste användas när fjärrstartsfunktionen används.

Nödstoppsfunktionen kan användas med en frånskiljaranordning (t.ex. en EM Stoppknapp). När den trycks ned avbryts matningsspänningen till styrenheten.

Nödstoppsfunktionen kan användas med antingen en enda styrenhet eller upp till 10 styrenheter i en enda nödstoppskedja. I ett system med flera styrenheter går nödstoppssignalen från den första styrenheter till alla sammanlänkade styrenheter via nödstopp in och nödstopp ut samt PoE 1 och PoE 2. Den sista styrenheten i kedjan returnerar en återkopplingssignal för att visa att samtliga styrenheter har fått nödstoppssignalen. Händelsen Nödstopp visas.

För nödstoppet finns det en 24V DC-utgång genom nödstoppstanslutningen på anslutningskortet.

I detta avsnitt

- Kablage
- Stiftkonfigurationer för nödstopp

# Kablage

# Kablar till EM Stoppknappen

Enstaka/flera styrenheter | Mått | Maxlängd
--- | --- | ---
Enstaka | 0,7 mm2 kabel | 400 meter
Flera | 1,5 mm2 kabel | 50 meter

# I/O-kablar

För anslutning av flera styrenheter med I/O-kablar som förmedlar nödstoppssignalen, använd maxlängden enligt följande tabell:

AWG 22 kabel | Maximal total längd
--- | ---
4 styrenheter | 200 meter
5 styrenheter | 140 meter
6 styrenheter | 100 meter
8 styrenheter | 70 meter
10 styrenheter | 50 meter

# Stiftkonfigurationer för nödstopp

Styrenheten har ett externt nödstoppgränssnitt och en I/O-buss på anslutningskortet bakom framluckan.

Stiftkonfigurationen är annorlunda för lösningar med en enda styrenhet än för lösningar med flera styrenheter. För lösningar med en styrenhet beror stiftkonfigurationen på huruvida en nödstoppknapp är ansluten till styrenheten eller inte.

Mer information om stiftkonfigurationer för nödstopp finns i produktanvisningarna för styrenheten.

# DIG IN/OUT-anslutningar

POWER FOCUS 8 använder maskinvarutillbehör (ljusfyr, manöverpanel osv.). De digitala in- och utgångsanslutningarna är konfigurerade speciellt och använder en specifik kontakt. För att dra om uttaget från Power Focus 4000 till POWER FOCUS 8 korrekt, ska du använda beskrivningarna för anslutningar i följande avsnitt.

I detta avsnitt

- Digitala utgångsanslutningar
- Digitala ingångsanslutningar

# Digitala utgångsanslutningar

The POWER FOCUS 8 har en anslutning med fyra konfigurerbara interna digitala utgångar (DIG OUT) som sitter bakom den främre luckan.

I detta avsnitt

- Digital utgångsanslutning för Power Focus 6000/Power Focus 8
- Digitala utgångsanslutningar för Power Focus 4000

# Digital utgångsanslutning för Power Focus 6000/Power Focus 8

Stift | Relä | Funktion |
--- | --- | --- | ---
1 |  | Normalt stängd | Anslutningar för utgång
2 | Relä 1 | Gemensam
3 |  | Normalt öppen
4 |  | Normalt stängd
5 | Relä 2 | Gemensam
6 |  | Normalt öppen
7 |  | Normalt stängd
8 | Relä 3 | Gemensam
9 |  | Normalt öppen
10 |  | Normalt stängd
11 | Relä 4 | Gemensam
12 |  | Normalt öppen

# Digitala utgångsanslutningar för Power Focus 4000

Stift | Relä | Funktion |
--- | --- | --- | ---
12 |  | Normalt stängd | Anslutningar för utgång
11 | Relä 4 | Gemensam
10 |  | Normalt öppen
9 |  | Normalt stängd
8 | Relä 3 | Gemensam
7 |  | Normalt öppen
6 |  | Normalt stängd
5 | Relä 2 | Gemensam
4 |  | Normalt öppen
3 |  | Normalt stängd
2 | Relä 1 | Gemensam
1 |  | Normalt öppen

# Digitala ingångsanslutningar

POWER FOCUS 8 har en anslutning med fyra konfigurerbara interna digitala ingångar (DIG IN) som sitter bakom den främre luckan.

I detta avsnitt

- Digital ingångsanslutning för Power Focus 6000/Power Focus 8
- Digital ingångsanslutning för Power Focus 4000

# Digital ingångsanslutning för Power Focus 6000/Power Focus 8

Stift | Funktion |
--- | --- | ---
13 | 24V |
14 | 24V
15 | 0V
16 | 0V
17 | 0V
18 | Digital ingång -
19 | Digital ingång 1 +
20 | Digital ingång 2 +
21 | Digital ingång 3 +
22 | Digital ingång 4 +

# Digital ingångsanslutning för Power Focus 4000

Stift | Funktion |
--- | --- | ---
22 | JORD (+24 VDC isolerad) |
21 | +24VDC isolerad
20 | Digital ingång 4 -
19 | Digital ingång 4 +
18 | Digital ingång 3 -
17 | Digital ingång 3 +
16 | Digital ingång 2 -
15 | Digital ingång 2 +
14 | Digital ingång 1 -
13 | Digital ingång 1 +

# Rapporter och statistik

I detta avsnitt får du veta mer om tillgängliga rapporter och statistik.

# Fliken Arbeta med rapporter

Fliken visar åtdragningsresultat och händelser.

I detta avsnitt

- Resultat
- Händelser
- SPC - Statistisk processtyrning.

# Resultat

Det här avsnittet beskriver hur du får tillgång till åtdragningsresultat på POWER FOCUS 8 -styrenhet och hur man läser den information som ges i de olika resultatvyerna. Den beskriver både de aktuella resultatvyerna som är tillgängliga efter varje åtdragning och den historiska resultatvyn som är tillgänglig i Resultat i menyn Rapporter.

När en åtdragning utförs lagras resultaten på styrenheten. Resultaten kan också skickas till ett externt system, till exempel ToolsNet, eller exporteras för analys med exportfunktionen.

I detta avsnitt

- Aktuella resultat
- Lagrade resultat

# Aktuella resultat

Gå till startsidan och välj Gå resultat för att se resultaten i realtid.

Popup-fönstret Aktuella resultat visar resultat från de olika virtuella stationerna på styrenheten i de övre fyra samt de nedre fyra rutorna. Anledningen till detta är att man kan välja två olika resultatvyer för samma virtuella station som ska visas vid samma tidpunkt.

Välj en resultatpanel så öppnas ett fönster där du kan gå igenom de olika resultatvyerna genom att klicka på pilarna vid resultatfönstrets sidor.

## Resultatvy: Siffror

Första fönstret kommer att visa resultatet i siffror.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

1 | Namn på virtuell station
2 | Felmeddelande om NOK-åtdragning
3 | Åtdragningsmoment resultat
4 | Målmoment
5 | Åtdragningsprogramnamn
6 | Resultatstatus En OK åtdragning är grön. En NOK åtdragning är röd.
7 | Styr-/reglertyp: Moment eller vinkel
8 | Gå till den utökade resultatvyn
9 | Stäng fönstret
10 | Resultat åtdragningsvinkel
11 | Målvinkel
12 | Batchsekvensnamn
13 | Resultat vinkelkompensering

## Resultatvy: Utökade resultat

Markera kvadratikonen (□) i övre högra hörnet av resultatfönstret så visas de utökade resultaten. Den här vyn visar vissa identifierare, till exempel VIN-numret, förbands-ID (om sådant används) och viss tilläggsinformation, till exempel detaljerad status eller förfluten tid.

Vid NOK-resultat visas ett meddelande med en förklaring.

Tryck på Visa detaljer i skärmens övre högra hörn för att se spårningsresultatet i realtid.

## Resultatvy – Resultatrapportörer

Listan visar värdena från resultatrapportörerna.

Om en resultatrapportör har definierats för en programmonitor eller begränsning så rapporteras värdet från den monitorn/begränsningen. Om det inte finns någon resultatrapportör angiven för en programmonitor eller begränsning rapporteras det senast exekverade resultatet.

Utvärderingsordning om flera rapportörer av samma typ är definierade i ett program:

1. Resultatrapportör om programövervakning eller programbegränsning.

2. Resultatrapportör om övervakning eller begränsning av senast utförda steg i huvudvägen.

Värden på den högsta nivån för flerstegsresultat angivna av motsvarande resultatrapportör:

- Slutvinkel angiven av resultatrapportörens slutvinkel

- Slutmoment angivet av resultatrapportörens slutmoment

- Ström angiven av rapportörens ström

Stegresultatet som genererade ett NOK-resultat visas med ett rött fält.

Välj de olika resultatrapporterna för att se mer information.

## Resultatvy: Spårningskurva

Med resultatvyn spåra, kan man lära sig bättre hur åtdragningen beter sig, för att göra justeringar i åtdragningsprogrammet. Beroende på åtdragningsstrategin kommer spårningen att visa olika åtdragningsparametrar. Använd pilarna i spårningskurvans övre högra hörn för att visa de olika kurvorna för åtdragningsresultatet.

Följande spårningskurvor finns:

- Moment/Tid

- Moment/Vinkel

- Vinkel/Tid

- Varvtal/Tid

- Varvtal/Vinkel

- Lutning/Tid (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva)

- Lutning/vinkel (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva)

- Aktuell/Tid

- Aktuell/Vinkel

På spårningskurvan kan du zooma in/ut, flytta spårningskurvan samt läsa x-axeln och y-axelns värden på en specifik punkt.
Gå till nedre vänstra hörnet av spårningskurvan och välj plus-ikonen (+) för att zooma in, minus-ikonen (-) för att zooma ut, eller kvadratikonen (□) för att återställa zoomningen till standardvyn.

## Resultatvy – Högt-Lågt resultat

Resultatvyn visar om resultatet är högt, lågt eller inom fastställda gränsvärden.

Den grafiska displayen visar om åtdragningsresultatet är för högt eller för lågt i förhållande till de givna gränsvärdena för åtdragningsprogrammet.

Figuren till vänster visar momentvärdena. Figuren till höger visar vinkelvärdena.

Om resultatet är OK visas den i grönt, och om resultatet är NOK visas den i rött.

## Resultatvy – Identifieringssträngar

Den här resultatvyn visar identifieringssträngar som inkluderats i en flerfaldig streckkodsskanning.

## Resultatvy: Batchsekvensresultat

Detta resultat visar status för olika batcher i en batchsekvens(Batch/Översikt) och information om åtdragningarna i varje batch (Räkning/Översikt). Resultaten gäller den valda batchsekvensen.

Vid NOK-resultat visas ett meddelande med en förklaring.

Rutorna symboliserar varje batch i en batchsekvens. Den markerade batchen har en blå bakgrund. En batch som innehåller en NOK-åtdragning har röd ram och en diagonal röd linje.

Cirklarna symboliserar varje åtdragning i varje batch. NOK-åtdragningar har en röd ram och en röd diagonal linje.

I detta avsnitt

- Visa protokollstatus
- Översiktsmatris över virtuella stationer

# Visa protokollstatus

1. Gå till startsidan och välj Gå resultat -knappen. Till vänster är Resultat valt automatiskt.

2. I det övre högra hörnet klickar du på knappen Protokollanslutning . Dialogrutan Protokollstatus visas.

3. Flikarna i dialogrutan visar följande information:

   Flik | Beskrivning
   --- | ---
   Öppet protokoll | Visar status för anslutning via öppet protokoll: OK/NOK
   Serveranslutningar | Visar status för anslutningarna till ToolsTalk och ToolsNet -servrar: OK/NOK Om du vill ändra konfigurationen Aktiverad/Inaktiverad, gå till Inställningar > Serveranslutningar och välj den server som ska konfigureras.
   Status för startadapter | Visar startstatus för olika systemadaptrar: OK/NOK

4. Välj Stäng.

Relevant information

- Konfigurera ToolsNet-anslutningen
- Konfigurering av ToolsTalk-anslutning

# Översiktsmatris över virtuella stationer

1. Gå till startsidan och välj Gå resultat -knappen.

2. Gå till listvyn och välj Översiktsmatris över virtuella stationer i skärmens övre högra hörn för att se realtidsresultaten från de olika virtuella stationerna i matrisvy.

   Översiktsmatris över virtuella stationer

3. I matrisvyn väljer du ikonen Översiktsmatris över virtuella stationer för att se realtidsresultaten från de olika virtuella stationerna i listvy.

   Översiktslista över virtuella stationer

   Använd sökfältet överst i resultatlistan för att hitta ett specifikt resultat.

# Lagrade resultat

Styrenheten lagrar ett resultat för varje åtdragning eller lossning som görs. IAM i POWER FOCUS 8 kan lagra upp till 100 000 resultat.

## Visa lagrade resultat

1. Gå till startsidan och fliken Rapporter. Resultat väljs automatiskt till vänster.

2. I fönstret Resultat väljer du Visa alla resultat.
   Resultatlistan visar följande information:

   - Datum: datum och tidpunkt för åtdragningen som utfördes.

   - Virtuell station: Virtuell station som utförde åtdragningen.

   - Åtdragningsprogram: Kolumnen Åtdragningsprogram visar flerstegsåtdragningens programnamn, eller batchsekvensens namn åtföljt av åtdragningsprogrammets namn inom batchsekvensen.

   - Resultat: Moment-/Vinkelresultat.

   - Gränsvärden: Kolumnen med gränsvärden visar bara värden när användaren har valt stegmonitor eller stegbegränsning, eller programövervakning eller programbegränsningar.

     Stegmonitorer, Stegbegränsningar, Programmonitorer och Programbegränsningar gäller för Slutmoment och Slutvinkel.

   - Detaljer: Resultatdetaljer för åtdragning/lossning.

   - Kryssrutan Spåra: Om du väljer en spårningsruta visas motsvarande resultat under Synkronisera spårning.

I kolumnen Gränsvärden kan minimi-/maximivärdet ha röd färg.
I det här fallet betyder den röda färgen att något av följande har inträffat:

- Det uppmätta värdet är lägre än the minimivärde som har ställts in i flerstegsprogrammet.

- Det uppmätta värdet är högre än det maxvärde som har ställts in i åtdragningsprogrammet.

## Visa och avläsa resultatkurvor

1. Gå till startsidan och fliken Rapporter. Resultat väljs automatiskt till vänster.

2. I fönstret Resultat väljer du Visa alla resultat.
   Resultatlistan visas i fönstret Resultat.

3. Välj önskat resultat.
   Åtdragningen visas i fönstret Resultatvy.

Fönstret Resultatvy för spårning visar åtdragningens livscykel steg för steg.
När åtdragningen är NOK visar fönstret Resultatvy för spårning vilken stegmonitor eller stegbegränsning som orsakade problemet.
På spårningskurvan kommer den stegmonitor eller stegbegränsning som orsakade NOK-åtdragningen på stegnivå att visas i rött.

Använd pilarna i övre högra hörnet av spårningskurvan för att gå igenom de olika spårningskurvorna för åtdragningen.

Följande spårningskurvor finns:

- Moment/Tid

- Moment/Vinkel

- Vinkel/Tid

- Varvtal/Tid

- Varvtal/Vinkel

- Lutning/Tid (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva)

- Lutning/vinkel (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva)

- Aktuell/Tid

- Aktuell/Vinkel

Start för varje steg i ett flerstegsprogram visas med en lodrät linje i kurvan.

På spårningskurvan kan du zooma in och ut, flytta spårningskurvan samt läsa x-axeln och y-axelns värden på en specifik punkt.
Gå till nedre vänstra hörnet av spårningskurvan och välj plus-ikonen (+) för att zooma in, minus-ikonen (-) för att zooma ut, eller kvadratikonen (□) för att återställa zoomningen till standardvyn.

I nedre delen av fönstret Resultatvy för spårning markerar du steget varpå ett popupfönster öppnas med detaljerad information om steget.

I detta avsnitt

- Visa synkroniserade spårningar

# Visa synkroniserade spårningar

Synkroniserade spårningar äldre än programversion 3.5 stöds inte.

Synkronisera och jämföra spårningar

1. Gå till startsidan och fliken Rapporter. Resultat väljs automatiskt till vänster.

2. I fönstret Resultat väljer du Visa alla resultat.

3. Välj spårningskurvor att jämföra genom att markera ikonen för motsvarande resultat. En vald spårningsikon visas i blått.

   Upp till 10 spårningar kan markeras.

   Resultat utan ikonen stöder inte synkronisering.

4. Markera ikonen i övre högra hörnet så visas den synkroniserade spårningsvyn. När du markerar ikonen avmarkeras alla markerade resultatspårningar.

5. Under Synkroniserade spårningsresultat väljer du önskad Synkmetod i rullgardinslistan.

   Välj spårningstyp med pilarna i övre högra hörnet.

De synkroniserade spårningsresultaten visas nedan:

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

1 | Välj en metod för att synkronisera spårningen och visningen av synkmetod.
2 | Växla mellan tillgängliga spårningstyper. Följande spårningskurvor finns: Moment/Tid Moment/Vinkel Vinkel/Tid Varvtal/Tid Varvtal/Vinkel Lutning/Tid (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva) Lutning/vinkel (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva) Aktuell/Tid Aktuell/Vinkel
3 | Zoomningsmetoder för kontroll av spårningsavsnitt i mer detalj. Välj plus -ikonen för att zooma in minus -ikonen för att zooma ut och kvadrat -ikonen för att återställa zoomnivån till standardvyn. Det går också att zooma till ett specifikt avsnitt genom att hålla ned höger musknapp, flytta musen över ett avsnitt och släppa höger musknapp igen. Området inuti den ritade rektangeln definierar det visade området.
4 | Varje resultat representeras av en flik som visar tidpunkt då åtdragningen utfördes. En ikon till vänster om respektive flik visar resultatet från åtdragningen: Blå: Åtdragning lyckades Röd: Åtdragning misslyckades Utropstecken: Spårningen kan inte visas i diagrammet Växla mellan skärminställningarna för spårningen med de olika ikonerna: Visa endast spårning Visa spårning och stegavdelare med tillgängliga gränsvärden eller restriktioner Dölj spårning
5 | Ändra spårning för primärresultat. Spårningskurvan för primärresultat används som referens och definierar värdena för x-axeln. Det går endast att välja en spårningskurva för primärresultat. Den första valda spårningen (fliken längst till vänster) används som standardreferens.
6 | Åtdragningsuppgifter för det markerade resultatet.

## Synkmetoder

Synkmetoder är olika strategier för synkronisering av spårningar efter ett specifikt värde.

Spårningar kan synkroniseras genom exempelvis toppmoment (högsta moment för varje spårning). Alla kurvor anpassas längs x-axeln tills varje kurva har toppmomentet på exakt samma plats på x-axeln.

Alla efterföljande resultat ges ett förskjutningsvärde på x-axeln enligt någon av följande metoder:

Synkmetod | Beskrivning
--- | ---
Ingen | Standardvärde Valda spårningar är inte synkroniserade.
Topp/Moment Topp/Vinkel Topp/Varvtal Topp/Ström Topp/Lutning | Alla spårningar synkroniseras efter toppvärdet och förskjuts längs x-axeln så att toppvärdet visas på samma plats x-axeln som primärresultatets toppvärde.
Special/Moment Special/Vinkel Special/Varvtal Special/Ström Special/Lutning | Alla spårningar synkroniseras mot ett toppvärde, förskjuts längs x-axeln så att börvärdet är i samma position. Primärresultatets börvärde används som referenspunkt på x-axeln. Om synkmetoden Special (Custom) har valts och ingen av kurvorna innehåller det konfigurerade värdet visas ett utropstecken i värdefältet.

Om ett resultat inte har några spårningsvärden som matchar synkmetoden kan detta resultat inte synkroniseras och kurva visas inte. Det visas i stället som ett utropstecken.

Om inga spårningar kan synkroniseras visas felmeddelandet ”Kunde inte synkronisera”.

# Händelser

# Läsa informationen från en händelse

En händelse innehåller information som beskriver den inträffade händelsen samt viss systeminformation, för att beskriva vad som hänt, var och när.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

1 | Rubrik – Beskriver i vilken del av systemet händelsen gäller.
2 | Händelsenamn – En kort beskrivning av händelsen.
3 | Virtuell station – Om händelsen är relaterad till en virtuell station på styrenheten, kommer namnet på den virtuella stationen att visas.
4 | Kod – Ett unikt fyrsiffrigt nummer som identifierar händelsen.
5 | Modul – Beskriver i vilken del av systemet händelsen gäller.
6 | Typ – Information, varning eller fel.
7 | Tid – Datum och tid när händelsen inträffade.

# Händelsetyper

Händelser delas in i tre kategorier: Information, Varningar eller Fel.

POWER FOCUS 8 kan lagra upp till 100 000 händelser.

I detta avsnitt

- Informationshändelse
- Varningshändelse
- Felhändelser

# Informationshändelse

Informationshändelser signalerar en anmärkningsvärd händelse som har skett, från åtgärder som utförts av användaren eller systemet. Informationshändelser kräver inte några specifika användaråtgärder.

# Varningshändelse

Varningshändelser signalerar potentiellt allvarliga tillstånd som kan påverka systemets prestanda eller resultera i personskador.

# Felhändelser

Felhändelser signalerar allvarliga tillstånd, till exempel en misslyckad tjänst, som för det mesta kräver att användaren gör ändringar i inställningarna eller konfigurationen för att fortsätta.

# Konfigurera händelserna

Alla händelser har standardinställningar som visar om de ska kvitteras (ACK.), loggas (LOG.) eller visas (DISP.). Du kan konfigurera händelserna genom att gå till fliken Inställningar och välja Händelser i det vänstra fältet.

Gråmarkerade alternativ kan inte ändras.

# Händelsekoder

Olika typer av händelser används för att meddela användaren om vissa tillståndsförändringar eller händelser i systemet. Varje händelse kräver en egen åtgärd.

Vissa av de procedurer som beskrivs kan endast utföras av Atlas Copcos servicepersonal.

Mer information om en specifik händelsekod kan fås genom sökfiltren nedan eller genom att ange sökkriterier för händelsekoden i sökrutan.

Händelsekod
Händelsetyp
Händelsenamn
Beskrivning
Procedur
Logg / Display / Kvittera (Ack) / Konf
Finns för
Grupp
Sök

Händelsekod | Händelsetyp | Händelsenamn | Beskrivning | Procedur | Logg / Display / Kvittera (Ack) / Konf | Finns för | Grupp
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
none | item | none | none | none | column | list | list
1000 | Info | Styrenhet startad | Styrenheten startas. |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC PFHC ToolsControl | Styrenhet och verktyg
1001 | Varning | Styrenhetens serienummer uppdaterat | Skapas vid uppstart om serienumret på IT-kortet (styrenhetens serienummer) avviker från AUX-kortets serienummer. AUX-tavla anses vara outbytbar i fält. Styrenheten startar om när serienumret uppdateras. | Byt ut IT-tavla eller box. | Logg Display Kvittera Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC | Styrenhet och verktyg
1010 | Info | Verktyg anslutet | Ett verktyg är anslutet. |  | Logg Display Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC PFHC ToolsControl | Styrenhet och verktyg
1011 | Info | Verktyg frånkopplat | Ett verktyg är frånkopplat. |  | Logg Display Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC PFHC ToolsControl | Styrenhet och verktyg
1012 | Info | Verktyget nekade anslutning till styrenheten | Händelsen kan inträffa om verktyget befinner sig i en överhoppningszon. | Kontrollera om en annan styrenhet är ansluten till verktyget. Kontrollera att verktygsinställningarna är rätt. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Styrenhet och verktyg
2000 | Varning | Batteri svagt |  | Byt batteri. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Verktyg
2001 | Varning | Batteri slut |  | Byt batteri. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2002 | Varning | Verktygsbatteriet har hälsoproblem | Hälsoproblem har upptäckts i verktygsbatteriet. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Byt batteri. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2004 | Varning | Verktyget är inte av föredragen typ | Verktyget har ersatts av ett verktyg med ett annat maxmoment. | Byt verktyg. | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2006 | Varning | Svagt hälsotillstånd för verktygets reservbatteri | Reservbatteriet i verktyget har för dåliga prestanda. | Reservbatteriet bör bytas ut. | Logg Display Kvittera Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2007 | Varning | Verktygets reservbatteri saknas eller är trasigt | Verktygets reservbatteri saknas eller är trasigt. Gäller endast för SRB- och TBP-verktyg. | Sätt i batteriet. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2008 | Varning | Fel i reservbatteri | Fel har upptäckts i verktygets reservbatteri. Gäller endast för SRB- och TBP-verktyg. | Byt batteri. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2009 | Varning | Låg spänning i reservbatteri | Styrenhetens reservbatteri är nästan tomt | Byt batteri. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2010 | Fel | Fel programversion för verktyget | Programversionerna för verktyg och styrenhet är inte kompatibla. | Utför service på verktyget – uppdatera verktygets program. | Logg Display Kvittera Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2012 | Varning | Störning i verktygskommunikation | Kommunikation mellan verktyg och styrenhet avbröts. | Flytta antennen. | Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC PFHC ToolsControl | Verktyg
2013 | Varning | Otillåten ringposition | Verktygets riktningsbrytare i felaktig position. | Om det inträffar ofta – utför service på verktyget. | Logg Display Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2014 | Varning | Verktyget överhettat | Verktyg överhettat. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Låt verktyget svalna. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl XB | Verktyg
2015 | Fel | Fel på verktygstemperaturgivare | Endast verktyg typ SRB, TBP och IxB. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2016 | Varning | Verktygspulsenhet överhettad | Pulsenheten har överhettats. Verktyget är inte låst, men varningen visas när verktyget startas så länge som pulsenhetens temperatur är över tröskeln. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Låt verktyget svalna. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2019 | Varning | Verktyget kunde inte starta motorn | Fel i verktygsmotor. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2020 | Varning | Verktyget behöver motorkalibrering | Verktyget behöver motorkalibrering. | Utför motorkalibrering. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl XB | Verktyg
2021 | Varning | Motorkalibrering misslyckades | Motorkalibrering misslyckades. | Fullfölj motorkalibrering eller utför service på verktyget. | Logg | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2022 | Info | Motorkalibrering klar | Motorkalibrering klar. |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2023 | Varning | Verktyget behöver open-end-inställning | Verktyget behöver open-end-kalibrering. | Utför open-end-inställning. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2024 | Varning | Open-end-inställning misslyckades | Open-end-inställning misslyckades. | Försök utföra open-end-inställning en gång till. Om det misslyckas igen, gör service på verktyget. | Logg Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2025 | Info | Open-end-inställning lyckades | Open-end-inställning lyckades. |  | Logg Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2026 | Varning | Open-end-position misslyckades | Open-end-position misslyckades. | Tryck på verktygsreglaget igen och vänta på att positioneringen slutförs. Om det misslyckas igen, gör service på verktyget. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2027 | Varning | Begränsad användning pga. hög verktygstemperatur | Temperaturgränsvärdet har nåtts. Åtdragningen har begränsats för att minska risken för att verktyget stängs av p.g.a. överhettning. | Vänta tills verktygstemperaturen har sjunkit. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl XB | Verktyg
2030 | Fel | Verktygsminnesfel: Byt verktyg | Verktygets minne är skadat. | Utför service på verktyget. | Logg Display Kvittera Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2031 | Fel | Verktygstillbehörsminnet skadat | Verktygstillbehörsminnet skadat. | Utför service på verktygstillbehöret. | Logg Display Kvittera Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2040 | Fel | Systemkontrollen misslyckades |  |  | Logg Display Kvittera Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl XB | Verktyg
2041 | Fel | Momentgivarfel | Genereras antingen vid kalibreringsfel eller om verktyget rapporterar momentgivarfel. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2042 | Fel | Fel på vinkelgivare |  | Utför service på verktyget. | Logg Display Kvittera Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2043 | Fel | Fel i verktygsjord |  | Utför service på verktyget. | Logg Display Kvittera Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2044 | Info | Verktygets serviceintervall har löpt ut | Visar att verktyget behöver service. Utlöses när antalet inställda åtdragningar har överskridits. | Utför verktygsservice. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2045 | Varning | Verktygets kalibreringsdata ogiltiga | Om validering av kalibreringsdata misslyckas. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl XB | Verktyg
2046 | Info | Verktyg: Nästa kalibreringsdatum har förfallit | Anger att kalibrering av verktyget behövs. Utlöses när kalibreringslarm aktiveras i inställningar och den aktuella tiden överskrider nästa kalibreringsdatum. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2048 | Info | Kalibreringsvärde för verktyg uppdaterat av QA-enheten | Verktygskalibrering uppdaterades när en kalibrering med en QA-enhet utfördes. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2050 | Fel | Verktygsparameterfil stöds inte | Verktygsparametrar som krävs saknas. | Uppdatera verktygsparametrarna. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2060 | Info | Oväntat tryckreglagebeteende | Används för att förhindra att verktyget startar om tillbehör ansluts. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2071 | Fel | Verktygsminnet är skadat | Verktygsdeskriptorn är korrupt. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2072 | Info | Okänd enhet ansluten |  |  | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2073 | Varning | Övervakning av verktygets tryckreglage misslyckades | Fel i HW-kanal. Konflikt mellan verktygsutlösaren maskinvara och programvara. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2074 | Varning | Fel i verktygsindikatorkort | Verktygets indikatorkort fungerar inte. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2075 | Varning | Fel i verktygsfläktens spänning | Fel i verktygets fläktspänning. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2076 | Varning | Spänningsfel i verktygets tillbehörsbuss | Verktygets tillbehörsbuss-spänning fungerade ej. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2077 | Varning | Fel på verktygsutlösargivare | Fel på verktygsutlösargivare. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2078 | Info | Verktygets åtdragningsprogram uppdaterat | Verktyg låst pga uppdatering av åtdragningsprogram. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2079 | Fel | Verktygskabel stöds inte | Verktygskabeln är korrupt. Chippet i kabeln svarar inte eller är skadat. | Byt kabel. | Logg Display Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2080 | Fel | Batterifel i verktyget | DC-spänning för hög eller för låg. Batterifel. | Kontakta Atlas Copcos servicerepresentant och skicka tillbaka batteriet till Atlas Copco (återanvänd det inte!). | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Verktyg
2081 | Fel | Verktygets strömgränsvärde har nåtts | Strömgränsvärdet har uppnåtts och drivenheten har kopplats ur. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2082 | Fel | Fel vid mätning av verktygsström | Strömmätningsfel. Strömmen kan inte mätas med ett pålitligt resultat. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Verktyg
2083 | Fel | Internt verktygsfel | Diverse interna hårdvarufel. Gäller endast för STB- och IxB-verktyg. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Verktyg
2084 | Fel | Verktyg – internt programfel | Diverse interna programvarufel. Gäller endast för STB- och IxB-verktyg. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Verktyg
2085 | Fel | Verktyg – RBU-fel | Ett RBU-fel upptäcktes av verktygets programvara. | Kontrollera att RBU:n är korrekt installerad. Utför service på verktyget om felet fortfarande finns kvar. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2086 | Fel | Verktyget stannar | Verktygsmotorn stannar. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Verktyg
2087 | Varning | Verktygets motorström hög | Verktygets motorströmgränsvärde har överskridits och verktyget är låst. Verktyget går in i felsäkert läge. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Verktyg
2088 | Varning | Verktygets batteriström hög | Batteriströmmen i verktyget är för hög. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Verktyg
2089 | Varning | Verktygets drivspänning låg | Verktygets drivspänning ligger under övervakat nedre spänningsgränsvärde. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2090 | Varning | Verktygets drivspänning hög | Verktygets drivspänning är över det övervakade högre spänningsgränsvärdet. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2091 | Varning | Fel på verktygets huvudkort | Internt fel på verktygets moderkort. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Verktyg
2092 | Varning | Fel i verktygets effektmodul | Internt fel i verktygets effektmodul. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2093 | Varning | Pulsenhetens oljenivå är låg | Oljenivån i det anslutna pulsverktyget är låg. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2094 | Varning | Olja slut i pulsenhet | Oljenivån för det anslutna pulsverktyget är under nödvändig driftnivå. | Utför service på verktyget. | Logg Display Kvittera Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2095 | Varning | Kommunikation förlorad till verktygsbatteri | Verktyget förlorade kommunikationen med batteriet. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Kontrollera att batteriet sitter ordentligt. Byt annars batteri. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2096 | Fel | Fel programversion för verktygsbatteri | Batteriprogramvaran är inte kompatibel med verktygsprogramvaran. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Uppdatera programvaran. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2100 | Info | STwrench smartHEAD borttagen | STwrench smartHEAD har tagits bort. | Anslut smartHead igen och starta om verktyget. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2101 | Varning | Åtdragning vid låst | En nyckelåtdragning utfördes när verktygsstatusen låst i styrenheten. | Vänta tills verktygsstatusen i styrenheten är olåst. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 ToolsControl | Verktyg
2120 | Varning | Kan inte starta: Verktyget har ingen aktiv momentgivare |  |  | Logg Display | Flex | Verktyg
2121 | Varning | Givare inaktiverade för anslutet verktyg |  |  | Logg Display | Flex | Verktyg
2122 | Varning | Kan inte starta: Verktyget saknar nödvändig momentgivare |  | Byt till ett verktyg med flera momentgivare eller uppdatera inställningen ”Kräv dubbelt moment" i verktygskonfigurationen. | Logg Display | Flex IxB | Verktyg
2123 | Varning | Kan inte starta: Verktyget saknar nödvändig vinkelgivare |  | Byt till ett verktyg med flera momentgivare eller uppdatera inställningen ”Kräv dubbelt moment" i verktygskonfigurationen. | Logg Display | Flex | Verktyg
2125 | Fel | Momentgivarfel på givare 2 | Ett fel har uppstått på momentgivare 2 i ett verktyg med flera givare. | Utför service på verktyget. | Logg Display | Flex | Verktyg
2127 | Fel | Kalibreringsfel i verktygsmomentgivare | Ett fel har uppstått i momentgivaren. | Utför service på verktyget. | Logg Display | Flex Synkroniserad åtdragning | Verktyg
2129 | Fel | Verktygets momentgivare: Shunt-test misslyckades | Ett fel har uppstått i momentgivaren. | Utför service på verktyget. | Logg Display | Flex Synkroniserad åtdragning XB | Verktyg
2131 | Fel | Verktygets momentgivare: Kompensation av nollförskjutning misslyckades | Ett fel har uppstått i momentgivaren. | Kontrollera att åtdragningen startas med nollmoment på verktyget. Utför service på verktyget. | Logg Display | Flex Synkroniserad åtdragning | Verktyg
2133 | Fel | Maskinvarufel i verktygets momentgivare | Ett fel har uppstått i momentgivaren. | Utför service på verktyget. | Logg Display | Flex Synkroniserad åtdragning | Verktyg
2135 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Överflöde i A/D-omvandlaren | Ett fel har uppstått i momentgivaren. | Utför service på verktyget. | Logg Display | Flex Synkroniserad åtdragning | Verktyg
2136 | Fel | Kalibreringsfel i verktygets momentgivare på givare 2 | Ett fel har uppstått på momentgivare 2 i ett verktyg med flera givare. | Utför service på verktyget. | Logg Display | Flex | Verktyg
2137 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Shunt-testet misslyckades på givare 2 | Ett fel har uppstått på momentgivare 2 i ett verktyg med flera givare. | Utför service på verktyget. | Logg Display | Flex | Verktyg
2138 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Kompensation av nollförskjutning misslyckades på givare 2 | Ett fel har uppstått på momentgivare 2 i ett verktyg med flera givare. | Kontrollera att åtdragningen startas med nollmoment på verktyget. Utför service på verktyget. | Logg Display | Flex | Verktyg
2139 | Fel | Hårdvarufel i verktygets momentgivare på givare 2 | Ett fel har uppstått på momentgivare 2 i ett verktyg med flera givare. | Utför service på verktyget. | Logg Display | Flex | Verktyg
2140 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Överflöde i A/D-omvandlaren på givare 2 | Ett fel har uppstått på momentgivare 2 i ett verktyg med flera givare. | Utför service på verktyget. | Logg Display | Flex | Verktyg
2142 | Fel | Redundansfel för momentgivare | Ett fel har uppstått på momentgivare 2 i ett verktyg med flera givare. | Återställ redundansfel | Logg Display | Power Focus 6000 Tools Control | Verktyg
2143 | Fel | Redundansfel för vinkelgivare | Ett fel har uppstått på momentgivare 2 i ett verktyg med flera givare. | Återställ redundansfel | Logg Display | Power Focus 6000 Tools Control | Verktyg
2202 | Fel | Överström uppstod i verktygsgränssnitt | Överström upptäcktes i verktygsgränssnitt. | Utför service på verktyget. Byt ut verktygsgränssnittet. | Logg Display Kvittera Konf | IxB | Verktyg
2203 | Fel | Överström uppstod i verktygets främre lampa | Överström upptäcktes i verktygets främre lampa | Utför service på verktyget. Byt ut verktygets främre lampa. | Logg Display Kvittera Konf | IxB | Verktyg
2204 | Fel | Överström uppstod i tillbehörsbussen | Överström upptäcktes i tillbehörsbussen. | Utför service på verktyget. Byt ut tillbehörsbussen. | Logg Display Kvittera Konf | IxB | Verktyg
2207 | Fel | Överström uppstod i vibratorn | Överström upptäcktes i vibratorn. | Utför service på verktyget. Byt ut vibratorn. | Logg Display Kvittera Konf | IxB | Verktyg
2208 | Varning | Systemets CPU-temperatur hög | Systemets CPU-temperatur hög. | Vänta tills verktygstemperaturen har sjunkit. | Logg Display Konf | IxB | Verktyg
2209 | Fel | Systemets CPU-temperatur kritisk | Systemets CPU-temperatur kritisk. | Vänta tills verktygstemperaturen har sjunkit. | Logg Display Konf | IxB XB | Verktyg
2210 | Fel | Strömkälla saknar stöd: åtdragning tillåts inte | Verktygets batteri har för låg spänning. | Anslut batteri med högre spänning till verktyget. | Logg Display Kvittera Konf | IxB | Verktyg
2217 | Info | Körning på reservbatteri | Körning på reservbatteri. |  | Logg | IxB | Verktyg
2218 | Info | Batteri anslutet | Batteri anslutet eller styrenhet/verktyg startat. |  | Logg | IxB | Verktyg
2219 | Info | Strömkälla: okänd | Okänd strömkälla ansluten eller styrenhet/verktyg startat med okänd strömkälla. |  | Logg | IxB | Verktyg
2220 | Fel | Verktygsfläktfel | Gäller IPB-P. | Utför service på verktyget. | Logg Display Kvittera | IxB | Verktyg
2221 | Varning | Batteri överhettat | Batteritemperaturen är för hög. | Byt batteri och låt det överhettade batteriet svalna. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 ToolsControl | Verktyg
2222 | Varning | Begränsad användning på grund av hög verktygstemperatur | Batteritemperaturen är för hög. | Byt batteri och låt det överhettade batteriet svalna. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 ToolsControl | Verktyg
2223 | Fel | Främre lysdiod är inte tillgänglig | När verktyget startar och den främre lysdioden inte detekteras utlöses denna händelse. | Reparera den främre lampan eller lampans kabelanslutning. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Styrenhet och verktyg
2224 | Fel | Färgen på den främre lysdioden är inte tillgänglig | När verktyget startar och om färgen på den främre lysdioden inte detekteras utlöses denna händelse. | Åtgärda färgen på den främre lampan eller kabelanslutningen till den främre lampan | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Styrenhet och verktyg
2225 | Fel | RHMI-knapparna är inte tillgängliga | När verktyget startar upp och RHMI-knapparna inte detekteras utlöses en händelse. | Åtgärda RHMI-knapparna. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Styrenhet och verktyg
2226 | Fel | Lysdiodringen är inte tillgänglig | När verktyget startar och om lysdiodringen inte detekteras utlöses en händelse. | Åtgärda de bakre ringlamporna eller anslutningen till de bakre ringlamporna. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Styrenhet och verktyg
2227 | Fel | Fläkten är inte tillgänglig | När verktyget startar och fläkten inte detekteras utlöses en händelse. | Åtgärda fläkten. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Styrenhet och verktyg
2228 | Fel | RRE-kortet är inte tillgängligt | När verktyget startar upp och verktygskortets gränssnitt inte detekteras utlöses en händelse. | Åtgärda felet i verktygskortets gränssnitt. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Styrenhet och verktyg
2229 | Varning | Verktygets reservbatteri är urladdat | Verktygets reservbatteri är urladdat. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2230 | Info | Verktygets reservbatteri är fulladdat | Verktygets reservbatteri är fulladdat. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2231 | Varning | Verktygets reservbatteri saknas | Verktygets reservbatteri saknas. | Sätt i batteriet. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2232 | Varning | Verktygets reservbatteri är trasigt | Verktygets reservbatteri är trasigt. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verktyg
2300 | Fel | Fel på verktygets huvudkort – spänning utanför intervallet (moment) |  | Starta om verktyget. Om felet kvarstår ska du utföra service på verktyget och leta efter lösa anslutningar i kabelanslutningarna. Kontrollera om kablarna har skadats. | Logg Display Kvittera | IxB | Verktyg
2301 | Fel | Fel på verktygets huvudkort – spänning utanför intervallet (analog) |  | Starta om verktyget. Om felet kvarstår ska du utföra service på verktyget och leta efter lösa anslutningar i kabelanslutningarna. Kontrollera om kablarna har skadats. | Logg Display Kvittera | IxB | Verktyg
2302 | Fel | Fel på verktygets huvudkort – spänning utanför intervallet (MCU Vdd) |  | Starta om verktyget. Om felet kvarstår ska du utföra service på verktyget och leta efter lösa anslutningar i kabelanslutningarna. Kontrollera om kablarna har skadats. | Logg Display Kvittera | IxB | Verktyg
2303 | Fel | Fel på verktygets huvudkort – spänning utanför intervallet (steg upp) |  | Starta om verktyget. Om felet kvarstår ska du utföra service på verktyget och leta efter lösa anslutningar i kabelanslutningarna. Kontrollera om kablarna har skadats. | Logg Display Kvittera | IxB | Verktyg
2304 | Fel | Fel på verktygets huvudkort – spänning utanför intervallet (UPS) |  | Starta om verktyget. Om felet kvarstår ska du utföra service på verktyget och leta efter lösa anslutningar i kabelanslutningarna. Kontrollera om kablarna har skadats. | Logg Display Kvittera | IxB | Verktyg
2305 | Fel | Fel på verktygets huvudkort – spänning utanför intervallet (verktygets effekt) |  | Starta om verktyget. Om felet kvarstår ska du utföra service på verktyget och leta efter lösa anslutningar i kabelanslutningarna. Kontrollera om kablarna har skadats. | Logg Display Kvittera | IxB | Verktyg
2306 | Fel | Fel på verktygets huvudkort – spänning utanför intervallet (Vdd) |  | Starta om verktyget. Om felet kvarstår ska du utföra service på verktyget och leta efter lösa anslutningar i kabelanslutningarna. Kontrollera om kablarna har skadats. | Logg Display Kvittera | IxB | Verktyg
2307 | Fel | Fel på verktygets huvudkort – hårdvarufel (IMU) |  | Utför service på verktyget. | Logg Display Kvittera | IxB | Verktyg
2331 | Fel | Fel på verktygets effektmodul – låg spänning (referens) |  | Utför service på verktyget. | Logg Display Kvittera | IxB | Verktyg
2332 | Fel | Fel på verktygets effektmodul – hög spänning (referens) |  | Utför service på verktyget. | Logg Display Kvittera | IxB | Verktyg
2333 | Fel | Fel på verktygets effektmodul – låg spänning (UPS) |  | Utför service på verktyget. | Logg Display Kvittera | IxB | Verktyg
2334 | Fel | Fel på verktygets effektmodul – hög spänning (UPS) |  | Utför service på verktyget. | Logg Display Kvittera | IxB | Verktyg
2335 | Fel | Fel på verktygets effektmodul – låg spänning (backup-domän) |  | Utför service på verktyget. | Logg Display Kvittera | IxB | Verktyg
2336 | Fel | Fel på verktygets effektmodul – hög spänning (backup-domän) |  | Utför service på verktyget. | Logg Display Kvittera | IxB | Verktyg
2500 | Fel | Spännare avdragarstång max antal | Spännarens avdragarstång måste bytas ut. Systemet är låst för användning. Tryck kan bara avlastas. | Skicka spännaren till serviceverkstad för byte av avdragarstång. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2501 | Fel | Larm – pumpmotorskydd | Pumpmotorskyddet har stoppat motorn. Systemet måste stoppas. Om systemet står under tryck krävs manuella åtgärder för att avlasta trycket. | Stäng av systemet. Om det står under tryck ska du avlasta trycket mekaniskt och skicka pumpen på service. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2502 | Fel | Larm om låg pumpmotoroljenivå | Pumpens motoroljenivå är låg vilket har stoppat motorn. Om systemet står under tryck krävs manuella åtgärder för att avlasta trycket. | Stäng av systemet. Om det står under tryck ska du avlasta trycket mekaniskt och fylla på olja. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2503 | Fel | Larm om hög motoroljetemperatur i pumpen | Larm om hög motoroljetemperatur i pumpen. | Stäng av systemet och vänta tills oljan svalnar. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2504 | Fel | Larm spännarens tryckgivare | Fel i spännarens tryckgivarelektronik. Inget tryck kan avläsas eller rapporteras till systemet. | Stäng av systemet. Om det står under tryck ska du avlasta trycket mekaniskt och skicka spännaren på service. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2505 | Fel | Pumptryck givarlarm | Fel i pumpens tryckgivarelektronik. Inget tryck kan avläsas eller rapporteras till systemet. | Stäng av systemet. Om det står under tryck ska du avlasta trycket mekaniskt och skicka pumpen på service. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2506 | Fel | Oväntad medurs rotation upptäckt | Medurs mutterrotation under väntan på trycklossning efter slutförd spänning. Resultatet är ogiltigt. | Avlasta trycket och spänn muttern igen. | Logg Display Konf | PFHC | Verktyg
2507 | Fel | Oväntad moturs rotation har avkänts | Moturs mutterrotation under väntan på trycklossning efter slutförd spänning. Resultatet är ogiltigt. | Avlasta trycket och spänn muttern igen. | Logg Display Konf | PFHC | Verktyg
2508 | Fel | Fel i pump eller spännarens tryckgivare | För stor skillnad mellan tryckgivaravläsningarna i pumpen och spännaren. Trycksättningen har stoppats. | Problem i hydraulik eller kalibrering av tryckgivarna. Starta om systemet och försök igen. Kontakta din lokala Atlas Copco-representant om problemet fortsätter. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2509 | Fel | Fel i spännarens tryckgivare eller hydraulslang | Spännarens tryckgivare visar inget tryck men pumpens givare visar en tryckökning. Trycksättningen har stoppats. | Problem i hydraulik eller kalibrering av tryckgivarna. Starta om systemet och försök igen. Kontakta din lokala Atlas Copco-representant om problemet fortsätter. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2510 | Fel | Inställning av anpassat ID misslyckades | Inställning av anpassat ID misslyckades. | Starta om systemet och kontrollera anslutna enheter. Gör om inställningen om ID för enheten inte stämmer. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2511 | Info | Anpassat ID har ställts in | Inställning av anpassat ID lyckades. |  | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2512 | Varning | Fel streckkodssträng, ignorerad | Den inlästa strängen kunde inte hanteras som en torndatakod. | Läs in rätt torndatakod eller läs av tornsektionens ID. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2513 | Fel | Inget pumptryck avkänt | Systemet försöker göra en trycksättning men ingen tryckökning registreras i pumpen. En möjlig orsak kan vara felaktig fasordning i trefaskontakten. | Stäng av systemet och reversera faserna på strömanslutningen. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2514 | Varning | Larm om övermoment i spännaren | För högt moment har applicerats på klickdragaren. Detta orsakar skador på momentgivaren. | Lossa momentet. | Logg | PFHC | Verktyg
2515 | Varning | Larm om övertryck i spännaren | Trycket i spännaren är för högt. | Låt trycket falla eller avlasta trycket. Kontrollera hydraultryckets parametrar. | Logg | PFHC | Verktyg
2516 | Varning | Oväntad firmware i pump eller spännare | Oväntad firmwareversion har avkänts i pump eller spännare – starta om systemet. Om problemet kvarstår kan systemet eventuellt köras men håll ögonen öppna för oväntade händelser. | Starta om systemet | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2517 | Fel | Inkompatibel firmwareversion i pump eller spännare – starta om systemet. Systemet kan inte köras. | Inkompatibel firmwareversion i pump eller spännare – starta om systemet. Systemet kan inte köras. | Starta om systemet. Om det inte hjälper ska den felbehäftade enheten bytas ut. Kontrollera anslutna enheter och se vilken som inte har anslutits. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
3000 | Fel | Internt programfel i styrenhet | Programfel i styrenheten. | Kontakta service. | Logg Display Kvittera Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3001 | Fel | Styrenhetens klockbatteri tomt | Internt batteri är nära slutet av sin livstid. | Byt batteri. | Logg Display Kvittera Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3010 | Varning | System överhettat | Styrenheten är överhettad. | Kyl ner. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3011 | Varning | Drivenhet i styrenhetens maskinvara överhettad |  | Kyl ner. | Logg Display Konf | Flex ToolsControl | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3013 | Varning | Begränsad användning pga. hög styrenhetstemperatur | Temperaturgränsvärdet har nåtts. Åtdragningen har begränsats för att minska risken för att styrenheten stängs av p.g.a. överhettning. | Vänta tills styrenhetens temperatur har sjunkit. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3020 | Varning | Fel i styrenhetens maskinvara |  |  | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3021 | Varning | Systemspänningsproblem | DC-spänning för hög eller för låg. |  | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3022 | Varning | Problem i styrenhetens elspänning: För hög ingående växelspänning | DC-spänning för hög eller för låg. | Åtgärda den ingående spänningen. | Logg Display | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3023 | Varning | Problem i styrenhetens elspänning: För låg ingående växelspänning | DC-spänning för hög eller för låg. | Åtgärda den ingående spänningen. | Logg Display | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3024 | Varning | Drivspänningsproblem: För hög ingående växelspänning | DC-spänning för hög eller för låg. | Åtgärda den ingående spänningen. | Logg Display | Flex ToolsControl | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3025 | Varning | Drivspänningsproblem: För låg ingående växelspänning | DC-spänning för hög eller för låg. | Åtgärda den ingående spänningen. | Logg Display | Flex ToolsControl | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3026 | Info | Max antal IxB Connect-verktyg som redan är anslutna. | Anger att antalet IxB Connect-verktyg som är anslutna till styrenheten har nått det högsta tillåtna antalet anslutna verktyg. |  | Logg | ToolsControl | Styrenhet och verktyg
3029 | Info | Klienten förlorade nätverksanslutningen | Verktyget har förlorat nätverksanslutningen, antingen på grund av att det har lämnat nätverkets täckningsområde, eller av någon annan orsak. | Utför felsökning genom att kontrollera tröskelvärdet för roaming och dra ned kanalnumret till under 24 för att kontrollera att roaming är aktiverat. | Logg Display Konf Kvittera | IxB | Styrenhet och verktyg
3030 | Fel | IP-adressen är i konflikt med en annan nod på nätverket | Den inställda IP-adressen används av en annan enhet i samma nätverk. | Ändra IP-adress på en av enheterna. | Logg Display Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC PFHC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3031 | Info | Nätverkskabeln urkopplad | Bäraren av fabriksporten har förlorats (kabel har kopplats från). | Kontrollera kabelanslutningen. | Logg Display Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3032 | Info | Parkoppling startad | Parkoppling av verktyg startad. |  | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3033 | Info | Parkoppling klar | Parkoppling av verktyg lyckades. |  | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3034 | Info | Parkoppling misslyckades: Inget verktyg hittades | Styrenheten fann inga verktyg att para ihop med vid sökning efter radionoder. | Ställ in verktyget i parkopplingsläge och försök igen. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3035 | Fel | Parkoppling misslyckades: Mer än ett verktyg hittades | Styrenheten fann mer än ett verktyg vid sökning efter radionoder. | Se till att endast ett verktyg är i parkopplingsläge när parkopplingsläget startas på styrenheten. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3036 | Fel | Parkoppling misslyckades: Kommunikationsfel | Styrenheten förlorade anslutningen, fick ett oväntat svar eller timeout under parkopplingsprocessen. | Försök utföra parkoppling en gång till. Om det misslyckas igen, gör service på verktyget. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3037 | Info | Parkoppling misslyckades: Verktygsplatsen är full |  | Rensa en verktygsplats. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3040 | Varning | Nödstopp | Drivenheten kopplades ur på grund av nödstopp. | Återställ nödstopp. | Logg Display Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3050 | Info | Systemklocka uppdaterad | Systemklockan har uppdaterats. |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC PFHC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3051 | Fel | Systemklockfel | Fel tidsavläsning från hårdvarans realtidsklocka (Real Time Clock, RTC). | Byt RTC-batteri. | Logg Display Kvittera Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC PFHC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3052 | Varning | Konfigurationsfel för fjärrstart | HW och SW fjärrstartkonfiguration passade inte ihop. | Kontrollera att dip-omkopplarna på maskinvaran matchar den valda startkällan. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3053 | Info | Drivenhet ansluten | Drivenhet för synkroniserad åtdragning har anslutits. |  | Logg Display | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3054 | Info | Drivenhet bortkopplad | Drivenhet bortkopplad från styrenheten. | Kontrollera kablar och strömförsörjning för externt anslutna enheter eller byt ut styrenheten. | Logg Display | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3055 | Varning | Läge – konfigurationsfel | Genereras när det valda läget är felaktigt konfigurerat. Det kan t.ex. inträffa när två bultar har givits samma nummer eller samma kanal, eller vid ofullständig lägeskonfiguration. | Kontrollera ToolsTalk 2 avseende fel i lägeskonfigurationen. | Logg Display | Flex Synkroniserad åtdragning | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3056 | Varning | Kan inte starta: Verktyg eller drivenhet saknas | Genereras när en använd kanal missar en drivenhet eller verktyg. | Kontrollera kanalmenyn på gränssnittet. Anslut drivenhet eller verktyg som saknas. | Logg Display | Flex Synkroniserad åtdragning | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3057 | Info | Kan inte starta: Kanalen används redan | Genereras när en kanal som behövs har allokerats till en annan virtuell station. |  | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3058 | Info | Inget läge valt |  | Välj läge. | Logg Display | Flex Synkroniserad åtdragning | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3059 | Varning | Kunde inte ansluta till Atlas Copco licenshanterare | Anger att styrenheten inte lyckades ansluta till den lokala licenshanteraren för att få licenser. | Verifiera det lokala nätverket. Utför service på styrenheten om felet fortsätter. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3060 | Fel | Antal virtuella stationer har överskridits. | Licensen för den virtuella stationen är större än antalet tillgängliga licenser. | Uppdatera licenser eller konfigurationen av den virtuella stationen. | Logg Display Kvittera | ToolsControl | Styrenhet
3061 | Varning | Kan inte starta: Aktiveringssignal låg |  | Kontrollera att signalen ”Aktivera funktion” är inställd på högt läge innan åtdragningen påbörjas. | Logg Display | Flex Synkroniserad åtdragning | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3062 | Varning | Kan inte starta: Stoppsignal hög |  | Kontrollera att signalen ”Aktivera funktion” är inställd på lågt läge innan åtdragningen påbörjas. | Logg Display | Flex Synkroniserad åtdragning | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3063 | Varning | Kan inte starta: Alla kanaler begränsade | Alla kanaler har begränsats och ingen åtdragning kan påbörjas. | Sätt åtminstone en kanal till obegränsad. | Logg Display | Flex Synkroniserad åtdragning | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3064 | Varning | Fel bärarnummer | En FlexCarriers sexvägsbrytare är satt till noll. | Sätt brytaren i ett annat läge än noll. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3065 | Varning | Bärarens anslutning för nödstoppskonfiguration är fel typ eller saknas | En bärare saknar anslutning för nödstoppskonfiguration, alternativt fel anslutningstyp. | Använd rätt anslutningstyp. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3066 | Varning | Bärare spänningsingång: Ingen 3-fas växelström (AC) |  | Kontrollera att 3-fasmatningen är inom acceptabla gränsvärden och fungerar korrekt. Kontrollera att 3-faskablarna är i gott skick och korrekt anslutna. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3067 | Varning | Bärare spänningsingång: En AC-fas saknas |  | Kontrollera att 3-fasmatningen är inom acceptabla gränsvärden och fungerar korrekt. Kontrollera att 3-faskablarna är i gott skick och korrekt anslutna. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3068 | Varning | Bärare: Intern 24 VDC-nätdel trasig |  | Utför service på bäraren. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3069 | Varning | Bärare, 24-volt UT-port inaktiverad på grund av överström |  | Återställ systemet. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3070 | Varning | Bärare, hårdvarufel i PF6 Flexcontrol-kabel OUT |  | Återställ systemet. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3071 | Varning | Bärare, hårdvarufel i PF6 Flexcontrol-kabel IN |  | Återställ systemet. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3072 | Varning | Nödstopp 24 VDC strömavbrott på grund av kortslutning |  | Utför service på bäraren. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3073 | Varning | Kan inte starta: Systemet är nödstoppat | När du tilldelar flera spindlar kommer händelsen att kallas av preStartCheckFailed på grund av nödstopp. | Återställ nödstoppet. | Logg Display | Flex Synkroniserad åtdragning | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3074 | Varning | Bärare överhettad |  | Kyl ner. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3075 | Varning | Bärartemperatur OK |  |  | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3076 | Varning | Bärare: Intern 24 VDC-strömförsörjning överbelastad | Den utgående strömmen från den interna PSU:n är för hög. | Koppla från bärare som får sin ström från denna PSU. Koppla från all extern utrustning som använder 24 VDC. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3077 | Varning | Bärare: Överspänning i intern 24 VDC-strömförsörjning | Den utgående spänningen från den interna PSU:n är för hög. | Byt ut bäraren. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3078 | Varning | Bärare: Underspänning i intern 24 VDC-strömförsörjning | Den utgående spänningen från den interna PSU:n är för låg. | Byt ut bäraren. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3079 | Varning | Extern matning till bärare: 24 VDC överspänning | Den ingående reservspänningen är över 27 VDC. | Justera den ingående reservspänningen. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3080 | Varning | Extern matning till bärare: 24 VDC underspänning | Den ingående reservspänningen är under 19 VDC. | Justera den ingående reservspänningen. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3081 | Varning | Bärare spänningsingång: 3-fas AC överspänning | Ingångsspänningen är för hög. | Sänk ingångsspänningen: den måste vara 400 VAC eller 480 VAC. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3082 | Varning | Bärare spänningsingång: 3-fas AC underspänning | Ingångsspänningen är för låg. | Höj ingångsspänningen: den måste vara 400 VAC eller 480 VAC. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3083 | Fel | Fel Anybus/Profisafe-modulprogram |  | Uppdatera firmwareprogrammet för Anybus-modulen till den senaste versionen. | Logg Display | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3084 | Fel | Körningsfel i Soft PLC | eCLR har avslutats på ett okontrollerat sätt. |  | Logg Display Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3085 | Varning | Bärare: Fläktmodul ur funktion |  | Byt ut fläktmodulen. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3086 | Varning | Bärare: Fläktmodul delvis ur funktion |  | Byt ut fläktmodulen. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3087 | Varning | Bärare: Vänster fläktmodul ur funktion |  | Byt ut fläktmodulen. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3088 | Varning | Bärare: Vänster fläktmodul delvis ur funktion |  | Byt ut fläktmodulen. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3089 | Varning | Bärare: Höger fläktmodul ur funktion |  | Byt ut fläktmodulen. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3090 | Varning | Bärare: Höger fläktmodul delvis ur funktion |  | Byt ut fläktmodulen. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3091 | Info | Kollision mellan synkdel och kanal | Genereras när två eller flera synkdelar är konfigurerade till samma kanal. | Omkonfigurera den kolliderande synkdelen så att den har en unik eller annan kanal som inte har tilldelats en annan synkdel. | Logg Konf Display Kvittera | Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning ToolsControl | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3095 | Varning | Wifi-signalstyrkan är svag | Det trådlösa nätverkets signalstyrka är svagare än det värde som ställts in i inställningen ”Varning vid signalstyrka under (dBm)”. |  | Konf | IxB STRw | Styrenhet och verktyg
3096 | Varning | Mobilsignalen är svag | RSSI-värdet för mobilanslutning är under det definierade tröskelvärdet på -98 dBm. | Flytta verktyget närmare mobilantennerna för bättre anslutning och för att undvika dataförluster. | Konf | IxB | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3097 | Varning | Mobilanslutning förlorad | Systemet förlorade anslutning till mobilnätet. | Flytta verktyget närmare mobilantennerna. Kontrollera mobilanslutningen så att rätt APN fortfarande är konfigurerad. Kontrollera om det finns problem i mobilnätverket. | Logg Display Konf | IxB | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3100 | Varning | Lägeskonfigurationen finns inte |  | Välj ett befintligt synkläge innan du påbörjar en åtdragning. | Logg Display | Flex Synkroniserad åtdragning | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3150 | Fel | Inkompatiblitet i IAM-program | IAM är inkompatibel med programvaran som är installerad på styrenheten. | Byt ut IAM. | Logg Display Kvittera | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3160 | Fel | Kunde inte aktivera nyinstallerad programvara | Ett fel uppstod under aktiveringen. När det nyinstallerade programmet startar görs en återkoppling till tidigare fungerande programversion. Felet uppstår när den nya programvaran inte startar tre gånger i rad och endast under programinstallationen. | Gör en export och kontakta Atlas Copco för hjälp. Notera den programversion som du försöker installera plus den programversion som fungerar. | Logg Display Kvittera | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3161 | Fel | Startade på en oväntad programpartition | Styrenheten har startat på den inaktiva programsidan och inte på den förväntade programsidan. | Notera programinformationen (på styrenhetens startskärmbild – välj Styrenhet > Programvara). Försök starta om styrenheten och kontrollera att den körs med korrekt programvara när den startas om. Om ett fel återkommer ska du göra en export och kontakta Atlas Copco. | Logg Display Kvittera | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3162 | Info | Verifiering av programuppgradering misslyckades | Misslyckades med att verifiera integriteten och äktheten hos programvarupaketet. | Se till att det programvarupaket som uppgraderas är ett signerat programvarupaket. Notera programinformationen (på styrenhetens startskärmbild – välj Styrenhet > Programvara). Om ett fel återkommer ska du göra en export och kontakta Atlas Copco. | Logg Display Kvittera | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3180 | Info | Verifiering av import av programvaruadapter misslyckades | Misslyckades med att verifiera integriteten och äktheten hos de importerade protokolladaptrarna. | Se till att de protokolladaptrar som importeras är signerade protokolladaptrar. Om ett fel återkommer ska du göra en export och kontakta Atlas Copco. | Logg Display Kvittera | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3500 | Fel | Allmänt licenshanterarfel | Inkonsekvens upptäckt i det använda funktionshanteringssystemet. | Kontakta din Atlas Copco-representant. | Logg Display Kvittera | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3501 | Fel | Synkroniseringsfel i licenshanteraren | Synkronisering kunde inte göras till licensservern. | Kontakta Atlas Copcos servicerepresentant. | Logg Display Kvittera | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3502 | Info | Synkronisering av licenshanterare utförd | Synkronisering till licensservern har slutförts. |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3503 | Varning | Licenshanterare: En annan källa används | Licensen används av en annan källa. | Verifiera licenstilldelning. | Logg Display | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3504 | Varning | Licenshanteraren måste startas om |  | Starta om licenshanteraren. | Logg Display | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3505 | Info | USB-licenssynkronisering startade | Överföring av licenser från USB-licensdongeln startades. |  | Logg | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl PFHC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3506 | Fel | Fel vid synkronisering av USB-licens | Överföring av licenser från USB-licensdongeln misslyckades. | Kontakta Atlas Copcos servicerepresentant. | Logg | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl PFHC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3507 | Info | Synkronisering av USB-licens klar | Överföringen av licenser från USB-licensdongeln är klar. |  | Logg | Power Focus 6000 Power Focus 8 PFHC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3508 | Info | En eller flera av dina licenser håller på att upphöra. Ha alltid en licensserver konfigurerad |  | Uppdatera licenser. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3510 | Fel | En lokal licensserver är redan i bruk. Returnera alla licenser till servern innan du konfigurerar en ny. | Inkonsekvens upptäckt i en licens som ska användas under konfigurationen. | Uppdatera licenser. | Logg Display Kvittera | ToolsControl | Styrenhet
3511 | Varning | En av dina licenser har en annan licensdefinition | Inkonsekvens upptäckt i en licens som ska användas. | Kontakta din Atlas Copco-representant. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl PFHC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3512 | Fel | Oväntat fel i licenstjänsten. Kontakta Atlas Copco för hjälp. |  | Kontakta din Atlas Copco-representant. | Logg Konf Display Kvittera | ToolsControl | Styrenhet
3550 | Varning | Licensen saknas |  | Installera rätt licens. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl PFHC | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3551 | Varning | Trådlös kommunikation inaktiverad genom licensiering |  | Avregistrera fristående licens från en virtuell station. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Styrenhet, drivenhet och synkroniserad åtdragning
3600 | Info | Omstart av systemet utlöst av användaren | Omstart utlöses som en konsekvens av en användaråtgärd inom systemet, t.ex: Efter import av en export. Aktivering av ny programvara efter programuppdatering. Byte av programsida. Utföra en serviceuppgift som kräver en omstart av systemet. Open end-inställning på IxB. Byte från wifi till Bluetooth på IxB. |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC PFHC | Styrenhet och verktyg
3601 | Info | Oväntad systemavstängning | Systemet startades om eller stängdes av oväntat |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC PFHC ToolsControl | Styrenhet och verktyg
3610 | Info | Systemet stängdes av på grund av strömavbrott | Strömbrytaren har tryckts in eller styrenheten har kopplats bort från strömkällan |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC PFHC ToolsControl | Styrenhet och verktyg
3611 | Info | Timern för reservbatteriet har löpt ut och stängs av | Verktyget har körts på reservbatteri i mer än 20 sekunder |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC PFHC ToolsControl | Styrenhet och verktyg
3612 | Info | Systemet stängdes av på grund av inaktivitet | Tidsgränsen för inaktivitet har löpt ut |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC PFHC ToolsControl | Styrenhet och verktyg
4010 | Info | Verktyget låst av digital ingång | Verktyget är låst av en digital insignal. |  | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4011 | Info | Verktyg låst av Open Protocol | Verktyget är låst av Open Protocol. |  | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4012 | Info | Verktyg låst av fältbuss | Verktyget är låst av fältbussen. |  | Logg Display Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4013 | Info | Verktyg låst av hylsväljare | Verktyget är låst när hylsväljaren är bortkopplad från Virtual Station. | Lås upp med Master Unlock. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4014 | Info | Verktyget låst av Soft PLC | En Soft PLC-signal låste verktyget. | Lås upp med Master Unlock. | Logg Display Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4015 | Info | Lossning inaktiverad | Lossning är inaktiverad i åtdragningsprogrammet. |  | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl XB | Åtdragningsprocess
4016 | Info | Åtdragning inaktiverad |  |  | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl XB | Åtdragningsprocess
4017 | Info | Lossning inte konfigurerad | Lossning har inte konfigurerats i det valda åtdragningsprogrammet | Välj ett annat åtdragningsprogram. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4020 | Info | För många NOK-åtdragningar | Maximum NOK-åtdragningar i följd i batch har överskridits |  | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4021 | Info | För många lossningar i följd | Det maximala antalet lossningar i följd som konfigurerats i Allmän virtuell station har uppnåtts. | En extern ingång måste låsa upp och återställas med signalen Återställ för många upplåsningar eller Master Unlock. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synk PFXC Tools Control | Grupp
4025 | Info | Inget åtdragningsprogram har valts | Inget åtdragningsprogram har valts. | Välj åtdragningsprogram eller batchsekvens. | Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4030 | Info | Batchsekvens avbruten | Batchsekvensen har avbrutits. |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC PFHC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4031 | Info | Max tid för att avsluta batchsekvens uppnådd |  |  | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4032 | Info | Max tid för att slutföra första åtdragningen uppnådd |  |  | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4035 | Info | Låst av linjekontroll |  |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4040 | Info | Låst av alternativ identifierare | Verktyg låst av alternativ identifierare. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4050 |  | Ogiltig hylskonfiguration | Åtdragningsprogrammet har tilldelats till flera hylsor. | Åtdragningsprogrammet har tilldelats till flera hylsor. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4060 | Info | Verktyg låst på batch slutförd | När du kör en batch med flagga Verktyg låst på batchsekvens slutförd genereras denna händelse när användaren trycker på tryckreglaget. | Lås upp med signal Lås upp verktyg på avslutad. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4062 | Info | Verktyg låst av resultatsynkronisering | Resultaten från verktyget synkroniseras med styrenheten. | Vänta tills synkroniseringen av resultaten är klar innan du återupptar arbetet. | Logg Display Konf Kvittera | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4063 | Info | Verktyg låst på grund av fel i givarredundans | Verktyget är låst på grund av redundansfel. |  | Logg Display | Power Focus 6000 ToolsControl |
4064 | Info | Verktyg låst av automatiseringsregler | Verktyget är låst av automatiseringsregler. | Ingen åtgärd | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl |
4070 | Info | Gå in i manuellt läge | Indikerar att manuellt läge har aktiverats för en virtuell station. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4071 | Info | Gå in i automatläge | Visar att automatiskt läge har aktiverats för en virtuell station. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4072 | Info | Testbult |  |  | Konf | Flex Synkroniserad åtdragning | Åtdragningsprocess
4073 | Info | Verktygets nolläge uppdaterat | Visar att verktygets nolläge har ställts in med hjälp av signaler. |  | Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4100 | Varning | Identifieraren accepteras inte: Ogiltig stränglängd |  |  | Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4101 | Varning | Strängval misslyckades: Flera träffar |  |  | Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4102 | Varning | Strängval misslyckades: Ingen träff hittades |  |  | Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4103 | Varning | Identifieraren accepteras inte: Identisk sträng har redan tagits emot |  |  | Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4104 | Varning | Identifieraren accepteras inte: Ingen träff hittades |  |  | Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4500 | Info | Resultat DriveError | Internt drivrutinfel eller förlust av drivrutin. |  | Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4501 | Info | Resultat Rehit | Försök att dra åt en redan åtdragen bult när Rehit-detektering är på. | Stegkategorin för startfasen måste vara inställd på mjukstart. | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4502 | Info | Resulterande mjukstartmoment lågt | Mjukstartmoment under miniminivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4503 | Info | Resulterande mjukstartmoment högt | Mjukstartmomentet överskred maxnivån. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4504 | Info | Resulterande självgängningsmoment högt | Självgängningsmoment överskred maxvärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4505 | Info | Resulterande självgängningsmoment lågt | Självgängningsmoment under minimigräns. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4506 | Info | Resulterande säkerhetsmoment lågt | Automatiskt beräknat momentvärde för att säkerställa att momentgivaren är korrekt monterad. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4507 | Info | Resulterande nergängningsmoment högt | Nedgängningsmomentet överskred maxvärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4508 | Info | Resulterande nergängningsvinkel hög | Nergängningsvinkeln överskred maxvärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4509 | Info | Resulterande nergängningstid hög | Nergängningstiden överskred maxvärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4510 | Info | Resulterande nergängningstid låg | Nergängningstiden under minimivärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4511 | Info | Resulterande nergängningsmoment lågt | Nergängningsmomentet är under minimivärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4512 | Info | Resulterande nergängningsvinkel låg | Nergängningsvinkel under minimivärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4513 | Info | Resulterande slutmoment högt | Moment i sista steget överskred maxvärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4514 | Info | Resulterande slutvinkel hög | Vinkel i sista steget överskred maxvärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4515 | Info | Resulterande slutmoment lågt | Moment i sista steget under minimivärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4516 | Info | Resulterande slutvinkel låg | Vinkel i sista steget under minimivärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4517 | Info | Timeout vid resulterande åtdragning | Åtdragningens tidsgräns överskreds. För generella åtdragningsstrategier är max åtdragningstid 30 sekunder. För flersteg beror max åtdragningstid på stegbegränsningen Maximal tidsgräns. Felkoden är beroende av åtdragningssteget. | Gör om åtdragningen. | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4518 | Info | Tryckreglage förlorat | Verktygets tryckreglage släpptes innan målvärdet uppnåddes. För generella åtdragningsstrategier är det inte tillåtet att släppa tryckreglaget innan åtdragningssteget är klart. För flersteg visas felet när utlösaren förloras innan målet i ett specifikt steg har nåtts. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4519 | Info | För tidig momentförlust | Hylsan har glidit av muttern. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4520 | Info | Resulterande målvärde uppnått före sista steget | Målmomentet uppnåddes innan sista steget i åtdragningsprogrammet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4521 | Info | Resultat eftervy lågt moment | Eftervymoment under minimivärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4522 | Info | Resultat eftervy högt moment | Eftervymoment överskred maxvärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4523 | Info | Resultat eftervy momentintervall ej uppnått | Eftervy momentintervall ej nått. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4524 | Info | Resultat momentkompensationsintervall ej uppnått | Intervallvinkel för momentkompensation ej uppnådd före avslutad nedgängning. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4525 | Info | Resulterande verktygsrörelse överskriden | Från en NOK-åtdragning, detaljerad status. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4526 | Info | Resultat SafetyCurrMon-givare felaktig koppling | Strömövervakningsfel. |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4527 | Info | Resulterande verktygsrörelse överskriden |  |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4538 | Info | Resulterande slutligt övervakningsmoment lågt | Slutligt övervakningsmoment uppnåddes inte. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4543 | Info | Resulterande anliggningsövervakning hög | Endast nyckel. Övervakningen upptäckte ett för högt anliggningsvärde. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4545 | Info | Resultat inget kvarvarande moment | Endast nyckel. Kvarvarande moment var under tröskelvärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4546 | Info | Resultat övervarv | Endast nyckel. Dragarens gyro kunde inte mäta vinkeln på grund av högt varvtal. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4547 | Info | Resultat effektiv lossning | Endast nyckel. Dragaren kände av oväntad lossning. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4548 | Info | Slutligt resultat mindre än målvärdet | Slutmomentet är under det målmoment som har ställts in i åtdragningsprogrammet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4549 | Info | TurboTight tidsgräns överskreds |  |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4550 | Info | Resultat nergängningspulser hög | Maximalt antal nergängningspulser har överskridits. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4551 | Info | Resultat nergängningspulser låg | Nergängningen slutfördes innan minsta antalet nergängningspulser uppnåddes. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4552 | Info | Resultat slutpulser hög | Maximalt antal pulser har överskridits. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4553 | Info | Resultat slutpulser låg | Åtdragningen avslutades innan minsta antalet pulser uppnåddes. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4554 | Info | Ström vid avstängning hög | Ström vid avstängning översteg övre strömgräns. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4555 | Info | Ström vid avstängning låg | Uppmätt ström vid avstängning var lägre än nedre strömgräns. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4556 | Info | Okategoriserat flerstegsfel | Fel i konfigurationen av flersteg, ofta vid verktygsvalidering. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4557 | Info | Resultat överbelastning |  |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4559 | Info | Resultat stoppades | Händelsen utlöses när en extern stoppsignal eller låssignal avbryter en pågående åtdragning. Händelsen introduceras för att skilja mellan utlösningsförlust och extern stopp. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Åtdragningsprocess
4600 | Varning | Data Drop eller Data Hold används i kombination med batchåtdragning. Signalerna har ingen effekt |  | Data Drop och Data Hold stöds endast för arbetsuppgifter utan batchstyrning. Välj en annan arbetsuppgift om signalerna måste användas. |  | Flex Synkroniserad åtdragning | Åtdragningsprocess
4601 | Info | Data Hold aktiv: åtdragningsresultat skickas när signalen är låg |  |  |  | Flex Synkroniserad åtdragning | Åtdragningsprocess
4602 | Info | Data Drop aktiv: åtdragningsresultat kasseras |  |  |  | Flex Synkroniserad åtdragning | Åtdragningsprocess
5010 | Varning | Ogiltigt parametervärde för åtdragningsprogram | Parametern i valt åtdragningsprogram är ogiltig. | Kontrollera konfigurationen i valt åtdragningsprogram för att hitta och ändra värdet i parametern. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC PFHC ToolsControl | Programkonfiguration
5011 | Varning | Det gick inte att förbereda programlagring i verktyget | Det är inte möjligt att läsa av den aktuella programlagringsstorleken i verktyget eller att förbereda programlagringen för nedladdning av det uppdaterade eller nyvalda programmet till verktyget. | Kontrollera att verktyget stöder den aktuella programvaruversionen. Starta om verktyget. Välj åtdragningsprogrammet igen. Kontrollera nätverksanslutningen avseende datakonsekvens och kvalitet. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Programkonfiguration
5020 | Info | Huvudutlösaren är inte den aktiva startkällan | Genereras när enheten endast är konfigurerad för tryckstart och användaren trycker på huvudutlösaren. Fortsätter att genereras tills användaren trycker på tryckstart. | Tryck på tryckstart för att starta verktyget. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Programkonfiguration
5030 | Info | Åtdragningsprogrammet är för komplicerat för verktyget | Det valda åtdragningsprogrammet är för komplicerat för det STB-verktyg som används. Verktyget låses. | Minska komplexiteten i åtdragningen eller välj ett annat program. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Programkonfiguration
6010 | Info | Tillbehör anslutet | Ett tillbehör är anslutet till styrenheten. |  | Logg Display Kvittera Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Tillbehör
6020 | Info | Tillbehör frånkopplat | Ett tillbehör har frånkopplats från styrenheten. |  | Logg Display Kvittera Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Tillbehör
6021 | Varning | Fältbuss offline | Ingen kommunikation med fältbussen. |  | Logg Display Kvittera Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC | Tillbehör
6030 | Varning | Tillbehör adresskollision | Två eller flera tillbehör med samma adress är anslutna. | Ändra adress på tillbehör. | Logg Display Kvittera Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Tillbehör
6040 | Varning | Tillbehör kommunikationsfel | Periodiska kommunikationsfel hos tillbehören. | Kontrollera kablar och kontakter. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Tillbehör
6041 | Varning | Fältbussfel | Kommunikationsfel med fältbuss. |  | Logg Display Kvittera Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning | Tillbehör
6042 | Varning | Konflikt i fältbussmodul | Den installerade fältbussmodulen stämmer inte med den konfigurerade modulen. | Ändra konfigurationen så att den stämmer överens med den installerade modulen, eller ersätt den installerade modulen med korrekt modul. | Logg Display Kvittera Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning | Tillbehör
6043 | Varning | Buffertspill från fältbussutgång | Den utgångsbuffert som används för fältbusskommunikationen är uttömd och ett dataspill har inträffat från bufferten. En eller flera signaluppdateringar har förkastats. | Stoppa fältbusskommunikationen och fältbussdiagnostiken (om den används) för att återställa bufferten. Om händelsen inträffar ofta ska du kontrollera inställningen för fältbusskommunikation, inklusive PLC-programmet: alltför täta uppdateringar jämfört med uppdateringsintervallet kan leda till det här scenariot. | Logg Display Kvittera Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning | Tillbehör
6044 | Varning | Fel ID för fältbussleverantör | Den installerade fältbussmodulen stöds inte. | Anslut en fältbussmodul som stöds av Atlas Copco. | Logg Display Kvittera | Power Focus 8 | Tillbehör
6050 | Info | Fel hylsa vald | Genereras när ingen eller felaktig hylsa valts. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Tillbehör
6090 | Varning | Streckkodsläsaren kunde inte identifieras | Inget unikt serienummer kunde hittas. | Konfigurera streckkodsläsarenheten. | Logg Display Kvittera Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC PFHC | Tillbehör
6500 | Varning | Ogiltig regelkonfiguration | Regelkonfigurationen är ogiltig om den virtuella station som mappats inte finns, om konfigurationen för avbrytande är ogiltig eller om regeln inte har några utlösare eller åtgärder. | Kontrollera verktygets konfiguration. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl |
6501 | Varning | Regel utlöst under körning | Körningsregeln utlöses på nytt av samma utlösare. | Inaktivera och aktivera regeln. | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl |
6502 | Info | Åtgärden kunde inte utföras | Regeln kan inte utföra en händelse när den inte kan utföra en åtgärd på en borttagen eller icke-existerande virtuell station. Detta inträffar när den virtuella station som konfigurerats för regeln har tagits bort. | Åtgärden är korrigerad, regeln är inaktiverad och aktiverad. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl |
6503 | Varning | Körningsregel raderad | Denna händelse inträffar om en aktuell körningsregel raderas. Åtgärden återställs inte om körningsregeln raderas. | Ingen åtgärd. | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl |
6504 | Varning | Körningsregel inaktiverad | Denna händelse inträffar om en aktuell körningsregel inaktiveras. Åtgärden återställs inte om körningsregeln inaktiveras. | Ingen åtgärd. | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl |
6505 | Varning | Körningsregel uppdaterad | Körningsregeln uppdateras om en körningsregel uppdateras. | Ingen åtgärd. | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl |
7010 | Info | Meddelandetext som ska visas | Allmän händelse för att visa meddelanden. |  | Display Kvittera Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC PFHC ToolsControl | Meddelande
8200 | Info | Kunde inte öppna serieport | Serieporten som ska användas kunde inte öppnas. | Kontrollera serieportens anslutningar. | Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Diverse
8300 | Varning | Timeout i klientkommunikation via Open Protocol | Timeout i kommunikation till en klient med Open Protocol. Inget keep alive-meddelande eller kommando har skickats inom den förväntade tiden. | Kontrollera styrenhetens nätverksanslutning. Kontrollera nätverksinställningen: brandvägg och switchar. Kontrollera klientsidans programvara. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning Power Focus XC ToolsControl | Diverse
8214 | Fel | Fel EHMI-programversion | EHMI-programversionen är inte kompatibel med styrenheten. | Uppdatera programversionen för EHMI. | Logg Display Kvittera Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Diverse

##

Konf – Lista över händelskoder

Informerar användaren om det är möjligt att konfigurera händelsen via sidan ”Configure Event” (konfigurera händelse).

Tillgänglig för – Lista över händelskoder

Lista över produkter för vilka händelsekoden är tillgänglig.

Grupper – Lista över händelskoder

Grupp som händelsekoderna tillhör.

Beskrivning av händelsen

En kort beskrivning av händelsen och varför den inträffade.

Procedur – Lista över händelskoder

I tillämpliga fall innehåller förfarandet en instruktion om hur man rensar händelsen.

Logg – Lista över händelskoder

Talar om för användaren om händelsen ska sparas i händelseloggen eller inte. Värdet i denna lista är standardvärdet.

Display – Lista över händelsekoder

Talar om för användaren om händelsen ska visas på skärmen eller inte. Värdet i denna lista är standardvärdet.

Kvittera (Ack) – Lista över händelskoder

Talar om för användaren om händelsen måste kvitteras eller inte innan man kan gå vidare. Värdet i denna lista är standardvärdet.

Händelsekod

Unikt händelsenummer.

Typ av händelse – Lista över händelsekoder

Typ av händelse: Info, Varning och Fel.

Händelsenamn

En beskrivande namn av händelsen.

# NOK Resultatlista

Felmeddelande | Beskrivning | GUI-plats
--- | --- | ---
Fel på drivenhet | Internt drivrutinfel eller förlust av drivrutin. | Används ej
Omdragning (Rehit) | Försök att dra åt en redan åtdragen bult. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > Rehit-detektering
Mjukstart moment över max | Mjukstartmomentet överskred maxnivån. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 1) Mjuk start > Moment max
Självgängningsmoment över max | Självgängning moment överskred maximum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Självgängning > Moment max
Självgängningsmoment under min | Självgängning moment under minimum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Självgängning > Moment min
Säkerhetsmomentsgräns låg | Automatiskt beräknat momentvärde för att säkerställa att momentsensorn är korrekt monterad. | Används ej
Nergängningsmoment över max | Nedgängningsmomentet överskred maxvärdet. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Nergängning momentgränser > Moment max
Nergängningsmoment över max | Nergängningsvinkeln överskred maxvärdet. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Nergängning vinkelgränser > Vinkel max
Nergängning överskred max tidsgräns | Nergängningstiden överskred maxvärdet. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Nergängning vinkelgränser > Tid max
Nergängning under min tidsgräns | Nergängningstiden under minimivärdet. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Nergängning vinkelgränser > Tid min
Nergängningsmoment under min | Nedgängningsmomentet är under minimivärdet. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Nergängning momentgränser > Moment min
Nergängningsvinkel under min | Nedgängningsvinkel under minimivärdet. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Nergängning vinkelgränser > Vinkel min
Slutligt steg moment över max | Moment i sista steget överskred maxvärdet. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Slutsteg > Momentgränser manuell > Moment max
Slutligt steg vinkel över max | Vinkel i sista steget överskred maxvärdet. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Slutsteg > Vinkel max
Slutligt steg moment under min | Moment i sista steget under minimivärdet. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Slutsteg > Momentgränser manuell > Moment min
Slutligt steg vinkel under min | Vinkel i sista steget under minimivärdet. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Slutsteg > Vinkel max
Timeout för åtdragning | Åtdragningens tidsgräns överskreds. | [Multistep] Åtdragningsparametrar (Redigera)> Stegberoende [Other tighening programs]: Fast parameter inställd på 30 sekunder
Startknapp släppt | Verktygets tryckreglage släpptes innan målvärdet uppnåddes. | [Multistep]: Tryckreglagefrigöring innan åtdragningssteget har uppnåtts [Other tighening programs]: Tryckreglagefrigöring innan åtdragningssteget är klart
Slip off | Hylsan har glidit av muttern. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Åtdragningsparametrar > Avglidning detekteringstid
Mål uppnått innan sista steget | Målmomentet uppnåddes innan sista steget i åtdragningsprogrammet. | Målmoment
Eftervy moment under min | Eftervymoment under minimivärdet. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Eftervy moment > Moment min
Eftervy moment över max | Eftervymoment överskred maxvärdet. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Eftervy moment > Moment max
Eftervy momentintervall ej nått | Eftervy momentintervall ej nått. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Eftervy moment > Moment min längd
Momentkompenseringsintervall är inte uppnått | Intervallvinkel för momentkompensation ej uppnådd före avslutad nedgängning. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Momentkompensation > Momentkompensationspunkt
Verktygspositionering överskridits | Verktyg flyttades förbi inställda vinkelgränser. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 1) Verklig vinkelkompensation (På); Verktyg rörelsegränser > Positiv/Negativ
Nuvarande övervakningsfel | Strömövervakningsfel. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 1) Aktuell övervakning (På)
Slutligt steg överskred max tidsgräns |  | [TurboTight] Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Slutsteg > Tid max
Slutligt steg under min tidsgräns |  | [TurboTight] Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Slutsteg > Tid min
TurboTight tidsgräns överskreds | TurboTight tidsgräns överskreds. | [TurboTight] Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Slutsteg > Tid max
Tätt mot övervakning hög | Endast skruv./mutterdragare. Övervakningen avkände ett för högt anliggningsvärde. | Åtdragningsparametrar (Redigera)> Nergängningsfas (Steg 2) Nergängning klar> Nergängning klar-moment
Inget kvarvarande moment | Endast skruv./mutterdragare. Kvarvarande moment var under tröskelvärdet. | [TurboTight] + [TensorPulse] Åtdragningsparametrar (Redigera)> (Steg 3)> Åtdragningsparametrar> Återstående vridmoment korrelationsfaktor
För högt varvtal | Endast skruv./mutterdragare. Dragarens gyro kunde inte mäta vinkeln på grund av högt varvtal. | Används ej
Stoppad | Stoppades externt innan målet uppnåddes. | [Flersteg]: Stoppades externt innan åtdragningsstegets mål har nåtts [Övriga åtdragningsprogram]: Stoppad externt innan åtdragningssteget har slutförts

# SPC - Statistisk processtyrning.

Syftet med den inbyggda SPC-funktionen är att ge operatören eller kvalitetskontrollpersonalen data så att de kan avgöra stabiliteten och kapaciteten i monteringsprocessen enligt standardmässiga SPC-regler.
Genom att konfigurera SPC-funktionen inom styrenheten kan du förenkla och utföra arbete direkt på styrenheten utan behov av extern programvara. Diagrammen genereras på styrenheten.
Eftersom du kan använda programmonitorer inom styrenheten som en SPC-variabel måste du kunna specificera att endast variabler som styrs av styrenheten prestandan hos styrenhetens system. Andra variabler visar huvudsakligen resultat från övriga processer. Exempel: om ett momentvärde tillämpas på ett förband kommer SPC för slutmomentvärdet och relaterade resultat – till exempel Cp och Cpk – att visa verktygets och styrenhetens prestanda på det valda förbandet.

Statistikberäkningarna baseras på tidigare data som har sparats i styrenheten.

Statistikberäkningarna utförs på virtuell stationsnivå, beroende på valt åtdragningsprogram och används för den specifika virtuella stationen.

I detta avsnitt

- Konfigurera SPC-parametrar
- Konfigurera SPC-variabler
- Beräkna statistik
- Visa statistikresultat

# Konfigurera SPC-parametrar

1. Gå till startsidan och fliken Rapporter och välj Statistik i vänstra fältet.

2. I fönstret SPC-konfiguration anger du följande parametrar för insamling av resultat som har lagrats i styrenheten:

   - Antal undergrupper: ange antalet undergrupper på vilka statistikberäkningen baseras.
     Det totala antalet resultat (Antal undergrupper × Frekvens) kan variera från 2 till 500.

   - Undergruppens storlek: ange antalet tester (provtagningar) som krävs för att definiera varje punkt (genomsnittsvärde för testerna i undergruppen) i SPC-diagrammen.
     Undergruppens storlek kan variera från 2 till 25.

   - Frekvens: ange hur ofta insamling ska ske av en ny undergrupp.
     Frekvens måste vara lika med eller högre än Undergruppens storlek.

     Om frekvensen till exempel är 8 och undergruppens storlek är 5 används första 5 data (resultat) för undergruppen. När Frekvens=8 börjar nästa undergrupp behandla data (resultat) från det 8:e och vidare i en loop.

# Konfigurera SPC-variabler

1. Gå till startsidan och fliken Rapporter och välj Statistik i vänstra fältet.

2. Välj Plus -ikonen i skärmens övre högra hörn.
   Fönstret SPC-variabel visar den nya variabeln.

3. Under Namn anger du variabelnamnet.
   Variabelns namn är rubriken i fönstret SPC-variabel.

4. Välj Åtdragningsprogram.
   Fönstret Åtdragningsprogram visas med alla program för flerstegsåtdragning som finns lagrade i styrenheten och som kan användas för statistikberäkningar.
   Välj flerstegsåtdragning för den nya variabeln.

   Åtdragningsprogrammet måste vara ett flerstegsprogram.

5. Välj en virtuell station.
   Fönstret Virtuell station visas.
   Välj den virtuella station där resultaten hämtas.

   Statistik bygger på resultat från en virtuell station som har följande licenstyp:

   - Processtyrning

6. Välj Monitor.
   Fönstret Monitor visas.
   Välj någon av följande programmonitorer som SPC-beräkningen baseras på:

   - Stegövervakning toppmoment

   - Stegövervakning vinkel

   - Slutmoment

   - Slutvinkel

   - Programövervakning moment

   - Programövervakning vinkel

   När du väljer Stegövervakning toppmoment eller Stegmonitor vinkel, gå till rutan Stegnummer och ange steg i det åtdragningsprogram varifrån värdet ska läsas.

   Använd resultatrapporter för att påverka följande övervakningsvärden: Slutmoment och Slutvinkel.

7. Välj Redigera gränsvärden.
   Fönstret Variabel konfiguration visas.
   För beräkningar och analys av resultaten ska följande gränsvärden anges för varje värde av intresse.

I fönstret Toleransvärden anger du följande gränsvärden (används för beräkning av processparametrarna Cp och Cpk):

- Övre toleransgräns (UTL–Upper Tolerance Limit): en användardefinierad kvantitet som identifierar högsta acceptabla värde för ett produktattribut.

- Nedre toleransgräns (LTL–Lower Tolerance Limit): en användardefinierad kvantitet som identifierar lägsta acceptabla värde för ett produktattribut.

I fönstret Kontrollgränsvärden kan du aktivera eller inaktivera parametern Autoberäkna.
Om Autoberäkna är inställt på Ja kommer kontrollgränsvärdena att beräknas automatiskt.
Om Autoberäkna är inställt på Nej ska följande gränsvärden ställas in:

- Medel – Övre kontrollgräns: ett statistiskt fastställt mätvärde visat som en vågrät streckad linje över processens genomsnitt.

- Medel – Nedre kontrollgräns: ett statistiskt fastställt mätvärde visat som en vågrät streckad linje under processens genomsnitt.

- Intervall – Övre kontrollgräns: ett statistiskt fastställt mätvärde visat som en vågrät streckad linje över processens genomsnitt.

- Intervall – Nedre kontrollgräns: ett statistiskt fastställt mätvärde visat som en vågrät streckad linje under processens genomsnitt.

- Sigma – Övre kontrollgräns: ett statistiskt fastställt mätvärde visat som en vågrät streckad linje över processens genomsnitt.

- Sigma – Nedre kontrollgräns: ett statistiskt fastställt mätvärde visat som en vågrät streckad linje under processens genomsnitt.

I fönstret Kapaciteter ställer du in följande gränsvärden:

- Cp: Cp-index visar processens kapacitet: det är antal gånger processens spridning ligger inom toleransbredden (Övre toleransgräns – Nedre toleransgräns). Ju högre Cp-värde desto bättre process.

- Cpk: Cpk-indexet beskriver processkapaciteten korrigerad för position. Det är inte meningsfullt att ha ett högt Cp-index om processinställningen är helt utanför centrum i relation till mitten av toleransområdet. Ett högt Cpk-index innebär att du har en bra process med en liten spridning i relation till toleransens omfattning och att den är väl centrerad inom denna omfattning (Övre toleransgräns – Nedre toleransgräns). Om Cpk är lika med Cp är processen inställd på att producera exakt i mitten av toleransområdet.

# Beräkna statistik

1. Gå till startsidan och fliken Rapporter och välj Statistik i vänstra fältet.

2. Gå till fönstret Konfiguration och ange parametrar för insamling av resultat som har lagrats i styrenheten (Antal undergrupper, Undergruppens storlek, samt Frekvens).

3. Välj Plus -ikonen i skärmens övre högra hörn.
   Fönstret SPC-variabel visar den nya variabeln.
   Konfigurera den nya SPC-variabeln.

4. I fönstret SPC-variabel väljer du Beräkna.
   Data samlas in från historiska resultat som har lagrats i styrenheten och jämförts med kriterierna i fönstren SPC-konfiguration och SPC-variabel. De värden som är av intresse samlas i undergrupper i den storlek som ställs in i fönstret SPC-konfiguration. De insamlade åtdragningsresultaten på styrenheten används för statistikberäkningar.

Det går inte att beräkna statistik för resultat från borttagna åtdragningsprogram eller virtuella stationer, såvida inte resultaten fortfarande finns lagrade på styrenheten.

Endast en användare åt gången kan beräkna statistik.

## Statistikformler

Data i en undergrupp beräknas som:

- Genomsnitt:

- Intervall = R = max (Xi) - min (Xi), där i=1...n

- Standardavvikelse för en undergrupp:

- Total standardavvikelse:

  Där N = totalt antal observationer.

När angivet antal undergrupper har samlats in för beräkningarna börjar SPC-funktionen beräkna statistisk stabilitet.
Beräkningarna utförs med följande steg: (m = antal undergrupper)

- Beräkna genomsnitt av genomsnittsvärden:

- Beräkna genomsnitt av intervall:

- Beräkna genomsnitt av standardavvikelse:

- Beräkna processkapaciteterna Cp och Cpk i förhållande till Sigma:

  Där:

  - är det totala aritmetiska genomsnittet hos de observerade karakteristiska värden.

  - UTL står för övre toleransgräns (Upper Tolerance Limit).

  - LTL står för Lower Tolerance Limit.

  - Uppskattat sigma är kvadratiskt medelvärde för standardavvikelse inom undergrupperna:

- Beräkna processkapaciteterna Cp och Cpk i förhållande till intervall:

  För normal distribution gäller su = sl = 3.

Beräkningar för gränsvärden om fönstret SPC-konfiguration har värdet Autoberäkna inställt på Ja:

- X-bar R (Medel)

- X-bar R (Intervall)

- X-bar S (Medel)

- X-bar S (Sigma)

A2, A3, D3, D4, B3, and B4 är konstanter (mer information finns under ”SPC-beräkningskonstanter”).

## SPC-beräkningskonstanter

Undergruppens storlek | Nämnare för uppskattning av standardavvikelse. | Faktorer för kontrollgränser
--- | --- | ---
|  | Xbar R | Xbar S
A2 | D3 | D4 | A3 | B3 | B4
n | d2
2 | 1.128 | 1.880 | - | 3.267 | 2.659 | - | 3.267
3 | 1.693 | 1.023 | - | 2.574 | 1.954 | - | 2.568
4 | 2.059 | 0.729 | - | 2.282 | 1.628 | - | 2.266
5 | 2.326 | 0.577 | - | 2.114 | 1.427 | - | 2.089
6 | 2.534 | 0.483 | - | 2.004 | 1.287 | 0.030 | 1.970
7 | 2.704 | 0.419 | 0.076 | 1.924 | 1.182 | 0.118 | 1.882
8 | 2.847 | 0.373 | 0.136 | 1.864 | 1.099 | 0.185 | 1.815
9 | 2.970 | 0.337 | 0.184 | 1.816 | 1.032 | 0.239 | 1.761
10 | 3.078 | 0.308 | 0.223 | 1.777 | 0.975 | 0.284 | 1.716
11 | 3.173 | 0.285 | 0.256 | 1.744 | 0.927 | 0.321 | 1.679
12 | 3.258 | 0.266 | 0.283 | 1.717 | 0.886 | 0.354 | 1.646
13 | 3.336 | 0.249 | 0.307 | 1.693 | 0.850 | 0.382 | 1.618
14 | 3.407 | 0.235 | 0.328 | 1.672 | 0.817 | 0.406 | 1.594
15 | 3.472 | 0.223 | 0.347 | 1.653 | 0.789 | 0.428 | 1.572
16 | 3.532 | 0.212 | 0.363 | 1.637 | 0.763 | 0.448 | 1.552
17 | 3.588 | 0.203 | 0.378 | 1.622 | 0.739 | 0.466 | 1.534
18 | 3.640 | 0.194 | 0.391 | 1.608 | 0.718 | 0.482 | 1.518
19 | 3.689 | 0.187 | 0.403 | 1.597 | 0.698 | 0.497 | 1.503
20 | 3.735 | 0.180 | 0.415 | 1.585 | 0.680 | 0.510 | 1.490
21 | 3.778 | 0.173 | 0.425 | 1.575 | 0.663 | 0.523 | 1.477
22 | 3.819 | 0.167 | 0.434 | 1.566 | 0.647 | 0.534 | 1.466
23 | 3.858 | 0.162 | 0.443 | 1.557 | 0.633 | 0.545 | 1.455
24 | 3.895 | 0.157 | 0.451 | 1.548 | 0.619 | 0.555 | 1.445
25 | 3.931 | 0.153 | 0.459 | 1.541 | 0.606 | 0.565 | 1.435

# Visa statistikresultat

1. Gå till startsidan och fliken Rapporter och välj Statistik i vänstra fältet.

2. Gå till fönstret SPC-konfiguration och skriv in följande parametrar: Antal undergrupper, Undergruppens storlek, och Frekvens.

3. Välj Plus -ikonen i skärmens övre högra hörn.
   Fönstret SPC-variabel visar den nya variabeln.
   Konfigurera den nya SPC-variabeln.

4. I fönstret SPC-variabel väljer du Beräkna.

5. Visa statistikresultaten genom att gå till fönstret SPC-variabel och välja rutan Visa.
   Rutan Visa visar datum och tidpunkt när statistikresultaten utfördes.
   Statistikresultaten visas i ett histogram, diagrammen XBar-R och XBar-S.

   När alla beräkningar på de filtrerade resultaten har gjorts skickas de till webbgränssnittet och till ToolsTalk 2.
   Statistikresultatet sparas lokalt i en temporär mapp för internetfiler (de sparas inte på styrenheten).

   Statistikresultat kan bara visas på webbgränssnittet.

## Histogram

Ett histogram är en serie staplar, var och en proportionell i bredd till värdeintervallet inom en klass och proportionell i höjd till antalet fallande prov i klassen. En gaussisk kurva följer rektanglarnas trender. Ett histogram visar variationen inom varje process.
Histogrammet betonar och klargör trender som inte alltid framgår helt ur tabeller.

## XBar-R-diagram

Diagrammet för XBar-R visar både medelvärde (XBar) och intervall (R) för varje undergrupp. Detta är den vanligaste typen av kontrolldiagram som visar indiskreta eller kontinuerliga värden. XBar-komponenten i diagrammet visar eventuella ändringar i medelvärde hos processen medan R-komponenten visar eventuella ändringar i spridning hos processen.
Diagrammet är extra användbart eftersom det visar ändringar i medelvärde och spridning inom processen samtidigt, vilket gör det till en mycket effektiv metod att kontrollera abnormaliteter i processen.

## XBar-S-diagram

Diagrammen för XBar-S visar både medelvärde (XBar) och standardavvikelse (S) för varje undergrupp.
Diagrammet för XBar-S är identiskt med XBar-R förutom att R (intervall) ersätts av S (standardavvikelse).

## Beräknade statistikvärden

I webbgränssnittet visas beräknade statistiska nyckelvärden visas i informationsrutor under histogrammet, XBar-R och XBar-S.

De beräknade värdena beror på det diagram där de avläses.

Beräknade statistikvärden är:

- Min = minimivärde för alla inlästa provvärden

- Max = maxvärde för alla inlästa provvärden

- Medelvärde =

- Medel+3Sigma = + 3*stdAvv

- Medel-3Sigma = - 3*stdAvv

- Cp (i diagrammet XBar-R baseras värdet på intervall och i diagrammet XBar-S baseras värdet på sigma)

- Cpk (i diagrammet XBar-R baseras värdet på intervall och i diagrammet XBar-S baseras värdet på sigma)

- Centrumlinje = under Intervall , och under Sigma

- Mål (om tillgängligt målvärde finns för övervakning)

- Standardavvikelse = Total standardavvikelse = stdAvv

# Felsökning och service

I detta avsnitt hittar du information som hjälper dig utföra felsökning vid eventuella problem och som underlättar underhåll och service på produkten.

# Felsökning: Bluetooth

Problem | Möjlig orsak | Lösning
--- | --- | ---
Hopparning misslyckades (Bluetooth) | Andra verktyg håller på att paras ihop samtidigt | Kontrollera att alla andra verktyg har gått ur hopparningsläget
Hopparning misslyckades (Bluetooth) | Verktyg är utanför området | Flytta verktyget närmare styrenheten och se till att du har en klar siktlinjen till styrenheten
Hopparning misslyckades (Bluetooth) | Störningar från andra verktyg | Bluetooth-modulen kan vara känslig. Flytta andra Bluetooth-enheter längre bort från styrenheten, eller stäng av dem om detta är möjligt.
Hopparning misslyckades (Bluetooth) | Alla sex platser har fyllts och alla sex verktyg har tilldelats en Virtuell station | Ta bort ett av de befintliga hopparade verktygen från virtuell station (på menyn Virtuell station i fältet Verktyg)
Verktyg har försvunnit från verktygslistan (Bluetooth) | Vid hopparning av ytterligare verktyg kommer befintliga verktyg att försvinna från listan över anslutna verktyg (i menyn Verktyg) | Tryck på verktygets avtryckare så visas det i listan igen
Verktyg har försvunnit från verktygslistan (Bluetooth) | Verktyg kan försvinna från listan när verktyget har varit utanför radiotäckningsområdet | Ställ dig inom radiotäckningsområdet och tryck på verktygets avtryckare, så visas det i listan igen.

# Referens

I detta avsnitt hittar du diverse nyttig information.

# Termer och definitioner

Term | Synonym | Definition | Notera
--- | --- | --- | ---
batch |  | åtdragning flera gånger med samma åtdragningsprogram och hylsa |
batchsekvens | sekvens | åtdragning flera gånger med en kombination av olika åtdragningsprogram och hylsor |
styrenhets-GUI |  | användargränssnitt vid styrenhetsknapparna eller pekskärm |
händelse |  | signaler för styrenhet och verktygsstatus |
slutvinkel |  | faktiskt uppmätt vinkelvärde i slutet av åtdragningscykeln |
slutmoment |  | faktiskt uppmätt momentvärde i slutet av åtdragningscykeln |
GUI |  | användargränssnitt som består av interaktiva grafiska element såsom fönster, ikoner och symboler på en display |
HMI | Human Machine Interface | användargränssnitt till verktyg eller styrenhet | HMI kan vara ett webbaserat datorgränssnitt eller styrenhetspekskärm.
IAM | Intelligent Application Module | löstagbar modul i styrenheten som innehåller program, konfigurationsparametrar och åtdragningsresultat |
linjestruktur |  | sorterar och grupperar styrenheter i strukturer, mappar eller undermappar i Toolstalk | Linjestrukturen är en metod för att förbättra synligheten av en stor grupp av styrenheter på ett strukturerat sätt.
eftervy moment |  | funktion för övervakning och detektering av vridmomentets max- och minimivärden innan nedgängningen är klar | Ett syfte med eftervy moment är att en självlåsande mutter används.
Åtdragningsprogram | Parameterinställning | konfigurering av parametrar och värden för att kontrollera och övervaka en enskild åtdragningsåtgärd, och att lagra åtdragningsresultatet |
tryck |  | överföring av data som sparats i ToolsTalk till styrenhetsminnet |
QIF | Quality Integrated Fastening | helt integrerad linje av mutterdragare, styrenheter, tillbehör och processövervakningsverktyg för att garantera hög kvalitet och spårbarhet av åtdragning i industriella monteringssystem | QIF utvecklades i Atlas Copco och används företrädesvis i fordonsindustrin och andra monteringssituationer där många förband är av avgörande betydelse. I QIF-konceptet ingår även processövervakning och dokumentation.
QIF-tillbehör |  | tillbehör för operatörskommunikation och vägledning som används i QIF | Tillbehörsprodukter som används för kommunikation mellan system och operatör. Till exempel: streckkodsläsare, operatörspanel, ljusramp och hylsväljare. Kommunikationen ger bättre kvalitet och spårbarhet i monteringsprocessen.
snabbsteg |  | åtdragningsstrategi | En dragningsstrategi som används för att minska förbandets spridning i förspänningen genom att lägga till ett första steg med ett givet moment och varvtal och sedan minska varvtalet i slutfasen.
Re-hit detektering |  | avkänning av dragning på redan draget förband |
rotera |  | dragningsstrategi som roterar verktygshuvudet. | Rotering används huvudsakligen för test- och demonstrationssyften.
Nergängning klar |  | slut på nergängningsfasen när skruvhuvudet är i kontakt med ytan och åtdragningsfasen börjar |
nergängningsfas |  | fas när en bult tar gäng tills bulthuvudet vidrör ytan |
ligger an |  | skruv eller bult ligger an ungefär som åtdragen för hand |
hylsväljare |  | QIF-tillbehör, som består av en hylsbricka med lampor som kan användas för att styra en operatör till rätt hylsa |
mjuk start |  | börja åtdragning vid låg hastighet under en viss rotationsvinkel | Funktionen hjälper bulten att ta gäng på ett välkontrollerat sätt och kan förhindra oönskade ergonomiska verktygsrörelser när tryckreglaget trycks in.
ljusfyr |  | QIF-tillbehör, som sköter kommunikationen mellan operatör och styrenhet via digitala signaler som lampor, knappar, strömbrytare och summer |
mål |  | önskat resultat av en åtdragning | Målet uttrycks i moment eller vinkel.
målvinkel |  | önskat vinkelvärde vid slutet av åtdragningscykeln, mätt från en referenspunkt |
målmoment |  | önskat momentvärde i slutet av åtdragningscykeln |
tre steg |  | åtdragningsstrategi | En dragningsstrategi som används för att minska förbandets spridning i förspänningen och effekter för sättning med ett första steg med ett givet varvtal och moment, följt av ett kort lossningssteg innan den slutliga åtdragningen med reducerad hastighet.
åtdragningsfas |  | fas från det att ett bulthuvud har nått ytan tills åtdragningen har nått det önskade målmomentet eller målvinkeln |
åtdragningsstrategi |  | algoritm som kontinuerligt kontrollerar och övervakar åtdragningsprocessen | Användaren kan välja en strategi som är optimerad för förbandet och programmera vissa parametrar.
TurboTight |  | åtdragningsstrategi | En dragningsstrategi baserad på verktygets maximala hastighet för att utföra snabba och ergonomiska åtdragningar. Strategin kräver endast att ett målmomentvärde ställs in.
två steg |  | åtdragningsstrategi | En dragningsstrategi som används för att minska förbandets spridning i förspänningen och effekter för sättning med ett första steg med ett givet varvtal och moment, följt av ett kort stopp innan den slutliga åtdragningen med reducerad hastighet.
webb-GUI |  | användargränssnitt till styrenhet via webbläsarfönster från en fjärrdator |
virtuell station | virtuell styrenhet | programabstraktion av en fysisk styrenhet för att den ska bete sig som flera styrenheter | En styrenhet kan endast ha ett kabelverktyg anslutet till sig, men flera trådlösa verktyg. Varje verktyg är anslutet till sin egen virtuella station.
Virtuell stationstyp |  | Licens som innehåller ett paket av styrenhetens egenskaper. | Denna licens krävs för att köra en virtuell station.
Virtuellt stationsbibliotek |  | Licens för enskilda funktioner. | Kan användas för att komplettera virtuella stationstyplicenser.
Styrenhetens egenskaper |  | Licens för funktioner som tillhör styrenheten, till exempel Soft PLC och synkroniserad åtdragning. | Tilldelas en hel styrenhet och kan användas av alla virtuella stationer.

# Insignaler

Omvandlare
Signaltyp
Värdetyp
Storlek min [bit]
Storlek max [bit]
Enheter
Sök

# Abryt sekvens – 10012

När en begäran om att avbryta en batchsekvens mottas, så avbryter batchsekvensfunktionen batchsekvensen först efter att ha fått resultaten för den pågående åtdragningen.

Namn i SoftPLC: ABORT_BATCH_SEQUENCE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Avbryt sekvensen och rensa resultaten - 10127

När signalen ”Avbryt sekvens och rensa resultat” är inställd avbryts den pågående sekvensen och alla signaler som har samband med ”Rensa resultat” nollställs.

Namn i SoftPLC:ABORT_SEQ_AND_CLEAR_RES

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Bekräfta händelser – 10004

Bekräftelse av en händelse.

Namn i SoftPLC: ACKNOWLEDGE_EVENT

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Aktivera verktygets streckkodsläsare – 10075

Aktiverar verktygets streckkodsläsare via en extern källa.

Namn i SoftPLC: ACTIVATE_TOOL_SCANNER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Batchminskning – 10002

Stegar ner batchräknaren ett steg i taget.

Namn i SoftPLC: BATCHMINSKNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Batchökning – 10001

Stegar upp batchräknaren ett steg i taget.

Namn i SoftPLC: BATCHÖKNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Förbikoppla identifierare - 10123

Används i källbatchsträngen för att förbikoppla en identifierare i strängmottagningssekvensen.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Kringgå åtdragningsprogram – 10008

Hoppar över nästa åtdragningsprogram i den pågående batchsekvensen.

Namn i SoftPLC: BYPASS_PSET

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Inaktivera fältbuss – 10049

Inaktiverar fältbussen.

Namn i SoftPLC: DISABLE_FIELDBUS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# INAKTIVERA VERTYG – 30000

Om signalen sätts till Sant stoppas och låses ett verktyg omedelbart.

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Inaktivera verktygets streckkodsläsare – 10119

Inaktiverar verktygets streckkodsläsare vid avläsning med verktygets tryckreglage när signalen satts. Det är möjligt att läsa med hjälp av skanna-knappen, med skannsträngen ignoreras.

Namn i SoftPLC: DISABLE_TOOL_SCANNER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Dynamisk batchstorlek – 10074

Namn i SoftPLC: DYNAMIC_BATCH_SIZE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Extern OK – 10063

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Fältbusslåslossning – 20021

En virtuell station låses när man startar en lossning om signalen om signalen sätts från ett anslutet till ett stöttat tillbehör.
En pågående lossning avbryts omedelbart när fältbusslåslossning sätts till Sant, på grund av Stop Drive-inställningen.

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Fältbusslåsåtdragning – 20020

En virtuell station låses när man startar en åtdragning om signalen om signalen sätts från ett anslutet till ett stöttat tillbehör.
En pågående åtdragning avbryts omedelbart när fältbusslåsåtdragning sätts till Sant, på grund av Stop Drive-inställningen.

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Spola läsresultatkö – 30005

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# ID Dynamisk batchstorlek – 10073

Namn i SoftPLC: DYNAMIC_BATCH_SIZE_TPID

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 16
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 16

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Låslossning – 20003

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Låsåtdragning – 20002

Verktyget låst för åtdragning av digital ingång.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Lås verktyg aktivt högt – 20004

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Lås verktyg aktivt lågt – 20061

Låser verktyget när signalen är låg.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Manuellt läge – 10061

Används för att försätta den virtuella stationen i manuellt läge.

Om signalen är Sann (hög), så är signal 101 – Manuellt läge – hög.
Om signalen är Falsk (låg), så är signal 101 – Manuellt läge – låg.

Namn i SoftPLC: SET_MANUAL_MODE

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

Relevant information

- Manuellt läge – 101

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Masterupplåsning – 10005

Master Unlock är en ingångssignal som låser upp funktioner och signaler.

FUNKTIONER:

- Inaktivera lossning vid OK åtdragning

- Inaktivera lossning vid NOK åtdragning

- Inaktivera åtdragning

- Max NOK efter varandra

- Lås verktyg när sekvensen är klar

SIGNALER:

- 20001 – Lås vid bekräftelse av väntande händelse

- 20002 – Lås åtdragning

- 20003 – Lås lossning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20013 – Arbetsuppgift lås åtdragning

- 20014 – Arbetsuppgift lås lossning

- 20015 – Batch klar lLock

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20020 – Fältbuss lås åtdragning

- 20021 – Fältbuss lås lossning

- 20022 – Inaktivera lossning vid OK-åtdragning

- 20023 – Lås vid för många NOK-åtdragningar

- 20033 – Linjekontrollås

- 20034 – Låst av alternativ identifierare

Namn i SoftPLC: MASTER_UNLOCK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Pulsstopp – 10030

Om den här signalen genereras kommer all pågående åtdragning eller lossning att stoppas. Används i kombination med 10024 eller 10072.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_STOP_PULSE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Läs "Result Handshake Ack” – 30004

Aktivera funktionen Läs Result Handshake i fältbussenheten för att göra styrenheten tillgänglig för signalen Läs ”Result Handshake Ack”.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Återställ alla identifikationer – 10115

I källbatchsträngen som används för att återställa alla mottagna identifikationer från strängmottagningssekvenser på en gång. I andra arbetsuppgifter rensas VIN-numret.

Namn i SoftPLC: RESET_ALL_IDENTIFIERS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ batch – 10003

Återställer batchräknaren till 0. Ingen Batch OK (nxOK). Om batchen OK är aktiverad kommer den att avaktiveras.

Namn i SoftPLC: RESET_BATCH

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Nollställ batchsekvens – 10053

Nollställer batchsekvensen. Låser upp ett verktyg som är låst av parametern Lås verktyg på avslutad.

Namn i SoftPLC: RESET_BATCH_SEQUENCE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Nollställ bistabilt relä – 10022

Nollställ det bistabila reläets utgång.

Namn i SoftPLC: RESET_BISTABLE_RELAY

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ senaste identifikationen – 10114

I källbatchsträngen som används för att återställa den mottagna strängen från strängmottagningssekvensen I andra arbetsuppgifter rensas VIN-numret.

Namn i SoftPLC: RESET_LATEST_IDENTIFIER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Nollställ reläer – 10120

Nollställer alla signaler.

Namn i SoftPLC: RESET_RELAYS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ sekvensstatus – 10118

Återställer signalerna Batchsekvens klar/OK/NOK och Sekvensen avbröts.

Namn i SoftPLC: RESET_SEQUENCE_STATUS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ för många NOK – 10013

Nollställ batch efter att ha fått lås; För många NOK

Namn i SoftPLC: RESET_TOO_MANY_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj indata – 10020

Väljer åtdragningsprogram inom källåtdragning/batch inom sekvensen.

Namn i SoftPLC: SELECT_INPUT_VALUE

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 16
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Välj indata och dynamisk batchstorlek – 30007

Det används för att ställa in gruppstorlek för ett specifikt ”identifieringsnummer” i en källåtdragningsuppgift som kör ”Extern batchstyrning”.

Batchstorleken kan sättas till 1-250.

Om batchstorleken sätts till 0 behandlas den som en oändlig batch. Användaren kan inte ångra inställningen för en batch till ett tillstånd där den inte har någon storlek när den väl har angivits.

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 16 | 16
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 16 | 16

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Välj ingång bit 0 – 10016

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_0

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 1 – 10017

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_1

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 2 – 10018

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_2

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 3 – 10019

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_3

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 4 – 10066

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_4

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 5 – 10067

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_5

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 6 – 10068

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_6

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 7 – 10069

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_7

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 8 – 10070

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_8

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 9 – 10071

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_9

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj lossning – 10029

Väljer lossning som standardfriftläge och används i kombination med signalen Starta verktyg – 10028.

Namn i SoftPLC: SELECT_LOOSENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

Relevant information

- Starta verktyg – 10028

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj nästa identifieringsnummer – 10116

Det är möjligt att använda signalen Välj nästa identifieringsnummer när en uppgift i den virtuella stationen är konfigurerad som:

- Batchsekvens

- Källåtdragning

- Källbatch

  - Nummeridentifikations-metod

  - Strängidentifikations-metod

Funktionerna Ta nästa och Ta föregående, som kan konfigureras i ST-väljaren aktiverar insignalerna Välj nästa identifieringsnummer och Välj föregående identifieringsnummer.

## Batchsekvens vald som virtuell stationsuppgift

Om Fri ordnings-omställaren har aktiverats, kan signalen Välj nästa identifieringsnummer välja olika batches inom den valda sekvensen.

Innan du väljer batches är det obligatoriskt att de tilldelats ett identifieringsnummer. Om en batch in har ett tilldelats ett identifieringsnummer kan inte signalen Välj nästa identifieringsnummer välja den, även om Fri ordnings--omställaren är aktiverad.

Det möjliggör loopar genom de batches som har ett konfigurerat identifieringsnummer.
Om identifieringsnumret är ”Inget” är det möjligt att välja den efter att alla batches med konfigurerade identifieringsnummer är klara.

Det är möjligt att göra loopar, men 0 hoppas över. När en batch är klar är den inte längre valbar.

Vid exempelvis batches som tilldelats identifieringsnumren 1,2,4,5 körs signalen i en loop: 1,2,4,5,1,2,4... så länge dessa batches inte är klara.

## Källåtdragning vald som virtuell stationsuppgift

Signalen väljer nästa identifieringsnummer från listan med åtdragningsprogram som specificeras i källåtdragningsuppgiften.
Valet kör från det aktuella valda identifieringsnumret till nästa nummer i ökande ordning.

När det största identifieringsnumret väljs, så väljer denna signal 0: efter 0 väljer signalen nästa identifieringsnummer i ökande ordning.

Om 0 väljs som identifieringsnummer, så låses verktyget.

Om identifieringsnumret har lagts till i källåtdragningslistan men inget program någonsin har tilldelats till den, så hoppas det över medan det gör loopar genom källåtdragningslistan.

Om åtdragningsprogrammet har tilldelats till ett identifieringsnummer och sedan tas bort från listan med åtdragningsprogram, så är det fortfarande möjligt att välja detta identifieringsnummer. I så fall låses verktyget eftersom det inte finns något specifikt åtdragningsprogram.

När Väljarläges-omkopplaren sätts till Bekräfta, måste hylsväljaren anges och konfigureras. Alla åtdragningsprogram kan väljas, men innan de körs måste låste lämplig hylsa lyftas från hylsväljaren.

## Källbatch vald som virtuell stationsuppgift

I Källor > Batchsekvens > Källbatch, när identifikationsmetoden har satts till Nummer, så väljer signalen Välj nästa identifieringsnummer sekvenser från en lista med sekvenser som visas i Källbatch-uppgiften.

Det är möjligt att göra loopar genom 0. Signalen Välj nästa identifieringsnummer väljer endast de identifieringsnummer som tilldelats till sekvenserna.

Om det exempelvis finns 4 sekvenser tillgängliga med identifieringsnumren 1,2,4 och 8, så itererar signalen Välj nästa identifieringsnummer och väljer 1,2,4,8,0,1,2,...

De identifieringsnummer som inte definierats väljs inte.

I Källor > Batchsekvens > Källbatch, när identifikationsmetoden har satts till Sträng, måste sekvensen väljas genom externa källor (som scanner eller Open Protocol). Signalen Välj nästa identifieringsnummer kan välja batches inom den valda sekvensen.

Namn i SoftPLC: SELECT_NEXT_ID_NUMBER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj föregående identifieringsnummer – 10117

Det är möjligt att använda signalen Välj föregående när en uppgift i den virtuella stationen är konfigurerad som:

- Batchsekvens

- Källåtdragning

- Källbatch

  - Nummeridentifikations-metod

  - Strängidentifikations-metod

Funktionerna Ta nästa och Ta föregående, som kan konfigureras i ST-väljaren aktiverar insignalerna Välj nästa identifieringsnummer och Välj föregående identifieringsnummer.

## Batchsekvens vald som virtuell stationsuppgift

Om Fri ordnings-omställaren har aktiverats, kan signalen Välj föregående välja olika batches inom den valda sekvensen.

Innan du väljer batches är det obligatoriskt att de tilldelats ett identifieringsnummer. Om en batch in har ett tilldelats ett identifieringsnummer kan inte signalen Välj föregående välja den, även om Fri ordnings--omställaren är aktiverad.

Det möjliggör loopar genom de batches som har ett konfigurerat identifieringsnummer.
Om identifieringsnumret är ”Inget” är det möjligt att välja den efter att alla batches med konfigurerade identifieringsnummer är klara.

Det är möjligt att göra loopar, men 0 hoppas över. När en batch är klar är den inte längre valbar.

Vid exempelvis batches som tilldelats identifieringsnumren 1,2,4,5 körs signalen i en loop: 5,4,2,1,5,4,2... så länge dessa batches inte är klara.

## Källåtdragning vald som virtuell stationsuppgift

Signalen väljer föregående identifieringsnummer från listan med åtdragningsprogram som specificeras i källåtdragningsuppgiften.
Valet kör från det aktuella valda identifieringsnumret föregående nummer i fallande ordning.

När det minsta identifieringsnumret väljs, så väljer denna signal 0: efter 0 väljer signalen nästa identifieringsnummer i fallande ordning.

Om 0 väljs som identifieringsnummer, så låses verktyget.

Om åtdragningsprogrammet har tilldelats till ett identifieringsnummer och sedan tas bort från listan med åtdragningsprogram, så är det fortfarande möjligt att välja detta identifieringsnummer. I så fall låses verktyget eftersom det inte finns något specifikt åtdragningsprogram.

När Väljarläges-omkopplaren sätts till Bekräfta, måste hylsväljaren anges och konfigureras. Alla åtdragningsprogram kan väljas, men innan de körs måste låste lämplig hylsa lyftas från hylsväljaren.

## Källbatch vald som virtuell stationsuppgift

I Källor > Batchsekvens > Källbatch, när identifikationsmetoden har satts till Nummer, så väljer signalen Välj föregående sekvenser från en lista med sekvenser som visas i Källbatch-uppgiften.

Det är möjligt att göra loopar genom 0. Signalen Välj föregående väljer endast de identifieringsnummer som tilldelats till sekvenserna.

Om det exempelvis finns 4 sekvenser tillgängliga med identifieringsnumren 1,2,4 och 8, så itererar signalen Välj föregående och väljer 8,4,2,1,0,8,4...

De identifieringsnummer som inte definierats väljs inte.

I Källor > Batchsekvens > Källbatch, när identifikationsmetoden har satts till Sträng, måste sekvensen väljas genom externa källor (som scanner eller Open Protocol). Signalen Välj föregående kan välja batches inom den valda sekvensen.

Namn i SoftPLC: SELECT_PREVIOUS_ID_NUMBER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Ställ in bistabilt relä – 10021

Ställer in det bistabila reläets utgång.

Namn i SoftPLC: SET_BISTABLE_RELAY

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Ange moturs riktning - 10132

Ange moturs riktning är en insignal som tvingar SR21/SL-verktyget att köra i moturs riktning.

SR21/SL-verktyget forceras endast till moturs riktning om signalen är inställd på ”hög” efter anslutning till styrenheten.
Den här åtgärden är avgörande även om signalen var inställd på ”hög” innan SR21/SL-verktyget anslöts till styrenheten.

Om verktyget körs medurs ändrar signalen riktning till moturs.
Om verktyget körs moturs ändrar signalen inte riktning.

Ange moturs riktning forcerar insignalen Växla med/moturs vid nästa körning.

Om signalen är inställd på ”låg” växlar verktyget riktning till medurs.

När verktyget är inställt på moturs riktning tänds den orange riktningslampan på verktyget.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Ange nolläge – 10135

För handhållna verktyg används insignalen Ange nolläge för att välja aktuell verktygsposition som utgångsläge. Signalen ignoreras tyst om den skickas under en pågående åtdragning.

För fixturmonterade verktyg används insignalen Ange nolläge för att välja aktuell verktygsposition som utgångsläge. Signalen påverkar alla verktyg i systemet oavsett virtuell station. Signalen ignoreras tyst av fixturmonterade verktyg som ingår i en pågående åtdragning.

Namn i SoftPLC: IN_EXTERNAL_SET_ZERO_POSITION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Hylsväljare externt grönt ljus – 10046

Styr gröna lampor när hylsväljaren är i externt läge (hur flera fysiska enheter mappas till logiska hylsor definieras av hylsväljarens resurskonfiguration).

- Byte0 – logiska hylsor 1-4

- Byte1 – logiska hylsor 5-8

- Byte2 – logiska hylsor 9-12

- Byte3 – logiska hylsor 13-16

- Byte4 – logiska hylsor 17-20

- Byte5 – logiska hylsor 21-24

- Byte6 – logiska hylsor 25-28

- Byte7 – logiska hylsor 29-32

2 bits per hylsa, 00=av, 01=blinkar, 10=fast sken

Namn i SoftPLC: SOCKET_SEL_EXT_GREEN_LIGHT

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | uint64 | 1 | 64
SocketLedControlTwoDevices | Tillstånd | uint64 | 1 | 64

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Hylsväljare externt rött ljus – 10047

Styr röda lampor när hylsväljaren är i externt läge (hur flera fysiska enheter mappas till logiska hylsor definieras av hylsväljarens resurskonfiguration).

- Byte0 – logiska hylsor 1-4

- Byte1 – logiska hylsor 5-8

- Byte2 – logiska hylsor 9-12

- Byte3 – logiska hylsor 13-16

- Byte4 – logiska hylsor 17-20

- Byte5 – logiska hylsor 21-24

- Byte6 – logiska hylsor 25-28

- Byte7 – logiska hylsor 29-32

2 bits per hylsa, 00=av, 01=blinkar, 10=fast sken

Namn i SoftPLC: SOCKET_SEL_EXT_RED_LIGHT

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | uint64 | 1 | 64
SocketLedControlTwoDevices | Tillstånd | uint64 | 1 | 64

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Starta lossning – 10011

Aktiv signal påbörjar lossning. När digital ingång blir inaktiv måste lossningen stoppas.

Namn i SoftPLC: START_LOOSENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Starta åtdragning – 10010

Aktiv signal påbörjar åtdragning. När ingång blir inaktiv måste åtdragningen stoppas.

Namn i SoftPLC: START_TIGHTENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Starta åtdragning, puls – 10024

Åtdragningen startar på signal. Kör tills åtdragningen är klar, eller tills 30 sekunders timeout i åtdragningsprogrammet inträffar.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_START_PULSE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Starta verktyg – 10028

Aktiv signal som startar verktyget (åtdragning är standard operationsläge). Så snart signalen blir inaktiv måste verktyget stoppas. Används i kombination med signalen Välj lossning – 10029.

Namn i SoftPLC: START_DRIVE_CONTINIOUS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Stopp (puls) - 10129

Om den här signalen genereras kommer all pågående åtdragning eller lossning att stoppas. Används i kombination med 10024 eller 10072.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_STOP_PULSE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Till SoftPLC – 10065

Namn i SoftPLC: TO_PLC

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | enhet8 rad | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Växla medurs/moturs - 10130

Växla medurs/moturs är en insignal som växlar riktning för SR21/SL-verktyget.
Om verktyget körs medurs växlar signalen riktning till moturs.
Om verktyget körs moturs växlar signalen riktning till medurs.

Växla medurs/moturs har prioritet över insignalen Växla med/moturs vid nästa körning.

När verktyget växlar till moturs riktning tänds den orange riktningslampan på verktyget.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Växla med/moturs vid nästa körning - 10131

Växla med/moturs vid nästa körning är en insignal som växlar riktning för SR21/SL-verktyget vid nästa åtdragning/lossning.
Om verktyget körs medurs växlar signalen riktning till moturs.
Om verktyget körs moturs växlar signalen riktning till medurs.

När nästa åtdragning/lossning är slutförd växlar verktyget tillbaka till den riktning som var aktiv innan signalen skickades.

När verktyget växlar till moturs riktning för nästa åtdragning/lossning blinkar den orange riktningslampan på verktyget.

Du kan bara utlösa signalen Växla med/moturs vid nästa körning en gång.

När signalen växlar verktygsriktning kommer alla andra uppdateringar av signalen att ignoreras.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Växlar mellan maskinens kapacitetsläge – 10152

Växlar mellan maskinens kapacitetstestläge.

Namn i SoftPLC: MACHINE_CAPABILITY_TEST_MODE_TOGGLE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Intern I/O: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Användardisplay: FALSKT

- Mjuk väljare: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

- Verktygslysdiod: FALSKT

- Verktygssummer: FALSKT

- Verktygsring: SANT

- Fältbuss: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- Manuellt läge: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Verktygsvibrator: FALSKT

- Automatiseringsregler: FALSKT

# Lås upp verktyget när det är klart – 10051

Låser upp ett verktyg som är låst av parametern ”Lås verktyget när det är klart”.

Namn i SoftPLC: UNLOCK_TOOL_ON_COMPLETE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Lås upp verktyget när det är klart – 10059

Namn i SoftPLC: UNLOCK_TOOL_ON_DISABLE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Utsignaler

Omvandlare
Signaltyp
Värdetyp
Storlek min [bit]
Storlek max [bit]
Enheter
Sök

# Aktiv identifieringssträng – 186

Anges när en identifieringssträng har mottagits och accepterats av arbetsuppgiften; det är nödvändigt att jämna sekvenser eller åtdragningsprogram är igång.
Om en källbatchsträng körs, så anges den när alla avläsningar har mottagits och en sekvens har valts. I så fall innefattar den sammankopplade strängar bestående av sparade positioner.
För övriga arbetsuppgifter innefattar den ”VIN”-nummer.

Namn i SoftPLC: ACTIVE_IDENTIFIER_STRING

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Aktiv identifieringssträng 1 – 188

Signal motsvarande den första konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 1 skickas så fort en avläsningssekvens är klar och en sekvens har valts, så identifikationsdelarna är aktiva
Strängarna filtreras med sparad position.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_1

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Aktiv identifieringssträng 2 – 189

Signal motsvarande den andra konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 2 skickas så fort en avläsningssekvens är klar och en sekvens har valts, så identifikationsdelarna är aktiva
Strängarna filtreras med sparad position.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_2

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Aktiv identifieringssträng 3 – 190

Signal motsvarande den tredje konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 3 skickas så fort en avläsningssekvens är klar och en sekvens har valts, så identifikationsdelarna är aktiva
Strängarna filtreras med sparad position.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_3

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Aktiv identifieringssträng 4 – 191

Signal motsvarande den fjärde konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 4 skickas så fort en avläsningssekvens är klar och en sekvens har valts, så identifikationsdelarna är aktiva
Strängarna filtreras med sparad position.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_4

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Batch avslutad – 30

Batch Completed är en utsignal som utlöses när batchen är klar.
Statusen för batchresultatet (OK eller NOK) har ingen effekt på signalen Batch Completed (batch slutförd).

Namn i SoftPLC: BATCH_COMPLETED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batch avslutad NOK – 37

Batch avslutad med status NOK.

Namn i SoftPLC: BATCH_COMPLETED_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batch avslutad OK – 36

Batch avslutad med status OK.

Namn i SoftPLC: BATCH_COMPLETED_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchantal – 31

Batch Count (Batchräkning) är en utsignal som visar det aktuella antalet åtdragningar i batchen.

Namn i SoftPLC: BATCH_COUNT

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Batch körs – 32

Anger att en batch i en batchsekvens körs.

Namn i SoftPLC: BATCH_RUNNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchsekvens avslutad NOK – 46

Batchsekvens avslutad med status NOK.

Namn i SoftPLC: BATCH_SEQUENCE_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchsekvens avslutad OK – 45

Batchsekvens avslutad med status OK.

Namn i SoftPLC: BATCH_SEQUENCE_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchsekvens klar – 48

Indikerar att en batchsekvens är avslutad, både om batchsekvensen avslutats som OK och som NOK.

Namn i SoftPLC: BATCH_SEQUENCE_COMPLETED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Händelse | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Händelse | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchsekvens körs – 47

Indikerar om batchsekvensen körs eller inte.

Namn i SoftPLC: BATCHSEQUENCE_RUNNING

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Bistabilt relä – 40

Bistabilt relä är en signal som kontrolleras av insignalerna ”Ställ in bistabilt relä” och ”Nollställ bistabilt relä” .
Efter att ha tagit emot insignalen ”Ställ in bistabilt relä” sätts den bistabila reläsignalen till Sant.
Efter att ha tagit emot insignalen ”Nollställ bistabilt relä” sätts den bistabila reläsignalen till Falskt.

Om ”Ställ in bistabilt relä” eller ”Nollställ bistabilt relä” blir låg, så behåller det bistabila reläet sitt tillstånd.
Tillståndet för det bistabila reläet ändras när ”Ställ in bistabilt relä” eller ”Nollställ bistabilt relä” blir hög.

Efter att ha startat om styrenheten sätts det bistabila reläet till Falskt som standard.

Namn i SoftPLC: BISTABLE_RELAY

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Kalibreringslarm – 138

Kalibreringslarmet från Konfigurering av verktygsunderhåll Ger en påminnelse om när det är dags att kalibrera verktyget.

Namn i SoftPLC: CALIBRATION_ALARM

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Konfigurationsversion – 88

Namn i SoftPLC: CONFIGURATION_VERSION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 32

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Bekräfta lossning - 206

Indikerar om lossning har valts och kan startas. Dvs. ett synkroniserat lossningsläge eller lossningsprogram existerar och har valts.

Namn i SoftPLC: CONFIRM_LOOSENING

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Styrenhet påslagen – 42

Ställ in på sann vid start av IO-utbyte

Namn i SoftPLC: IO_ON

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batch som körs för närvarande – 180

Current Running Batch är en utdatasignal som visar index för aktuell pågående batch i en sekvens.
Om hylsväljaren används visar den ”Noll” om ingen hylsa, mer än en hylsa, eller fel hylsa har valts.
Vid användning av batchläge och en batch körs visas ”1” för konfigurationer med Source Tightening.

Namn i SoftPLC: CURRENT_RUNNING_BATCH_IX

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Riktningsomkopplare moturs – 13

Riktningsomkopplaren på verktyget vrids moturs.

Namn i SoftPLC: DIRECTION_SWITCH_CCW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Riktningsomkopplare medurs – 12

Riktningsomkopplaren på verktyget vrids medurs.

Namn i SoftPLC: DIRECTION_SWITCH_CW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Nödstopp – 20036

Namn i SoftPLC: EMERGENCY_STOP

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Händelsekod – 30001

Vidaresända en händelse när den utlöses. Tillfälligt, på under två arbetscykeltider.

Namn i SoftPLC: EVENT_CODE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Händelsekodens allvarlighetsgrad – 30003

Händelsekodens allvarlighetsgrad är en utsignal som aktiveras när den utlösta händelsens allvarlighetsgrad är fel eller varning.

Namn i SoftPLC: EVENT_CODE_SEVERITY

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Händelse föreligger – 161

Indikerar om en händelse utlösts. Den utlöses bara på tillbehör om händelsen kräver BEKR.

Namn i SoftPLC: EVENT_PRESENT

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Fältbuss frånkopplad – 96

Namn i SoftPLC: FIELDBUS_DISCONNECTED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Slutvinkel – 8

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Flyttal | 0 | 0

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Slutvinkel – 31003

Faktiskt uppmätt vinkelvärde i slutet av åtdragningscykeln.

Namn i SoftPLC: FINAL_ANGLE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 16 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Slutvinkelstatus – 31006

Signalen visar status för slutlig vinkel, som kan vara:

- OK - om den uppmätta vinkeln är inom de gränsvärden som konfigurerades i åtdragningsprogrammet.

- HÖG - om den uppmätta vinkeln överstiger det höga gränsvärde som konfigurerades i åtdragningsprogrammet.

- LÅG - om den uppmätta vinkeln är mindre än det låga gränsvärdet som konfigurerades i åtdragningsprogrammet.

Värdet på Slutlig vinkelstatus varierar beroende på fältbussignalens konfiguration.
Om användaren väljer signalkonverteraren visar signalen något av följande värden:

- O - Slutlig vinkelstatus OK.

- H - Slutlig vinkelstatus hög.

- L - Slutlig vinkelstatus Låg.

Om inget filter har använts visar signalen något av följande värden:

- 1 - Slutlig vinkelstatus OK.

- 2 - Slutlig vinkelstatus Hög.

- 3 - Slutlig vinkelstatus Låg.

Namn i SoftPLC: FINAL_ANGLE_STATUS

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 2 | 8
StatusSomTeck | Tillstånd | Heltal | 2 | 8

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Slutlig uppmätt ström – 31017

Ström vid mätsteget för slutvinkel och slutmoment. Ställs in när ett resultat finns tillgängligt

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Händelse | Heltal | 32 | 32
FastKommaTillDecimal | Händelse | Heltal | 32 | 32

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Slutligt målvarvtal – 31020

Målhastigheten för det sista steget i åtdragningsprogrammet.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 16 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Slutligt målmoment – 31015

Erhåller målmomentet för åtdragningsprogrammet för en utförd åtdragning. Värdet kopieras från programmet för åtdragningsresultatet och publiceras efter åtdragningen.

Flerstegsprogrammen hämtar målmomentet från det senaste åtdragningssteget i åtdragningsprogrammet definierat som stegkategori ”Slutligt”.

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Händelse | Heltal | 32 | 32
FastKommaTillDecimal | Händelse | Heltal | 32 | 32

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Slutmoment – 5

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Flyttal | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Slutmoment – 31002

Faktiskt uppmätt momentvärde i slutet av åtdragningscykeln.

Namn i SoftPLC: FINAL_TORQUE

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 32 | 32
FastKommaTillDecimal | Tillstånd | Heltal | 32 | 32

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Slutvinkelstatus – 31009

Signalen visar status för slutmoment, som kan vara:

- OK - om det uppmätta åtdragningsmomentet är inom de gränsvärden som konfigurerades i åtdragningsprogrammet.

- HÖG - om det uppmätta momentet överstiger det höga gränsvärde som konfigurerades i åtdragningsprogrammet.

- LÅG - om den uppmätta momentet är mindre än det låga gränsvärdet som konfigurerades i åtdragningsprogrammet.

Värdet på Slutlig momentstatus varierar beroende på fältbussignalens konfiguration.
Om användaren väljer signalkonverteraren visar signalen något av följande värden:

- O - Slutlig momentstatus OK.

- H - Slutlig momentstatus hög.

- L - Slutlig momentstatus Låg.

Om inget filter har använts visar signalen något av följande värden:

- 1 - Slutlig momentstatus OK.

- 2 - Slutlig momentstatus Hög.

- 3 - Slutlig momentstatus Låg.

Namn i SoftPLC: FINAL_TORQUE_STATUS

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 2 | 8
StatusSomTeck | Tillstånd | Heltal | 2 | 8

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Första målmoment – 31019

Hämtar det första målmomentet efter en avslutad åtdragning.

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Händelse | Heltal | 32 | 32
FastKommaTillDecimal | Händelse | Heltal | 32 | 32

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Från SoftPLC – 10064

Allokerade bytes för dataöverföring från PLC till tillbehör.

Namn i SoftPLC: FROM_PLC

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | enhet8 rad | 8 | 8

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Stor vinkel – 10

Vinkelresultatet är för högt.

Namn i SoftPLC: HIGH_ANGLE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Högt moment – 7

Momentresultatet är högre än högsta momentgränsen.

Namn i SoftPLC: HIGH_TORQUE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Identifierare mottagen – 100

Namn i SoftPLC: IDENTIFIER_RECEIVED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Senast mottagna identifieringssträng – 187

Sätts direkt när en identifiering har mottagits i arbetsuppgiften.
Vid källbatchsträng sätts den vid varje avläsning o avläsningsprocessen, så den ändras för varje avläsning och skickas även om den inte har en överensstämmande längd.
Strängen som anges är i råformat och inte bara ”sparade positioner” i strängen.
För övriga arbetsuppgifter är denna signal lik signalen Aktiv identifieringssträng.

Namn i SoftPLC: LAST_RECEIVED_ID_STRING

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

Relevant information

- Aktiv identifieringssträng – 186

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Anslutning till licensserver förlorad – 134

Anger att anslutningen till Atlas Copcos licensserver har förlorats eller att synkroniseringen misslyckats. Signalen försvinner när synkroniseringen av licenshanteraren har genomförts

Namn i SoftPLC: LICENSE_SERVER_CONN_LOST

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning inaktiverad – 184

Lossning inaktiverad är en utsignal som aktiveras när lossningen är externt låst av någon av följande signaler:

- 20003 – Lås lossning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20021 – Fältbuss lås lossning

- 20041 – Soft PLC lås lossning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: LOOSENING_DISABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning aktiverad – 185

Lossning aktiverad är en utsignal som aktiveras när lossningen inte är externt låst av någon av följande signaler:

- 20003 – Lås lossning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20021 – Fältbuss lås lossning

- 20041 – Soft PLC lås lossning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: LOOSENING_ENABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning är låst – 28

Lossningen är inaktiverad.

Namn i SoftPLC: LOOSENING_IS_LOCKED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning NOK – 74

NOK-lossning skedde.

Namn i SoftPLC: LOOSENING_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning OK – 70

OK-lossning skedde.

Namn i SoftPLC: LOOSENING_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Låg vinkel – 9

Vinkelresultatet är lägre än lägsta vinkelgränsen.

Namn i SoftPLC: LOW_ANGLE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lågt moment – 6

Momentresultatet är lägre än minsta momentgränsen.

Namn i SoftPLC: LOW_TORQUE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Manuellt läge – 101

Anger på någon stöttat och konfigurerat tillbehör den virtuella stationen för manuellt läge.

Namn i SoftPLC: MANUAL_MODE

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Max NOK efter varandra har nåtts – 35

Anger Max koherent NOK åtdragningsräknare är uppnådd.

Namn i SoftPLC: MAX_COHERENT_NOK_REACHED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Open-end i öppet läge – 89

Open-end i öppet läge.

Namn i SoftPLC: OPEN_END_IN_OPEN_POSITION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Öppet protokoll frånkopplat – 95

Om Öppet protokoll är satt till av i den virtuella stationen, så sätts signalen ”Öppet protokoll frånkopplat” till Falskt.
Om Öppet protokoll är satt till på i den virtuella stationen, så sätts signalen ”Öppet protokoll frånkopplat” till Sant.
När minst en klient (flera Öppet protokoll-klienter kan ansluta till samma virtuella station) är anslutna, så sätts signalen ”Öppet protokoll frånkopplat” till Falskt.

Namn i SoftPLC: OPEN_PROTOCOL_DISCONNECTED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Genompasseringidentifikation – 104

Utgångssignal för att skicka en läst sträng från en streckkodsläsare till en extern enhet.

Namn i SoftPLC: BARCODE_ID_PASSTHROUGH

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Sträng | 8 | 800

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Programslut – 168

Denna signal anger momentnivån när åtdragningscykeln är klar. En timer – programsluts-timeout – startar när momentet faller under denna nivå. Åtdragningen är avslutad när momentet har fallit under nivån för Programslutsmomentet och hållit sig där tills programsluts-timeout har nåtts.

Namn i SoftPLC: PROGRAM_END

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Programstart – 132

Definierar startnivån för en åtdragningscykel.

Namn i SoftPLC: PROGRAM_START

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Pulsverktygslarm oljenivå tom – 167

Oljenivåövervakningen som konfigureras i verktygsunderhåll, utgör en mekanism för att påminna användarna när det är dags att fylla på olja i pulsverktyget. Signalen skickar inget meddelande till användaren när tryckreglaget trycks in.
Signalen försvinner när verktyget kopplas ur; sedan skickas den igen från verktyget om tillståndet kvarstår nästa gång verktyget ansluts.

Namn i SoftPLC: TOOL_OIL_LEVEL_EMPTY

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# PVT-kompensationsvärde – 31029

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Händelse | Heltal | 32 | 32
FastKommaTillDecimal | Händelse | Heltal | 32 | 32

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Läsresultatkö spolad – 30006

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Redo att starta – 29

Om ett verktyg är anslutet till den virtuella stationen, det inte finns några aktiva åtdragningslås, nödstoppet inte är aktiverat och ett giltigt åtdragningsprogram är valt, så indikerar denna signal att det är möjligt att påbörja en åtdragning.

Namn i SoftPLC: READY_TO_START

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Mottagen identifiering 1 – 192

Signal motsvarande den första konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 1 skickas i den ordning strängarna/identifieringarna mottas av systemet så fort en sträng har mottagits. Om de körs i en tvungen avläsning så är de i den konfigurerade ordningen, men om de körs i en avläsning i fri ordning, så kan det hända att 1 inte motsvarar den första konfigureringssträngen, utan den första mottagna strängen.
Strängarna är den råa mottagna strängen och har inte ”sparad position” tillämpad.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_1

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Mottagen identifiering 2 – 193

Signal motsvarande den andra konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 2 skickas i den ordning strängarna/identifieringarna mottas av systemet så fort en sträng har mottagits. Om de körs i en tvungen avläsning så är de i den konfigurerade ordningen, men om de körs i en avläsning i fri ordning, så kan det hända att 2 inte motsvarar den andra konfigureringssträngen, utan den andra mottagna strängen.
Strängarna är den råa mottagna strängen och har inte ”sparad position” tillämpad.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_2

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Mottagen identifiering 3 – 194

Signal motsvarande den tredje konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 3 skickas i den ordning strängarna/identifieringarna mottas av systemet så fort en sträng har mottagits. Om de körs i en tvungen avläsning så är de i den konfigurerade ordningen, men om de körs i en avläsning i fri ordning, så kan det hända att 3 inte motsvarar den tredje konfigureringssträngen, utan den tredje mottagna strängen.
Strängarna är den råa mottagna strängen och har inte ”sparad position” tillämpad.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_3

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Mottagen identifiering 4 – 195

Signal motsvarande den fjärde konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 4 skickas i den ordning strängarna/identifieringarna mottas av systemet så fort en sträng har mottagits. Om de körs i en tvungen avläsning så är de i den konfigurerade ordningen, men om de körs i en avläsning i fri ordning, så kan det hända att 4 inte motsvarar den fjärde konfigureringssträngen, utan den fjärde mottagna strängen.
Strängarna är den råa mottagna strängen och har inte ”sparad position” tillämpad.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_4

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Omdragning – 31014

Namn i SoftPLC: FIELDBUS_TIGHTENING_REHIT

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Återstående batch – 33

Återstående åtdragningar i en batch. Kan endast visas i en display.

Namn i SoftPLC: REMAINING_BATCH

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Nergängningsvinkel – 31038

Värdet på nergängningsvinkeln.

Namn i SoftPLC: RUNDOWN_ANGLE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 16 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Nergängningsvinkel hög – 165

Denna signal är aktiv om nergängningsvinkeln på programnivån är högre än den angivna.

Namn i SoftPLC: RUNDOWN_ANGLE_HIGH

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Nergängningsvinkel låg – 166

Denna signal är aktiv om nergängningsvinkeln på programnivån är lägre än den angivna.

Namn i SoftPLC: RUNDOWN_ANGLE_LOW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Välj identifieringsnummer – 213

Identifieringsnummer för ett valt åtdragningsprogram; 0 om inget identifieringsnummer har valts.

Namn i SoftPLC: SELECTED_IDENTIFIER_NUMBER

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 16
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 16

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare. Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Välj sekvensbit 0 – 139

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_0

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 1 – 140

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_1

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 2 – 141

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_2

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 3 – 142

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_3

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 4 – 143

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_4

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 5 – 144

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_5

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 6 – 145

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_6

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 7 – 146

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_7

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 8 – 147

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_8

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 9 – 163

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_9

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Valt sekvens-Id – 84

Visar indexet för den valda batchsekvensen.

Namn i SoftPLC: SELECTED_BATCH_SEQUENCE_ID

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 16
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 16

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Valt åtdragningsprogram – 69

Verkligt ID för ett valt åtdragningsprogram; 0 om inget åtdragningsprogram valts.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PSET_ID

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 16
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 16

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Valt åtdragningsprogram bit 0 – 148

Bitmönster som visar valt åtdragningsprogram.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_0

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Valt åtdragningsprogram bit 1 – 149

Bitmönster som visar valt åtdragningsprogram.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_1

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Valt åtdragningsprogram bit 2 – 150

Bitmönster som visar valt åtdragningsprogram.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_2

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Valt åtdragningsprogram bit 3 – 151

Bitmönster som visar valt åtdragningsprogram.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_3

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Valt åtdragningsprogram bit 4 – 152

Bitmönster som visar valt åtdragningsprogram.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_4

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Valt åtdragningsprogram bit 5 – 153

Bitmönster som visar valt åtdragningsprogram.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_5

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Valt åtdragningsprogram bit 6 – 154

Bitmönster som visar valt åtdragningsprogram.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_6

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Valt åtdragningsprogram bit 7 – 155

Bitmönster som visar valt åtdragningsprogram.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_7

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Valt åtdragningsprogram bit 8 – 156

Bitmönster som visar valt åtdragningsprogram.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_8

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Valt åtdragningsprogram bit 9 – 157

Bitmönster som visar valt åtdragningsprogram.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_9

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Sekvens avbruten – 160

Utsignal som indikerar att sekvensen avbrutits.

Namn i SoftPLC: SEQUENCE_ABORTED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Serviceindikatorlarm – 137

Servicelarm konfigurerat i verktygsunderhåll, som utgör en mekanism för att påminna användarna när det är dags att serva verktyget.

Namn i SoftPLC: SERVICE_INDICATOR_ALARM

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Storlek på sekvens – 181

Visar storleken på den sekvens som körs närvarande. Sätts endast när en sekvens laddas och inte återställs när sekvensen är klar.

Namn i SoftPLC: SIZE_OF_RUNNING_SEQUENCE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Hylsväljare, frånkopplat lås – 20039

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Mjukvara, större version – 86

Namn i SoftPLC: SOFTWARE_MAJOR_VERSION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 32

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Mjukvara, mindre version – 87

Namn i SoftPLC: SOFTWARE_MINOR_VERSION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 32

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Mjukvara, version – 85

Version av programvaran som körs.

Namn i SoftPLC: SOFTWARE_RELEASE_VERSION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 32

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Startslutvinkel – 31016

Startslutvinkelmoment-värdet visas om det är tillgängligt. Ställs in när ett resultat finns tillgängligt

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 32 | 32
FastKommaTillDecimal | Tillstånd | Heltal | 32 | 32

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Station redo – 71

Indikerar när den virtuella stationen är redo.

Namn i SoftPLC: STATION_READY

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Målmoment - 30100

Signal som visar målmomentet för en utförd åtdragning.

Ange stegkategori för sista steg till Slutligt. ST-väljaren visar endast Målmoment om det sista steget har ett inställt målmoment.

Namn i SoftPLC: STSELECTOR_TARGET_TORQUE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Målmoment/Slutmoment - 30101

Signal som visar målmoment/slutmoment växelvis.

Mål-/slutmoment är mellan målmomentet och slutmoment om ett valt åtdragningsprogram uppdateras eller ett nytt åtdragningsprogram väljs.

Ange stegkategori för sista steg till Slutligt. ST-väljaren visar endast Målmoment om det sista steget har ett inställt målmoment.

Namn i SoftPLC: STSELECTOR_TARGET_FINAL_TORQUE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Gängriktning moturs – 26

Det valda åtdragningsprogrammet har moturs valt som gängriktning.

Namn i SoftPLC: THREAD_DIRECTION_CCW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragningsdatum - 31030

Åtdragningsdatum i formatet ÅÅÅÅ:MM:DD.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_DATE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Sträng | 80 | 80

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragningsdatum dag– 31032

Dag i månaden då åtdragningen utfördes.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_DATE_DAY

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 8 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragningsdatum månad – 31033

Månaden då åtdragningen utfördes.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_DATE_MONTH

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 8 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragningsdatum år – 31034

Året då åtdragningen utfördes.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_DATE_YEAR

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 16 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragning inaktiverad – 182

Åtdragning inaktiverad är en utsignal som aktiveras när åtdragningen är externt inaktiverad av någon av följande signaler:

- 20002 – Lås åtdragning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20020 – Fältbuss lås åtdragning

- 20040 – Soft PLC lås åtdragning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_DISABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragning klar – 31010

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_DONE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragning aktiverad – 183

Åtdragning aktiverad är en utsignal som aktiveras när åtdragningen är inte externt inaktiverad av någon av följande signaler:

- 20002 – Lås åtdragning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20020 – Fältbuss lås åtdragning

- 20040 – Soft PLC lås åtdragning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_ENABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragningen är låst – 27

Åtdragningen är inaktiverad; det är inte möjligt att göra någon åtdragning.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_IS_LOCKED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragning NOK – 4

Minst ett resultat i åtdragningen ligger utanför de angivna gränserna.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragning OK – 3

Resultatet av åtdragningen ligger inom de angivna gränserna.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragningsprogram maxvinkel – 31004

Namn i SoftPLC: MAX_ANGLE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 16 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragningsprogram maxmoment – 31007

Namn i SoftPLC: MAX_TORQUE

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 32 | 32
FastKommaTillDecimal | Tillstånd | Heltal | 32 | 32

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragningsprogram minvinkel – 31005

Namn i SoftPLC: MIN_ANGLE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 16 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragningsprogram minmoment – 31008

Namn i SoftPLC: MIN_TORQUE

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 32 | 32
FastKommaTillDecimal | Tillstånd | Heltal | 32 | 32

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragningstid – 31031

Åtdragningstid i formatet hh:mm:ss

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_TIME

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Sträng | 64 | 64

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragningstid hög – 135

Indikerar om åtdragningar fått resultatet NOK till följd av att utförandetiden överskred den maximalt tillåtna.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragningstid timme – 31035

Timmen då åtdragningen utfördes.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_TIME_HOUR

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 8 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragningstid låg – 136

Indikerar om åtdragningar fått resultatet NOK till följd av att utförandetiden var mindre än den minimalt tillåtna.

Signalen Åtdragningstid låg fungerar endast för åtdragningsprogram.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragningstid minut – 31037

Minuten då åtdragningen utfördes.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_TIME_MINUTES

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 8 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragningstid sekund – 31036

Sekunden då åtdragningen utfördes.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_TIME_SEC

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 8 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Verktygsbatteriet lågt – 90

Namn i SoftPLC: TOOL_BATTERY_LOW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg anslutet – 73

Anger huruvida ett verktyg är anslutet och konfigurerat till en virtuell.

Namn i SoftPLC: TOOL_CONNECTED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg inaktiverat – 158

Verktyg inaktiverat är en utsignal som aktiveras när verktyget är externt inaktiverat av någon av följande signaler:

- 20002 – Lås åtdragning

- 20003 – Lås lossning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20020 – Fältbuss lås åtdragning

- 20021 – Fältbuss lås lossning

- 20040 – Soft PLC lås åtdragning

- 20041 – Soft PLC lås lossning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: TOOL_DISABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg aktiverat – 159

Verktyg aktiverat är en utsignal som aktiveras när verktyget inte är externt inaktiverat av någon av följande signaler:

- 20002 – Lås åtdragning

- 20003 – Lås lossning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20020 – Fältbuss lås åtdragning

- 20021 – Fältbuss lås lossning

- 20040 – Soft PLC lås åtdragning

- 20041 – Soft PLC lås lossning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: TOOL_ENABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktygets funktionsknapp intryckt – 179

Utsignal som spårar funktionsknappens tillstånd. Signalen avges när funktionsknappen trycks in och försvinner när funktionsknappen släpps. Ej för kritisk användning vid batteridrivna verktyg.

Namn i SoftPLC: FUNCTION_BUTTON_PRESSED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Verktygshälsa OK – 103

Verktygshälsa OK är hög när det inte förekommer något verktygsfel, medan Verktygshälsa OK är låg när något av följande verktygsfel förekommer:

- Verktyget överhettat

- Verktyget behöver motorkalibrering

- Open-end ej justerad

- Fil för verktygsparameter stöds inte

- Verktygsbatteriet tomt

- Övervakning av verktygstrycke misslyckades

- Verktygskabel stöds inte

- Verktygsminnesfel

- Verktygets minne är skadat

- Verktygets serviceintervall har upphört att gälla

- Verktygsprogramversion passar inte ihop

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg LED Mirror Grön - 98

Signal som visar verktygets gröna LED-status på ett tillbehör.

Signalen Verktyg LED Mirror Grön är inställd på Sann, om verkygets lysdiod är PÅ/blinkar.
Signalen Verktyg LED Mirror Grön är inställd på Falsk, om verkygets lysdiod är AV.

Namn i SoftPLC: TOOL_RESULT_LED_GREEN

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg LED Mirror Röd - 97

Signal som visar verktygets röda LED-status på ett tillbehör.

Signalen Verktyg LED Mirror Röd är inställd på Sann, om verkygets lysdiod är PÅ/blinkar.
Signalen Verktyg LED Mirror Röd är inställd på Falsk, om verkygets lysdiod är AV.

Namn i SoftPLC: TOOL_RESULT_LED_RED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg LED Mirror Gul - 99

Signal som visar verktygets gula LED-status på ett tillbehör.

Signalen Verktyg LED Mirror Gul är inställd på Sann, om verkygets lysdiod är PÅ/blinkar.
Signalen Verktyg LED Mirror Gul är inställd på Falsk, om verkygets lysdiod är AV.

Namn i SoftPLC: TOOL_RESULT_LED_YELLOW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg lossar – 22

Anger att verktyget lossar.

Namn i SoftPLC: TOOL_LOOSENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktygsrotation moturs – 25

Verktygsrotationsriktning är moturs för vänstergängade skruvar.

Namn i SoftPLC: TOOL_ROTATION_CCW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktygsrotation medurs – 24

Verktygsrotationsriktning är medurs för högergängade skruvar.

Namn i SoftPLC: TOOL_ROTATION_CW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg körs – 23

Anger att verktyget roterar (med- [CW] eller moturs [CCW]).

Namn i SoftPLC: TOOL_RUNNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktygets serienummer – 31021

Heltalsdel av verktygets serienummer.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 32 | 32

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Verktygstagg, identifierare – 94

Namn i SoftPLC: TOOLTAG_IDENTIFIER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Sträng | 8 | 800

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Verktyg drar åt – 21

Anger att verktyget drar åt.

Namn i SoftPLC: TOOL_TIGHTENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg i nolläge - 210

Utsignalen Verktyg i nolläge finns bara för handhållna verktyg.

Utsignalen Verktyg i nolläge definierar om verktyget är i hemmaläget – till exempel vid slutet av ett lägessteg i fram- eller backriktningen.
Signalen uppdateras inte i realtid, så om verktyget av någon anledning flyttas ur läge kommer signalen inte att fungera.

Namn i SoftPLC: TOOLS_IN_ZERO_POSITION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Anslutning till ToolsNet förlorad - 133

Indikerar om anslutningen mellan ToolsNet och styrenheten har avbrutits eller arbetar som förväntat.

Namn i SoftPLC: TOOLSNET_CONNECTION_LOST

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Anslutning till ToolsTalk förlorad - 208

Indikerar om anslutningen mellan ToolsTalk och styrenheten har avbrutits eller arbetar som förväntat.

Namn i SoftPLC: FÖLORAD_ANSLUTNING_TILL_TOOLSTALK

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Totalt antal åtdragningar – 31018

Totalt antal åtdragningar som utförs av verktyget under hela livstiden.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 8 | 32

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Sekvensräkning totalt kvar - 205

Mängden återstående åtdragningar som ska slutföras i en batchsekvens.

Namn i SoftPLC: TOTAL_REMAINING_SEQ_COUNT

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Sekvensräkning totalt - 204

Antalet slutförda åtdragningar i en batchsekvens.

Namn i SoftPLC: TOTAL_SEQ_COUNTER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Sekvensstorlek totalt - 203

Totalt mängd åtdragningar som ska slutföras i en batchsekvens.

Namn i SoftPLC: TOTAL_SEQ_SIZE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

# Trycke intryckt – 11

Anger att verktygets tryckreglage har tryckts in.

Namn i SoftPLC: TRIGGER_PRESSED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Namn på virtuell station – 105

Ger det namnet på den virtuella stationen.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Sträng | 8 | 800

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# In-/utgångssignaler

Omvandlare
Signaltyp
Värdetyp
Storlek min [bit]
Storlek max [bit]
Enheter
Sök

# Rensa resultat – 39

Rensar status av andra signaler som är inställda till nästa åtdragning.

Namn i SoftPLC: CLEAR_RESULTS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Inaktivera kommandon om öppet protokoll – 10060

Inaktiverar möjligheten att skicka kommandon över öppet protokoll till den virtuella stationen.

Namn i SoftPLC: DISABLE_OPEN_PRTCOL_CMDS

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern identifierare – 10045

Strängen som skickas i Extern identifierare ingår i resultaten som VIN-nummer. Det är möjligt att ange upp till 2 identifierare som ska skickas från fältbussen för att välja uppgift.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_IDENTIFIER

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Extern övervakning 1 – 10035

Extern övervakning 1 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_1

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 2 – 10036

Extern övervakning 2 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_2

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 3 – 10037

Extern övervakning 3 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_3

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 4 – 10038

Extern övervakning 4 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_4

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 5 – 10039

Extern övervakning 5 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_5

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 6 – 10040

Extern övervakning 6 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_6

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 7 – 10041

Extern övervakning 7 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_7

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 8 – 10042

Extern övervakning 8 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_8

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Fältbuss, håll levande – 30002

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Blinkning Grön LED på verktyg (externt protokoll) - 10058

Namn i SoftPLC: FLASH_TOOL_GREEN_LED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 1 - 50

In-/utgång 1 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_1

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 2 - 51

In-/utgång 2 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_2

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 3 - 52

In-/utgång 3 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_3

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 4 - 53

In-/utgång 4 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_4

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 5 - 54

In-/utgång 5 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_5

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 6 - 55

In-/utgång 6 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_6

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 7 - 56

In-/utgång 7 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_7

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 8 - 57

In-/utgång 8 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_8

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 9 - 58

In-/utgång 9 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_9

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 10 - 59

In-/utgång 10 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_10

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 1 – 169

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_1

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 2 – 170

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_2

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 3 – 171

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_3

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 4 – 172

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_4

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 5 – 173

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_5

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 6 – 174

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_6

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 7 – 175

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_7

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 8 – 176

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_8

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 9 – 177

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_9

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 10 – 178

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_10

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Maskinens kapacitetstestläge aktivt – 10148

Maskinens kapacitetstestläge aktivt.

Namn i SoftPLC: MACHINE_CAPABILITY_TEST_MODE_ACTIVE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Intern I/O: SANT

- Ljusfyr: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Användardisplay: FALSKT

- Mjuk väljare: FALSKT

- I/O-expander: SANT

- Verktygslysdiod: SANT

- Verktygssummer: SANT

- Verktygsring: FALSKT

- Fältbuss: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- Manuellt läge: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Verktygsvibrator: FALSKT

- Automatiseringsregler: SANT

# Hylsa lyft - 10014

Genereras när en unik hylsa lyfts på hylsväljaren (heltal = socket ID), ingen hylsa lyfts (heltal = 0) eller när mer än en lyfts (heltal = 0).

Namn i SoftPLC: SOCKET_LIFTED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 32

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Hylsa lyft rå - 10043

Tillagd för att stödja tillbakakompatibilitet med PF4000 i vissa protokoll för hylslyftnoteringar (i motsats till Hylslyft 10013). Heltal är bitmönster för alla lyftade hylsor (oavsett om det blinkar eller hur många som lyfts).

Namn i SoftPLC: SOCKET_LIFTED_RAW

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | uint64 | 1 | 32
HylsVäljareTvåEnheter | Tillstånd | uint64 | 1 | 32

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Verktyg på produktionsplatsen - 93

Namn i SoftPLC: TOOL_IN_PRODUCT_SPACE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg på arbetsplatsen - 92

Namn i SoftPLC: TOOL_IN_WORK_SPACE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Användar-ID - 10050

Namn i SoftPLC: USER_ID

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Sträng | 8 | 800

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Licenser från tredje part

# Lista över tredjepartslicenser

POWER FOCUS 8-styrenheter innehåller programvarukomponenter från tredje part vars licenser kräver att vi publicerar licensspråket och/eller upphovsrättsmeddelanden. En lista över de komponenter från tredje part som ingår och relevanta licenstexter finns i leveranspaketet för programvaran.